| # Rimozione iridescenza
Sommario Come fare per... | Utilizzare Rimozione iridescenza per ridurre al minimo il fenomeno dell’“aberrazione cromatica” causato dalla differenza nel tempo di campionatura dei sensori Rosso, Verde e Blu durante la digitalizzazione del documento. Quando si applica il filtro Rimozione iridescenza, l’effetto interessa l’immagine intera e non può essere applicato a una selezione. È possibile applicare Rimozione iridescenza solo alle immagini a colori. Per applicare il filtro Rimozione iridescenza, selezionare la casella di controllo omonima. I difetti di aberrazione cromatica vengono rilevati e rimossi automaticamente.
Esaminare l’immagine nel Riquadro di anteprima e, se necessario, apportare ulteriori regolazioni.
##### Argomenti correlati:
Operazioni con ScanThru Pannello opzioni Personalizzazione delle impostazioni di digitalizzazione Applicazione dei filtri