| # Faxstatus
Inhalt | Faxnachrichten können folgende Status aufweisen: Daten werden gesendet – Das Fax wird derzeit an das MFP-Gerät gesendet. Gesendet – Das Fax wurde erfolgreich an den Empfänger gesendet. Fehler – Bei der Faxübertragung ist ein Fehler aufgetreten. Keine Rufannahme – Die Rufnummer des Faxempfängers wurde gewählt, aber es erfolgte keine Antwort. Leitungsfehler – Während der Faxübertragung ist ein Fehler in der Telefonleitung aufgetreten. Leitung besetzt – Die Zielrufnummer ist besetzt, und eine Wahlwiederholung wird durchgeführt. Stopp gedrückt – Auf dem Bedienfeld des Geräts wurde die Taste „Stopp“ gedrückt, und die Faxübertragung wurde unterbrochen. Speicher voll – Das Fax konnte nicht gesendet werden, da entweder beim Host oder beim Gerät nicht genügend Speicher verfügbar war. Empfangen – Die empfangene Faxnachricht.
##### Siehe auch:
Senden von Faxen Faxjournal Steuerelemente