| # Estado do Fax
Índice | As mensagens de fax podem encontrar-se num dos seguintes estados: A enviar – o fax está a ser, de momento, enviado pelo dispositivo MFP. Enviado – o fax foi enviado com sucesso para o destinatário. Erro – ocorreu um erro durante a transmissão do fax. Sem resposta – não houve resposta ao marcar o número de fax do destinatário. Erro da linha – ocorreu um erro na linha telefónica durante a transmissão do fax. Linha Ocupada – o número de telefone de destino está ocupado, voltar a marcar. Premido Parar – o botão “Parar” foi premido no painel de controlo do dispositivo. O envio do fax foi interrompido. Memória cheia – não foi possível enviar o fax devido a falta de memória do lado do anfitrião ou do lado do dispositivo. Recebido - a mensagem de fax recebida
##### Tópicos Relacionados:
Enviar Faxes Registo de Fax Controlos