| # 影像類型
目錄 使用方法... | 指定用來掃描原稿影像或文件的模式。選取所掃描影像的類型所對應之掃描模式。
| ###### 若要掃描... | ###### 在影像類型清單中， 按一下下列項目：
| 文字文件 | 黑白
| 文字文件或繪圖 | 半色調 (黑白)
| 無色彩、灰色度影像 (黑白相片) | 256 灰階
| 色彩解析度較低的彩色影像 (繪圖、人像、圖解) | 256 色
| 色彩解析度較高的彩色影像 (彩色照片、海報等) | 真實色 RGB
可用的選項有：
真實色 RGB — 在此掃描模式中，您的掃描器需擷取 24 位元 (紅、綠、藍色頻道各 8 位元) 的彩色影像資訊，以在掃描出來的影像中構成一個點 (像素)。RGB 代表紅綠藍色彩模型，其中的每種色彩都是由不同量的紅、綠、藍色彩所組成。如此，使用此模式可以產生超過一千六百萬色的色彩。 如果您選擇真實色 RGB 模式，可以從掃描器得到優異的細部色彩，但您需要很大的硬碟空間才能儲存掃描後產生的檔案。 256 色 — 在此掃描模式中，您的掃描器可產生僅含 256 色的影像。如果原始影像中的色彩與這 256 色不符，程式將選出與此原色最接近的色彩或使用可用的色彩來模擬原色。在 256 色模式中，掃描出來的影像中每個點 (像素) 需要 8 位元。 若要儲存使用 256 色模式掃描的影像，需要的硬碟空間約為儲存 24 位元真實色影像所需空間的三分之一。 256 灰階 — 在此掃描模式中，您的掃描器所產生的影像不僅包含黑白色，亦包含實際灰色度。在灰階影像中，每個像素有更多的位元資訊編碼於其中，可記錄及顯示更多的色度。若要重現照片品質的 256 灰色度，掃描影像所呈現的每個點 (像素) 需要 8 位元。 若要儲存使用 256 灰階模式掃描的影像，需要的硬碟空間約為儲存 24 位元真實色影像所需空間的三分之一。 半色調 (黑白) ─ 在此掃描模式中，您從掃描器取得的影像是由黑點組成的，但形成灰色度的觀看效果。報紙上的照片即是半色調影像的一例。這些影像通常看起來很粗糙。由於這種影像類型每個點 (像素) 只使用 1 位元 (例如黑白文件)，掃描所得檔案大小較灰階或彩色檔案小。 黑白 ─ 在此掃描模式中，您的掃描器可產生 1 位元的黑白影像，僅以黑白色顯示影像細部。黑白是掃描列印文字或鉛筆/墨水繪圖的好選擇。若要重現使用黑白模式掃描的影像，每個像素只需要 1 位元的色彩資訊。儲存此影像所需的空間僅是儲存 8 位元灰階影像的八分之一。
##### 相關主題：
使用 ScanThru 選項面板 調整影像色彩