| # État des télécopies
Table des matières | Les différents statuts possibles pour les télécopies sont les suivants : Envoi - la télécopie est en cours d’envoi par le périphérique MFP. Envoyé - la télécopie a été envoyée avec succès au destinataire. Erreur - une erreur est survenue pendant la transmission de la télécopie. Pas de réponse - aucune réponse n’a été obtenue lors de l’appel du destinataire. Erreur de ligne - une erreur est survenue sur la ligne téléphonique pendant la transmission de la télécopie. Ligne occupée - le numéro de téléphone est occupé, recomposition. Arrêt sélectionné - le bouton « Arrêter » a été actionné sur le panneau de commande du périphérique, l’envoi de la télécopie a été interrompu. Mémoire pleine - la télécopie n’a pas pu être envoyée en raison d’une mémoire insuffisante du côté de l’hôte ou du périphérique. Reçu - télécopie reçue
##### Rubriques connexes :
Envoi de télécopies Journal des télécopies Boutons de commande