| # Bildtyp
Inhalt Anleitung | Geben Sie den Modus an, in dem das ursprüngliche Bild oder Dokument gescannt werden soll. Wählen Sie den Scanmodus aus, der der Art des zu scannenden Bildes entspricht:
| ###### Vorlage | ###### Auszuwählendes Element in der Liste "Bildtyp"
| Textdokumente | Grafik, S/W
| Textdokumente oder Zeichnungen | Halbton, S/W
| Farblose Bilder mit Graustufen (Schwarzweißfotos) | 256 Graustufen
| Farbbilder in geringerer Farbauflösung (Zeichnungen, Abbildungen, Schemadarstellungen) | 256 Farben
| Farbbilder in höherer Farbauflösung (Farbfotos, Poster usw.) | True Color, RGB
Zur Auswahl stehen folgende Optionen:
True Color, RGB – In diesem Scanmodus werden Farbinformationen für jeden Punkt (Pixel) des resultierenden Bildes in 24 Bit (8 Bit pro Kanal, R, G und B) erfasst. "RGB" steht dabei für "Rot/Grün/Blau", ein Farbmodell, in dem jede Farbe aus unterschiedlichen Mengen der Farben Rot, Grün und Blau besteht. In diesem Modus ist es somit möglich, mehr als 16 Millionen Farben zu erstellen. Wenn Sie den Modus True Color, RGB auswählen, erhalten Sie außerordentlich detaillierte Farben vom Scanner. Für die Speicherung der resultierenden Datei ist jedoch viel Festplattenspeicher erforderlich. 256 Farben – In diesem Scanmodus werden Bilder mit nur 256 Farben erstellt. Wenn eine Farbe im ursprünglichen Bild nicht mit einer dieser Farben übereinstimmt, wählt das Programm die am ehesten entsprechende Farbe aus oder simuliert die Farbe mit den verfügbaren Farben. Im Modus 256 Farben sind im resultierenden gescannten Bild für jeden Punkt (Pixel) 8 Bit erforderlich. Zum Speichern eines in diesem Modus gescannten Bildes benötigen Sie ungefähr 1/3 des Speicherplatzes, der zum Speichern eines True-Color-Bildes in 24 Bit erforderlich ist. 256 Graustufen – In diesem Scanmodus werden Bilder erzeugt, die nicht nur Schwarz und Weiß, sondern auch echte Graustufen enthalten. In einem Graustufenbild enthält jedes Pixel mehrere codierte Informationsbits, sodass mehr Abstufungen aufgezeichnet und angezeigt werden können. Um fotorealistische 256 Graustufen wiederzugeben, sind im resultierenden gescannten Bild für jeden Punkt (Pixel) 8 Bit erforderlich. Zum Speichern eines im Modus 256 Graustufen gescannten Bildes benötigen Sie ungefähr 1/3 des Speicherplatzes, der zum Speichern eines True-Color-Bildes in 24 Bit erforderlich ist. Halbton, S/W – In diesem Scanmodus bestehen die vom Scanner abgerufenen Bilder aus einem Muster aus schwarzen Punkten, die das Auge als Graustufen wahrnimmt. Ein Beispiel für Halbtonbilder sind die in Zeitungen abgedruckten Bilder. Diese Bilder weisen in der Regel ein raues Erscheinungsbild auf. Da bei diesem Bildtyp nur 1 Bit pro Punkt (Pixel) verwendet wird (wie in einer Schwarzweißgrafik), ist die resultierende Datei kleiner als bei Graustufen- oder Farbbildern. Grafik, S/W – In diesem Scanmodus werden Bilder als Grafiken mit 1 Bit erstellt, bei denen Details nur in Schwarz und Weiß dargestellt werden. Der Grafikmodus ist für gedruckten Text oder Tuschzeichnungen gut geeignet. Zum Wiedergeben eines im Modus Grafik, S/W gescannten Bildes sind nur 1 Bit umfassende Farbinformationen für jedes Pixel erforderlich. Der für dieses Bild erforderliche Speicherplatz entspricht nur ungefähr 1/8 des Speicherplatzes, der für ein Bild in 8-Bit-Graustufen benötigt wird.
##### Siehe auch:
Mit ScanThru arbeiten Optionsbereich Bildfarben anpassen