| # Ajuste das Cores da Imagem
Índice Como... | Para ajustar as cores da imagem, no Painel de Opções, faça clique na barra Ajuste. Irá surgir a barra Ajuste. A partir do separador Ajuste, pode ajustar a gama de tonalidades da imagem:
Luminosidade — pode efectuar ajustes simples à gama de tonalidades de uma imagem. A definição de luminosidade determina o nível dos tons claros e escuros de uma imagem. Uma imagem com branco puro possui luminosidade máxima, enquanto que uma imagem com preto puro possui luminosidade mínima. A luminosidade é diferente do contraste, determinando a gama entre os tons mais escuros e claros de uma imagem. Contraste — pode efectuar um ajuste geral de uma imagem. Uma imagem de alto contraste é uma imagem a preto e branco sem tons de cinzento. Uma imagem de alto contraste é uma imagem a preto e branco sem tons de cinzento. Uma imagem de baixo contraste apresenta muitos tons intermédios de cinzento. Uma imagem com baixo contraste tende a parecer esbatida e sem brilho. Realce — pode definir o nível de realce da totalidade da imagem. Aumentar o valor do nível de realce aumenta a claridade das áreas claras da imagem e diminuir o valor de realce escurece-as. Sombreado — pode definir o nível de realce da totalidade da imagem. Aumentar o valor do nível de sombreado escurece áreas escuras da imagem e diminuir o nível de sombreado aumenta a claridade das áreas escuras da imagem. Gama — pode definir o contraste relativo aos cinzentos de nível intermédio ou tonalidades intermédias de uma imagem. Ajustar a gama da imagem permite-lhe alterar os valores da luminosidade da gama intermédia das tonalidades de cinzento sem alterar os sombreados e realces.
Os ajustes efectuados aos níveis de Luminosidade/Contraste, Realce/Sombreado e Gama são aplicados de forma independente a todos os canais de cores disponíveis:
Para imagens a cores digitalizadas no modo 256 Cores ou True Color, RGB, pode ajustar os níveis de Luminosidade/Contraste e Gama para os canais Vermelho, Verde, Azul e RGB; os ajustes ao canal RGB afectam cada um dos canais Vermelho, Verde e Azul. Pode ajustar os níveis de Realce/Sombreado apenas para o canal RGB. Para as imagens digitalizadas em 256 Níveis de Cinzento pode ajustar os níveis de Luminosidade/Contraste, Realce/Sombreado e Gama apenas para o canal Cinzento. Para as imagens digitalizadas no modo Contornos P/B ou Meio tom P/B, não pode ajustar qualquer das definições de Luminosidade/Contraste, Realce/Sombreado e Gama.
Para ajustar um canal de cor, seleccione o canal na lista Canal.
| ###### Para fazer o seguinte… | ###### Na lista Canal, faça clique sobre o item seguinte:
| Ajuste os níveis de Luminosidade/Contraste e Gama para o canal de cor Vermelho | Vermelho
| Ajuste os níveis de Luminosidade/Contraste e Gama para o canal de cor Verde | Verde
| Ajuste os níveis de Luminosidade/Contraste e Gama para o canal de cor Azul | Azul
| Ajuste os níveis Luminosidade/Contraste, Realce/Sombreado e Gama para o canal de cor RGB | RGB
| Ajuste os níveis Luminosidade/Contraste, Realce/Sombreado e Gama para o canal de cor Cinzento | Cinzento
Pode utilizar os ajustes de cor automáticos. Quando é aplicado o ajuste automático, o ScanThru define automaticamente os níveis de Luminosidade/Contraste, Realce/Sombreado e Gama para todos os canais de cores. Para ajustar automaticamente os níveis de Luminosidade/Contraste, Realce/Sombreado e Gama para todos os canais de cores, faça clique em Auto.
Também pode inverter as cores da imagem. Para inverter as cores da imagem, seleccione a caixa de verificação Inverter. Quando inverter as cores da imagem, todos os valores das cores da imagem são alterados para os seus opostos (por exemplo, o preto é alterado para branco).
A inversão de cores aplicada à imagem utiliza as actuais definições de nível de Luminosidade/Contraste, Realce/Sombreado e Gama.
##### Tópicos relacionados:
Utilizar O ScanThru Painel de Opções Tipo de Imagem Canais das Cores