| # 图像类型
目录 使用方法 | 指定将用于扫描原始图像或文档的模式。选择与所扫描图像的类型相对应的扫描模式：
| ###### 要扫描… | ###### 在图像类型列表中， 单击下列项目：
| 文字型文档 | 线条稿（黑白）
| 文字型文档或绘图 | 半色调（黑白）
| 具有灰色阴影的未着色图像（黑白照片） | 256 级灰度
| 具有较低颜色分辨率的彩色图像（绘图、图形、方案） | 256 色
| 具有较高颜色分辨率的彩色图像（彩色照片、海报等） | 真彩色, RGB
可用的选项有：
真彩色, RGB — 在此扫描模式下，扫描仪会为生成的扫描图像中的每个点（像素）捕捉 24 位（R、G 和 B 通道各 8 位）彩色图像信息。RGB 代表红、绿、蓝三色，是一种颜色模式，其中每种颜色都由不同数量的红色、绿色和蓝色组成。因而使用此模式可生成 1600 万种以上的颜色。 如果选择真彩色, RGB 模式，则可从扫描仪获得极好的颜色细节，但它要求相当大的硬盘空间来存储生成的文件。 256 色 — 在此扫描模式下，扫描仪将生成只包括 256 种颜色的图像。如果原始图像中的某种颜色与这些颜色之一不匹配，程序将选择最接近的一种颜色或使用可用的颜色模拟此颜色。在 256 色模式下，生成的扫描图像中的每一点（像素）需 8 位。 存储 256 色模式下扫描的图像所需的空间约为保存 24 位真彩色图像所需空间的 1/3。 256 级灰度 — 在此扫描模式下，扫描仪所生成的图像不仅包括黑色和白色，还包括真实的灰色阴影。在灰度图像中，每个像素具有更多位的编码信息，允许记录和显示更多灰度。要再现真实照片效果的 256 级灰度，生成的扫描图像中的每一点（像素）需要 8 位。 存储 256 级灰度模式下扫描的图像所需的空间约为保存 24 位真彩色图像所需空间的 1/3。 半色调（黑白）— 在此扫描模式下，从扫描仪获得的图像由黑点图案组成，它可产生灰色阴影的视觉效果。报纸中的图片即为半色调图像。这些图像通常看起来十分粗糙。因为此图像类型的每一点（像素）仅使用 1 位（如黑白文档，线条稿），所以生成文件的大小较灰度或彩色文件小。 线条稿（黑白）— 在此扫描模式下，扫描仪将生成 1 位线条稿图像，仅以黑白色显示图像细节。线条稿适用于打印文字或钢笔绘图。要再现使用线条稿（黑白）模式扫描的图像，每个像素仅需要 1 位颜色信息。存储此图像所需的空间仅为保存 8 位灰度图像所需空间的 1/8。
##### 相关主题：
使用 ScanThru 选项面板 调整图像颜色