| # Ajustar los colores de la imagen
Contenidos Cómo... | Para ajustar los colores de la imagen, haga clic en la barra Ajuste en el Panel de opciones. Aparecerá la ficha Ajuste. Desde la ficha Ajuste, podrá ajustar el rango tonal de una imagen:
Brillo: puede hacer ajustes simples al rango tonal de una imagen. La configuración del brillo determina el nivel de tonos claros y oscuros de una imagen. Una imagen totalmente blanca tiene un brillo máximo, mientras que una imagen totalmente negra tiene un brillo mínimo. El brillo no es igual al contraste; este último mide el rango entre los tonos más oscuros y más claros de una imagen. Contraste: puede hacer ajustes generales a la imagen. La configuración del contraste determina la relación entre las áreas claras y oscuras de una imagen. Una imagen con contraste alto es una imagen blanca y negra, sin tonos de gris. Una imagen con contraste bajo muestra muchos tonos de gris de rango medio. Una imagen con contraste bajo tiende a verse pálida y uniforme. Luminosidad: puede configurar el nivel de luminosidad de toda la imagen. Al aumentar el valor del nivel de luminosidad, se aclaran las áreas claras de la imagen, mientras que al reducir el valor de luminosidad, esas áreas se oscurecen. Sombra: puede configurar el nivel de sombra de toda la imagen. Al aumentar el valor del nivel de sombra, se oscurecen las áreas oscuras de la imagen, mientras que al reducir el nivel de sombra, esas áreas se aclaran. Gama: puede configurar el contraste modificando los grises de nivel medio o los semitonos de una imagen. El ajuste de la gama de la imagen permite cambiar el valor del brillo del rango medio de tonos de gris sin alterar la sombra y la luminosidad.
Los ajustes a los niveles de Brillo/Contraste, Luminosidad/Sombra y Gama se realizan en forma independiente para cada canal de color disponible:
Para imágenes en color digitalizadas en modo 256 colores o Color verdadero, RVA, puede ajustar los niveles de Brillo/Contraste y de Gama de los canales Rojo, Verde, Azul y RVA; los ajustes al canal RVA afectan los canales Rojo, Verde y Azul. Puede ajustar los niveles de Luminosidad/Sombra sólo del canal RVA. Para imágenes digitalizadas en modo 256 escalas de grises, sólo puede ajustar los niveles de Brillo/Contraste, Luminosidad/Sombra y Gama del canal Gris. Para imágenes digitalizadas en modo Líneas B/N o Semitono B/N, no podrá ajustar los parámetros Brillo/Contraste, Luminosidad/Sombra y Gama.
Para hacer ajustes a un canal de color, seleccione el canal de la lista Canal:
| ###### Para hacer lo siguiente... | ###### En la lista Canal, haga clic en el siguiente ítem:
| Ajustar los niveles de Brillo/Contraste y Gama del canal de color Rojo | Rojo
| Ajustar los niveles de Brillo/Contraste y Gama del canal de color Verde | Verde
| Ajustar los niveles de Brillo/Contraste y Gama del canal de color Azul | Azul
| Ajustar los niveles de Brillo/Contraste, Luminosidad/Sombra y Gama del canal de color RVA | RVA
| Ajustar los niveles de Brillo/Contraste, Luminosidad/Sombra y Gama del canal de color Gris | Gris
Puede utilizar el ajuste automático de color. Cuando se aplica el ajuste automático, ScanThru configura automáticamente los niveles de Brillo/Contraste, Luminosidad/Sombra y Gama de todos los canales de color. Para ajustar automáticamente el nivel de Brillo/Contraste, Luminosidad/Sombra y Gama de todos los canales de color, haga clic en Automático.
También puede aplicar la inversión de color a la imagen. Para invertir los colores de la imagen, seleccione la casilla Invertir. Cuando invierte los colores de la imagen, todos los valores de color de la imagen se cambian por los opuestos (por ejemplo, el color negro cambia a blanco).
La inversión de color que se aplica a la imagen utiliza la configuración actual de los niveles de Brillo/Contraste, Luminosidad/Sombra y Gama.
##### Temas relacionados:
Trabajar con ScanThru Panel de opciones Tipo de imagen Canales de color