| # Personalizar la configuración de digitalización
Contenidos Cómo... | Para personalizar la configuración de digitalización, haga clic en la barra Configuración de digitalización en el Panel de opciones. Aparecerá la ficha Configuración de digitalización.
Desde la ficha Configuración de digitalización, puede personalizar los siguientes parámetros:
Tipo de imagen: puede especificar el modo que se utilizará para digitalizar la imagen o el documento. Según el tipo de origen, puede seleccionar uno de los modos de digitalización disponibles: Color verdadero, RVA, 256 colores, 256 escalas de grises, Semitono B/N o Líneas B/N. Resolución: puede seleccionar la resolución de digitalización, es decir, el nivel de detalle que el escáner capturará en la imagen digitalizada resultante, el cual está expresado en puntos por pulgada (ppp). Cuanto mayor sea el número de ppp, mayores serán la resolución y el tamaño del archivo resultante. Tipo de documento: puede configurar el tamaño del área que se digitalizará. Seleccione el tamaño adecuado para que coincida con el formato de la imagen o del documento de origen. Puede seleccionar uno de los tipos de documentos estándar o utilizar un tamaño personalizado. Ampliar/Reducir: puede reducir o ampliar el tamaño de la imagen resultante. Para ampliar o reducir el tamaño de la imagen, especifique un valor de Escala entre 25 y 400.
Origen del documento: esta configuración define el origen de la imagen o del documento que se digitalizará.
En la lista Origen del documento, seleccione el origen de la imagen o del documento. Podrá optar por cargar los documentos o las imágenes desde: ADF (alimentador automático de documentos) Cristal Automático Dúplex ADF
##### Temas relacionados:
Trabajar con ScanThru Panel de opciones