| # 调整图像颜色
目录 使用方法 | 要调整图像颜色，请在选项面板中单击调整栏。即出现调整选项卡。 可从调整选项卡调整图像的色调范围：
亮度 — 可对图像的色调范围进行简单调整。亮度设置决定图像中浅色和深色色调的级别。纯白色图像具有最大亮度，纯黑色图像具有最小亮度。亮度不同于对比度，对比度测量图像中最暗和最亮色度之间的范围。 对比度 — 可对图像进行全面调整。对比度设置决定图像的浅色区域和深色区域之间的关系。高对比度图像为黑白图像，没有灰影。低对比度图像具有许多中间灰影。低对比度图像容易显得模糊、单调。 亮部 — 可设置整幅图像的亮部级别。增加亮部级别的值会使图像的浅色区域变亮，减少亮部值则使之变暗。 阴影 — 可设置整幅图像的阴影级别。增加阴影级别的值会使图像的深色区域变暗，减小阴影级别值则使之变亮。 伽马 — 可设置影响图像中级灰度或中间色调的对比度。通过调整图像伽马，可在不改变阴影和亮部的条件下更改灰色色调中间范围的亮度值。
亮度/对比度、亮部/阴影和伽马级别的调整需针对每一个可用颜色通道分别进行：
对于在 256 色或真彩色, RGB 模式下扫描的彩色图像，可对红色、绿色、蓝色和 RGB 通道进行亮度/对比度和伽马级别调整；对 RGB 通道所做的调整也会影响红色、绿色和蓝色通道。只能调整 RGB 通道的亮部/阴影级别。 对于在 256 级灰度模式下扫描的图像，只能对灰色通道进行亮度/对比度、亮部/阴影和伽马级别调整。 对于在线条稿（黑白）或半色调（黑白）模式下扫描的图像，亮度/对比度、亮部/阴影和伽马设置均不可调整。
要对颜色通道进行调整，请在通道列表中选择通道：
| ###### 要进行的操作… | ###### 在通道列表中， 单击下列项目：
| 调整红色通道的亮度/对比度和伽马级别 | 红色
| 调整绿色通道的亮度/对比度和伽马级别 | 绿色
| 调整蓝色通道的亮度/对比度和伽马级别 | 蓝色
| 调整 RGB 通道的亮度/对比度、亮部/阴影和伽马级别 | RGB
| 调整灰色通道的亮度/对比度、亮部/阴影和伽马级别 | 灰色
可以采用自动颜色调整。应用自动调整时，ScanThru 会自动设置各个颜色通道的亮度/对比度、亮部/阴影和伽马级别。要自动调整各个颜色通道的亮度/对比度、亮部/阴影和伽马级别，请单击自动。
也可对图像应用颜色反转。要反转图像颜色，请选中反转复选框。图像颜色反转之后，所有图像颜色值都变为其相反值（例如，黑色变为白色）。
应用于图像的颜色反转会使用当前的亮度/对比度、亮部/阴影和伽马级别设置。
##### 相关主题：
使用 ScanThru 选项面板 图像类型 颜色通道