| # 調整影像色彩
目錄 使用方法... | 若要調整影像色彩，請在選項面板上按一下調整列。將會出現調整標籤。 從調整標籤，可以調整影像的色調範圍：
亮度—可以對影像色調範圍做簡單的調整。亮度設定決定了影像的亮暗色度。純白影像亮度最高，而純黑影像亮度最低。亮度與對比不同，對比測量的是影像最暗與最亮色度之間的範圍。 對比—可以對影像做整體的調整。對比設定決定了影像亮區與暗區之間的關係。高對比影像呈現的是沒有灰色度的黑白影像。低對比影像則顯示許多中間範圍的灰色度。低對比的影像看上去模糊而單調。 明度—可以設定整個影像的明度。增加明度層級值會使您的影像明亮區變亮，而降低明度層級值會使明亮區變暗。 陰影—以設定整個影像的陰影層級。增加陰影層級值會使影像暗區變暗，減少陰影層級值會使影像暗區變亮。 伽瑪—可以設定影響影像中間灰色調或中色調的對比。調整影像伽瑪值可更改灰色調中階範圍的亮度值，但陰影和明度不會改變。
每個色彩頻道的亮度/對比、明度/陰影以及伽瑪層級應分開調整：
以 256 色或真實色 RGB 模式掃描的彩色影像，可調整紅、綠、藍以及 RGB 頻道的亮度/對比和伽瑪層級；調整 RGB 頻道會影響紅、綠、藍頻道。您僅可以調整 RGB 頻道的明度/陰影層級。 以 256 灰階模式掃描的影像只能調整灰色頻道的亮度/對比、明度/陰影以及伽瑪層級。 以黑白或半色調 (黑白) 模式掃描的影像無法調整任何亮度/對比、明度/陰影以及伽瑪設定。
若要調整色彩頻道，請在頻道清單選取頻道：
| ###### 若要執行以下動作... | ###### 在「頻道」清單中， 按一下下列項目：
| 調整紅色頻道的亮度/對比和伽瑪層級 | 紅
| 調整綠色頻道的亮度/對比和伽瑪層級 | 綠
| 調整藍色頻道的亮度/對比和伽瑪層級 | 藍
| 調整 RGB 頻道的亮度/對比、明度/陰影以及伽瑪層級 | RGB
| 調整灰色頻道的亮度/對比、明度/陰影以及伽瑪層級 | 灰色
您可以使用自動色彩調整。套用自動調整時，ScanThru 會自動設定所有色彩頻道的亮度/對比、明度/陰影以及伽瑪層級。若要自動調整所有色彩頻道的亮度/對比、明度/陰影以及伽瑪層級，請按一下自動。
您也可以對影像套用色彩倒置。若要倒置影像色彩，請選取倒置核取方塊。倒置影像色彩時，所有影像色彩值將變更為相反值 (例如黑色變更為白色)。
套用到影像的色彩倒置會使用現有的亮度/對比、明度/陰影以及伽瑪層級設定。
##### 相關主題：
使用 ScanThru 選項面板 影像類型 色彩頻道