| # Tipo de imagen
Contenidos Cómo... | Especifique el modo que se utilizará para digitalizar la imagen o el documento original. Elija el modo de digitalización que corresponde al tipo de imagen que digitalizará:
| ###### Para digitalizar... | ###### En la lista Tipo de imagen, haga clic en el siguiente ítem:
| Documentos de texto | Líneas B/N
| Documentos de texto o dibujos | Semitono B/N
| Imágenes sin color con tonos de gris (fotos en blanco y negro) | 256 escalas de grises
| Imágenes en color con baja resolución (dibujos, figuras, esquemas) | 256 colores
| Imágenes en color con alta resolución (fotos en color, pósters, etc.) | Color verdadero, RGB
Las opciones disponibles son:
Color verdadero, RGB: con este modo de digitalización, el escáner captura 24 bits (8 bits por cada canal R, V y A) de información de la imagen en color por cada punto (píxel) de la imagen digitalizada resultante. RGB simplemente significa Rojo-Verde-Azul, un modelo en el cual cada color está compuesto por una cantidad variable de rojo, verde y azul. Por lo tanto, es posible producir más de 16 millones de colores con este modo. Si elige el modo Color verdadero, RGB, puede obtener excelentes detalles de color con el escáner, pero se necesita un espacio considerable en el disco para guardar el archivo resultante. 256 colores: con este modo de digitalización, el escáner producirá imágenes que sólo tendrán 256 colores. Si un color de la imagen original no coincide con uno de esos colores, el programa elige el color más parecido o lo simula utilizando los colores disponibles. En el modo 256 colores, se necesitan 8 bits por cada punto (píxel) de la imagen digitalizada resultante. Para guardar una imagen digitalizada con el modo 256 colores, necesitará aproximadamente un tercio del espacio requerido para guardar una imagen en Color verdadero de 24 bits. 256 escalas de grises: con este modo de digitalización, el escáner producirá imágenes que tendrán más colores que sólo blanco y negro e incluirán tonos de gris precisos. En una imagen en escala de gris, cada píxel contiene más bits de información codificada, lo que permite que se graben y se muestren más tonos. Para reproducir 256 tonos de gris precisos, se necesitan 8 bits por cada punto (píxel) de la imagen digitalizada resultante. Para guardar una imagen digitalizada con el modo 256 escalas de grises, necesitará aproximadamente un tercio del espacio requerido para guardar una imagen en Color verdadero de 24 bits. Semitono B/N: con este modo de digitalización, las imágenes que se obtengan del escáner estarán compuestas por un patrón de puntos negros que simulan tonos de gris. Las fotos que se ven en los periódicos son ejemplos de imágenes en semitonos. Por lo general, estas imágenes lucen muy toscas. Debido a que este tipo de imagen utiliza solamente 1 bit por cada punto (píxel) (al igual que Líneas B/N), el tamaño del archivo resultante es inferior al de los archivos en escala de grises o en color. Líneas B/N: con este modo de digitalización, el escáner producirá imágenes con líneas de 1 bit y mostrará los detalles de la imagen en blanco y negro solamente. Este modo de digitalización resulta una buena opción para los textos impresos o los dibujos hechos con bolígrafo y tinta. Para reproducir una imagen digitalizada con el modo Líneas B/N, sólo se necesita 1 bit de información de color por cada píxel. El espacio necesario para guardar esta imagen es de apenas una octava parte del requerido para guardar una imagen en Escalas de grises de 8 bits.
##### Temas relacionados:
Trabajar con ScanThru Panel de opciones Ajustar los colores de la imagen