| # Beeldtype
Inhoudsopgave Hoe kan ik... | Geef op in welke modus u de originele afbeelding of het originele document wilt scannen. Kies de scanmodus die het beste overeenkomt met het beeldtype dat u wilt scannen:
| ###### Te scannen object | ###### Klik in de lijst Beeldtype op de volgende optie:
| Tekstdocumenten | Lijnen Z/W
| Tekstdocumenten of tekeningen | Halftoon Z/W
| Afbeeldingen zonder kleur in grijstinten (zwart-witfoto's) | 256 grijstinten
| Kleurenafbeeldingen met lage kleurenresolutie (tekeningen, cijfertabellen, schema's) | 256 kleuren
| Kleurenafbeeldingen met hoge kleurenresolutie (kleurenfoto's, posters, enz.) | Ware kleuren (RGB)
U kunt kiezen uit:
Ware kleuren (RGB): in deze scanmodus legt de scanner in de resulterende gescande afbeelding 24 bits (8 bits per RGB-kanaal) aan kleurgegevens vast voor elke dot (pixel). RGB betekent eenvoudig Rood/Groen/Blauw. Dit is een kleurenmodel waarin elke kleur is opgebouwd uit verschillende hoeveelheden van de kleuren rood, groen en blauw. Dit houdt in dat in deze modus ruim 16 miljoen kleuren kunnen worden geproduceerd. Als u de modus Ware kleuren (RGB) kiest, produceert de scanner een afbeelding met uitstekende kleurdetails, maar neemt het resulterende bestand een aanzienlijke hoeveelheid schijfruimte in beslag. 256 kleuren: in deze scanmodus produceert de scanner afbeeldingen met niet meer dan 256 kleuren. Als het originele document een kleur bevat die niet voorkomt in de lijst met beschikbare kleuren, wordt een kleur gekozen die de oorspronkelijke kleur het dichtst benadert of wordt de kleur nagebootst. In de modus 256 kleuren zijn in de resulterende gescande afbeelding voor elke dot (pixel) 8 bits nodig. Voor het opslaan van een afbeelding die is gescand in de modus 256 kleuren, is ongeveer 1/3 van de schijfruimte nodig die vereist is voor een 24-bits afbeelding in ware kleuren. 256 grijstinten: in deze scanmodus produceert de scanner afbeeldingen die uit meer tinten bestaan dan alleen zwart en wit, namelijk een reeks grijstinten. De pixels in een afbeelding die uit grijstinten bestaat, bevatten meer bits, waardoor meer tinten kunnen worden vastgelegd en weergegeven. Voor de reproductie van 256 grijstinten met fotokwaliteit zijn in de resulterende gescande afbeelding 8 bits per dot (pixel) nodig. Voor het opslaan van een afbeelding die is gescand in de modus 256 grijstinten, is ongeveer 1/3 van de schijfruimte nodig die vereist is voor een 24-bits afbeelding in ware kleuren. Halftoon Z/W: in deze scanmodus bestaan de afbeeldingen van de scanner uit een patroon van zwarte stippen die de optische illusie van grijstinten geven. Voorbeelden van dergelijke afbeeldingen zijn de foto's die u ziet in een krant. Deze afbeeldingen hebben meestal een vrij grof uiterlijk. Omdat voor dit beeldtype slechts 1 bit wordt gebruikt voor elke dot (pixel) (net als bij zwart-witdocumenten en -tekeningen) is het resulterende bestand kleiner dan bij bestanden in grijstinten of kleur. Lijnen Z/W: in deze scanmodus produceert de scanner afbeeldingen met 1-bits lijnen, waarbij details alleen in zwart-wit worden weergegeven. Dit beeldtype is zeer geschikt voor gedrukte tekst of pentekeningen. Voor de reproductie van een afbeelding die is gescand in de modus Lijnen Z/W, is voor elke pixel slechts 1 bit aan kleurgegevens nodig. De ruimte die nodig is om een dergelijke afbeelding op te slaan, bedraagt slechts 1/8 van de schijfruimte die nodig is voor een afbeelding in 8-bits grijstinten.
##### Verwante onderwerpen:
Werken met ScanThru Optievenster Afbeeldingskleuren aanpassen