| # Canal d’histogramme
| Pour sélectionner le canal d’histogramme à afficher dans la zone Histogramme, sélectionnez l’élément correspondant dans la liste déroulante :
| Les valeurs disponibles sont les suivantes : RVB ou Gris : affiche les données graphiques de la luminosité. Rouge : affiche les données graphiques du canal rouge. Vert : affiche les données graphiques du canal vert. Bleu : affiche les données graphiques du canal bleu.
| ** Le pilote de ce périphérique n’intègre pas la fonction Canal d’histogramme.