| # Modo de digitalización
| Para definir la forma de gestionar los colores que están fuera del rango durante una conversión, elija el valor deseado en la lista desplegable Modo de digitalización. Seleccione el Modo de digitalización correspondiente al tipo de imagen que está digitalizando.
| ###### Para digitalizar... | ###### En la lista Modo de digitalización, haga clic en el siguiente elemento:
| Fotografías e imágenes con colores intensos (por ejemplo, atardeceres o arreglos florales bien coloridos y brillosos). | Perceptiva
| Fotografías e imágenes con tonos más sutiles (por ejemplo, algunos retratos). | Relativa
| Gráficos de negocios (gráficas). | Saturación
| Digitalización perceptiva: este modo de digitalización intenta mantener algún tipo de relación entre los colores que están fuera del rango, aún cuando esto pueda ocasionar imprecisiones en los colores que están dentro del rango. Si algunos colores de una imagen no entran en el rango, el modo de digitalización perceptiva hará que todos los colores de la imagen se ajusten de manera que cada uno de ellos coincida con el rango que posibilite la digitalización. Digitalización relativa: este modo de digitalización intenta mantener una relación casi exacta entre los colores que están dentro del rango, aún cuando esto pueda excluir a los colores que están fuera del mismo. Si algunos colores de una imagen no entran en el rango, el modo de digitalización relativa hará que todos los colores de la imagen se ajusten al color más cercano que se pueda digitalizar, mientras que los otros colores permanecerán sin modificación. El modo de digitalización relativa no conserva el punto blanco. Digitalización de saturación: este modo de digitalización intenta mantener los colores saturados y es el más útil a la hora de conservar la pureza del color en los gráficos informáticos cuando se los convierte a un espacio de color más grande. El modo de saturación conserva la saturación de los colores en la imagen a expensas del matiz y la claridad.
| ** El controlador de este dispositivo no cuenta con la función Modo de digitalización.