| # Canal do Histograma
| Para seleccionar o canal do histograma a ser indicado na área Gráfico de Histograma, seleccione o item correspondente da lista pendente:
| Os valores disponíveis são: RGB ou Cinzento — este canal indica a luminosidade dos dados da imagem. Vermelho — este canal indica os dados da imagem no canal vermelho. Verde — este canal indica os dados da imagem no canal verde. Azul — este canal indica os dados da imagem no canal azul.
| ** O controlador para este dispositivo não proporciona a função Canal do Histograma.