| # Tipo de Imagem
Índice Como... | Especificar o modo que vai ser utilizado para digitalizar a imagem original ou documento. Seleccione o modo de digitalização que corresponde ao tipo de imagem que pretende digitalizar:
| ###### Para digitalizar… | ###### Na lista Tipo de Imagem, faça clique sobre o item seguinte:
| Documentos de texto | Contornos P/B
| Documentos de texto ou gravuras | Meio Tom P/B
| Imagens sem cor com tons de cinzento (fotografias a preto e branco) | 256 Níveis de Cinzento
| Imagens a cores com uma resolução de cor reduzida (gravuras, figuras, esquemas) | 256 Cores
| Imagens a cores com uma resolução de cor superior (fotografias a cores, cartazes, etc.) | True Color, RGB
As opções disponíveis são:
True Color, RGB — Neste modo de digitalização, o scanner captura 24 bits (8 bits por canal, R,G e B) de informação referente à imagem a cores para cada ponto (pixel) existente na imagem digitalizada. RGB significa Red (Vermelho)-Green (Verde)-Blue (Azul), um modelo de cor em que cada cor é composta por uma determinada quantidade das cores vermelho, verde e azul. Como tal, é possível produzir mais de 16 milhões de cores através deste modo. Se escolher o modo True Color, RGB, pode obter excelentes detalhes de cor a partir do scanner, mas é necessário um espaço no disco considerável para guardar o ficheiro produzido. 256 cores — Neste modo de digitalização, o scanner irá produzir imagens com apenas 256 cores. Se uma cor existente na imagem original não corresponder a uma das cores, o programa escolhe a mais parecida ou simula a cor utilizando as cores disponíveis. No modo de 256 cores, são necessários 8 bits para cada ponto (pixel) na imagem digitalizada. Para armazenar uma imagem digitalizada utilizando o modo de 256 Cores, irá necessitar aproximadamente de 1/3 do espaço necessário para guardar uma imagem True Color de 24 bits. 256 Níveis de Cinzento — Neste modo de digitalização, o scanner irá produzir imagens que possuem mais do que apenas preto e branco, incluindo tons de cinzento. Numa imagem de escala de cinzentos, cada pixel possui mais bits de informação codificados, permitindo que mais tons sejam guardados e apresentados. Para reproduzir uma fotografia realística com 256 tons de cinzento, a imagem digitalizada necessita de 8 bits por cada ponto (pixel). Para armazenar uma imagem digitalizada utilizando o modo de 256 Tons de Cinzento, irá necessitar aproximadamente de 1/3 do espaço necessário para guardar uma imagem True Color de 24 bits. Meio Tom P/B — Neste modo de digitalização, as imagens obtidas a partir do scanner são compostas por um padrão de pontos pretos que dão a ilusão de se estar perante escalas de cinzento. Exemplo de imagens de meio tom são as apresentadas nos jornais. Normalmente estas imagem apresentam um aspecto muito granulado. Devido ao facto de este tipo de imagem utilizar apenas 1 bit por cada ponto (pixel) (tal como um Documento P/B, contornos), o tamanho do ficheiro produzido é inferior a um com uma escala de cinzentos ou a cores. Contornos P/B — Neste modo de digitalização, o scanner irá produzir imagens com Contornos de 1 bit, apresentando os detalhes da imagens apenas a preto e branco. Contornos é uma boa opção para texto impresso ou gravuras produzidas com canetas de aparo. Para reproduzir uma imagem digitalizada utilizando o modo Contornos P/B, é necessário apenas 1 bit de informação de cor para cada pixel. O espaço necessário para armazenar esta imagem é apenas de 1/8 do necessário para guardar uma imagem com escala de cinzentos de 8 bits.
##### Tópicos relacionados:
Utilizar O ScanThru Painel de Opções Ajustar as Cores da Imagem