| # Tipo di immagine
Sommario Come fare per... | Specificare la modalità che verrà utilizzata per digitalizzare l’immagine o il documento originale. Scegliere la modalità che corrisponde al tipo di immagine sottoposta a digitalizzazione:
| ###### Per digitalizzare… | ###### Nell’elenco Tipo di immagine, fare clic sulla seguente voce:
| Documenti di testo | LineArt B/N
| Documenti di testo o disegni | Mezzitoni B/N
| Immagini non a colori con tonalità di grigio (fotografie in bianco e nero) | 256 toni di grigio
| Immagini a colori a bassa risoluzione (disegni, figure, schemi) | 256 colori
| Immagini a colori ad alta risoluzione (fotografie a colori, poster, ecc.) | 16,8 milioni di colori RGB
Le opzioni disponibili sono:
16,8 milioni di colori RGB — in questa modalità di digitalizzazione, lo scanner cattura 24 bit (8 bit per canale R, G e B) di informazioni dell’immagine a colori per ogni punto (pixel) nell’immagine digitalizzata ottenuta. RGB è semplicemente l’acronimo di Red-Green-Blue, un modello di colore in cui ogni colore è composto di una quantità variabile di rosso, verde e blu. Pertanto, utilizzando questa modalità è possibile produrre oltre 16 milioni di colori. La modalità 16,8 milioni di colori RGB permette di ottenere dettagli di colore eccellenti dallo scanner, ma richiede un notevole spazio su disco per memorizzare il file ottenuto. 256 colori — in questa modalità di digitalizzazione, lo scanner produrrà immagini che contengono solo 256 colori. Se un colore dell’immagine originale non corrisponde a uno di questi colori, il programma sceglie quello più simile o lo simula utilizzando i colori disponibili. In modalità 256 colori, per ogni punto (pixel) nell’immagine digitalizzata ottenuta sono necessari 8 bit. Per memorizzare un’immagine digitalizzata utilizzando la modalità 256 colori, è necessario circa 1/3 dello spazio richiesto per salvare un’immagine a 16,8 milioni di colori a 24 bit. 256 toni di grigio — in questa modalità di digitalizzazione, lo scanner produrrà immagini che contengono non solo bianco e nero ma anche le tonalità di grigio dell’originale. In un’immagine in scala di grigi, in ogni pixel sono codificati più bit di informazioni, il che permette di registrare e visualizzare più tonalità. Per riprodurre 256 toni di grigio fotorealistici, per ogni punto (pixel) nell’immagine digitalizzata ottenuta sono necessari 8 bit. Per memorizzare un’immagine digitalizzata utilizzando la modalità 256 toni di grigio, è necessario circa 1/3 dello spazio richiesto per salvare un’immagine a 16,8 milioni di colori a 24 bit. Mezzitoni B/N — in questa modalità di digitalizzazione, le immagini ottenute dallo scanner sono composte di un motivo di punti neri che ingannano l’occhio e gli fanno vedere toni di grigio. Esempi di immagini a mezzitoni sono le illustrazioni dei giornali, in genere di qualità molto scadente. Dato che questo tipo di immagini utilizza solo 1 bit per ogni punto (pixel), come per LineArt B/N, le dimensioni del file ottenuto sono inferiori a quelle di un’immagine in scala di grigi o a colori. LineArt B/N — in questa modalità di digitalizzazione, lo scanner produrrà immagini in LineArt a 1 bit, con dettagli solo in bianco e nero. LineArt è una scelta idonea per testo stampato o disegni a penna e inchiostro. Per riprodurre un’immagine digitalizzata tramite la modalità LineArt B/N, per ogni pixel è richiesto solo 1 bit di informazioni di colore. Lo spazio richiesto per memorizzare questa immagine è solo di circa 1/8 rispetto a quello richiesto per salvare un’immagine in scala di grigi a 8 bit.
##### Argomenti correlati:
Operazioni con ScanThru Pannello opzioni Regolazione dei colori dell’immagine