| # Canale
Sommario Come fare per... | L’elenco Canale include tutti i canali di colore disponibili. Le regolazioni dei livelli di Luminosità, Contrasto, Luce massima, Ombra e Gamma vengono effettuate separatamente per ogni canale disponibile.
Per le immagini a colori digitalizzate in modalità 256 colori o 16,8 milioni di colori RGB, è possibile regolare i livelli di Luminosità/Contrasto e Gamma per i canali Rosso, Verde, Blu e RGB; le regolazioni al canale RGB influenzano ogni canale Rosso, Verde e Blu. È possibile regolare i livelli di Luce massima/Ombra solo per il canale RGB. Per le immagini digitalizzate in modalità 256 toni di grigio, è possibile regolare i livelli di Luminosità/Contrasto, Luce massima/Ombra e Gamma solo per il canale Grigio. Per le immagini digitalizzate in modalità LineArt B/N o Mezzitoni B/N, non è possibile regolare nessuna delle impostazioni Luminosità/Contrasto, Luce massima/Ombra e Gamma.
Per apportare regolazioni, è possibile selezionare il canale di colore Rosso, Verde, Blu, RGB o Grigio dall’elenco Canale.
##### Argomenti correlati:
Operazioni con ScanThru Pannello opzioni Regolazione dei colori dell’immagine