| # 이미지 색상 조정
목차 방법 | 이미지 색상을 조정하려면 옵션 패널에서 조정 막대를 클릭하십시오. 조정 탭이 표시됩니다. 조정 탭에서 이미지의 색조 범위를 조정할 수 있습니다.
명도 - 이미지의 색조 범위를 간단히 조정할 수 있습니다. 명도 설정은 이미지의 밝고 어두운 음영 레벨을 결정합니다. 순백색 이미지는 최대 명도를 갖는 반면, 순흑색 이미지는 최소 명도를 가집니다. 명도는 이미지의 가장 어두운 음영과 가장 밝은 음영 사이의 범위를 측정하는 대비와 구별됩니다. 대비 - 이미지를 전체적으로 조정할 수 있습니다. 대비 설정은 이미지의 밝고 어두운 영역 간의 관계를 결정합니다. 고대비 이미지는 회색 음영이 없는 검정색과 흰색 이미지입니다. 저대비 이미지는 여러 가지 중간 범위의 회색 음영을 표시합니다. 저대비 이미지는 흐리고 단조롭게 나타날 수 있습니다. 강조 - 전체 이미지에 대한 강조 레벨을 설정할 수 있습니다. 강조 레벨 값을 늘리면 이미지의 밝은 영역이 밝아지고 , 강조 값을 줄이면 어두워집니다. 음영 - 전체 이미지에 대한 음영 레벨을 설정할 수 있습니다. 음영 레벨 값을 늘리면 이미지의 어두운 영역이 어두워지고, 음영 레벨을 줄이면 이미지의 어두운 영역이 밝아집니다. 감마 - 이미지의 중간 레벨 회색이나 중간 색조에 영향을 주는 대비를 설정할 수 있습니다. 이미지 감마를 조정하면 음영과 강조를 변경하지 않고 중간 회색 톤의 명도 값을 변경할 수 있습니다.
명도/대비, 강조/음영 및 감마 레벨은 사용 가능한 모든 색상 채널에 대해 각기 다르게 조정됩니다.
256 컬러 또는 트루 컬러, RGB 모드에서 스캔되는 색상 이미지의 경우, 빨강, 녹색, 파랑 및 RGB 채널에 대해 명도/대비 및 감마 레벨을 조정할 수 있으며, RGB 채널을 조정하면 각 빨강, 녹색 및 파랑 채널에 영향을 줍니다. RGB 채널에 대해서만 강조/음영 레벨을 조정할 수 있습니다. 회색 256 스케일 모드로 스캔되는 이미지의 경우, 회색 채널에 대해서만 명도/대비, 강조/음영 및 감마 레벨을 조정할 수 있습니다. 라인아트 B/W 또는 하프톤 B/W 모드에서 스캔되는 이미지에 대해서는 명도/대비, 강조/음영 및 감마 설정을 조정할 수 없습니다.
색상 채널을 조정하려면 채널 목록에서 해당 채널을 선택하십시오.
| ###### 다음 작업을 수행하려면 | ###### 채널 목록에서 다음 항목을 클릭하십시오.
| 빨강 채널의 명도/대비 및 감마 레벨 조정 | 빨강
| 녹색 채널의 명도/대비 및 감마 레벨 조정 | 녹색
| 파랑 채널의 명도/대비 및 감마 레벨 조정 | 파랑
| RGB 채널의 명도/대비, 강조/음영 및 감마 레벨 조정 | RGB
| 회색 채널의 명도/대비, 강조/음영 및 감마 레벨 조정 | 회색
자동 색상 조정을 사용할 수 있습니다. 자동 조정을 적용하면, ScanThru는 모든 색상 채널의 명도/대비, 강조/음영 및 감마 레벨을 자동으로 설정합니다. 모든 색상 채널의 명도/대비, 강조/음영 및 감마 레벨을 자동으로 조정하려면 자동을 클릭하십시오.
이미지에 색상 반전을 적용할 수도 있습니다. 이미지 색상을 반전시키려면 반전 선택란을 선택하십시오. 이미지 색상을 반전시키면 모든 이미지 색상 값이 반대 색상으로 바뀝니다(예를 들어, 검정색은 흰색으로 바뀝니다).
이미지에 적용된 색상 반전은 현재 명도/대비, 강조/음영 및 감마 레벨 설정을 사용합니다.
##### 관련 항목
ScanThru에 대한 작업 옵션 패널 이미지 유형 색상 채널