| # 채널
목차 방법 | 채널 목록은 사용 가능한 모든 색상 채널을 포함합니다. 명도, 대비, 강조, 음영 및 감마 레벨은 사용 가능한 모든 색상 채널에 대해 각기 다르게 조정됩니다.
256 컬러 또는 트루 컬러, RGB 모드에서 스캔되는 색상 이미지의 경우, 빨강, 녹색, 파랑 및 RGB 채널에 대해 명도/대비 및 감마 레벨을 조정할 수 있으며, RGB 채널을 조정하면 각 빨강, 녹색 및 파랑 채널에 영향을 줍니다. RGB 채널에 대해서만 강조/음영 레벨을 조정할 수 있습니다. 회색 256 스케일에서 스캔되는 이미지의 경우, 회색 채널에 대해서만 명도/대비, 강조/음영 및 감마 레벨을 조정할 수 있습니다. 라인아트 B/W 또는 하프톤 B/W 모드에서 스캔되는 이미지에 대해서는 명도/대비, 강조/음영 및 감마 설정을 조정할 수 없습니다.
채널 목록에서 빨강, 녹색, 파랑, RGB 또는 회색 채널을 선택하여 색상을 조정할 수 있습니다.
##### 관련 항목
ScanThru에 대한 작업 옵션 패널 이미지 색상 조정