| # Type d'image
Table des matières Comment... | Spécifiez le mode à utiliser pour numériser l'image ou le document d'origine. Choisissez le mode de numérisation qui correspond au type d'image que vous numérisez :
| ###### Pour numériser... | ###### Cliquez sur l'élément suivant dans la liste Type d'image :
| Documents texte | Lineart, N/B
| Documents texte ou dessins | Demi-teinte, N/B
| Images dénuées de couleur avec des niveaux de gris (photos en noir et blanc, par exemple) | 256 niveaux de gris
| Images couleur dont la résolution est faible (dessins, figures, schémas) | 256 couleurs
| Images couleur dont la résolution est élevée (photos couleur, posters, etc.) | Couleurs naturelles, RVB
Les options disponibles sont les suivantes :
Couleurs naturelles, RVB : dans ce mode de numérisation, votre scanner capture 24 bits (8 bits par canal R, V et B) d'informations de couleur d'image pour chaque point (pixel) de l'image numérisée. RVB signifie simplement Rouge-Vert-Bleu ; dans ce modèle de couleur, chaque couleur est composée d'une quantité variable des couleurs rouge, vert et bleu. Par conséquent, grâce à ce mode, il est possible de générer plus de 16 millions de couleurs. Si vous choisissez le mode Couleurs naturelles, RVB, vous pouvez obtenir de votre scanner d'excellents détails de couleur, mais le stockage du fichier ainsi généré requiert un espace disque très important. 256 couleurs : dans ce mode de numérisation, votre scanner produit des images ne contenant que 256 couleurs. Si une couleur de l'original ne correspond pas à l'une de ces couleurs, le programme choisit la couleur la plus proche ou simule la couleur à l'aide des couleurs disponibles. En mode 256 couleurs, 8 bits sont nécessaires pour chaque point (pixel) de l'image numérisée. Pour stocker une image numérisée à l'aide du mode 256 couleurs, vous n'avez besoin que d'environ un tiers de l'espace nécessaire à l'enregistrement d'une image Couleurs naturelles 24 bits. 256 niveaux de gris : dans ce mode de numérisation, votre scanner produit des images ne contenant pas que du noir et du blanc mais également des niveaux de gris. Dans une image en niveaux de gris, chaque pixel contient plus de bits d'informations, ce qui permet l'enregistrement et l'affichage de plus d'ombres. Pour réaliser une photo réaliste de 256 niveaux de gris, 8 bits sont nécessaires pour chaque point (pixel) de l'image numérisée. Pour stocker une image numérisée à l'aide du mode 256 niveaux de gris, vous n'avez besoin que d'environ un tiers de l'espace nécessaire à l'enregistrement d'une image Couleurs naturelles 24 bits. Demi-teinte, N/B : dans ce mode de numérisation, les images produites par le scanner se composent d'un motif de points noirs que l'œil perçoit comme des niveaux de gris. Les photos imprimées dans les journaux sont des exemples d'images en demi-teintes. Ces images sont généralement très grossières. Ce type d'image n'utilisant qu'un bit pour chaque point (pixel), comme c'est le cas notamment des documents N/B, lineart, la taille du fichier généré est inférieure à celle d'un fichier en niveaux de gris ou en couleur. Lineart, N/B : dans ce mode de numérisation, votre scanner produit des images Lineart 1 bit, et affiche les détails de l'image uniquement en noir et blanc. Lineart est une solution idéale pour le texte imprimé ou les dessins à la plume. Pour reproduire une image numérisée en mode Lineart, N/B, un seul bit d'informations de couleur est nécessaire pour chaque pixel. L'espace nécessaire au stockage de ce type d'image correspond environ à 1/8e de celui requis pour enregistrer une image en niveaux de gris de 8 bits.
##### Rubriques connexes :
Utilisation de ScanThru Panneau d'options Régler les couleurs d'image