____________________________________________________________

     Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2000 対応
                      Canon BJ F900
          BJ ラスタ プリンタドライバ Version 1.61
                          取扱説明

             *** Copyright CANON INC. 2002 ***
____________________________________________________________

□  目次

ご使用になる前に
  はじめに
  商標について
  本製品の内容
  使用環境
  IEEE1394インタフェースでプリンタをお使いの際のご注意
  インストールの前のご注意
  インストール方法
  インストール時の警告メッセージについて
  プリンタドライバの削除

印刷設定の概要
  設定画面を開く
  ご使用の際に制限のあるアプリケーションソフトについて
  使用上の注意

ネットワーク印刷について
  はじめに
  使用するプリンタドライバのバージョン
  インストールと設定方法
  ネットワークに関する制限

============================================================
ご使用になる前に
============================================================

■はじめに -------------------------------------------------

  このたびは「BJ ラスタ プリンタドライバ」をご利用いただき、
  誠にありがとうございます。
  本製品はキヤノン BJプリンタ用のプリンタドライバです。
  インストールすることにより、Microsoft(R) Windows(R) XP、
  Microsoft(R) Windows(R) 2000で動作する各種アプリケーション
  から美しい印刷を行えるようになります。

■商標について ---------------------------------------------

  Microsoft、Windows、Windows NTは米国Microsoft 
  Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
  Pentiumは、米国Intel Corporationの商標です。
  その他、本文中に記載されている社名や商品名は、各社の登録商
  標または商標です。

■本製品の内容 ---------------------------------------------

  本製品には以下のものが収められています。

  インストーラ プログラム(Setup.exe)
     BJラスタ プリンタドライバをお使いのコンピュータにインス
     トールします。

  BJラスタ プリンタドライバ(以下プリンタドライバと略す)
     印刷を実行するために必要なソフトウェアです。

  アンインストーラ
     不要になったプリンタドライバ関連のファイルを削除します。

  お読みください(readme.txt)
     本ファイルです。プリンタドライバについての重要な情報が記
     載されています。インストール後は[スタート]-[プログラム]
     -[Canon BJ F900]-[お読みください]を選択して表示して
     ください。

■使用環境 -------------------------------------------------

  本製品は以下のシステムおよび環境での使用を推奨します。

  ソフトウェア
     Windows XP Home Edition 日本語版
     Windows XP Professional 日本語版
     Windows 2000 Professional 日本語版
     Windows 2000 Server/Advanced Server 日本語版

  ハードウェア
    コンピュータ：OSが動作を保証しているコンピュータ
                 （Intel社製Pentiumプロセッサ、または互換性の
                   あるマイクロプロセッサ 搭載)
    メモリ: OSが動作を保証しているメモリ量
    ハードディスク：インストール時に50MB以上の空き容量が必要
    ドライブ：CD-ROM ドライブ
    インタフェース：USBインタフェース、またはIEEE1394インタ
                    フェース
    プリンタケーブル：USBケーブル、またはIEEE1394ケーブル
    画面：VGA 以上の解像度を持つディスプレイ

■IEEE1394インタフェースでプリンタをお使いの際のご注意--------

  キヤノンBJプリンタをIEEE1394ケーブルで接続してご使用の場合は、
  以下のようなご注意と制限があります。

  なお、IEEE1394(*)ケーブルでの正常な接続を確認したコンピュータなど
  の情報がキヤノン販売ホームページでご覧いただけます。
  http://www.canon-sales.co.jp/bj/ にアクセスした後、「ピクサスサポ
  ート」を選択して、お使いのコンピュータで正常に接続できるかどうか
  を確認することをお勧めします。
  (*) IEEE1394は、製品によってはFireWire、DV入出力端子、などの名称が
      つけられている場合があります。

  ・IEEE1394ケーブルを使ってプリンタを接続するとき
    -プリンタ以外の機器（デジタルビデオ、ハードディスクなど）
     をIEEE1394ケーブルで追加接続するとき、または取り外すとき
     は、必ずプリンタの電源を切ってください。
    -プリンタ1台に対しコンピュータ1台のみ接続することをお勧め
     します。
    -複数の機器をIEEE1394ケーブルで接続している場合、それらの
     機器との相性により、印刷が途中で止まるなど、プリンタが正
     しく動作しない場合があります。このような場合は、IEEE1394
     ケーブルに接続されている機器を取り外した状態でご使用くだ
     さい。

  ・電源オン／オフとIEEE1394ケーブルの抜き差しについて
    -プリンタの電源をオン／オフするときは、IEEE1394ケーブルで
     接続したコンピュータや他のプリンタ、他の機器が動作してい
     ない事を確認してください。
    -プリンタとコンピュータを接続しているIEEE1394ケーブルを抜
     き差しするときは、あらかじめプリンタの電源を切ることをお
     勧めします。

  ・プリンタドライバをインストールするとき
    -IEEE1394ケーブルで他の機器を接続しているときは、必ずそれ
     らの機器の電源を切ってからインストールしてください。

  ・コンピュータがプリンタを認識しないとき（「書き込みエラー」
    等が表示されたとき）
    -いったんプリンタの電源を切り、再度入れてください。
     電源を切ったとき、コンピュータによっては正常に動作するまで
     に時間がかかる場合（約2分）がありますが、そのまましばらく
     お待ちください。

  ・印刷中またはコンピュータがプリンタの情報を取得しているとき
    -この状態のときは、IEEE1394ケーブルで接続したプリンタ、
     コンピュータ、他の機器の電源をオン／オフしないでください。
     印刷動作の終了、およびコンピュータによるプリンタ情報の取得
     終了（プリンタに関する画面が表示されていないこと、タスク
     バーにプリンタに関するアイコンや表示がされていないこと）を
     ご確認の上、オン／オフしてください。

  ・その他
    -IEEE1394ケーブルで接続するときは、[ユーティリティ]シートの
     自動電源設定］の設定内容を出荷時状態（「自動電源オフ／自動
     電源オンはともに無効」）のままにすることをお勧めします。
    -コンピュータをスタンバイや休止状態にするときは、プリンタの
     電源を切ってください。

■インストールの前のご注意 ----------------------------------

  本プリンタドライバをインストールする前に、以下の注意事項を
  お読みください。

  ・あらかじめプリンタの取扱説明書を参照して、コンピュータと
    プリンタを接続しておいてください。

  ・プリンタドライバのインストールを行うためにはプリンタの設
    定に関するアクセス権が必要です。
    あらかじめ、Administratorsグループのメンバーとしてログオ
    ンしてください。

  ・起動中のアプリケーションソフトはすべて終了してください。

  ・古いバージョンのプリンタドライバがすでにインストールされ
    ている場合は、あらかじめ削除（アンインストール）してから
    インストールを行ってください。削除の方法は「プリンタドラ
    イバの削除」の説明に従ってください。

  ・ご使用の環境によっては、Windows 付属のプリンタドライバ
    (Microsoft社製)が自動的にインストールされている場合があり
    ますが、Canon製の本プリンタドライバをご使用になることをお
    勧めします。

  ・本プリンタドライバは、ご使用のPCのコントロールパネルの設
    定によって自動的に適切な言語のプリンタドライバがインスト
    ールされます。また、コントロールパネルの設定がプリンタド
    ライバで非サポートの場合、Setup.exe起動後に言語選択画面が
    表示されます。この場合は利用したい言語を選択してください。

    コントロールパネルの設定

    - OSがWindows XPのとき
      [コントロールパネル]-[日付、時刻、地域と言語のオプション]
      -[地域と言語のオプション]を選択し、[詳細設定]タブの[UNI
      コード対応でないプログラムの言語]で設定します。

    - OSがWindows 2000のとき
      [コントロールパネル]-[地域のオプション]を選択し、 [全般]
      タブの[システムの言語設定]で[規定値に設定]をクリックして
      表示した[システムロケールの選択]ダイアログボックスで設定
      します。

■インストール方法------------------------------------------

  ここで説明するのはプリンタをローカルプリンタとして使用する
  場合の手順です。ネットワークプリンタとして使用する場合は、
  「ネットワーク印刷について」を参照してください。

  プリンタドライバは、キヤノン販売インターネットダウンロー
  ドサービス(http://canon.jp/)で入手できます。

     注:
     ダウンロードした圧縮ファイルを解凍するときは、[C:\temp]の
     ような英語名称のフォルダに保存してください。日本語名称だ
     と、正常にインストールできません。

  1. プリンタの電源をオフにします。

     注:
     プリンタの電源をオンにしたままコンピュータの電源を入れる
     と、Windows のプラグ アンド プレイが自動的に実行され、
     [新しいハードウェアの検出ウィザード]画面が表示されます。
     この場合は[キャンセル]をクリックしてください。

  2. 本プログラムがあるフォルダを開きます。

  3. [Setup.exe]をダブルクリックします。
     インストールプログラムが起動します。

  4. [ようこそ]画面で[次へ]をクリックします。

  5. [使用許諾契約書]画面の内容を読み、同意する場合は[はい]を
     クリックします。

     ファイルのコピーを開始します。

  6. [プリンタの接続先]画面が表示されたら、プリンタの電源を入
     れ、接続先が認識されるまでしばらく待ちます。

     注:
     プリンタの接続先を自分で選択したい場合は、[手動選択]ボタ
     ンをクリックしてください。[接続先の選択]画面で、接続先を
     選択して、[次へ]をクリックします。

  7. [完了]画面で、[完了]をクリックします。

     注:
     ・ご使用の環境によっては、この後にコンピュータの再起動を
       促すメッセージが表示されます。
       正しくインストールを完了するために、再起動することをお
       勧めします。
     ・上記の手順どおりに操作しても[完了]ダイアログボックスが
       表示されないときは、いったんプリンタの電源を切り、もう
       一度電源を入れ直してください。

■インストール時の警告メッセージについて---------------------

  ・ご使用の環境によっては、すでにインストールされているプリ
    ンタドライバと、本プリンタドライバを置き換えるかどうかを
    尋ねるメッセージが表示されます。この場合は、[はい]をクリ
    ックしてください。

  ・OSがWindows XPのとき
    途中でWindowsロゴテストに合格していないというメッセージ
    が出る事がありますが、この場合は、[続行]をクリックしてく
    ださい。

  ・OSがWindows 2000のとき
    途中で[デジタル署名が見つかりませんでした]というメッセー
    ジが出ることがありますが、この場合は[はい]をクリックして
    インストールを続けてください。

■プリンタドライバの削除------------------------------------

  不要になったプリンタドライバは以下の手順で削除します。

  1. [スタート]メニューで[プログラム] - [Canon BJ F900]を
　　 選択します。

　2. [アンインストーラ]をクリックします。

  3. [ファイル削除の確認]ダイアログボックスが表示されたら、
　　 [OK]をクリックします。

     注:
     Windows 2000用プリンタドライバ Ver1.00にはアンインストー
     ラがありません。次の方法で不要なプリンタドライバを削除し
     てください。
      1) [スタート]メニューで[設定]−[プリンタ]を選択します。
      2) 削除するプリンタ名を選択し、[ファイル]メニューから[削
         除]を選択します。
      3) [ファイル]メニューで[サーバーのプロパティ]を選択します。
      4) [ドライバ]タブをクリックし、[インストールされたプリン
         タドライバ]から削除するプリンタ名を選択します。
      5) [削除]、[OK]をクリックします。

============================================================
印刷設定の概要
============================================================

■設定画面を開く -------------------------------------------

・アプリケーションソフトから開く
  通常、アプリケーションソフトの[ファイル]-[ページ設定]の[プ
  リンタの設定]や[ファイル]-[印刷...]の[プロパティ]などを選
  択するとプリンタドライバの設定画面が開きます。

・単独で開く
  よく使用する設定を既定値として使用したい場合、印刷していな
  いときにユーティリティ機能を実行したい場合は、以下の手順で
  プリンタドライバの設定画面を開きます。

  1. [スタート]メニューから次の項目を選択します。
     Windows XPの場合　  [コントロールパネル]-[プリンタとその
                         他のハードウェア]-[プリンタとFAX]
     Windows 2000の場合  [設定]-[プリンタ]
  2. 使用する機種のプリンタアイコンをクリックします。
  3. [ファイル]メニューから[印刷設定]を選択します。

■ご使用の際に制限のあるアプリケーションソフトについて -----

  ・「Microsoft Word 2002」「Microsoft Word 2000」
     /マイクロソフト株式会社
     Wordの[印刷]ダイアログボックスの[1枚あたりのページ数]を
     使用する場合、プリンタドライバの[ページ設定]シートの[割
     り付け印刷]は使用しないでください。両者の機能を同時に使
     用すると不正な印刷結果になります。複数ページを1ページの
     紙に印刷したい場合は、どちらか片方で指定してください。

  ・「Microsoft Word 2002」「Microsoft Word 2000」
     /マイクロソフト株式会社
     Wordの[印刷]ダイアログボックスの[用紙サイズの指定]を使う
     場合、プリンタドライバの[ページ設定]シートの[拡大/縮小印
     刷]を使用しないでください。使用した場合は、Wordの[用紙サ
     イズの指定]でどのようなサイズを選択しても、プリンタドラ
     イバの[ページ設定]シートの[出力用紙サイズ]に合わせて拡大/
     縮小印刷を行います。

  ・「Microsoft Word 2002」「Microsoft Word 2000」
     /マイクロソフト株式会社
     Wordの[基本の用紙サイズ(A4/レター)に合わせて自動調整する
     ]がオン、印刷するドキュメントのページ設定が[縦]になって
     いる場合に、プリンタドライバの[印刷の向き]([ページ設定]
     シート)の設定を[横]にすると、印字結果が不良となります。
     この場合は、Wordの[基本の用紙サイズ(A4/レター)に合わせ
     て自動調整する]をオフにしてから印刷してください。この設
     定を行うには、[ツール]メニューから[オプション設定]を選
     択し、[印刷]タブをクリックします。

  ・「Microsoft Word」/マイクロソフト株式会社
     用紙サイズ、印刷方向を変更する場合は、プリンタドライバ
     では設定しないでWordのページ設定機能で変更してください。

  ・「Microsoft Word」/マイクロソフト株式会社
     [ページ設定]シートの[印刷の種類]で[拡大/縮小印刷]、[フィ
     ットページ印刷]を使う場合は以下の操作を行ってください。
      1. Wordの[印刷]ダイアログボックスを開きます。
      2. プリンタドライバの設定画面を開き、[ページ設定]シー
         トで希望する[印刷の種類]を設定し、[OK]をクリックし
         て閉じます。
      3. 印刷を実行しないで、いったん[印刷]ダイアログボック
         スを閉じます。
      4. もう一度Wordの[印刷]ダイアログボックスを開きます。
      5. もう一度プリンタドライバの設定画面を開き、[OK]で閉
         じます。
      6. 印刷を実行します。

  ・「Microsoft Excel 2002」/マイクロソフト株式会社
     Excel2002の[A4/レターの用紙サイズを変更できるようにする]
     がオンの場合は、プリンタプロパティの[ページ設定]タブの
     [用紙サイズ]とExcelで設定した用紙サイズが、A4とLetterで
     異なると、プリンタプロパティの用紙サイズに合わせて印刷さ
     れます。
     不具合が発生した場合には、プリンタプロパティの用紙サイズ
     をExcelで設定した用紙サイズに合わせてください。または、
     Excelの[ツール]メニューから[オプション]を選択し、
     [インターナショナル]タブで[A4/レターの用紙サイズを変更で
     きるようにする]をオフにしてから印刷してください。

  ・「Lotus オーガナイザー 2.1J/97」/ロータス株式会社
     Lotusオーガナイザー上でモノクロ印刷の設定をしてもカラー
     で印刷されます。プリンタドライバで[グレースケール印刷]を
     設定してください。

  ・「Photoshop」/アドビシステムズ株式会社
     システム管理者の権限を持たないユーザーは印刷できないこと
　　 があります。システム管理者の権限を持ったユーザーに印刷し
     てもらうようにしてください。

  ・「Lotus Notes」/ロータス株式会社
     掲示板の印刷を行うとシステムフリーズすることがあります。
     Notesの[ページレイアウトの設定]の余白を上下とも0.9あるい
　　 は1.1inchにしてください。

  ・「Microsoft Outlook」/マイクロソフト株式会社
     アプリケーションソフトで印刷をキャンセルすると、次の印刷
     がクラッシュします。プリンタプロパティの[詳細設定]タブで
     印刷ドキュメントをスプールするように設定してください。

  ・「CorelDraw 8J」/Corel Corporation
     CorelDraw 8J からプリンタドライバの印刷設定画面を開こう
     とするとクラッシュするか、文字化けした画面になります。
     あらかじめ、[プリンタ]フォルダから印刷設定画面を開き、設
     定を行ってからCorelDraw 8Jを起動して印刷してください。
     または、CorelDraw 9Jにバージョンアップしてください。

  ・「Illustrator」/アドビシステムズ株式会社
     ビットマッププリントを有効にしていると、印刷に時間が
     かかったり、データの一部が印刷されないことがあります。
     [プリント]ダイアログボックスの[ビットマッププリント]
     のチェックを外してから印刷してください。

■使用上の注意 ---------------------------------------------

  本製品の使用および、プリンタでの印刷に際しては、以下のよう
  な制限事項があります。ご使用にあたっては、あらかじめこれら
  の点にご注意ください。

  ・一部のアプリケーションソフトでは、プリンタドライバで設定
    した[部数]([ページ設定]シート)のとおりに機能しないことが
　　あります。その場合はアプリケーションソフトの印刷ダイアロ
　　グボックスで部数を設定してください。

  ・印刷する原稿によっては、[ページ設定]シートの[部単位で印刷
　　]をオンにすると、印刷される部数が正しくなくなることがあり
　　ます。この場合は、[部単位で印刷]をオフにして印刷してくだ
　　さい。

  ・[マッチング方法]の[自動]および[ハーフトーン]の[自動]はア
　　プリケーションソフトによっては不正な印字結果になる場合が
    あります。この場合は、 [基本設定]シートの[プリントアドバ
    イザー]を選択してください。[写真をきれいに印刷]か[図表や
    グラフをきれいに印刷]を選択すると正しく設定できます。
    もうひとつの方法は、[基本設定]シートの[印刷品質]で[カスタ
    ム]を選択し、[ハーフトーン]で[自動]以外を選択します。
    さらに、[色調整]で[マニュアル調整]を選択し、[マッチング方
　　法]で[自動]以外を選択してください。

  ・グラデーション、または図形の重ね合わせの多いデータを印刷
    するとき、データの一部分が印刷されないことがあります。
    これは、データを一時的に保存するための空きディスクの容量
    が不十分であることが原因です。Windows XP、Windows 2000が
    インストールされているドライブの空き容量を40〜50MB程度増
    やせば、改善されます。あるいは、[サーバーのプロパティ]の
    [スプールのフォルダ]で空き容量が十分にあるディスクにスプ
    ールフォルダを設定して改善してください。

  ・印刷中の文書を[プリンタ]フォルダからキャンセルする場合、
    実際に印刷が中断するまでしばらく時間がかかることがありま
    す。

  ・印刷中にエラーが発生したときは、次の手順で印刷を中止して
　　ください。
　　1. 印刷中の文書、印刷待ちの文書をすべて削除します。
　　2. プリンタの電源を切ります。
　　プリンタが途中まで受信した印刷データは、この操作によって
　　クリアされます。

  ・仮想メモリの容量が不足していると、正常に印刷が行えないこ
    とがあります。Windows XP、Windows 2000の[システムのプロパ
    ティ]の[詳細]の[パフォーマンス オプション]-[仮想メモリ]で、
    仮想メモリのファイルサイズを大きめに設定してご使用ください。

  ・[バージョン情報]ダイアログボックスの[言語]で[英語]を選択
　　すると、ドライバ画面の表示の一部が欠けることがあります。

  ・プリンタのプロパティの[詳細設定]シートにある[プリントプロ
    セッサ]の設定は変更しないでください。
  　変更すると、次の機能が正しく使用できなくなります。
　　- [ページ設定]シートの[割り付け印刷]、[ポスター印刷]、
　　　[冊子印刷]、[両面印刷]
  　- [スタンプ/背景]シートの全機能
　　-［基本設定]シートの[印刷前にプレビューを表示]

  ・プリンタのプロパティの[詳細設定]シートにある[詳細な印刷機
　　能を有効にする]がオフになっている場合は、次の機能は使用で
　　きません。
　　- [ページ設定]シートの[割り付け印刷]、[ポスター印刷]、
　　　[冊子印刷]、[両面印刷]、[逆順で印刷]、[部単位で印刷]
　　- [スタンプ/背景]シートの全機能
　　-［基本設定]シートの[印刷前にプレビューを表示]
　　- [カスタム設定]ダイアログボックスの[印刷データのサイズを
　　　小さくする]

  ・Adobe PhotoShop LE、MS Photo EditorなどEMFスプールを禁止する
　　アプリケーションソフトでは、次の機能は働きません。
　　- [ページ設定]シートの[割り付け印刷]、[ポスター印刷]、
　　　[冊子印刷]、[両面印刷]、[逆順で印刷]、[部単位で印刷]
　　- [スタンプ/背景]シートの全機能
　　-［基本設定]シートの[印刷前にプレビューを表示]

  ・アプリケーションソフトの[印刷]ダイアログボックスで[ファイ
　　ルに出力]を選択した場合は、次の機能は働きません。
　　- [ページ設定]シートの[割り付け印刷]、[ポスター印刷]、
　　　[冊子印刷]、[両面印刷]、[逆順で印刷]、[部単位で印刷]
　　- [スタンプ/背景]シートの全機能
　　-［基本設定]シートの[印刷前にプレビューを表示]

  ・[ページ設定]シートの[割り付け印刷]で2ページ分以上のデー
　　タを1ページに割り付けて印刷を行なう場合、アプリケーショ
　　ンソフトによっては、割り付けされた各ページのデータがペー
　　ジをはみ出して印刷されることがあります。この場合、アプリ
　　ケーションソフトでページからはみ出さないように編集してく
　　ださい。

  ・ポスター印刷、スタンプ、背景の印刷を実行している時は、印
　　刷キューのドキュメントのページ数が実際よりも多く表示され
　　ます。

  ・アプリケーションソフト上の画面表示とプレビュー表示では、
　　色見が異なる場合があります。

  ・プレビュー表示と印刷結果では、色見が異なる場合があります。

  ・プレビュー表示時の解像度は、印刷時の解像度と異なりますの
　　で、プレビュー上の文章や細線等の表示が印刷結果と異なる場
　　合があります。

  ・一部のアプリケーションソフトでは、印刷が複数のジョブに分
　　割される場合があります。その場合、プレビュー表示は印刷中
　　のジョブしか表示できないため、ユーザーの意図した表示と異
　　なる場合があります。

  ・以下の場合、プレビュー表示はご使用になれません。
  　- プリンタアイコンを右クリックして、[プリンタをオフライン
　　　で使用する]を選択している場合の印刷時
  　- プリンタのプロパティの[詳細設定]シートにある[開始終了
　　　時刻]を設定した場合の印刷時
  　- ネットワーク印刷時

  ・Windows XP、Windows 2000に関する機能の詳細については、
    それぞれのユーザーズマニュアルをご参照ください。

============================================================
ネットワーク印刷について
============================================================

■はじめに--------------------------------------------------

  Windowsではネットワークを介して、複数のユーザーがプリンタ
  を共有して使用することができます。プリンタを共有して使用す
  るには、ネットワークでつながっている各コンピュータで必要な
  設定を行っておく必要があります。

  ここでは、プリンタが直接接続されているコンピュータをプリン
  トサーバ(以下サーバと略)と呼びます。また、サーバに接続され
  ているプリンタをネットワークを介して使用するコンピュータの
  ことをクライアントマシン(以下クライアントと略)と呼びます。

  サーバ、クライアントが必ずしも同一のOSである必要はありませ
  んが、組み合わせによっては、インストールの方法や制限事項に
  違いがありますのでご注意ください。
 
■使用するプリンタドライバのバージョン----------------------

  ・プリンタドライバは、サーバ、各クライアントで使用している
    OSに合ったものを入手してください。

  ・Windowsに付属しているプリンタドライバ（Microsoft社製）と
    キヤノン製のプリンタドライバの組み合わせでは、ネットワー
    ク印刷を行うことができません。サーバ、クライアント共に、
    キヤノン製のプリンタドライバをご使用下さい。

  ・サーバと各クライアントで使用するプリンタドライバは、それ
    ぞれ同一バージョンである必要があります。Windows XP、
    Windows 2000の組み合わせの場合は、それぞれに本プリンタド
    ライバ(Version 1.61)をインストールしてください。

    注:
    パラレルインタフェースを持たないプリンタでは、Windows NT
    4.0用のドライバはありません。

  ・Windows Me、Windows 98、Windows 95を使用しているサーバま
    たはクライアントがある場合は、それぞれのOSに合った最新版
    のBJプリンタドライバをインストールしてください。

■インストールと設定方法-------------------------------------

  サーバのOSの種類によって、以下のインストール方法を参照して
  ください。
  ・Windows XP、Windows 2000の場合→(1)、(2)
    注）クライアントのOSによって適切な手順を参照のこと
  ・Windows Me、Windows 98、Windows 95の場合→(3)
  
(1)サーバとクライアントのOSが同じ場合
　　サーバ：Windows XP、 Windows 2000、クライアント：Windows XP、
    Windows 2000

  1. サーバ側でOSに合ったプリンタドライバをインストールしま
     す。インストールの方法は、通常のローカルプリンタのイン
     ストールと同様です。

  2. サーバにインストールしたプリンタドライバを共有指定しま
     す。
     共有指定の方法は、Windowsのヘルプを参照してください。

     なお、ここでポイントアンドプリントインストール（プリン
     タの共有指定の際にWindows XP、Windows 2000の場合は[追加
     ドライバ]、Windows NT4.0の場合は[代替ドライバ]の機能を
     使ってクライアント用のプリンタドライバを登録する方法）を
     することも、可能です（その際は手順3は不用）。

  3. クライアント側でOSに合ったプリンタドライバをインストー
　　 ルします。インストールの方法は、通常のローカルプリンタ
     のインストールと同様です。

     注:
     ・インストールの際、ポートの選択は何を選んでも構いません。
       適当なポートを選んでインストールを完了してください。
     ・インストーラを使ってインストールする場合、プリンタの
       電源を入れるように指示する画面が表示されますが、実際に
       プリンタの電源を入れる必要はありません。

  4. クライアントでネットワークコンピュータを開き、サーバの
     共有プリンタのアイコンを右クリックし、メニューから次の
     いずれかを選択してください。

      Windows XP、Windows 2000の場合：[接続] を選択

  以上でクライアントに、共有プリンタのアイコンが作成されます。
  手順3）でインストールしたプリンタのアイコンは不要ですので
  削除しても構いません。

(2)クライアントのOSが異なる場合
　　サーバ：Windows XP、Windows 2000
　　クライアント：Windows Me、Windows 98、Windows 95

  1. サーバのOSに合ったプリンタドライバをインストールします。
     インストールの方法は、通常のローカルプリンタのインストー
     ルと同様です。

  2. サーバにインストールしたプリンタドライバを共有指定しま
     す。共有指定の方法は、Windowsのヘルプを参照してください。

  3. クライアント側でOSに合ったプリンタドライバをインストール
     します。
     インストールの方法は、通常のローカルプリンタのインストー
     ルと同様です。

     注:
     ・インストールの際、ポートの選択は何を選んでも構いません。
       適当なポートを選んでインストールを完了してください。
     ・インストーラを使ってインストールする場合、プリンタの電源
       を入れるように指示する画面が表示されますが、実際にプリン
       タの電源を入れる必要はありません。

  4. クライアントで[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

  5. 使用するプリンタのアイコンを右クリックして、[プロパティ]
     を選択します。

  6. [詳細]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。

  7. [ネットワーク]を選択し、[参照]をクリックします。

  8. プリンタ一覧から、共有プリンタとして使用する機種を選択
     して、[OK]をクリックします。

  以上でクライアントに、共有プリンタのアイコンが作成されます。

(3)サーバがWindows Me、Windows 98、Windows 95の場合
　　サーバ：Windows Me、Windows 98、Windows 95
　　クライアント：Windows XP、Windows 2000

  1. サーバのOSに合ったプリンタドライバをインストールします。
    インストールの方法は、通常のローカルプリンタのインストー
    ルと同様です。

  2. サーバにインストールしたプリンタドライバを共有指定しま
     す。共有指定の方法は、Windowsのヘルプを参照してください。

  3. クライアント側でOSに合ったプリンタドライバをインストー
     ルします。インストールの方法は、通常のローカルプリンタ
     のインストールと同様です。

     注:
     インストールの際、ポートの選択は何を選んでも構いません。
     適当なポートを選んでインストールを完了してください。
     インストーラを使ってインストールする場合、プリンタの電源
     を入れるように指示する画面が表示されますが、実際にプリン
     タの電源を入れる必要はありません。

  4. クライアントでネットワークコンピュータを開き、サーバの
     共有プリンタのアイコンを右クリックし、メニューから次の
     いずれかを選択してください。

      Windows XP、Windows 2000の場合：[接続] を選択
  
  以上でクライアントに、共有プリンタのアイコンが作成されます。
  手順3）でインストールしたプリンタのアイコンは不要ですので削
  除しても構いません。
  なお、この場合の組み合わせでは、双方向通信が正常に行えませ
  んので「ネットワークに関する制限」の「サーバがWindows Me、
  Windows 98、Windows 95の場合」をお読みください。

■ネットワークに関する制限------------------------------------

  ・ネットワークで共有して使用している場合、クライアントのコン
    ピュータで、BJステータスモニタを起動していると、完了通知が
　　表示されることがあります。
    これは、プリンタを接続しているコンピュータで、[サーバーの
    プロパティ]の[詳細設定]タブにある[リモートドキュメントの印
    刷が終了したら通知する]がオンに設定されているためです。
    完了通知を表示しないようにするためには、プリンタを接続して
    いるコンピュータで[リモートドキュメントの印刷が終了したら
    通知する]をオフに設定し、設定を有効にするためコンピュータ
    を再起動してください。

●サーバがWindows Me、Windows 98、Windows 95でクライアントが
  Windows XP、Windows 2000の場合

  ポイントアンドプリントインストールを行うと、割り付け印刷、
  冊子印刷、両面印刷、逆順で印刷、部単位で印刷、スタンプ/背景
  印刷、プレビューが使えなくなります。この場合は以下の操作を
  行ってください。

  クライアントでプリンタのプロパティを開き、[ポート]タブの[ポ
  ートの追加]を選択し、サーバのプリンタ名をネットワークパス付
  で入力してください。

●サーバがWindows Me、Windows 98、Windows 95の場合

  プリンタとの双方向通信が正常に行えないため、警告メッセージ
  が表示されて印刷が一時的に停止したり、印刷できなくなること
  があります。
  この場合は、サーバ上のプリンタドライバのプロパティを開き、
  [詳細]タブの[スプールの設定]で、[このプリンタでの双方向通信
  機能をサポートしない]を選択してください。

●クライアントがWindows XP、Windows 2000の場合

  ポイントアンドプリントインストールを行うと、クライアント側
  の双方向サポートが無効の設定になってしまいます。
  このためクライアントのユーザーがプリンタドライバのプロパ
  ティを開き、[ポート]タブの[双方向サポートを有効にする]がオ
  フの状態のままで[OK]をクリックすると、サーバ側の双方向通信
  機能までオフに設定されてしまいます。
  この場合は、「(1)サーバとクライアントのOSが同じ場合」の手順
  に従ってクライアントにプリンタドライバをインストールしてく
  ださい。
  また、共有プリンタのセキュリィティ設定で、クライアントユー
  ザーのアクセス権を制限して、誤操作を防ぐこともできます。

●アクシスコミュニケーションズ株式会社のネットワークプリント
  サーバ「AXIS PrintPoint 140 BJC」をご使用の場合、印刷はで
  きますが双方向通信はできません。

●インターネットを経由して印刷を行う場合（IPP環境）は、まず
  サーバにインストールされているプリンタドライバのバージョン
  を調べ、クライアントにはサーバと同じバージョンのプリンタド
  ライバをローカルプリンタとしてインストールしてください。
  ただし、インターネット経由ではプリンタのステータスが取得で
  きないため、クライアント側でステータスモニタを起動すること
  ができません。

●サーバとクライアントの双方に同一のプリンタドライバがローカル
  プリンタでインストールされている場合、ネットクロール機能が働
  いて自動的にクライアント側にネットワークプリンタのアイコンが
  作成されることがあります。

