____________________________________________________________

      Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2000 対応
		      Canon BJ M70
            BJ ラスタ プリンタドライバ Version 1.50
                        取扱説明

               *** Copyright CANON INC. 2001 ***
____________________________________________________________

============================================================
ご使用になる前に
============================================================

■はじめに -------------------------------------------------

  このたびは「BJ ラスタ プリンタドライバ」をご利用いただき、
  誠にありがとうございます。
  本製品はキヤノン BJプリンタ用のプリンタドライバです。
  インストールすることにより、Microsoft(R) Windows(R) XP、
  Microsoft(R) Windows(R) 2000で動作する各種アプリケーション
  から美しい印刷を行えるようになります。

■商標について ---------------------------------------------

  Microsoft、Windows、Windows NTは米国Microsoft 
  Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
  Pentiumは、米国Intel Corporationの商標です。
  その他、本文中に記載されている社名や商品名は、各社の登録商
  標または商標です。

■本製品の内容 ---------------------------------------------

  本製品には以下のものが収められています。

  インストーラ プログラム(Setup.exe)
     BJラスタ プリンタドライバをお使いのコンピュータにインス
     トールします。

  BJラスタ プリンタドライバ(以下プリンタドライバと略す)
     印刷を実行するために必要なソフトウェアです。

  アンインストーラ
     不要になったプリンタドライバ関連のファイルを削除します。

  お読みください(readme.txt)
     本ファイルです。プリンタドライバについての重要な情報が記
     載されています。インストール後は[スタート]-[プログラム]
     -[Canon BJ M70]-[お読みください]を選択して表示して
    ください。

  操作説明(Guide.doc)
     プリンタドライバの基本的な操作のしかたを説明しています。
     インストール後は[スタート]-[プログラム]-
     [Canon BJ M70]-[操作説明]を選択して表示してください。

■使用環境 -------------------------------------------------

  本製品は以下のシステムおよび環境での使用を推奨します。

  ソフトウェア
     Windows XP Home Edition 日本語版
     Windows XP Professional 日本語版
     Windows 2000 Professional 日本語版
     Windows 2000 Server/Advanced Server 日本語版
		   
  ハードウェア
    コンピュータ：OSが動作を保証しているコンピュータ
                 （Intel社製Pentiumプロセッサ、または互換性の
                   あるマイクロプロセッサ 搭載)
    メモリ: OSが動作を保証しているメモリ量
    ハードディスク：インストール時に25MB以上の空き容量が必要
    ドライブ：CD-ROM ドライブ
    インタフェース：パラレルインタフェース、USBインタフェース、
                    またはIrDA
    プリンタケーブル：双方向通信可能なセントロニクスケーブル
                      またはUSBケーブル
    画面：VGA 以上の解像度を持つディスプレイ

■インストールの前のご注意 ----------------------------------

  本プリンタドライバをインストールする前に、以下の注意事項を
  お読みください。

  ・あらかじめプリンタの取扱説明書を参照して、コンピュータと
    プリンタを接続しておいてください。

  ・プリンタドライバのインストールを行うためにはプリンタの設
    定に関するアクセス権が必要です。
    あらかじめ、Administratorsグループのメンバーとしてログオ
    ンしてください。

  ・起動中のアプリケーションソフトはすべて終了してください。

  ・古いバージョンのプリンタドライバがすでにインストールされ
    ている場合は、あらかじめ削除（アンインストール）してから
    インストールを行ってください。削除の方法は「プリンタドラ
    イバの削除」の説明に従ってください。

  ・ご使用の環境によっては、Windows 付属のプリンタドライバ
    (Microsoft社製)が自動的にインストールされている場合があり
    ますが、Canon製の本プリンタドライバをご使用になることをお
    勧めします。

  ・プリンタをIrDAで使用する場合のプリンタドライバのインスト
    ール方法は、プリンタ付属の「Windowsドライバガイド」およ
    び「Windowsかんたんスタートガイド」をご参照ください。

■インストール方法------------------------------------------

  プリンタドライバをCDからインストールする場合は(1)を、Webか
  らダウンロードして入手した場合は(2)をお読みください。
  ここで説明するのはプリンタをローカルプリンタとして使用する
  場合の手順です。ネットワークプリンタとして使用する 場合は、
  「ネットワーク印刷について」を参照してください。

(1) CDからインストールする

  1. プリンタの電源をオフにします。

     注:
     プリンタの電源をオンにしたままコンピュータの電源を入れる
     と、Windows のプラグ アンド プレイが自動的に実行され、
     [新しいハードウェアの検出ウィザード]画面が表示されます。
     この場合は[キャンセル]をクリックしてください。

  2. Windowsを起動し、CDをセットします。
     自動的に起動します。

  3. [使用許諾契約書]画面が表示された場合は、内容を読んでくだ
     さい。同意する場合は[はい]をクリックします。

  4. [インストール]をクリックします。
     ファイルのコピーを開始します。

  5. [プリンタの接続先]画面が表示されたら、プリンタの電源を入
     れ、接続先が認識されるまでしばらく待ちます。

     注:
     プリンタの接続先を自分で選択したい場合は、[手動選択]ボタ
     ンをクリックしてください。[接続先の選択]画面で、接続先を
     選択して、[次へ]をクリックします。

  6. インストール終了のメッセージが表示されたら、[OK]をクリッ
     クします。

  7. [終了]をクリックします。

     注:
     ご使用の環境によっては、この後にコンピュータの再起動を促
     すメッセージが表示されます。
     正しくインストールを完了するために、再起動することをお勧
     めします。

(2) インストールプログラムを使用する 
    プリンタドライバは、キヤノン販売インターネットダウンロー
    ドサービス(http://www.canon-sales.co.jp/)で入手できます。

     注:
     ダウンロードした圧縮ファイルを解凍するときは、[C:temp]の
     ような英語名称のフォルダに保存してください。日本語名称だ
     と、正常にインストールできません。

  1. プリンタの電源をオフにします。

     注:
     プリンタの電源をオンにしたままコンピュータの電源を入れる
     と、Windows のプラグ アンド プレイが自動的に実行され、
     [新しいハードウェアの検出ウィザード]画面が表示されます。
     この場合は[キャンセル]をクリックしてください。

  2. 本プログラムがあるフォルダを開きます。

  3. [Setup.exe]をダブルクリックします。
     インストールプログラムが起動します。

  4. [ようこそ]画面で[次へ]をクリックします。

  5. [使用許諾契約書]画面の内容を読み、同意する場合は[はい]を
     クリックします。

     ファイルのコピーを開始します。

  6. [プリンタの接続先]画面が表示されたら、プリンタの電源を入
     れ、接続先が認識されるまでしばらく待ちます。

     注:
     プリンタの接続先を自分で選択したい場合は、[手動選択]ボタ
     ンをクリックしてください。[接続先の選択]画面で、接続先を
     選択して、[次へ]をクリックします。

  7. [完了]画面で、[完了]をクリックします。

     注:
     ご使用の環境によっては、この後にコンピュータの再起動を促
     すメッセージが表示されます。
     正しくインストールを完了するために、再起動することをお勧
     めします。

■インストール時の警告メッセージについて
  ・ご使用の環境によっては、すでにインストールされているプリン
    タドライバと、本プリンタドライバを置き換えるかどうかを尋ね
    るメッセージが表示されます。この場合は、[はい]をクリックし
    てください。

  ・OSがWindows XPのとき
    途中でWindowsロゴテストに合格していないというメッセージ
    が出る事がありますが、この場合は、[続行]をクリックしてく
    ださい。

  ・OSがWindows 2000のとき
    途中で[デジタル署名が見つかりませんでした]というメッセー
    ジが出ることがありますが、この場合は[はい]をクリックして
    インストールを続けてください。

■プリンタドライバの削除------------------------------------

  不要になったプリンタドライバは以下の手順で削除します。

  1. [スタート]メニューで[プログラム] - [Canon BJ M70]を
　　 選択します。

　2. [アンインストーラ]をクリックします。

  3. [ファイル削除の確認]ダイアログボックスが表示されたら、
　　 [はい]をクリックします。

     注:
     Windows 2000用プリンタドライバ Ver1.00にはアンインストー
     ラがありません。次の方法で不要なプリンタドライバを削除し
     てください。
      1) [スタート]メニューで[設定]−[プリンタ]を選択します。
      2) 削除するプリンタ名を選択し、[ファイル]メニューから[削
         除]を選択します。
      3) [ファイル]メニューで[サーバのプロパティ]を選択します。
      4) [ドライバ]タブをクリックし、[インストールされたプリン
         タドライバ]から削除するプリンタ名を選択します。
      5) [削除]、[OK]をクリックします。

============================================================
印刷設定の概要
============================================================

■設定画面を開く -------------------------------------------

・アプリケーションソフトから開く
  通常、アプリケーションソフトの [ファイル] -[ページ設定]の
  [プリンタの設定]や[ファイル]-[印刷...]の[プロパティ]などを
  選択するとプリンタドライバの設定画面が開きます。

・単独で開く
  よく使用する設定を既定値として使用したい場合、印刷していな
  いときにユーティリティ機能を実行したい場合は、以下の手順で
  プリンタドライバの設定画面を開きます。

  1. [スタート]メニューから次の項目を選択します。
     Windows XPの場合　  [コントロールパネル]-[プリンタとその
                         他のハードウェア]-[プリンタとFAX]
     Windows 2000の場合  [設定]-[プリンタ]
  2. 使用する機種のプリンタアイコンをクリックします。
  3. [ファイル]メニューから[印刷設定]を選択します。

■各シートで設定できる機能 ---------------------------------

  プリンタドライバの設定画面には次のようなシートがあり、各設
　定ができます。

  [基本設定]シート
     プリンタにセットしたBJカートリッジ、用紙の種類に合わせ
     て基本的な印刷設定を行います。このシートにある項目だけ
     を設定すれば、用紙やインクの種類に適した印刷が実行でき
     ます。

  [ページ設定]シート
    用紙に対して原稿をどのように配置するかを設定します。
    拡大/縮小印刷などの設定もできます。

  [スタンプ/背景]シート
    原稿データに重ねてスタンプや背景を印刷する設定を選択でき
　　ます。あらかじめ用意されているものだけでなく、オリジナル
　　のスタンプや背景も登録できます。

  [特殊効果]シート 
    原稿を印刷するときに、特殊な効果を加える機能を選択できま
    す。

  [お気に入り]シート
    [基本設定]、[ページ設定]、[スタンプ/背景]、[特殊効果]シート
    で行った設定内容に名称をつけて保存することができます。
    よく使用する設定は保存しておくと、ここで読み込むだけで設定が
    完了します。また、不要になった設定は削除できます。

  [ユーティリティ]シート
    プリントヘッドのクリーニングやテストプリントなどの、プリンタ
    本体に関する補助的な操作を行うことができます。

     注:
     各設定項目の詳細については、オンラインヘルプの説明を参照
     してください。設定画面の右上にある[？]をクリックし、説明
     を見たい項目をクリックすると表示されます。
     設定画面下部の[ヘルプ]をクリックするとそのシートでできる
     ことが表示され操作手順を参照できます。ヘルプ画面が表示さ
　   れたあとで[F1]を押すと、ヘルプの使いかたを参照することが
     できます。

■使用上の注意 ---------------------------------------------

  本製品の使用および、プリンタでの印刷に際しては、以下のよう
  な制限事項があります。ご使用にあたっては、あらかじめこれら
  の点にご注意ください。

  ・一部のアプリケーションソフトでは、プリンタドライバで設定
    した[部数]([ページ設定]シート)のとおりに機能しないことが
　　あります。その場合はアプリケーションソフトの印刷ダイアロ
　　グボックスで部数を設定してください。

  ・印刷する原稿によっては、[ページ設定]シートの[部単位で印刷
　　]をオンにすると、印刷される部数が正しくなくなることがあり
　　ます。この場合は、[部単位で印刷]をオフにして印刷してくだ
　　さい。

  ・[マッチング方法]の[自動]および[ハーフトーン]の[自動]はア
　　プリケーションソフトによっては不正な印字結果になる場合が
    あります。この場合は、 [基本設定]シートの[プリントアドバ
    イザー]を選択してください。[写真をきれいに印刷]か[図表や
    グラフをきれいに印刷]を選択すると正しく設定できます。
    もうひとつの方法は、[基本設定]シートの[印刷品質]で[カスタ
    ム]を選択し、[ハーフトーン]で[自動]以外を選択します。
    さらに、[色調整]で[マニュアル調整]を選択し、[マッチング方
　　法]で[自動]以外を選択してください。

  ・グラデーション、または図形の重ね合わせの多いデータを印刷
    するとき、データの一部分が印刷されないことがあります。
    これは、データを一時的に保存するための空きディスクの容量
    が不十分であることが原因です。Windows XP、Windows 2000が
    インストールされているドライブの空き容量を40〜50MB程度増
    やせば、改善されます。あるいは、[サーバのプロパティ]の[ス
    プールのフォルダ]で空き容量が十分にあるディスクにスプール
    フォルダを設定して改善してください。

  ・印刷中の文書を[プリンタ]フォルダからキャンセルする場合、
    実際に印刷が中断するまでしばらく時間がかかることがありま
    す。

  ・印刷中にエラーが発生したときは、次の手順で印刷を中止して
　　ください。
　　1. 印刷中の文書、印刷待ちの文書をすべて削除します。
　　2. プリンタの電源を切ります。
　　プリンタが途中まで受信した印刷データは、この操作によって
　　クリアされます。

  ・仮想メモリの容量が不足していると、正常に印刷が行えないこ
    とがあります。Windows XP、Windows 2000の[システムのプロパ
    ティ]の[詳細]の[パフォーマンス オプション]-[仮想メモリ]で、
    仮想メモリのファイルサイズを大きめに設定してご使用ください。

  ・[バージョン情報]ダイアログボックスの[言語]で[英語]を選択
　　すると、ドライバ画面の表示の一部が欠けることがあります。

  ・プリンタのプロパティの[詳細設定]シートにある[プリントプロ
    セッサ]の設定は変更しないでください。
  　変更すると、次の機能が正しく使用できなくなります。
　　- [ページ設定]シートの[割り付け印刷]、[ポスター印刷]、
　　  [逆順で印刷]、[部単位で印刷]
  　- [スタンプ/背景]シートの全機能

  ・Windows XP、Windows 2000では、以下のプリンタをIrDA接続で
    使用できません。ご注意ください。

        BJC-80v
        BJC-50v
        BJ M70 

  ・BJ M70でパラレルインタフェース(LPTポート)を使用して印刷
    するときは、コンピュータとプリンタの赤外線受光部が向き合
    わないように設置してください。
    向き合わせると、印刷結果に不都合が生じる場合があります。

  ・プリンタのプロパティの[詳細設定]シートにある[詳細な印刷機
　　能を有効にする]がオフになっている場合は、次の機能は使用で
　　きません。
　　- [ページ設定]シートの[割り付け印刷]、[ポスター印刷]、
　　　[冊子印刷]、[両面印刷]、[逆順で印刷]、[部単位で印刷]
　　- [スタンプ/背景]シートの全機能

  ・PhotoShop4.0、Power PointなどEMFスプールを禁止するアプリ
　　ケーションソフトでは、次の機能は働きません。
　　- [ページ設定]シートの[割り付け印刷]、[ポスター印刷]、
　　　[冊子印刷]、[両面印刷]、[逆順で印刷]、[部単位で印刷]
　　- [スタンプ/背景]シートの全機能

  ・アプリケーションソフトの[印刷]ダイアログボックスで[ファイ
　　ルに出力]を選択した場合は、次の機能は働きません。
　　- [ページ設定]シートの[割り付け印刷]、[ポスター印刷]、
　　　[冊子印刷]、[両面印刷]、[逆順で印刷]、[部単位で印刷]
　　- [スタンプ/背景]シートの全機能

  ・[ページ設定]シートの[割り付け]で2ページ分以上のデータを1
　　ページに割り付けて印刷を行なう場合、アプリケーションソフ
　　トによっては、割り付けされた各ページのデータがページをは
　　み出して印刷されることがあります。この場合、アプリケーシ
　　ョンソフトでページからはみ出さないように編集してください。

  ・LPTポートで使用中に、ステータスモニタの応答性が遅いと感じ
    る場合は、次のようにタイムアウトの設定を変更してください。
    プリンタのプロパティを開き、[ポート]タブをクリックしてくだ
    さい。[ポートの構成]で再送信の[タイムアウト]の設定をデフォ
    ルトの９０秒からより小さな値に変更します。その後コンピュー
    タを再起動してからご使用ください。

  ・ポスター印刷、スタンプ、背景の印刷を実行している時は、印
　　刷キューのドキュメントのページ数が実際よりも多く表示され
　　ます。

  ・「ユーザーの切り替え」機能を使って、別のユーザーがログオ
    ンした場合は、エラーや警告の表示は、ステータスモニタのみ
    で表示されます。

  ・Windows XP、Windows 2000に関する機能の詳細については、
    それぞれのユーザーズマニュアルをご参照ください。

■ご使用の際に制限のあるアプリケーションソフトについて -----

  ・「Microsoft Word 2002」「Microsoft Word 2000」/マイクロソフト株式会社
     Wordの[印刷]ダイアログボックスの[1枚あたりのページ数]を
     使用する場合、プリンタドライバの[ページ設定]シートの[割
     り付け]は[1ページ/枚]を設定してください。両者の機能を同
     時に使用すると不正な印刷結果になります。複数ページを1ペ
     ージの紙に印刷したい場合は、どちらか片方で指定してくださ
     い。

  ・「Microsoft Word 2002」「Microsoft Word 2000」/マイクロソフト株式会社
     Wordの[印刷]ダイアログボックスの[用紙サイズの指定]を使う
     場合、プリンタドライバの[ページ設定]シートの[拡大/縮小印
     刷]をオフにしてください。オンの場合、Wordの[用紙サイズの
     指定]でどのようなサイズを選択しても、プリンタドライバの[
     ページ設定]シートの[出力用紙サイズ]に合わせて拡大/縮小印
     刷を行います。

  ・「Microsoft Word 2002」「Microsoft Word 2000」/マイクロソフト株式会社
     Wordの[基本の用紙サイズ(A4/レター)に合わせて自動調整する
     ]がオン、印刷するドキュメントのページ設定が[縦]になって
     いる場合に、プリンタドライバの[印刷の向き]([ページ設定]
     シート)の設定を[横]にすると、印字結果が不良となります。
     この場合は、Wordの[基本の用紙サイズ(A4/レター)に合わせ
     て自動調整する]をオフにしてから印刷してください。この設
     定を行うには、[ツール]メニューから[オプション設定]を選
     択し、[印刷]タブをクリックします。

  ・「Microsoft Word」/マイクロソフト株式会社
     用紙サイズ、印刷方向を変更する場合は、プリンタドライバ 
     では設定しないでWordのページ設定機能で変更してください。

  ・「Microsoft Word」/マイクロソフト株式会社
     [ページ設定]シートの[拡大/縮小印刷]を使う場合は以下の操
　　　作を行ってください。
      1. Wordの印刷ダイアログボックスを開きます。
      2. プリンタドライバの設定画面を開き、[ページ設定]シー
         トで希望する用紙サイズを設定し、[OK]をクリックして
         閉じます。
      3. 印刷を実行しないで、いったん印刷ダイアログボックス
         を閉じます。
      4. もう一度Wordの印刷ダイアログボックスを開きます。
      5. もう一度プリンタドライバの設定画面を開き、[OK]で閉
         じます。
      6. 印刷を実行します。

  ・「Lotus オーガナイザー 2.1J/97」/ロータス株式会社
     Lotusオーガナイザー上でモノクロ印刷の設定をしてもカラー
     で印刷されます。プリンタドライバで[グレースケール印刷]を
     設定してください。

  ・「Photoshop」/アドビシステムズ株式会社
     システム管理者の権限を持たないユーザーは印刷できないこと
　　 があります。システム管理者の権限を持ったユーザーに印刷し
     てもらうようにしてください。

  ・「Lotus Notes」/ロータス株式会社
     掲示板の印刷を行うとシステムフリーズすることがあります。
     Notesの[ページレイアウトの設定]の余白を上下とも0.9あるい
　　 は1.1inchにしてください。

  ・「Microsoft Outlook」/マイクロソフト株式会社
     アプリケーションソフトで印刷をキャンセルすると、次の印刷
     がクラッシュします。プリンタプロパティの[詳細設定]タブで
     印刷ドキュメントをスプールするように設定してください。

  ・「Corel Draw 8J」/Corel Corporation
     CorelDraw 8J からプリンタドライバの印刷設定画面を開こう
     とするとクラッシュするか、文字化けした画面になります。
     あらかじめ、[プリンタ]フォルダから印刷設定画面を開き、設
     定を行ってからCorel Draw 8Jを起動して印刷してください。
     または、Corel Draw 9Jにバージョンアップしてください。

  ・「Illustrator」/アドビシステムズ株式会社
     ビットマッププリントを有効にしていると、印刷に時間が
     かかったり、データの一部が印刷されないことがあります。
     [プリント]ダイアログボックスの[ビットマッププリント]
     のチェックを外してから印刷してください。

============================================================
ネットワーク印刷について
============================================================

■はじめに--------------------------------------------------

  Windowsではネットワークを介して、複数のユーザーがプリンタ
  を共有して使用することができます。プリンタを共有して使用す
  るには、ネットワークでつながっている各コンピュータで必要な
  設定を行っておく必要があります。

  ここでは、プリンタが直接接続されているコンピュータをプリン
  トサーバ(以下サーバと略)と呼びます。また、サーバに接続され
  ているプリンタをネットワークを介して使用するコンピュータの
  ことをクライアントマシン(以下クライアントと略)と呼びます。

  サーバ、クライアントが必ずしも同一のOSである必要はありませ
  んが、組み合わせによっては、インストールの方法や制限事項に
  違いがありますのでご注意ください。
 
■使用するプリンタドライバのバージョン----------------------

  ・プリンタドライバは、サーバ、各クライアントで使用している
    OSに合ったものを入手してください。

  ・Windowsに付属しているプリンタドライバ（Microsoft社製）と
    キヤノン製のプリンタドライバの組み合わせでは、ネットワー
    ク印刷を行うことができません。サーバ、クライアント共に、
    キヤノン製のプリンタドライバをご使用下さい。

  ・サーバと各クライアントで使用するプリンタドライバは、それ
    ぞれ同一バージョンである必要があります。Windows XP、
    Windows 2000の組み合わせの場合は、それぞれに本プリンタド
    ライバ(Version 1.50)をインストールしてください。

  ・Windows NT4.0を使用しているサーバまたはクライアントがある
    場合は、本プリンタドライバに合ったVersion 4.50を
    インストールしてください。
    これ以外のバージョンをインストールすると不具合が発生します。

    注:
    パラレルインタフェースを持たないプリンタでは、Windows NT
    4.0用のドライバはありません。	

  ・Windows Me、Windows 98、Windows 95を使用しているサーバま
    たはクライアントがある場合は、それぞれのOSに合った最新版
    のBJプリンタドライバをインストールしてください。

■インストールと設定方法-------------------------------------

  サーバのOSの種類によって、以下のインストール方法を参照して
  ください。
  ・Windows XP、Windows 2000かWindows NT4.0の場合→(1)、(2)、(3)
    注）クライアントのOSによって適切な手順を参照のこと
  ・Windows Me、Windows 98、Windows 95の場合→(4)
  
(1)サーバとクライアントのOSが同じ場合
　　サーバ：Windows XP、 Windows 2000、クライアント：Windows XP、
    Windows 2000
　　　　または
　　サーバ：Windows NT4.0、クライアント：Windows NT4.0

  1. サーバ側でOSに合ったプリンタドライバをインストールしま
     す。インストールの方法は、通常のローカルプリンタのイン
     ストールと同様です。

  2. サーバにインストールしたプリンタドライバを共有指定しま
     す。
     共有指定の方法は、Windowsのヘルプを参照してください。

     なお、ここでポイントアンドプリントインストールをするこ
     とも、可能です（その際は手順3は不用）。

  3. クライアント側でOSに合ったプリンタドライバをインストー
　　 ルします。インストールの方法は、通常のローカルプリンタ
     のインストールと同様です。

     注:
     ・インストールの際、ポートの選択は何を選んでも構いません。
       適当なポートを選んでインストールを完了してください。
     ・インストーラを使ってインストールする場合、プリンタの
       電源を入れるように指示する画面が表示されますが、実際に
       プリンタの電源を入れる必要はありません。

  4. クライアントでネットワークコンピュータを開き、サーバの
     [プリンタ] フォルダを開きます。
 
  5.  [プリンタ] フォルダの中にある共有プリンタのアイコンを
     右クリックし、メニューから次のいずれかを選択してくださ
     い。

      Windows XP、Windows 2000の場合：[接続] を選択
      Windows NT 4.0の場合：[インストール] を選択

  以上でクライアントに、共有プリンタのアイコンが作成されます。
  手順3）でインストールしたプリンタのアイコンは不要ですので
  削除しても構いません。

(2)クライアントが異なる場合
　　サーバ：Windows XP、Windows 2000、クライアント：Windows NT4.0
　　　　または
　　サーバ：Windows NT4.0、クライアント：Windows XP、Windows 2000

     注:
     クライアントがWindows Me、Windows 98、Windows 95の場合は、
    「(3)クライアントが異なる場合」で説明します。

  1. サーバ側でOSに合ったプリンタドライバをインストールしま
     す。インストールの方法は、通常のローカルプリンタのイン
     ストールと同様です。

  2. サーバにインストールしたプリンタドライバを共有指定しま
     す。共有指定の方法は、Windowsのヘルプを参照してください。

     なお、ここでポイントアンドプリントインストールをするこ
     とも、可能です（その際は手順3は不要）。
   
     注:
     ただしサーバがWindows NT4.0、クライアントがWindows XP、
     Windows 2000の場合は、ポイントアンドプリントインストールは
     行わないでください。

  3. クライアント側でOSに合ったプリンタドライバををインスト
     ールします。インストールの方法は、通常のローカルプリン
     タのインストールと同様です。

     注:
     インストールの際、ポートの選択は何を選んでも構いません。
     適当なポートを選んでインストールを完了してください。
     インストーラを使ってインストールする場合、プリンタの電源
     を入れるように指示する画面が表示されますが、実際にプリン
     タの電源を入れる必要はありません。

  4. クライアント側でネットワークコンピュータを開き、サーバ
     の[プリンタ] フォルダを開きます。
 
  5. [プリンタ] フォルダの中にある共有プリンタのアイコンを右
     クリックし、メニューから次のいずれかを選択してください。

      Windows XP、Windows 2000の場合：[接続] を選択
      Windows NT 4.0の場合：[インストール] を選択
  
  以上でクライアントに、共有プリンタのアイコンが作成されます。
  手順3）でインストールしたプリンタのアイコンは不要ですので
  削除しても構いません。

(3)クライアントが異なる場合
　　サーバ：Windows XP、Windows 2000またはWindows NT4.0
　　クライアント：Windows Me、Windows 98、Windows 95

 1. サーバのOSに合ったプリンタドライバをインストールします。
    インストールの方法は、通常のローカルプリンタのインストー
    ルと同様です。

 2. サーバにインストールしたプリンタドライバを共有指定しま
    す。共有指定の方法は、Windowsのヘルプを参照してください。

 3. クライアント側でOSに合ったプリンタドライバをインストール
    します。
    インストールの方法は、通常のローカルプリンタのインストー
    ルと同様です。

     注:
     ・インストールの際、ポートの選択は何を選んでも構いません。
       適当なポートを選んでインストールを完了してください。
     ・インストーラを使ってインストールする場合、プリンタの電源
       を入れるように指示する画面が表示されますが、実際にプリン
       タの電源を入れる必要はありません。

 4. クライアントで[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

 5. 使用するプリンタのアイコンを右クリックして、[プロパティ]
    を選択します。

 6. [詳細]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。

 7. [ネットワーク]を選択し、[参照]をクリックします。

 8. プリンタ一覧から、共有プリンタとして使用する機種を選択
    して、[OK]をクリックします。

  以上でクライアントに、共有プリンタのアイコンが作成されます。

(4)サーバがWindows Me、Windows 98、Windows 95の場合
　　サーバ：Windows Me、Windows 98、Windows 95
　　クライアント：Windows XP、Windows 2000またはWindows NT4.0

  1. サーバのOSに合ったプリンタドライバをインストールします。
    インストールの方法は、通常のローカルプリンタのインストー
    ルと同様です。

  2. サーバにインストールしたプリンタドライバを共有指定しま
     す。共有指定の方法は、Windowsのヘルプを参照してください。

  3. クライアント側でOSに合ったプリンタドライバをインストー
     ルします。インストールの方法は、通常のローカルプリンタ
     のインストールと同様です。

     注:
     インストールの際、ポートの選択は何を選んでも構いません。
     適当なポートを選んでインストールを完了してください。
     インストーラを使ってインストールする場合、プリンタの電源
     を入れるように指示する画面が表示されますが、実際にプリン
     タの電源を入れる必要はありません。

 4. クライアント側でネットワークコンピュータを開き、サーバの
    [プリンタ] フォルダを開きます。
 
 5. [プリンタ] フォルダの中にある共有プリンタのアイコンを右
    クリックし、メニューから次のいずれかを選択してください。

      Windows XP、Windows 2000の場合：[接続] を選択
      Windows NT 4.0の場合：[インストール] を選択
  
  以上でクライアントに、共有プリンタのアイコンが作成されます。
  手順3）でインストールしたプリンタのアイコンは不要ですので削
  除しても構いません。
  なお、この場合の組み合わせでは、双方向通信が正常に行えませ
  んので「ネットワークに関する制限」の「サーバがWindows Me、
  Windows 98、Windows 95の場合」をお読みください。

■ネットワークに関する制限------------------------------------

  ・ネットワークで共有して使用している場合、クライアントのコン
    ピュータで、カートリッジを調べる機能([基本設定シート]の[調
    べる...])を使ったり、BJステータスモニタを起動していると、
    完了通知が表示されることがあります。
    これは、プリンタを接続しているコンピュータで、[サーバーの
    プロパティ]の[詳細設定]タブにある[リモートドキュメントの印
    刷が終了したら通知する]がオンに設定されているためです。
    完了通知を表示しないようにするためには、プリンタを接続して
    いるコンピュータで[リモートドキュメントの印刷が終了したら
    通知する]をオフに設定し、設定を有効にするためコンピュータ
    を再起動してください。

  ・ネットワークでプリンタを使用している場合は、[基本設定]シー
    トの[調べる...]でBJカートリッジが正しく検知できない場合が
    あります。
    この場合、プリンタが接続されているサーバ上にインストールさ
    れているプリンタドライバの[調べる...]を使用してください。

●サーバがWindows NT 4.0、クライアントがWindows XP、Windows
  2000の場合

  ポイントアンドプリントインストール（プリンタの共有指定の際
  にWindows XP、Windows 2000の場合は[追加ドライバ]、Windows
  NT 4.0の場合は[代替ドライバ]の機能を使ってクライアント用の
  プリンタドライバを登録する方法）を行うと、Windows NT 4.0用の
  プリンタドライバが、クライアントにインストールされます。
  Windows XP、Windows 2000上でのWindows NT4.0用プリンタドライバ
  の動作は保証されません。
  この場合は、「(2)クライアントが異なる場合」の手順に従ってク
  ライアントにWindows XP、Windows 2000用のプリンタドライバを
  インストールしてください。

●サーバがWindows NT4.0、Windows Me、Windows 98、Windows 95
  でクライアントがWindows XP、Windows 2000の場合

  ポイントアンドプリントインストールを行うと、割り付け印刷、
  冊子印刷、両面印刷、逆順で印刷、部単位で印刷、スタンプ/背景
  印刷が使えなくなります。この場合は以下の操作を行ってくださ
  い。
  クライアントでプリンタのプロパティを開き、[ポート]タブの[ポ
  ートの追加]を選択し、サーバのプリンタ名をネットワークパス付
  で入力してください。

●サーバがWindows Me、Windows 98、Windows 95の場合

  プリンタとの双方向通信が正常に行えないため、警告メッセージ
  が表示されて印刷が一時的に停止したり、印刷できなくなること
  があります。
  この場合は、サーバ上のプリンタドライバのプロパティを開き、
  [詳細]タブの[スプールの設定]で、[このプリンタでの双方向通信
  機能をサポートしない]を選択してください。

●クライアントがWindows XP、Windows 2000またはWindows NT 4.0の場合

  ポイントアンドプリントインストールを行うと、クライアント側
  の双方向サポートが無効の設定になってしまいます。
  このためクライアントのユーザーがプリンタドライバのプロパ
  ティを開き、[ポート]タブの[双方向サポートを有効にする]がオ
  フの状態のままで[OK]をクリックすると、サーバ側の双方向通信
  機能までオフに設定されてしまいます。
  この場合は、「(2)クライアントが異なる場合」の手順に従ってク
  ライアントにプリンタドライバをインストールしてください。
  また、共有プリンタのセキュリィティ設定で、クライアントユー
  ザーのアクセス権を制限して、誤操作を防ぐこともできます。

●アクシスコミュニケーションズ株式会社のネットワークプリント
  サーバ「AXIS PrintPoint 140 BJC」をご使用の場合、印刷はで
  きますが双方向通信はできません。

●インターネットを経由して印刷を行う場合（IPP環境）は、まず
  サーバにインストールされているプリンタドライバのバージョン
  を調べ、クライアントにはサーバと同じバージョンのプリンタド
  ライバをローカルプリンタとしてインストールしてください。
  ただし、インターネット経由ではプリンタのステータスが取得で
  きないため、クライアント側でステータスモニタを起動すること
  ができません。

●サーバとクライアントの双方に同一のプリンタドライバがローカル
  プリンタでインストールされている場合、ネットクロール機能が働
  いて自動的にクライアント側にネットワークプリンタのアイコンが
  作成されることがあります。

