© CANON INC., 1994–2012. Visos teisës ginamos.

____________________________________________________________________

Canon MG5400 series
„Canon MP Drivers 1.01“ versija,
skirta „Microsoft Windows“
Instrukcijos

 IJ spausdintuvo tvarkyklë: 2.60a versija
 Skaitytuvo tvarkyklë („WIA“): 20.0.0 versija
 Skaitytuvo tvarkyklë („ScanGear“): 19.0.1a versija
 „IJ Network Tool“: 3.1.1 versija
 „IJ Network Scanner Selector EX“: 1.3.0 versija
 IJ Scan Utility: 1.0.1 versija
____________________________________________________________________

====================================================================
Bendros pastabos
====================================================================

  - Naudojant kai kuriuos USB ðakotuvus su „MP Drivers“ gali kilti
    problemø. Jei taip nutiktø, átaisà junkite tiesiai prie
    kompiuterio USB prievado arba pakeiskite USB prievadà, prie
    kurio prijungtas átaisas.

  - Prijungus átaisà prie kompiuterio, „Windows Explorer“ gali nebûti
    nurodyta su korteliø skaitytuvu susijusi tvarkyklë. Taip
    nutikti gali tada, jei tinklo diskui priskirsite paskesná
    siûlomà vardà, kai vietiniams tomams ir disko árenginiø
    tvarkyklëms jau bus priskirti diskø vardai. Iðkilus ðiai
    problemai tinklo diskui reikia priskirti kurá nors kità disko
    vardà ir ið naujo paleisti kompiuterio operacinæ sistemà.

  - Naudojant labai didelius failus gali pristigti „Windows“
    virtualiosios atminties, todël sistema pradës veikti netinkamai.
    Jei taip nutiktø, perþvelkite „Windows“ dokumentacijà ir
    iðsiaiðkinkite, kaip padidinti virtualiosios atminties parametrà.

____________________________________________________________________

  „Microsoft“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekës
  þenklas.
  „Windows“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekës
  þenklas JAV ir (arba) kitose ðalyse.
  Visi kiti èia minimi ámoniø ir gaminiø pavadinimai gali bûti
  prekiø þenklai arba registruotieji atitinkamø ámoniø prekiø
  þenklai.
