Copyright CANON INC. 1994-2012. All Rights Reserved.

____________________________________________________________________

Canon MG5400 series
Canon MP Drivers versjon 1.01 64-biters versjon
for Microsoft Windows
Instruksjoner

 IJ-skriverdriver: Versjon 2.60a
 Skannerdriver (WIA): Versjon 20.0.0
 Skannerdriver (ScanGear): Versjon 19.0.1a
 IJ Network Tool: Versjon 3.1.1
 IJ Network Scanner Selector EX: Versjon 1.3.0
 IJ Scan Utility: Versjon 1.0.1
____________________________________________________________________

====================================================================
Generelle merknader
====================================================================

  - For enkelte USB-huber kan det oppstå problemer med MP Drivers.
    Hvis dette skjer, kan du koble enheten direkte til USB-porten på
    PCen, eller endre USB-porten som enheten er koblet til.

  - Når du kobler enheten til PCen, kan det hende at stasjonen for
    kortleseren, ikke vises i Windows Utforsker.
    Dette kan skje hvis du tilordner en nettverksstasjon til den
    neste tilgjengelige stasjonsbokstaven etter at de lokale
    volumene og CD-ROM-stasjonene er tilordnet stasjonsbokstaver.
    Hvis du har dette problemet, kan du tilordne nettverksstasjonen
    til andre stasjonsbokstaver og starte PCen på nytt.

  - Når du arbeider med svært store filer, kan det hende at det
    virtuelle minnet i Windows blir for lite, slik at Windows ikke
    fungerer som det skal. Se dokumentasjonen for Windows for å
    finne ut hvordan du kan øke innstillingen for virtuelt minne.

  - Hvis du trenger informasjon om funksjoner i forbindelse med
    64-biters versjoner av Windows, kan du se i den tilhørende
    brukerhåndboken.

  - Hvis du trenger informasjon om programmer som kan brukes i
    64-biters versjoner av Windows, kan du ta kontakt med den
    aktuelle produsenten.

  - Når stempel, bakgrunn, overlapping/plakat og mønsterutskrift
    er satt til på, kan det hende at du ikke kan skrive ut
    dokumenter riktig fra visse programmer. I slike tilfeller
    åpner du vinduet for skriveregenskaper i henhold til
    fremgangsmåten under, setter stempel, bakgrunn,
    overlapping/plakat og mønsterutskrift til av, og starter
    deretter utskriften.

    1) Velg følgende på [Start]-menyen:
       For Windows 7:      [Enheter og skrivere]
       For Windows Vista:  [Kontrollpanel]-
                           [Maskinvare og lyd]-
                           [Skrivere]
       For Windows XP:     [Kontrollpanel]-
                           [Skrivere og annen maskinvare]-
                           [Skrivere og telefakser]
    2) Klikk på ikonet for skrivermodellen som skal brukes.
    3) Velg [Utskriftsinnstillinger] på [Fil]-menyen.
       Hvis [Fil]-menyen ikke vises, kan du trykke på [Alt]-tasten på
       tastaturet for å vise [Fil]-menyen.

     Merk:
     Hvis flere skrivermodeller vises når du velger
     [Utskriftsinnstillinger], velger du skrivermodellen som skal
     brukes.
____________________________________________________________________

  Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation.
  Windows er et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft
  Corporation i USA og/eller andre land.
  Alle andre selskapsnavn og produktnavn som nevnes her, kan være
  varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive
  selskaper.
