Copyright CANON INC. 1994-2016

____________________________________________________________________

Canon MX880 series
Canon MP Drivers versjon 1.02
for Microsoft Windows
Instruksjoner

 IJ-skriverdriver: Versjon 2.56
 Skannerdriver: Versjon 17.1.0a
 Faksdriver: Versjon 10.00a
 IJ Network Tool: Versjon 3.1.1
 IJ Network Scanner Selector EX: Versjon 1.0.0
____________________________________________________________________

====================================================================
Generelle merknader
====================================================================

  - For enkelte USB-huber kan det oppstå problemer med MP Drivers.
    Hvis dette skjer, kan du koble enheten direkte til USB-porten på
    PCen, eller endre USB-porten som enheten er koblet til.

  - Når du kobler enheten til PCen, kan det hende at stasjonen for
    kortleseren, ikke vises i Windows Utforsker.
    Dette kan skje hvis du tilordner en nettverksstasjon til den
    neste tilgjengelige stasjonsbokstaven etter at de lokale
    volumene og CD-ROM-stasjonene er tilordnet stasjonsbokstaver.
    Hvis du har dette problemet, kan du tilordne nettverksstasjonen
    til andre stasjonsbokstaver og starte PCen på nytt.

  - Når du arbeider med svært store filer, kan det hende at det
    virtuelle minnet i Windows blir for lite, slik at Windows ikke
    fungerer som det skal. Se dokumentasjonen for Windows for å
    finne ut hvordan du kan øke innstillingen for virtuelt minne.

____________________________________________________________________

  Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation.
  Windows er et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft
  Corporation i USA og/eller andre land.
  Alle merkenavn og produktnavn som nevnes i dette dokumentet,
  er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive
  selskaper.
