Copyright CANON INC. 1994-2016

____________________________________________________________________

Canon MX880 series
Canon MP Drivers Versión 1.02
para Microsoft Windows
Instrucciones

 Controlador de la impresora IJ: versión 2.56
 Controlador del escáner: versión 17.1.0a
 Controlador del fax: versión 10.00a
 IJ Network Tool: versión 3.1.1
 IJ Network Scanner Selector EX: versión 1.0.0
____________________________________________________________________

====================================================================
Notas generales
====================================================================

  - Algunos concentradores USB pueden experimentar problemas con MP
    Drivers. Si esto ocurre, conecte el dispositivo directamente al
    puerto USB del equipo o cambie el puerto USB al que está
    conectado el dispositivo.

  - Cuando conecte el dispositivo al PC, es posible que el
    controlador relacionado con el lector de tarjetas no aparezca en
    el explorador de Windows.
    Esto puede suceder si asigna una unidad de red a la siguiente
    letra de unidad disponible después de que se hayan asignado
    letras a las unidades de CD-ROM y a los volúmenes locales. Si
    experimenta este problema, deberá asignar a la unidad de red
    cualquier otra letra de unidad y reiniciar el equipo.

  - Si se trabaja con archivos muy grandes, puede que Windows se
    ejecute con poca memoria virtual y no funcione correctamente.
    En tal caso, consulte en la documentación de Windows cómo
    incrementar la cantidad de memoria virtual.

____________________________________________________________________

  Microsoft es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
  Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de
  Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.
  Todos los nombres de marca y de producto mencionados en este
  documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas
  de sus respectivas empresas.
