Copyright CANON INC. 1994-2016

____________________________________________________________________

Canon MX880 series
Canon MP Drivers Versão 1.02
para Microsoft Windows
Instruções

 Driver da impressora IJ: Versão 2.56
 Driver do scanner: Versão 17.1.0a
 Driver do fax: Versão 10.00a
 IJ Network Tool: Versão 3.1.1
 IJ Network Scanner Selector EX: Versão 1.0.0
____________________________________________________________________

====================================================================
Notas gerais
====================================================================

  - Alguns hubs USB podem experimentar problemas com os MP Drivers.
    Se isso acontecer, conecte o dispositivo diretamente à porta USB
    no PC ou altere a porta USB à qual o dispositivo está conectado.

  - Quando você conectar o dispositivo ao PC, a unidade relacionada
    à leitora de cartão poderá não ser exibida no Windows Explorer.
    Esse comportamento poderá ocorrer se você mapear uma unidade de
    rede para a próxima letra de unidade disponível, depois de
    atribuídas letras de unidade aos volumes locais e às unidades de
    CD-ROM. Caso enfrente esse problema, atribua à unidade de
    rede qualquer outra letra de unidade e reinicie o PC.

  - Ao trabalhar com arquivos muito grandes, o Windows pode ser
    executado lentamente na memória virtual e não funcionar
    corretamente. Nesse caso, consulte a documentação do Windows
    sobre como aumentar a configuração da memória virtual.

____________________________________________________________________

  Microsoft é uma marca registrada da Microsoft Corporation.
  Windows é uma marca comercial ou marca registrada da Microsoft
  Corporation nos EUA e/ou outros países.
  Todas as marcas e nomes de produtos mencionados neste documento são
  marcas comerciais ou marcas registradas das respectivas empresas.
