Copyright CANON INC. 1994-2016

____________________________________________________________________

Canon MX880 series
Canon MP Drivers Version 1.02
pour Microsoft Windows
Instructions

 Pilote d'imprimante IJ : version 2.56
 Pilote du scanner : version 17.1.0a
 Pilote de télécopie : version 10.00a
 IJ Network Tool : version 3.1.1
 IJ Network Scanner Selector EX : version 1.0.0
____________________________________________________________________

====================================================================
Remarques générales
====================================================================

  - Il est possible que certains concentrateurs USB rencontrent
    des problèmes avec MP Drivers. Si cela se produit, branchez
    le périphérique directement au port USB sur le PC, ou branchez
    le périphérique à un autre port USB.

  - Lors de la connexion du périphérique à votre PC, il se peut
    que le lecteur de cartes n'apparaisse pas dans l'Explorateur
    Windows.
    Vous pouvez rencontrer ce problème si vous mappez un lecteur
    réseau à la lettre disponible immédiatement après celles
    attribuées aux lecteurs de CD-Rom et de volumes locaux. Dans
    ce cas, attribuez le lecteur réseau à toute autre lettre et
    redémarrez votre PC.

  - Lorsque vous travaillez sur des fichiers très volumineux,
    il est possible que la mémoire virtuelle de Windows ne soit
    pas suffisante et qu'il ne fonctionne pas correctement.
    Dans ce cas, veuillez consulter votre documentation
    Windows afin d'accroître la mémoire virtuelle.

____________________________________________________________________

  Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation.
  Windows est une marque ou une marque déposée de Microsoft
  Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
  Toutes les marques et tous les noms de produits mentionnés dans ce
  document sont des marques ou des marques déposées de leur société
  respective.
