Copyright CANON INC. 1994-2016

____________________________________________________________________

Canon MX880 series
Canon MP Drivers, версия 1.02
для Microsoft Windows
Инструкции

 Драйвер принтера IJ: версия 2.56
 Драйвер сканера: версия 17.1.0a
 Драйвер факса: версия 10.00a
 IJ Network Tool: версия 3.1.1
 IJ Network Scanner Selector EX: версия 1.0.0
____________________________________________________________________

====================================================================
Общие замечания
====================================================================

  - Некоторые концентраторы USB могут работать неправильно с
    компонентами MP Drivers. Если это произошло, подключите аппарат
    непосредственно к компьютеру или выберите другой порт USB для
    подключения аппарата.

  - При подключении аппарата к компьютеру дисковод, относящийся
    к считывающему устройству для карт (Card Reader), может не
    появиться в Проводнике. Это может произойти, если был подключен
    сетевой диск, и для его обозначения была использована следующая
    свободная буква после присвоенных локальным дискам и дисководам
    компакт-дисков. Если возникла эта неполадка, то следует
    присвоить сетевому диску любую другую букву и перезагрузить
    компьютер.

  - При работе с файлами большого объема система Windows может
    испытывать нехватку виртуальной памяти и работать с ошибками.
    В этом случае обратитесь к документации системы Windows, где
    указано, как увеличить объем виртуальной памяти.

____________________________________________________________________

  Microsoft является охраняемым товарным знаком Microsoft
  Corporation.
  Windows является товарным знаком или охраняемым товарным знаком
  Microsoft Corporation в США и/или других странах.
  Все названия компаний и изделий, упомянутые в настоящем документе,
  являются товарными знаками или охраняемыми товарными знаками
  соответствующих компаний.
