Copyright CANON INC. 1994-2016

____________________________________________________________________

Canon MX880 series
Canon MP Drivers Versione 1.02
per Microsoft Windows
Istruzioni

 Driver della stampante IJ: Versione 2.56
 Driver dello scanner: Versione 17.1.0a
 Driver fax: Versione 10.00a
 IJ Network Tool: Versione 3.1.1
 IJ Network Scanner Selector EX: Versione 1.0.0
____________________________________________________________________

====================================================================
Note generali
====================================================================

  - È possibile che si verifichino dei problemi durante l'utilizzo
    degli MP Drivers con alcuni hub USB. In tal caso, collegare
    la periferica direttamente alla porta USB del PC oppure cambiare
    la porta USB alla quale è collegata la periferica.

  - Quando la periferica viene collegata al PC, è possibile che
    l'unità lettore di schede non venga visualizzata in Esplora
    risorse. Questa situazione può verificarsi quando è stata
    mappata un'unità di rete utilizzando la lettera immediatamente
    successiva a quelle che identificano i volumi locali ed è già
    stata assegnata una lettera di unità all'unità CD-ROM. Se si
    verifica questo problema, assegnare una lettera diversa
    all'unità di rete e riavviare il PC.

  - Quando si utilizzano file di grandi dimensioni, Windows
    potrebbe visualizzare un messaggio indicante che la memoria
    virtuale è insufficiente e presentare dei malfunzionamenti.
    In tal caso, consultare la documentazione di Windows per la
    procedura da seguire per aumentare la memoria virtuale.

____________________________________________________________________

  Microsoft è un marchio registrato di Microsoft Corporation.
  Windows è un marchio o marchio registrato di Microsoft Corporation
  negli Stati Uniti e/o in altri paesi/regioni.
  Tutti i nomi di marchi e di prodotti citati nel presente documento
  sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.
