Copyright CANON INC. 1994-2016

____________________________________________________________________

Canon MX880 series
Canon MP Drivers Version 1.02
für Microsoft Windows
Anleitung

 IJ-Druckertreiber: Version 2.56
 Scanner-Treiber: Version 17.1.0a
 Faxtreiber: Version 10.00a
 IJ Network Tool: Version 3.1.1
 IJ Network Scanner Selector EX: Version 1.0.0
____________________________________________________________________

====================================================================
Allgemeine Hinweise
====================================================================

  - Einige USB-Hubs haben möglicherweise Probleme mit MP Drivers.
    Schließen Sie in diesem Fall das Gerät direkt an den USB-
    Anschluss des PCs an oder ändern Sie den USB-Anschluss, an den
    das Gerät angeschlossen ist.

  - Wenn Sie das Gerät an Ihren PC anschließen, kann es passieren,
    dass das Laufwerk, auf dem der Kartenleser installiert ist, im
    Windows-Explorer nicht angezeigt wird. Dieses Phänomen kann
    auftreten, wenn Sie einem Netzlaufwerk den nächsten freien
    Laufwerksbuchstaben nach den lokalen Datenträgern und den
    CD-ROM-Laufwerken zugewiesen haben. Tritt dieses Problem auf,
    sollten Sie das Netzwerklaufwerk einem anderen Buchstaben
    zuordnen und dann den PC neu starten.

  - Wenn Sie mit sehr großen Dateien arbeiten, kann es passieren,
    dass die Kapazität des virtuellen Speichers nicht mehr ausreicht
    und Windows nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. In diesem
    Fall finden Sie in der Windows-Dokumentation Informationen
    darüber, wie Sie den virtuellen Arbeitsspeicher vergrößern
    können.

____________________________________________________________________

  Microsoft ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.
  Windows ist eine Marke oder eingetragene Marke der Microsoft
  Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
  Alle in diesem Handbuch erwähnten Marken- und Produktnamen sind
  Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.
