# Printer Connection [Tulostinyhteys] -näyttö

Tässä näytössä tulostimen ja tietokoneen välinen yhteys voidaan määrittää automaattisesti. Noudata näytön ohjeita. Jos asennus ei edisty ja Printer Connection [Tulostinyhteys] -näyttö on yhä näkyvissä: Kokeile ensin ratkaisuehdotusta 1. ## Ratkaisu 1 Varmista, että tulostin on kytketty kunnolla tietokoneeseen. Jos liitännät ovat kunnossa, mutta ongelma ei poistu, kokeile ratkaisuehdotusta 2. Katkaise tulostimesta virta. Irrota yhteyskaapeli tulostimesta ja kytke se uudelleen. Kytke tulostimeen virta. Jos asennus ei vieläkään etene, kokeile ajurin asentamista uudelleen alla olevien ohjeiden mukaisesti: ## Ratkaisu 2 Valitse Printer Connection [Tulostinyhteys] -ikkunassa Cancel [Peruuta]. Kun näkyviin tulee Installation Failure [Asennusvirhe] -näyttö, valitse Start Over [Aloita alusta]. Valitse Exit [Lopeta] ja poista sitten CD-levy asemasta. Katkaise tulostimesta virta. Käynnistä tietokone uudelleen. Asenna tulostinohjain noudattamalla huolellisesti pikaoppaassa annettuja ohjeita.