# Kuva Printer Connection [Printeri ühendus]

Siin saate automaatselt seadistada printeri ja arvuti vahelise ühenduse. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui installimine nurjub, kuid kuva Printer Connection [Printeri ühendus] on ikka veel kuvatud, siis tehke järgmist. Esmalt proovige allkirjeldatud 1. lahendust. ## 1. lahendus Veenduge, et printer oleks arvutiga kindlalt ühendatud. Kui ühendus tundub kindel, kuid probleem ei lahene, proovige toimida allkirjeldatud juhise 2 järgi. Lülitage printer välja. Eraldage printeri ühenduskaabel ja proovige seejärel uuesti ühendada. Lülitage printer sisse. Kui installimine samas punktis ikka nurjub, proovige draiver järgmiste juhiste järgi uuesti installida. ## 2. lahendus Klõpsake kuval Printer Connection [Printeri ühendus] nuppu Cancel [Loobu]. Kui kuvatakse kuva Installation Failure [Installimine nurjus], siis klõpsake nuppu Start Over [Alusta uuesti]. Klõpsake nuppu Exit [Välju] ja eemaldage CD-ROM. Lülitage printer välja. Taaskäivitage arvuti. Installige printeri draiver juhendis Kiirstardi juhend kirjeldatud juhiste järgi uuesti.