USB 连接
按照此步骤通过 USB 连接来连接设备和计算机并安装驱动程序。

须知
确保启动计算机时以管理员组成员的身份登录。 在 USB 环境中，您无法获取设备信息，也无法使用“部门 ID 管理”功能。 如果要通过 USB 连接连接您使用的设备，根据打印机型号的不同，可能需要可选的 USB 接口板。 根据您使用的打印机型号，必须预先设置设备的“PDL 选择 (PnP)”功能。有关详细信息，请参阅随设备一起提供的手册。

1.
关闭设备。
2.
启动安装程序 → 按照对话框中的指导说明执行操作。
有关详细信息，请参阅“网络连接”的第 1 步到第 3 步。
3.
选择“USB 连接” → 单击“下一步”。
4.
如果显示“一旦启动安装，则无法停止。要继续吗?”的消息，请单击“是”。
5.
当出现下面的消息框时，请使用 USB 电缆连接设备和计算机 → 打开设备。
如果使用的是 Windows XP，请在下一个显示的对话框中选择“自动安装软件（推荐）” → 单击“下一步”。

须知
如果该屏幕中的安装失败，请尝试执行以下步骤。 通过 USB 连接时设备未被识别

如果显示以下屏幕，请单击“下一步”。
6.
单击“重新启动”（或“退出”）。
安装的设备显示在 Windows“控制面板”的“设备和打印机”（或“打印机和传真”或“打印机”）中。
驱动程序现已安装。
通过 USB 连接时设备未被识别
如果通过 USB 连接时设备未被识别，请尝试执行以下步骤。
1.
使用 USB 电缆连接打印机和计算机，然后打开打印机。
2.
显示“设备管理器”。
Windows XP: 右键单击“我的电脑” - 选择“管理” - “设备管理器”
Windows Vista: 选择“控制面板” - “系统和维护” - “设备管理器”
Windows 7/8/8.1: 选择 [控制面板] - [硬件和声音] - [设备管理器]
3.
在“其他设备”中，右键单击正在使用的打印机名称 → 执行“删除”。
打印机名称变为
“Canon + <型号名称>”
完成以上步骤后，请重新安装驱动程序。