网络连接
安装程序自动搜索网络上的设备并安装相应的驱动程序。

须知
确保启动计算机时以管理员组成员的身份登录。 仅能搜索与您的计算机位于同一子网的设备。 只能在 TCP/IP 网络环境中执行此步骤。如果不知道所使用的网络环境，请让网络管理员进行检查。 从 Canon 网站下载的驱动程序可能无法在某些地区使用。如果发生这种情况，请使用设备附带的 CD-ROM 安装驱动程序。

1.
启动安装程序。
从 Canon 网站下载最新的驱动程序时：
当使用提供的 CD-ROM 时：
从 Canon 网站下载最新的驱动程序时：
从 Canon 网站 (http://www.canon.com/) 下载驱动程序安装版本。
解压缩下载的文件。
如果安装程序不能自动解压缩，则双击对应文件夹中的“Setup.exe”文件。

注释
如果您下载了“inf”版本，请参阅“使用“inf”文件安装”。

当使用提供的 CD-ROM 时：
将 CD-ROM 插入到您计算机的 CD-ROM 驱动器中。
单击“安装”。
确认要安装的驱动程序 → 单击“安装”。

注释
如果未显示 CD-ROM 菜单，请执行以下步骤。 Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2： 如果显示“点击选择要对　此光盘 执行的操作。”：按下(或单击)该讯息并按下 (或单击) “运行 MInst.exe”。 如果显示 Windows 资源管理器: 双击“MInst.exe”。 如果没有显示: 单击桌面上的文件资源管理器，并双击“计算机”中的CD图标。 Windows Vista/Server 2008/7： 如果出现“自动播放”对话框，请单击“运行 MInst.exe”。 如果 Windows 资源管理器打开，请双击“MInst.exe”图标。 如果没有反应，请在“”（开始）菜单上，单击“计算机” → 双击 CD-ROM 驱动器图标。 Windows XP/Server 2003: 双击“我的电脑”中的 CD-ROM 图标 → 双击“MInst.exe”。 如果没有“MInst.exe”文件，则双击相应文件夹中的“Setup.exe”。

2.
请仔细阅读该许可协议。如果您同意这些条款，请单击“是”。
如果显示以下对话框，请单击“是”或“否”。
“是”：Windows 防火墙将配置为解除对 Canon Driver Information Assist Service 连接的阻止，以便您可以获取设备信息或使用“部门 ID 管理”功能（请参阅“安装 Canon Driver Information Assist Service”）。
“否”：您将无法使用 Canon Driver Information Assist Service。
3.
选择“标准” → 单击“下一步”。
要搜索网络中处于休眠模式的设备，请选择“重新激活处于休眠模式的传真机并搜索”。
4.
选择所需的其他任何设置 → 单击“下一步”。
“Raster/PCL5e 传真机驱动程序”：选择要安装的驱动程序。
“继续安装传真机驱动程序”：如果已安装驱动程序，则会显示此内容。如有必要，选择一个要应用于现有驱动程序的过程。
“Canon Driver Information Assist Service”：如果尚未安装 Canon Driver Information Assist Service，则会显示此内容。如果您要在共享打印机环境中获取设备信息或使用“部门 ID 管理”功能，则在打印服务器中安装此服务。
如果显示以下消息框，请单击“是”或“否”。
“是”：Windows 防火墙将配置为解除对 Canon Driver Information Assist Service 连接的阻止，以便您可以获取设备信息或使用“部门 ID 管理”功能。
“否”：您将无法使用 Canon Driver Information Assist Service。
5.
从“传真机列表”中选择您要安装的设备。
如果使用的是 Windows Vista/Server 2008/7/8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2，则可以在 [IPv4 设备] 和 [IPv6 设备] 选项卡之间切换。
如果“传真机列表”中未显示任何设备，请单击“再次搜索”。
如果单击“再次搜索”之后未找到任何设备，请参阅“端口设置安装”。
6.
如果要更改设备名称，或将设备设置为默认设备，请选择“设置传真机信息” → 单击“下一步”。
如果您不希望更改这些设置，请单击“下一步” → 跳到第 8. 步。
7.
如有必要，请更改“传真机名”中的名称 → 要将设备设置为默认设备，请选择“设置为默认值” → 单击“下一步”。
要指定共享打印机设置，请选择“作为共享传真机使用”（请参阅“打印服务器设置”）。
8.
验证“要安装驱动程序的传真机列表” → 单击“开始”。
如果显示以下屏幕，请单击“下一步”。
9.
单击“重新启动”（或“退出”）。
安装的设备显示在 Windows“控制面板”的“设备和打印机”（或“打印机和传真”或“打印机”）中。
此时安装步骤已完成。