| Guida di riferimento carta iPF815/iPF825 (per l'Unione Europea) |  |

| In questa guida sono descritti i tipi di carta utilizzabili con la stampante Canon imagePROGRAF iPF815/iPF825. Prima di utilizzare la stampante e la carta, leggere attentamente la guida, il manuale di istruzioni fornito con la carta e il Manuale dell'utente della stampante per l'utilizzo in condizioni ottimali.

> Disponibilità locale della carta citata in questa guida
La presente guida include informazioni relative a carta venduta nell'Unione Europea. A seconda del paese, è possibile che alcuni tipi di carta elencati in questa guida non siano disponibili a livello locale.
> Operazioni eseguibili dalla stampante
Per le istruzioni sul caricamento o il taglio di carta oppure su altre operazioni eseguibili dalla stampante, fare riferimento al Manuale dell'utente.
> Aggiornamento della Guida di riferimento carta
La Guida di riferimento carta viene aggiornata automaticamente quando si aggiorna Media Configuration Tool. Per scaricare l'ultima versione di Media Configuration Tool, accedere al sito Web di imagePROGRAF da imagePROGRAF Informazioni sul supporto. Se la presente guida non include le informazioni per la carta aggiunte tramite Media Configuration Tool, fare riferimento alla guida specifica per tale tipo di carta. (→Visualizza le informazioni per i tipi di supporto aggiunti)
> Carta originale Canon
I tipi carta contrassegnati con "†" nel nome prodotto si riferiscono a tipi di carta originale Canon. Se si intende utilizzare carta non originale, rivolgersi al produttore della carta indicato nel relativo manuale di istruzioni.
> Gestione della carta
Prestare particolare attenzione quando si maneggia la carta ed evitare l'esposizione in ambienti umidi e contatto con l'acqua. Se la carta verrà utilizzata in ambienti umidi, plastificarla prima dell'uso o altri trattamenti appropriati dopo la stampa. Maneggiare la carta con cura, prestando attenzione a non graffiarla o danneggiarla. Si consiglia di indossare guanti quando si maneggia la carta. Maneggiare la carta evitando il contatto tra la superficie di stampa e il sudore e il grasso delle mani per non influire sulla qualità della stampa. Dopo la stampa lasciar asciugare l'inchiostro prima di toccare la carta. Si consiglia di non impilare i documenti stampati finché non risultino completamente asciutti. La carta potrebbe deformarsi a causa di variazioni nell'umidità o altri fattori ambientali. Lasciar trascorrere un periodo di adattamento della carta all'ambiente prima dell'uso. Se si prevedono cambiamenti nelle condizioni ambientali si consiglia, dopo l'uso, di rimuovere la carta dalla stampante e riporla nella borsa.
> Caricamento del rotolo
Il disallineamento dei bordi del rotolo, la presenza di macchie o di segni di nastro adesivo possono comportare problemi di alimentazione della carta. Se il bordo del rotolo è arricciato, appiattirlo prima di caricare il rotolo.
> Precauzione da adottare quando si utilizzano rotoli di carta particolarmente arricciata
La superficie stampata dei rotoli di carta particolarmente arricciata nel bordo iniziale potrebbe sporcarsi. Raddrizzare la carta dei rotoli prima dell'uso. Se non si riesce a rimuovere le arricciature, prima di stampare far avanzare la carta dal pannello di controllo della stampante finché il bordo del rotolo non fuoriesce dal coperchio superiore. Per istruzioni sul funzionamento della stampante, vedere il Manuale dell'utente della stampante.
> Espulsione di carta in rotolo
A seconda della condizione della carta dopo l'espulsione, la presenza di fogli di carta già espulsa potrebbe impedire l'espulsione del foglio successivo o danneggiare altri fogli. Rimuovere i singoli fogli via via che vengono espulsi.
>Se la carta non è selezionabile
Se non è possibile selezionare il tipo di carta caricata sul Pannello di controllo o nel driver della stampante, provare a specificarlo come Speciale 1, Speciale 2 e così via. Si noti che specificando numeri più elevati per questa impostazione i colori risulteranno più vividi ma verranno elaborati tutti insieme.
> Opzioni per il taglio di rotoli con un intervallo di asciugatura inchiostro lungo (Taglio all'espulsione)
L'intervallo di asciugatura inchiostro è più lungo nel caso di carta per la quale Taglio automatico è impostato su "Taglio all'espulsione" nella sezione Specifiche del rotolo. Se si utilizza il taglio automatico dopo la stampa e il documento cade, l'inchiostro potrebbe asportarsi dalla superficie stampata. Mantenere il documento dopo la stampa mentre si attende che venga tagliato dalla stampante. Per istruzioni dettagliate, fare riferimento al Manuale dell'utente della stampante.
> HP-GL/2
I tipi di carta contrassegnati da "Sì" nella colonna HP-GL/2 supportano l'uscita HP-GL/2. Per istruzioni dettagliate, fare riferimento al Manuale dell'utente della stampante.
> Ambiente operativo
Se utilizzata in un ambiente diverso da quello consigliato, la stampante può presentare col tempo i problemi descritti di seguito. Assicurarsi di effettuare le stampe nell'ambiente operativo consigliato. <Ambiente a bassa umidità> La carta si arriccia o si piega. È più probabile il contatto tra carta e testina di stampa, pertanto la superficie di stampa potrebbe graffiarsi e la testina di stampa risultare danneggiata. La stampa tagliata si incolla alla stampante e non viene espulsa (supporto pellicola). La carta si incolla alla stampante, rendendone impossibile il trasferimento e impedendone la normale espulsione (supporto pellicola). Stampa disuniforme (supporto pellicola) <Ambiente ad alta umidità> La stampa non si asciuga. Superficie di stampa ondulata La carta non può essere tagliata correttamente (supporto tessuto). I margini rimangono perché è attivata la stampa senza bordi. Stampare in condizioni di umidità massima del 60%.
Carta comune
Facilmente utilizzabile per la stampa a colori di presentazioni di progetti a scuola oppure per la stampa monocromatica di programmi di manifestazioni. Grazie al costo contenuto, può essere utilizzata anche per la stampa di prove. Specifiche del prodotto
Categoria | Tipo | Pannello di controllo | Driver della stampante | Inchiostro nero | Ambiente consigliato
Carta comune | Rotolo | Carta comune (*1) | Carta comune (*2) | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80%
Carta comune (Alto livello) | Rotolo | Crt com(alto l) (*1) | Carta comune (Alto livello) (*2) | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80%
Carta comune di alta qualità 80 | Rotolo | CartComAltaQ 80 | Carta comune di alta qualità 80 | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-60%
Carta comune di alta qualità 80 (per stampa senza bordo) | Rotolo | Qualità80 perSBd | CartQualità80 (per stampa SBd) | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-60%
Precauzioni Carta comune di alta qualità 80 Se il colore risulta disuniforme, si raccomanda di selezionare Stampa unidirezionale in Impostazioni avanzate del driver della stampante, o impostare Qualità stampa su Alta prima di eseguire la stampa.
Verrà utilizzato inchiostro un po' meno nero se si sceglie Crt com_ConsMBK (*1) o Tutti tipi Crt com_Conserva MBK (*2). Provare a utilizzare questa impostazione per evitare sbavature di inchiostro. Questa impostazione è disponibile per Carta comune e Carta comune (Alto livello).
Specifiche del rotolo
Categoria | Formato | Stampa senza bordo | Taglio automatico | Unità di prelievo carta | Tempo di asciugatura inchiostro | Rimozione della carta del pretaglio bordo | Lunghezza estremità pretaglio | HP-GL/2
Durante il caricamento della carta (*1) | Stampa senza bordo
Umidità bassa/normale | Umidità alta | Umidità bassa/normale | Umidità alta
Carta comune | 24" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
36" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Carta comune (Alto livello) | 24" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
36" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
A2 | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
A1 | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
A0 | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Carta comune di alta qualità 80 | 17" | Sì (*2) | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì (*3)
24" | Sì (*2) | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì (*3)
36" | Sì (*2) | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì (*3)
42" | Sì (*2) | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì (*3)
A2 | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì (*3)
A1 | Sì (*2) | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì (*3)
A0 | Sì (*2) | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì (*3)
B2 | Sì (*2) | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì (*3)
B1 | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì (*3)
*1: La carta viene tagliata quando è stato selezionato Acceso per Estr. pretaglio nel menu della stampante. Se è stato selezionato Automatico per Estr. pretaglio, la stampante determinerà lo stato del bordo iniziale e taglierà automaticamente la carta a seconda dei casi. Spento rappresenta l'impostazione predefinita per la maggior parte dei tipi di carta. *2: Questo è possibile se il driver della stampante è impostato su CartQualità80 (per stampa SBd) e il pannello di controllo è impostato su Qualità80 perSBd. Selezionare la casella di selezione Stampa senza bordo nella scheda di impostazione della pagina del driver della stampante. *3: Quando si stampa in modalità HP-GL2, impostare il driver della stampante su Carta comune di alta qualità 80 e impostare il pannello di controllo su CartComAltaQ 80.
Carta riciclata
Carta riciclata contenente una miscela al 70% di pasta di carta utilizzata. Questo tipo di carta è particolarmente versatile e può essere utilizzata in vari ambiti, incluso CAD, grafiche per presentazioni, poster semplici, poster pubblicitari, volantini o foglietti illustrativi. Specifiche del prodotto
Categoria | Tipo | Pannello di controllo | Driver della stampante | Inchiostro nero | Ambiente consigliato
Carta comune | Rotolo | Carta comune | Carta comune | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80%
Carta patinata riciclata | Rotolo | Patin. ricicl. | Carta patinata riciclata | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80%
Specifiche del rotolo
Categoria | Formato | Stampa senza bordo | Taglio automatico | Unità di prelievo carta | Tempo di asciugatura inchiostro | Rimozione della carta del pretaglio bordo | Lunghezza estremità pretaglio | HP-GL/2
Durante il caricamento della carta (*1) | Stampa senza bordo
Umidità bassa/normale | Umidità alta | Umidità bassa/normale | Umidità alta
Carta comune | 24" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
36" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
A2 | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
A1 | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
A0 | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Carta patinata riciclata | 24" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
36" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
42" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
*1: La carta viene tagliata quando è stato selezionato Acceso per Estr. pretaglio nel menu della stampante. Se è stato selezionato Automatico per Estr. pretaglio, la stampante determinerà lo stato del bordo iniziale e taglierà automaticamente la carta a seconda dei casi. Spento rappresenta l'impostazione predefinita per la maggior parte dei tipi di carta.
Carta patinata
Carta patinata a base di carta. La carta patinata è adatta a disegni di linee, cartine, viste prospettiche e grafiche per presentazioni. Carta patinata pesante assicura stampe nitide di grafica e altre immagini a colori. Può essere utilizzata in numerosi ambiti, inclusi cartelloni pubblicitari. Carta patinata estra-pesante è più pesante della normale carta patinata pesante ed è caratterizzata da una speciale trama. Carta opaca di alta qualità è carta patinata opaca extra-pesante ad alta risoluzione che assicura un'ampia riproducibilità dei colori. Antiriflesso e caratterizzata da un aspetto morbido, può essere utilizzata in diversi ambiti, dalle foto, ai disegni artistici, ai poster ad alta risoluzione fino ai cartelloni pubblicitari. Specifiche del prodotto
Categoria | Nome prodotto | Tipo | Pannello di controllo | Driver della stampante | Inchiostro nero | Ambiente consigliato
Carta patinata | - | Rotolo | Carta patinata | Carta patinata | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80%
Carta patinata pesante | - | Rotolo | Patin. Pesante | Carta patinata pesante | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80%
Carta patinata estra-pesante | - | Rotolo | Crt.pat.ex-pes. | Carta patinata estra-pesante | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80%
Carta opaca di alta qualità | - | Rotolo | Crt op alta q | Carta opaca di alta qualità | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80%
Carta patinata colorata | - | Rotolo | Color. patinata | Carta patinata colorata | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80%
Matte Coated Paper 90gsm | Matt Coated Paper 90gsm (†) | Rotolo | Matte Coated 90 | Matte Coated Paper 90gsm | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80%
Matt Coated Paper | Matt Coated Paper 9171 (†) | Rotolo | Matt Coated P | Matt Coated Paper | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80%
Matt Coated Paper 140g | Matt Coated Paper 140g (†) | Rotolo | Matt Coat 140g | Matt Coated Paper 140g | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80%
Extra Matt Coated Paper | Matt Coated Paper 7215 (†) | Rotolo | Extra Matt Coat | Extra Matt Coated Paper | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80%
Opaque Paper | Opaque paper White (†) | Rotolo | Opaque Paper | Opaque Paper | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80%
Hi Res Graphic Paper | High Resolution Graphic paper Self ADH (†) | Rotolo | Hi Res Gra P | Hi Res Graphic Paper | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80%
Hi Res Barrier Paper | High Resolution Barrier Paper (†) | Rotolo | Hi Res BarrierP | Hi Res Barrier Paper | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80%
Precauzioni Carta patinata A seconda della condizione della carta dopo l'espulsione, la presenza di fogli di carta già espulsa potrebbe impedire l'espulsione del foglio successivo. Rimuovere i singoli fogli via via che vengono espulsi.
Specifiche del rotolo
Categoria | Formato | Stampa senza bordo | Taglio automatico | Unità di prelievo carta | Tempo di asciugatura inchiostro | Rimozione della carta del pretaglio bordo | Lunghezza estremità pretaglio | HP-GL/2
Durante il caricamento della carta (*1) | Stampa senza bordo
Umidità bassa/normale | Umidità alta | Umidità bassa/normale | Umidità alta
Carta patinata | 24" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
36" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Carta patinata pesante | 24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
A2 | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
A1 | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
A0 | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
B2 | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
B1 | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Carta patinata estra-pesante | 24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sì
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sì
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sì
Carta opaca di alta qualità | 17" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Sì
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Sì
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Sì
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Sì
Carta patinata colorata | 24" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 250 mm | - | - | No
36" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 250 mm | - | - | No
Matte Coated Paper 90gsm | 24" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
36" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
42" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Matt Coated Paper | 24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
Matt Coated Paper 140g | 17" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
Extra Matt Coated Paper | 17" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sì
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sì
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sì
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sì
Opaque Paper | 17" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sì
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sì
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sì
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sì
Hi Res Graphic Paper | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Hi Res Barrier Paper | 17" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sì
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sì
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sì
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sì
*1: La carta viene tagliata quando è stato selezionato Acceso per Estr. pretaglio nel menu della stampante. Se è stato selezionato Automatico per Estr. pretaglio, la stampante determinerà lo stato del bordo iniziale e taglierà automaticamente la carta a seconda dei casi. Spento rappresenta l'impostazione predefinita per la maggior parte dei tipi di carta.
Carta fotografica
Caratterizzata da una lucentezza simile a quella della carta per foto sviluppate con sale d'argento, Carta lucida per foto è adatta per immagini fotografiche ad alta definizione. Presenta inoltre un rivestimento resinoso che consente di ovviare ai problemi di assorbimento dell'inchiostro e assicura una finitura liscia. Carta semilucida per foto è leggermente meno lucida. La finitura morbida di questa carta è attenuata in modo da garantire riflessi minimi. Il basso fattore di riflessione contribuisce a fare di questa carta la scelta ideale per tabelloni e grafiche per presentazioni utilizzate in occasione di mostre oppure per cartelloni pubblicitari. Specifiche del prodotto
Categoria | Nome prodotto | Tipo | Pannello di controllo | Driver della stampante | Inchiostro nero | Ambiente consigliato
Carta lucida per foto HG 170 | Carta lucida per foto HG 170 (†) | Rotolo | LucidaFotoHG170 | Carta lucida per foto HG 170 | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80%
Carta semilucida per foto HG 170 | Carta semilucida per foto HG 170 (†) | Rotolo | SemLucFotoHG170 | Carta semilucida per foto HG 170 | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80%
Carta lucida per foto HG 255 | Carta lucida per foto HG 255 (†) | Rotolo | LucidaFotoHG255 | Carta lucida per foto HG 255 | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80%
Carta semilucida per foto HG 255 | Carta semilucida per foto HG 255 (†) | Rotolo | SemLucFotoHG255 | Carta semilucida per foto HG 255 | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80%
Carta lucida di alta qualità 280 | Carta lucida di alta qualità 280 (†) | Rotolo | Luc. AltaQ 280 | Carta lucida di alta qualità 280 | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80%
Carta semilucida alta qual. 280 | Carta semilucida alta qual. 280 (†) | Rotolo | Semil.AltaQ 280 | Carta semilucida alta qual. 280 | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80%
Glossy Photographic Paper 190gsm | Photo Quality Paper Glossy 190gsm (†) | Rotolo | GlossyPhoto 190 | Glossy Photographic Paper 190gsm | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60%
Glossy Photographic Paper 240gsm | Photo Quality Paper Glossy 240gsm (†) | Rotolo | GlossyPhoto 240 | Glossy Photographic Paper 240gsm | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60%
Glossy Photographic Paper 270gsm | Photo Quality Paper Glossy 270gsm (†) | Rotolo | GlossyPhoto 270 | Glossy Photographic Paper 270gsm | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80%
HW Glossy Photo Paper | Photo Quality Paper Glossy 300gsm (†) | Rotolo | HW Gloss Photo | HW Glossy Photo Paper | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60%
Satin Photographic Paper 190gsm | Photo Quality Paper Satin 190gsm (†) | Rotolo | SatinPhoto 190 | Satin Photographic Paper 190gsm | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60%
Satin Photographic Paper 240gsm | Photo Quality Paper Satin 240gsm (†) | Rotolo | SatinPhoto 240 | Satin Photographic Paper 240gsm | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60%
Photo paper Pearl 260g | Photo paper Pearl 260g (†) | Rotolo | Photo Pearl | Photo paper Pearl 260g | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80%
Satin Photographic Paper 270gsm | Photo Quality Paper Satin 270gsm (†) | Rotolo | SatinPhoto 270 | Satin Photographic Paper 270gsm | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80%
HW Satin Photo Paper | Photo Quality Paper Glacier 300gsm (†) | Rotolo | HW Satin Photo | HW Satin Photo Paper | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60%
Precauzioni Photo Quality Paper Satin 190gsm Il primo documento stampato dopo il caricamento di un rotolo potrebbe risultare ondulato.
Specifiche del rotolo
Categoria | Formato | Stampa senza bordo | Taglio automatico | Unità di prelievo carta | Tempo di asciugatura inchiostro | Rimozione della carta del pretaglio bordo | Lunghezza estremità pretaglio | HP-GL/2
Durante il caricamento della carta (*1) | Stampa senza bordo
Umidità bassa/normale | Umidità alta | Umidità bassa/normale | Umidità alta
Carta lucida per foto HG 170 | 17" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
A1 | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
A0 | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
B2 | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
B1 | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Carta semilucida per foto HG 170 | 17" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
A1 | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
A0 | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
B2 | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
B1 | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Carta lucida per foto HG 255 | 17" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Carta semilucida per foto HG 255 | 17" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Carta lucida di alta qualità 280 | 10" | Sì | Sì | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
17" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Carta semilucida alta qual. 280 | 10" | Sì | Sì | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
17" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Glossy Photographic Paper 190gsm | 17" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Glossy Photographic Paper 240gsm | 17" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Glossy Photographic Paper 270gsm | 17" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
HW Glossy Photo Paper | 17" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Satin Photographic Paper 190gsm | 17" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Satin Photographic Paper 240gsm | 17" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Photo paper Pearl 260g | 17" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Satin Photographic Paper 270gsm | 17" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
HW Satin Photo Paper | 17" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
*1: La carta viene tagliata quando è stato selezionato Acceso per Estr. pretaglio nel menu della stampante. Se è stato selezionato Automatico per Estr. pretaglio, la stampante determinerà lo stato del bordo iniziale e taglierà automaticamente la carta a seconda dei casi. Spento rappresenta l'impostazione predefinita per la maggior parte dei tipi di carta.
Carta sintetica
Carta sintetica estremamente economica che utilizza una pellicola a base di polipropilene, un materiale adatto per i cartelloni. Se plastificata può essere esposta all'esterno. Specifiche del prodotto
Categoria | Tipo | Pannello di controllo | Driver della stampante | Inchiostro nero | Ambiente consigliato
Carta sintetica | Rotolo | Carta sintet. | Carta sintetica | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80%
Carta sintetica adesiva | Rotolo | Car.sint.ades. | Carta sintetica adesiva | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80%
Precauzioni Carta sintetica adesiva Se il bordo iniziale della Carta sintetica adesiva si arriccia verso l'alto, è possibile che l'adesivo si incolli alla testina di stampa danneggiandola. In questo caso, intraprendere le azioni necessarie per appiattire la carta, ad esempio tagliando il bordo iniziale.
Specifiche del rotolo
Categoria | Formato | Stampa senza bordo | Taglio automatico | Unità di prelievo carta | Tempo di asciugatura inchiostro | Rimozione della carta del pretaglio bordo | Lunghezza estremità pretaglio | HP-GL/2
Durante il caricamento della carta (*1) | Stampa senza bordo
Umidità bassa/normale | Umidità alta | Umidità bassa/normale | Umidità alta
Carta sintetica | 24" | No | Sì | Sì (*2) | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | Sì (*2) | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42" | No | Sì | Sì (*2) | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Carta sintetica adesiva | 24" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
*1: La carta viene tagliata quando è stato selezionato Acceso per Estr. pretaglio nel menu della stampante. Se è stato selezionato Automatico per Estr. pretaglio, la stampante determinerà lo stato del bordo iniziale e taglierà automaticamente la carta a seconda dei casi. Spento rappresenta l'impostazione predefinita per la maggior parte dei tipi di carta. *2: L'Unità di prelievo carta può essere utilizzata con umidità non superiore al 60%.
Pellicola
La stampa viene effettuata sulla parte anteriore lucida e dona un effetto brillante se illuminata da dietro. Può essere utilizzata per cartelloni illuminati installati in ambienti interni. Specifiche del prodotto
Categoria | Nome prodotto | Tipo | Pannello di controllo | Driver della stampante | Inchiostro nero | Ambiente consigliato
Pellic. per retroilluminaz. | Pellic. per retroilluminaz. (†) | Rotolo | Pell. retroill. | Pellic. per retroilluminaz. | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80%
Precauzioni Evitare di utilizzare Pellic. per retroilluminaz. quando la superficie di stampa risulta umida. Se il supporto verrà utilizzata in ambienti umidi, plastificarla prima dell'uso o altri trattamenti appropriati dopo la stampa. Quando si stampa su Pellic. per retroilluminaz., impostare Qualità stampa su Standard o Alta nel driver della stampante. La stampa potrebbe risultare disuniforme, tuttavia questo effetto verrà attenuato dalla retroilluminazione.
Specifiche del rotolo
Categoria | Formato | Stampa senza bordo | Taglio automatico | Unità di prelievo carta | Tempo di asciugatura inchiostro | Rimozione della carta del pretaglio bordo | Lunghezza estremità pretaglio | HP-GL/2
Durante il caricamento della carta (*1) | Stampa senza bordo
Umidità bassa/normale | Umidità alta | Umidità bassa/normale | Umidità alta
Pellic. per retroilluminaz. | 24" | No | Taglio all'espulsione | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 150 mm | - | - | No
36" | No | Taglio all'espulsione | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 150 mm | - | - | No
42" | No | Taglio all'espulsione | Sì | Disattivato | Necessario | - | - | - | - | No
*1: La carta viene tagliata quando è stato selezionato Acceso per Estr. pretaglio nel menu della stampante. Se è stato selezionato Automatico per Estr. pretaglio, la stampante determinerà lo stato del bordo iniziale e taglierà automaticamente la carta a seconda dei casi. Spento rappresenta l'impostazione predefinita per la maggior parte dei tipi di carta.
Carta per bozza
La carta per bozza copre la gamma di riproduzione dei colori per la stampa di bozze in offset, assicurando colori paragonabili a quelli della finitura di stampa. È particolarmente appropriata per la stampa di bozze a colori. La pagina giornale per bozza è caratterizzata da un aspetto simile a quello di un normale giornale e copre una gamma ampia di riproduzione dei colori. Grazie al costo contenuto, può essere utilizzata anche per la stampa di prove. Specifiche del prodotto
Categoria | Nome prodotto | Tipo | Pannello di controllo | Driver della stampante | Inchiostro nero | Ambiente consigliato
Carta per bozza | - | Rotolo | Car. per bozza | Carta per bozza | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80%
Pagina giornale per bozza 1 | - | Rotolo | Giornale bozza1 | (*1) | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80%
Pagina giornale per bozza 2 | - | Rotolo | Giornale bozza2 | (*1) | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80%
Glossy Proofing Paper 195g | Professional Proof and Photo Glossy 195g (†) | Rotolo | Glossy Proofing | Glossy Proofing Paper 195g | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-60%
Semiglossy Proofing Paper 195g | Professional Proof and Photo Semiglossy 195g (†) | Rotolo | SemiGlProof 195 | Semiglossy Proofing Paper 195g | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-60%
Commercial Proofing Paper | Proofing Paper Glossy 200gsm (†) | Rotolo | Comm Proofing | Commercial Proofing Paper | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80%
Semiglossy Proofing Paper 255g | Professional Proof and Photo Semiglossy 255g (†) | Rotolo | SemiGlProof 255 | Semiglossy Proofing Paper 255g | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80%
Precauzioni Se la qualità di stampa è prioritaria, disattivare la funzione di taglio automatico e arrestare la stampante prima della stampa. Si consiglia di mantenere la stampa con le mani per evitare che cada prima di premere il pulsante Stop e tagliarla.
*1: È richiesto il software RIP opzionale.
Specifiche del rotolo
Categoria | Formato | Stampa senza bordo | Taglio automatico | Unità di prelievo carta | Tempo di asciugatura inchiostro | Rimozione della carta del pretaglio bordo | Lunghezza estremità pretaglio | HP-GL/2
Durante il caricamento della carta (*1) | Stampa senza bordo
Umidità bassa/normale | Umidità alta | Umidità bassa/normale | Umidità alta
Carta per bozza | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Pagina giornale per bozza 1 | 24" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Pagina giornale per bozza 2 | 24" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Glossy Proofing Paper 195g | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Semiglossy Proofing Paper 195g | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Commercial Proofing Paper | 24" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 320 mm | - | - | No
36" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 320 mm | - | - | No
42" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 320 mm | - | - | No
Semiglossy Proofing Paper 255g | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
*1: La carta viene tagliata quando è stato selezionato Acceso per Estr. pretaglio nel menu della stampante. Se è stato selezionato Automatico per Estr. pretaglio, la stampante determinerà lo stato del bordo iniziale e taglierà automaticamente la carta a seconda dei casi. Spento rappresenta l'impostazione predefinita per la maggior parte dei tipi di carta.
Carta CAD
Questa carta è adatta a stampe grafice CAD (disegno di linee). Carta per lucidi CAD : carta sottile e traslucida utilizzabile per la stampa a colori. Pellic. opaca trasl. per CAD : assicura un'elevata stabilità dimensionale, pertanto è particolarmente adatta a stampe di precisione, ad esempio disegni master. Specifiche del prodotto
Categoria | Nome prodotto | Tipo | Pannello di controllo | Driver della stampante | Inchiostro nero | Ambiente consigliato
Carta per lucidi CAD | - | Rotolo | Crt. lucidi CAD | Carta per lucidi CAD | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80%
Pellic. opaca trasl. per CAD | - | Rotolo | Pell.opaca CAD | Pellic. opaca trasl. per CAD | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80%
Pellicola trasparente per CAD | - | Rotolo | Pell.trasp. CAD | Pellicola trasparente per CAD | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60%
Standard Paper1569B 80g | Standard Paper1569B 80g (†) | Rotolo | Standard P 80g | Standard Paper1569B 80g | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80%
Standard Paper1570B 90g | Standard Paper1570B 90g (†) | Rotolo | Standard P 90g | Standard Paper1570B 90g | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80%
Precauzioni Carta per lucidi CAD Rimuovere un foglio alla volta dal vassoio di uscita. Non toccare la superficie di stampa o impilare i fogli uno sull'altro prima che l'inchiostro sia asciutto. Se l'inchiostro non si asciuga facilmente, impostare Tempo asc. rot. su circa un minuto. Pellicola trasparente per CAD Se si utilizza la rilevazione automatica della carta in rotolo residua con Pellicola trasparente per CAD, prima della stampa tagliare manualmente la parte di pellicola che include il nome del supporto o altro testo.
Specifiche del rotolo
Categoria | Formato | Stampa senza bordo | Taglio automatico | Unità di prelievo carta | Tempo di asciugatura inchiostro | Rimozione della carta del pretaglio bordo | Lunghezza estremità pretaglio | HP-GL/2
Durante il caricamento della carta (*1) | Stampa senza bordo
Umidità bassa/normale | Umidità alta | Umidità bassa/normale | Umidità alta
Carta per lucidi CAD | 24" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
36" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
A2 | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
A1 | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
A0 | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Pellic. opaca trasl. per CAD | 36" | No | Taglio all'espulsione | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
A1 | No | Taglio all'espulsione | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
A0 | No | Taglio all'espulsione | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Pellicola trasparente per CAD | 36" | No | Taglio all'espulsione | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Standard Paper1569B 80g | 24" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
36" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
42" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Standard Paper1570B 90g | 17" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
24" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
36" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
42" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
*1: La carta viene tagliata quando è stato selezionato Acceso per Estr. pretaglio nel menu della stampante. Se è stato selezionato Automatico per Estr. pretaglio, la stampante determinerà lo stato del bordo iniziale e taglierà automaticamente la carta a seconda dei casi. Spento rappresenta l'impostazione predefinita per la maggior parte dei tipi di carta.
Tipo: | Visualizza il tipo carta. Le proprietà sono riportate in una tabella distinta in base al tipo.
Pannello di controllo: | Nella stampante iPF815, sono indicati i tipi di carta che è possibile selezionare in Tipo rot. carta e Tipo taglierina sul pannello di controllo Nella stampante iPF825, sono indicati i tipi di carta che è possibile selezionare in Tipo Rot1 (Sup), Tipo Rot2 (Inf) e Tipo taglierina sul pannello di controllo.
Driver della stampante: | Visualizza i tipi carta selezionati con Tipo carta del driver della stampante.
Inchiostro nero: | Visualizza i tipi di inchiostro nero utilizzati.
Ambiente consigliato: | Visualizza gli intervalli di temperatura e umidità previsti per l'utilizzo della carta.
Stampa senza bordo: | Indica se la stampa senza bordo è supportata.
Taglio automatico: | Consente di visualizzare il metodo di taglio carta.
Unità di prelievo carta: | Indica che non è possibile utilizzare l'unità di prelievo carta.
Tempo di asciugatura inchiostro: | Indica il tempo di asciugatura inchiostro in caso di utilizzo della taglierina. Utilizzare questa tabella per impostare il tempo di asciugatura inchiostro della stampante.
Rimozione della carta del pretaglio bordo: | Viene indicato come obbligatorio nel caso di carta per la quale è necessario rimuovere i residui prodotti quando viene tagliato il bordo iniziale. Rimuovere i residui dalla platina o dall'impilatrice di uscita prima di stampare.
Lunghezza estremità pretaglio: | Indica la lunghezza di pretaglio dell'estremità della carta in rotolo.
HP-GL/2: | Indica se l'uscita HP-GL/2 è supportata.
Precauzioni: | Visualizza le precauzioni e le limitazioni per i singoli tipi carta.
Le informazioni riportate in questa guida sono quelle disponibili alla fine del mese di giugno del 2010 e sono soggette a modifica in qualsiasi momento.
Per l'acquisto della carta, rivolgersi al distributore della stampante.
Copyright Canon Inc. 2010