| iPF815/iPF825 용지 참조 가이드 |  |

| 이 용지 참조 가이드에서는 캐논 iPF815/iPF825에서 인쇄할 수 있는 용지에 대해 설명합니다. 프린터 및 용지를 사용하기 전에 용지와 함께 제공되는 취급 설명서, 이 가이드 및 프린터의 사용자 설명서를 주의 깊게 읽고 최적의 조건으로 사용하여 주십시오.

>프린터 조작 정보
용지 세트 및 절단 방법 등 프린터 조작에 관한 자세한 내용은 사용자 설명서을 참조하십시오.
>용지 참조 가이드의 업데이트 정보
용지 참조 가이드는 Media Configuration Tool의 버전을 업데이트하면 자동으로 업데이트됩니다. [imagePROGRAF 지원 정보]에서 imagePROGRAF 전용 사이트에 연결해서 Media Configuration Tool의 최신 버전을 다운로드하십시오. Media Configuration Tool에서 추가 등록한 용지 정보가 이 가이드에 기재되어 있지 않은 경우에는 용지별 가이드를 참조하십시오. (→추가한 용지 정보 보기)
>캐논 순정 용지 정보
상품명에 [†]가 붙어 있는 용지는 캐논 순정 전용 용지 제품으로 지정된 용지입니다. 캐논 순정 용지 이외의 용지에 대해서는 용지와 함께 제공되는 취급 설명서를 확인하시고, 궁금한 점은 각 용지 제조업체에 문의하십시오.
>용지의 취급
모든 용지는 물에 젖지 않도록 주의하여 취급하십시오. 용지가 물에 젖을 수 있는 환경에서는 인쇄 후에 라미네이트 등 적절한 가공 과정을 거친 후에 용지를 사용하십시오. 모든 용지는 벗겨지거나 찢어지지 않도록 주의하여 취급하십시오. 장갑의 착용을 권장합니다. 인쇄면에 손의 땀이나 유분이 묻지 않도록 주의하십시오. 인쇄 품질이 떨어질 수 있습니다. 인쇄 후에는 잉크가 충분히 건조된 뒤에 취급하십시오. 또한 건조시킬 때에는 용지가 겹치지 않도록 각각 분리해서 건조시키는 것이 좋습니다. 용지는 습도 등의 변화에 따라 늘어나거나 줄어들 수 있습니다. 사용 환경에 충분히 적응시킨 후에 사용하십시오. 사용 후, 환경의 변화가 예상될 경우에는 프린터에서 분리한 다음 봉투에 넣어 보관하십시오.
>롤 용지를 세트하는 경우
롤 용지 끝부분이 고르게 정리되어 있지 않거나 먼지 또는 테이프 자국이 있으면 급지 불량의 원인이 됩니다. 롤 용지의 끝부분이 말려 있으면 말린 부분을 잘 펴서 세트하십시오.
>심하게 말린 롤 용지를 사용할 경우
앞쪽 끝부분이 심하게 말려 있는 롤 용지를 사용하여 인쇄하면 인쇄면이 더러워질 수 있습니다.말린 부분을 잘 펴서 사용하십시오. 말린 부분이 잘 펴지지 않을 때는 조작 패널의 용지 이송 기능을 이용하여 용지의 앞쪽 끝부분이 윗면 커버 밖으로 나올 때까지 이송한 후 인쇄하십시오. 조작에 관한 자세한 내용은 프린터 사용자 설명서를 참조하십시오.
>롤 용지 배출 정보
배출된 용지의 상태에 따라 그 다음 용지가 제대로 배출되지 않거나 손상될 경우가 있으므로 1장씩 꺼내십시오.
>용지 종류를 선택할 수 없는 경우
조작 패널, 프린터 드라이버에서 프린터에 세트한 용지 종류를 선택할 수 없는 경우에는 특수1부터 순서대로 시도하십시오. 숫자가 커질수록 발색성은 향상되지만, 번짐 현상이 나타날 경우가 있습니다.
>잉크 건조에 시간이 걸리는 롤 용지의 절단 방법 정보(배출 시 절단)
「롤 용지 사양」의「자동 절단」란에「배출 시 절단」이라고 기재된 용지는 잉크 건조가 느린 용지입니다. 인쇄 후에 자동 절단되어 인쇄물이 낙하하면 인쇄면이 맞닿아 잉크가 벗겨질 경우가 있습니다. 인쇄물이 떨어지지 않도록 손으로 잡고 배출 시 절단하십시오. 조작에 관한 자세한 내용은 프린터 사용자 설명서를 참조하십시오.
>HP-GL/2
「HP-GL/2」란에 「가능」이라고 표기된 용지는 HP-GL/2 출력에 대응합니다. 조작에 관한 자세한 내용은 프린터 사용자 설명서를 참조하십시오.
>사용 환경 정보
권장 환경 이외의 환경에서 사용할 경우 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 그러므로 권장 사용 환경 범위 내에서 인쇄하십시오. <습도가 낮은 환경> 용지가 말리거나 접힘 용지와 프린터 헤드가 접촉되기 쉬운 상태가 되어 인쇄면 또는 프린터 헤드가 손상될 수 있음 절단한 인쇄물이 프린터에 붙어 잘 떨어지지 않음(필름 계열의 미디어) 용지가 프린터에 붙어 반송 불량 상태가 되므로 정상적으로 배출되지 않음(필름 계열의 미디어) 인쇄 비뚤어짐이 발생함(필름 계열의 미디어) <습도가 높은 환경> 인쇄물이 건조되지 않음 인쇄된 용지 표면의 기복(凹凸)이 심해짐 깔끔하게 절단되지 않음(옷감 계열의 미디어) 테두리 없이 인쇄에서 여백이 남는다 습도 60% 이하에서 인쇄해 주십시오.
일반 용지
학교의 연구 발표 등에 사용하기 위한 컬러 인쇄나 식순 등을 출력하기 위한 모노 인쇄 등 다용도로 활용할 수 있습니다. 가격이 저렴하므로 시험 출력용으로도 사용할 수 있습니다. 제품 사양
범주 | 상품명 | 형태 | 조작 패널 | 프린터 드라이버 | 검정 잉크 | 권장 환경
일반 용지 | 일반 용지 (†) | 롤 용지 | 일반 용지 (*1) | 일반 용지 (*2) | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％
표준 일반 용지 68 (†) | 롤 용지 | 일반 용지 (*1) | 일반 용지 (*2) | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％
일반 용지(고발색) | - | 롤 용지 | 일반 용지 고발색 (*1) | 일반 용지(고발색) (*2) | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％
프리미엄 일반 용지 80 | - | 롤 용지 | Prem일반용지80 | 프리미엄 일반 용지 80 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~60％
프리미엄 일반 용지 80(테두리 없이 인쇄용) | - | 롤 용지 | Prem80(무테용) | Prem일반용지80(무테 인쇄용) | BK | 온도 15~30℃ 습도 10~60％
사용 시 주의 사항 프리미엄 일반 용지 80 색이 얼룩지는 경우에는 프린터 드라이버의 상세설정모드 에서 한방향 인쇄, 또는 인쇄 품질 을 고품질 로 설정해서 인쇄할 것을 권장합니다.
(*1) 일반용지MBK절약, (*2) 일반 용지 전종류_MBK 절약 절약을 선택하면 검정 잉크의 사용량을 조금 줄여서 인쇄합니다. 인쇄 후에 잉크 부족으로 흰 잔줄이 생기지 않도록 하려면 이 방법을 시도해 보십시오. 일반 용지, 일반 용지(고발색) 의 2종류의 용지에 공통으로 사용할 수 있습니다.
롤 용지 사양
범주 | 크기 | 테두리 없이 인쇄 | 자동 절단 | 감기 장치 | 잉크 건조 시간 | 선단 프레컷 용지의 제거 | 선단 프레컷 길이 | HP-GL/2
용지 세트 시 (*1) | 4변 테두리 없이 인쇄 시
저습ㆍ상습일 때 | 고습일 때 | 저습ㆍ상습일 때 | 고습일 때
일반 용지 | 24인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
36인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
42인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
A2 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
A1 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
A0 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
일반 용지(고발색) | 24인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
36인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
A2 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
A1 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
A0 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
프리미엄 일반 용지 80 | 17인치 | 가능 (*2) | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능 (*3)
24인치 | 가능 (*2) | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능 (*3)
36인치 | 가능 (*2) | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능 (*3)
42인치 | 가능 (*2) | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능 (*3)
A2 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능 (*3)
A1 | 가능 (*2) | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능 (*3)
A0 | 가능 (*2) | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능 (*3)
B2 | 가능 (*2) | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능 (*3)
B1 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능 (*3)
*1: 프린터 메뉴에서 선단 프레컷 을 온 으로 설정한 경우에 절단됩니다. 선단 프레컷 을 자동 으로 설정한 경우, 용지의 앞쪽 끝부분의 상태를 자동으로 판별하여 필요에 따라 절단합니다. 일부 용지를 제외하면 공장 출하 시에는 오프 로 설정되어 있습니다. *2: 프린터 드라이버가 Prem일반용지80(무테 인쇄용) 으로 설정되어 있고 조작 패널이 Prem80(무테용) 으로 설정된 경우 가능합니다. 프린터 드라이버의 페이지 설정 시트에서 테두리 없이 인쇄 확인란을 선택하십시오. *3: HP-GL2 모드로 인쇄하는 경우 프린터 드라이버를 프리미엄 일반 용지 80 으로 설정하고 조작 패널을 Prem일반용지80 으로 설정하십시오.
재생지
폐지의 펄프 배합률이 70% 이상인 재생지입니다. CAD 프레젠테이션 자료, 간단한 포스터, POP, 전단지 등 광범위한 출력에 활용할 수 있습니다. 제품 사양
범주 | 형태 | 조작 패널 | 프린터 드라이버 | 검정 잉크 | 권장 환경
일반 용지 | 롤 용지 | 일반 용지 | 일반 용지 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％
재생 코팅지 | 롤 용지 | 재생 코팅지 | 재생 코팅지 | BK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％
롤 용지 사양
범주 | 크기 | 테두리 없이 인쇄 | 자동 절단 | 감기 장치 | 잉크 건조 시간 | 선단 프레컷 용지의 제거 | 선단 프레컷 길이 | HP-GL/2
용지 세트 시 (*1) | 4변 테두리 없이 인쇄 시
저습ㆍ상습일 때 | 고습일 때 | 저습ㆍ상습일 때 | 고습일 때
일반 용지 | 24인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
36인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
A2 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
A1 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
A0 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
재생 코팅지 | 24인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
36인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
42인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
*1: 프린터 메뉴에서 선단 프레컷 을 온 으로 설정한 경우에 절단됩니다. 선단 프레컷 을 자동 으로 설정한 경우, 용지의 앞쪽 끝부분의 상태를 자동으로 판별하여 필요에 따라 절단합니다. 일부 용지를 제외하면 공장 출하 시에는 오프 로 설정되어 있습니다.
코트 용지
종이를 바탕으로 만든 코팅 용지입니다. 선화, 지도, 퍼스화, 프레젠테이션 자료 등의 출력에 적절합니다. 중 코팅지 는 그래픽을 중심으로 하는 풀 컬러 이미지를 선명하게 인쇄할 수 있습니다. 광고용 POP 등 다양한 활용이 가능합니다. 특수 중량 코팅용지 는 코팅이 보다 두껍게 처리되어 텍스쳐 용지와 촉감이 비슷합니다. 프리미엄 무광택 용지 는 색채를 폭넓게 재현하는 매우 두꺼운 고해상도의 코트 용지입니다. 비치지 않는 안정적인 화질을 재현하며 감촉이 부드러운 용지로서 [사진ㆍ화인 아트]에서 [고해상도 포스터ㆍPOP 등의 게시물]에 이르기까지 폭넓게 이용할 수 있습니다. 제품 사양
범주 | 상품명 | 형태 | 조작 패널 | 프린터 드라이버 | 검정 잉크 | 권장 환경
코트 용지 | 코트 용지 (†) | 롤 용지 | 코트 용지 | 코트 용지 | BK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％
중 코팅지 | 중 코팅지 (†) | 롤 용지 | 중 코팅지 | 중 코팅지 | BK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％
특수 중량 코팅용지 | - | 롤 용지 | 특별후형 코팅지 | 특수 중량 코팅용지 | BK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％
프리미엄 무광택 용지 | 프리미엄 무광택 용지 (†) | 롤 용지 | 프리미엄 매트 | 프리미엄 무광택 용지 | BK | 온도 15~30℃ 습도 30~80％
컬러 코팅 용지 | - | 롤 용지 | 컬러 코팅 용지 | 컬러 코팅 용지 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％
사용 시 주의 사항 코트 용지 배출된 용지의 상태에 따라 그 다음 용지가 제대로 배출되지 않는 경우가 있습니다. 이때는 1장씩 꺼내십시오.
롤 용지 사양
범주 | 크기 | 테두리 없이 인쇄 | 자동 절단 | 감기 장치 | 잉크 건조 시간 | 선단 프레컷 용지의 제거 | 선단 프레컷 길이 | HP-GL/2
용지 세트 시 (*1) | 4변 테두리 없이 인쇄 시
저습ㆍ상습일 때 | 고습일 때 | 저습ㆍ상습일 때 | 고습일 때
코트 용지 | 24인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
36인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
중 코팅지 | 24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
42인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
A2 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
A1 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
A0 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
B2 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
B1 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
특수 중량 코팅용지 | 24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 320mm | 100mm | 320mm | 가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 320mm | 100mm | 320mm | 가능
42인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 320mm | 100mm | 320mm | 가능
프리미엄 무광택 용지 | 17인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 가능
24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 가능
42인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 가능
컬러 코팅 용지 | 24인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 250mm | - | - | 불가능
36인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 250mm | - | - | 불가능
*1: 프린터 메뉴에서 선단 프레컷 을 온 으로 설정한 경우에 절단됩니다. 선단 프레컷 을 자동 으로 설정한 경우, 용지의 앞쪽 끝부분의 상태를 자동으로 판별하여 필요에 따라 절단합니다. 일부 용지를 제외하면 공장 출하 시에는 오프 로 설정되어 있습니다.
포토 용지
포토 광택 용지 는 일반 카메라로 촬영한 사진에 사용되는 인화지와 같은 광택감이 있어 사진 영상을 고해상도로 인쇄하고자 할 경우에 적합합니다. 수지 코팅 가공으로 잉크 흡수로 인한 종이 구김이 발생하지 않아 잘 펴진 상태로 인쇄가 마무리됩니다. 포토 반광택 용지 는 반사율을 낮춘 백색 광택 용지입니다. 번들거리는 느낌이 없으며, 부드럽고 차분한 인쇄를 실현합니다. 조명에 의한 반사가 적으므로 전시회용 패널이나 프레젠테이션 자료, POP 등에 적합합니다. 제품 사양
범주 | 상품명 | 형태 | 조작 패널 | 프린터 드라이버 | 검정 잉크 | 권장 환경
포토 광택 용지 HG 170 | 포토 광택 용지 HG 170 (†) | 롤 용지 | 포토광택HG170 | 포토 광택 용지 HG 170 | BK | 온도 15~30℃ 습도 30~80％
포토 반광택 용지 HG 170 | 포토 반광택 용지 HG 170 (†) | 롤 용지 | 포토반광HG170 | 포토 반광택 용지 HG 170 | BK | 온도 15~30℃ 습도 30~80％
포토 광택 용지 HG 255 | 포토 광택 용지 HG 255 (†) | 롤 용지 | 포토광택HG255 | 포토 광택 용지 HG 255 | BK | 온도 15~30℃ 습도 30~80％
포토 반광택 용지 HG 255 | 포토 반광택 용지 HG 255 (†) | 롤 용지 | 포토반광HG255 | 포토 반광택 용지 HG 255 | BK | 온도 15~30℃ 습도 30~80％
프리미엄 광택 용지 280 | 프리미엄 광택 용지 280 (†) | 롤 용지 | 프리미엄광택280 | 프리미엄 광택 용지 280 | BK | 온도 15~30℃ 습도 30~80％
프리미엄 반광택 용지 280 | 프리미엄 반광택 용지 280 (†) | 롤 용지 | 프리미엄반광280 | 프리미엄 반광택 용지 280 | BK | 온도 15~30℃ 습도 30~80％
포토 반광택 광고2 | - | 롤 용지 | 포토반광택광고 2 | 포토 반광택 광고2 | BK | 온도 15~30℃ 습도 30~60％
*1: 주변 밝기 매칭 모드에서 사용할 수 있는 용지입니다. 주변 밝기 매칭 모드에 관한 자세한 내용은 프린터 사용자 설명서를 참조하십시오.
롤 용지 사양
범주 | 크기 | 테두리 없이 인쇄 | 자동 절단 | 감기 장치 | 잉크 건조 시간 | 선단 프레컷 용지의 제거 | 선단 프레컷 길이 | HP-GL/2
용지 세트 시 (*1) | 4변 테두리 없이 인쇄 시
저습ㆍ상습일 때 | 고습일 때 | 저습ㆍ상습일 때 | 고습일 때
포토 광택 용지 HG 170 | 17인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
42인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
A1 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
A0 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
B2 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
B1 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
포토 반광택 용지 HG 170 | 17인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
42인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
A1 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
A0 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
B2 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
B1 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
포토 광택 용지 HG 255 | 17인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
42인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
포토 반광택 용지 HG 255 | 17인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
42인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
프리미엄 광택 용지 280 | 10인치 | 가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
17인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
42인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
프리미엄 반광택 용지 280 | 10인치 | 가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
17인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
42인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
포토 반광택 광고2 | 17인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
*1: 프린터 메뉴에서 선단 프레컷 을 온 으로 설정한 경우에 절단됩니다. 선단 프레컷 을 자동 으로 설정한 경우, 용지의 앞쪽 끝부분의 상태를 자동으로 판별하여 필요에 따라 절단합니다. 일부 용지를 제외하면 공장 출하 시에는 오프 로 설정되어 있습니다.
합성 용지
디스플레이용 포스터에 적합한 폴리프로필렌 계열 필름을 사용한 경제성이 뛰어난 합성 용지입니다.라미네이트 가공을 하면 실외 전시용으로도 사용할 수 있습니다. 제품 사양
범주 | 형태 | 조작 패널 | 프린터 드라이버 | 검정 잉크 | 권장 환경
합성 용지 | 롤 용지 | 합성 용지 | 합성 용지 | BK | 온도 15~30℃ 습도 30~80％
점착 합성 용지 | 롤 용지 | 점착 합성 용지 | 점착 합성 용지 | BK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％
사용 시 주의 사항 점착 합성 용지 점착 합성 용지 가 세트되어 있을 때, 앞쪽 끝부분이 들떠 있으면 프린트 헤드에 점착 성분이 묻어 고장의 원인이 됩니다. 이 경우에는 앞쪽 끝부분을 자르는 등의 방법으로 들떠 있는 부분을 정리하십시오.
롤 용지 사양
범주 | 크기 | 테두리 없이 인쇄 | 자동 절단 | 감기 장치 | 잉크 건조 시간 | 선단 프레컷 용지의 제거 | 선단 프레컷 길이 | HP-GL/2
용지 세트 시 (*1) | 4변 테두리 없이 인쇄 시
저습ㆍ상습일 때 | 고습일 때 | 저습ㆍ상습일 때 | 고습일 때
합성 용지 | 24인치 | 불가능 | 가능 | 가능 (*2) | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
36인치 | 불가능 | 가능 | 가능 (*2) | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
42인치 | 불가능 | 가능 | 가능 (*2) | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
점착 합성 용지 | 24인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
36인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
42인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
*1: 프린터 메뉴에서 선단 프레컷 을 온 으로 설정한 경우에 절단됩니다. 선단 프레컷 을 자동 으로 설정한 경우, 용지의 앞쪽 끝부분의 상태를 자동으로 판별하여 필요에 따라 절단합니다. 일부 용지를 제외하면 공장 출하 시에는 오프 로 설정되어 있습니다. *2 되감기 장치는 습도 60% 이하에서 사용하십시오.
필름
광택감이 있는 반투명 필름 표면에 인쇄하고 뒤쪽에서 조명을 비춥니다. 실내 장식용 전광판이나 선명한 디스플레이로 활용할 수 있습니다. 제품 사양
범주 | 상품명 | 형태 | 조작 패널 | 프린터 드라이버 | 검정 잉크 | 권장 환경
백 라이트 필름 | 백 라이트 필름 (†) | 롤 용지 | 백 라이트 필름 | 백 라이트 필름 | BK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％
사용 시 주의 사항 백 라이트 필름 은 인쇄면이 물에 젖기 쉬운 환경에서는 사용하지 마십시오. 미디어가 물에 젖을 수 있는 환경에서는 인쇄 후에 라미네이트 등 적절한 가공 과정을 거친 후에 미디어를 사용하십시오. 백 라이트 필름 에 인쇄할 경우에는 프린터 드라이버의 인쇄 품질 을 표준 또는 고품질 로 설정하십시오.인쇄물에 얼룩이 발생할 경우에는 백 라이트를 비추면 얼룩이 감소합니다.
롤 용지 사양
범주 | 크기 | 테두리 없이 인쇄 | 자동 절단 | 감기 장치 | 잉크 건조 시간 | 선단 프레컷 용지의 제거 | 선단 프레컷 길이 | HP-GL/2
용지 세트 시 (*1) | 4변 테두리 없이 인쇄 시
저습ㆍ상습일 때 | 고습일 때 | 저습ㆍ상습일 때 | 고습일 때
백 라이트 필름 | 24인치 | 불가능 | 배출 시 절단 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 150mm | - | - | 불가능
36인치 | 불가능 | 배출 시 절단 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 150mm | - | - | 불가능
42인치 | 불가능 | 배출 시 절단 | 가능 | 해제 | 필요 | - | - | - | - | 불가능
*1: 프린터 메뉴에서 선단 프레컷 을 온 으로 설정한 경우에 절단됩니다. 선단 프레컷 을 자동 으로 설정한 경우, 용지의 앞쪽 끝부분의 상태를 자동으로 판별하여 필요에 따라 절단합니다. 일부 용지를 제외하면 공장 출하 시에는 오프 로 설정되어 있습니다.
교정 용지
교정 용지는 교정용 오프셋 인쇄의 컬러 재현 영역을 처리하므로 인쇄 시 완성도가 높은 색감을 얻을 수 있습니다. 인쇄 업무 등 컬러 교정 출력에 가장 적합합니다. 교정용 신문 용지는 신문과 촉감이 비슷하며 폭넓은 컬러를 재현합니다. 가격이 저렴하므로 시험 출력용으로도 사용할 수 있습니다. 제품 사양
범주 | 형태 | 조작 패널 | 프린터 드라이버 | 검정 잉크 | 권장 환경
교정 용지 | 롤 용지 | 교정 용지 | 교정 용지 | BK | 온도 15~30℃ 습도 30~80％
교정용 신문 용지1 | 롤 용지 | 교정용 신문1 | (*1) | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％
교정용 신문 용지2 | 롤 용지 | 교정용 신문2 | (*1) | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％
사용 시 주의 사항 인쇄 품질이 특히 중요한 경우에는 자동 절단 기능을 해제하고 인쇄 종료 후에 프린터의 작동을 중지하십시오. 인쇄물이 떨어지지 않도록 손으로 잡고 Stop 키를 눌러 절단하는 것이 좋습니다.
*1: 옵션 소프트웨어 RIP가 별도로 필요합니다.
롤 용지 사양
범주 | 크기 | 테두리 없이 인쇄 | 자동 절단 | 감기 장치 | 잉크 건조 시간 | 선단 프레컷 용지의 제거 | 선단 프레컷 길이 | HP-GL/2
용지 세트 시 (*1) | 4변 테두리 없이 인쇄 시
저습ㆍ상습일 때 | 고습일 때 | 저습ㆍ상습일 때 | 고습일 때
교정 용지 | 17인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
24인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
36인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
42인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
교정용 신문 용지1 | 24인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
교정용 신문 용지2 | 24인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
*1: 프린터 메뉴에서 선단 프레컷 을 온 으로 설정한 경우에 절단됩니다. 선단 프레컷 을 자동 으로 설정한 경우, 용지의 앞쪽 끝부분의 상태를 자동으로 판별하여 필요에 따라 절단합니다. 일부 용지를 제외하면 공장 출하 시에는 오프 로 설정되어 있습니다.
CAD 전용
CAD 도면(선화) 출력에 적합한 용지입니다. CAD 투사 용지 는 컬러 인쇄가 가능한 얇은 반투명 용지입니다. CAD 반투명 매트 필름 은 치수 안정성이 뛰어나 마스터 도면 등 정밀도가 높은 출력에 적합한 반투명 필름입니다. 제품 사양
범주 | 형태 | 조작 패널 | 프린터 드라이버 | 검정 잉크 | 권장 환경
CAD 투사 용지 | 롤 용지 | CAD 투사 용지 | CAD 투사 용지 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 30~80％
CAD 반투명 매트 필름 | 롤 용지 | CAD 매트 필름 | CAD 반투명 매트 필름 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％
CAD 클리어 필름 | 롤 용지 | CAD 클리어 필름 | CAD 클리어 필름 | BK | 온도 15~30℃ 습도 30~60％
사용 시 주의 사항 CAD 투사 용지 종이배출 트레이에서 용지를 1장씩 꺼내십시오. 잉크가 마를 때까지 인쇄면에 손을 대거나 인쇄면이 겹쳐지지 않도록 주의하십시오. 잉크가 잘 마르지 않을 경우에는 롤용지건조시간 을 1분 정도 설정하십시오. CAD 클리어 필름 CAD 클리어 필름 에서 롤 용지 잔량 검출 기능을 사용할 경우에는 인쇄 전에 미디어 이름 등의 문자열 부분을 수동으로 절단하십시오.
롤 용지 사양
범주 | 크기 | 테두리 없이 인쇄 | 자동 절단 | 감기 장치 | 잉크 건조 시간 | 선단 프레컷 용지의 제거 | 선단 프레컷 길이 | HP-GL/2
용지 세트 시 (*1) | 4변 테두리 없이 인쇄 시
저습ㆍ상습일 때 | 고습일 때 | 저습ㆍ상습일 때 | 고습일 때
CAD 투사 용지 | 24인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
36인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
A2 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
A1 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
A0 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
CAD 반투명 매트 필름 | 36인치 | 불가능 | 배출 시 절단 | 불가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
A1 | 불가능 | 배출 시 절단 | 불가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
A0 | 불가능 | 배출 시 절단 | 불가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
CAD 클리어 필름 | 36인치 | 불가능 | 배출 시 절단 | 불가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
*1: 프린터 메뉴에서 선단 프레컷 을 온 으로 설정한 경우에 절단됩니다. 선단 프레컷 을 자동 으로 설정한 경우, 용지의 앞쪽 끝부분의 상태를 자동으로 판별하여 필요에 따라 절단합니다. 일부 용지를 제외하면 공장 출하 시에는 오프 로 설정되어 있습니다.
형태: | 용지 형태를 나타냅니다. 각 형태에 따른 특성은 별도의 표에 기재되어 있습니다.
조작 패널: | iPF815의 경우, 조작 패널의 롤용지 종류, 커트지 종류 의 각 설정에서 선택할 수 있는 용지 종류를 나타냅니다. iPF825의 경우, 조작 패널의 롤용지1종류(상), 롤용지2종류(하), 커트지 종류 의 각 설정에서 선택할 수 있는 용지 종류를 나타냅니다.
프린터 드라이버: | 프린터 드라이버의 용지 종류 에서 선택할 수 있는 용지 종류입니다.
검정 잉크: | 사용하는 검정 잉크 종류를 나타냅니다.
권장 환경: | 용지를 사용할 수 있는 적정 온도 및 습도 범위를 나타냅니다.
테두리 없이 인쇄: | 테두리 없이 인쇄 가능 여부를 나타냅니다.
자동 절단: | 용지의 절단 방법을 기재했습니다.
감기 장치: | 감기 장치의 사용 여부를 나타냅니다.
잉크 건조 시간: | 커터 사용 시 잉크 건조 시간을 나타냅니다. 이 표에 맞게 프린터의 잉크 건조 시간을 설정하십시오.
선단 프레컷 용지의 제거: | 선단 프레컷 용지를 반드시 제거해야 하는 용지에는「필요」라고 표시됩니다. 프린터의 플래튼이나 바스켓 속에 남아 있는 선단 프레컷 용지를 제거한 후에 인쇄하십시오.
선단 프레컷 길이: | 롤 용지 선단 프레컷 길이를 나타냅니다.
HP-GL/2: | HP-GL/2 출력의 대응/비대응을 나타냅니다.
사용 시 주의 사항: | 각 용지 사용 시 주의 사항 및 사용 제한 사항에 대한 설명입니다.
본 내용은 2010년 6월말 현재의 기재사항입니다.변경될 수 있으므로 주의하십시오.
용지 구입에 관한 사항은 프린터 구입처에 문의하십시오.
Copyright Canon Inc. 2010