| Справочное руководство о бумаге iPF815/iPF825 (для ЕС) |  |

| В этом справочном руководстве описаны типы и характеристики бумаг для принтеров Canon imagePROGRAF iPF815/iPF825. Для получения наилучшего результата, прежде чем использовать принтер и бумагу, прочтите данное руководство, прилагающуюся к бумаге инструкцию и Руководство пользователя для принтера.

> Доступность описанных в данном руководстве типов бумаги в вашем регионе
В данное руководство включена информация о бумаге, продающейся в ЕС. Некоторые из представленных в руководстве видов бумаги могут быть недоступны в отдельных регионах.
> Управление принтером
Инструкции по загрузке и нарезке бумаги, или другому управлению принтером см в Руководстве пользователя.
> Обновление Справочного руководства о бумаге
Справочное руководство о бумаге обновляется автоматически при обновлении средства Media Configuration Tool. Для загрузки последней версии средства Media Configuration Tool обратитесь к веб-узлу imagePROGRAF, адрес которого приведен в Сведениях о поддержке imagePROGRAF. Если информация о бумаге, добавленной при помощи программы Media Configuration Tool, не содержится в данном руководстве, обратитесь к руководству об этой бумаге.Просмотр информации о типах добавленного носителя
> Оригинальная бумага Canon
Типы бумаги, помеченные знаком "†", являются оригинальной бумагой Canon. По поводу других типов бумаги обратитесь к соответствующему производителю после прочтения инструкций, прилагающихся к бумаге.
> Обращение с носителем
Обращайтесь с носителями аккуратно, избегайте влажной среды или контакта с водой. Если носитель будет использоваться во влажной среде, перед использованием выполните ламинирование или другие примите меры защиты. Обращайтесь с любой бумагой аккуратно, следите за тем, чтобы не помять или не повредить ее. При обращении с бумагой рекомендуется надевать перчатки. Это необходимо для того, чтобы на предназначенную для печати поверхность не попадали пот и жир с рук, что может повлиять на качество печати. После печати дождитесь высыхания чернил. Не рекомендуется складывать отпечатанные документы в стопку до тех пор, пока они не высохнут. Бумага может растягиваться или давать усадку из-за изменения влажности или других факторов. Перед использованием необходимо достаточно долго выдержать бумагу в условиях, при которых будет производиться печать. Если ожидается изменение температуры или влажности воздуха, то после использования извлеките бумагу из принтера и храните ее в упаковке.
> Установка рулонов
Невыровненные края рулона, наличие пятен и меток ленты могут привести к неправильной подаче бумаги. Если конец рулона скручивается, расправьте скрученный конец, перед тем как загрузить рулон.
> Меры предосторожности при использовании рулонов со значительным закручиванием
Отпечатанная поверхность рулонов со значительным закручиванием ведущего края может быть загрязнена. Выпрямите эти рулоны перед использованием. Если закручивание не может быть удалено, перед печатью подавайте бумагу с помощью панели управления принтером до тех пор, пока край рулона не выступит с верхней крышки. Для получения инструкций по работе с принтером, см. Руководство пользователя принтера.
> Извлечение рулонной бумаги
В зависимости от состояния бумаги после выдачи, уже выданные листы могут затруднить выдачу других листов или повредить их. Удаляйте каждый лист после выдачи.
> Если нельзя выбрать бумагу
Если тип бумаги нельзя выбрать на контрольной панели или в драйвере принтера, попробуйте определить его как Special 1, Special 2 и так далее. Учтите, что более высокие значения этой настройки позволяют использование более ярких цветов, но при этом цвета могут сливаться.
> Параметры обрезки для рулонов, при использовании которых необходимо дожидаться высыхания чернил (обрезка при извлечении)
Чернила дольше сохнут на той бумаге, для которой в таблице "Характеристики рулона" в столбце "Авто-обрезка" указано "Обрезка при извлечении". Если используется автоматическая обрезка после печати, а документ упадет, то чернила на отпечатанной поверхности могут размазаться. Поэтому поддерживайте отпечатанный документ, когда ждете, пока принтер его обрежет. Более подробные инструкции см. в Руководстве пользователя принтера.
> Режим HP-GL/2
Типы носителей, помеченные как "Да" в столбце HP-GL/2, поддерживают печать HP-GL/2. Более подробные инструкции см. в Руководстве пользователя принтера.
> Рабочие условия
Использование принтера в условиях, которые отличаются от рекомендованных, может привести к возникновению указанных ниже проблем при его работе. Производите печать в рекомендуемых условиях. <Низкая влажность воздуха> Бумага скручивается или сморщивается. Бумага и печатающая головка сильнее прижимаются друг к другу, что приводит к царапанию поверхности печати или повреждению самой печатающей головки. Обрезанные печатные материалы прилипают к принтеру и не выпадают (пленочный носитель). Бумага прилипает к принтеру, ее становится невозможно переместить и извлечь обычным образом (пленочный носитель). Неравномерная печать (пленочный носитель) <Высокая влажность воздуха> Отпечатанные материалы не высыхают. Поверхность бумаги становится волнистой Края обрезаются неровно (тканевый носитель). Остаются поля при использовании печати без полей. Выполняйте печать при влажности воздуха не более 60%.
Обычная бумага
Подходит для цветной печати презентаций проектов или черно-белой печати снимков торжественных церемоний в школах. Благодаря низкой цене также подходит для пробной печати. Характеристики продукта
Категория | Тип | Панель управления | Драйвер принтера | Черные чернила | Рекомендуемые условия
Plain Paper | Рулон | Plain Paper (*1) | Plain Paper (*2) | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%
Plain Paper (High Grade) | Рулон | Plain Paper HG (*1) | Plain Paper (High Grade) (*2) | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%
Обычная бум.повыш.кач. 80 | Рулон | Об.бум.пв.кч.80 | Обычная бум.повыш.кач. 80 | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-60%
Обычная бумага повышенного качества 80 (для печати без полей) | Рулон | Бм.80 пч.без пл. | Об.пв.кч.80(для печ.без полей) | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-60%
Меры предосторожности Простая бумага повышенного качества 80 При возникновении неравномерной цветности печати рекомендуется выполнить печать, выбрав элемент Однонаправленная печать в меню Дополнительные настройки или элемент Выс. в меню Качество печати.
Будут использованы менее черные чернила, если вы выберете All Plain Paper_Conserve MBK (*1) или All Plain Paper_Conserve MBK (*2). Используйте эту настройку, если проблема в невысохших чернилах. Эта настройка возможна для Plain Paper и Plain Paper (High Grade).
Характеристики рулона
Категория | Размер | Печать без полей | Авто-обрезка | Приемное устройство | Время высыхания чернил | Удаление обрезанного края | Обрезаемая с края длина | HP-GL/2
При загрузке бумаги (*1) | Печать без полей
Низкая/нормальная влажность | Высокая влажность | Низкая/нормальная влажность | Высокая влажность
Plain Paper | 24 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
36 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Plain Paper (High Grade) | 24 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
36 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
A2 | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
A1 | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
A0 | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Обычная бум.повыш.кач. 80 | 17 д. | Да (*2) | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да (*3)
24 д. | Да (*2) | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да (*3)
36 д. | Да (*2) | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да (*3)
42 д. | Да (*2) | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да (*3)
A2 | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да (*3)
A1 | Да (*2) | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да (*3)
A0 | Да (*2) | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да (*3)
B2 | Да (*2) | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да (*3)
B1 | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да (*3)
*1: Бумага обрезается, если выбрать Вкл для свойства Снач.обрез.край в меню принтера. Если выбрать пункт Автомат. для свойства Снач.обрез.край, принтер определит состояние ведущего конца и автоматически обрежет бумагу так, как нужно. Выкл - это настройка по умолчанию для большинства типов бумаги. *2: Это возможно, когда для драйвера принтера установлено Об.пв.кч.80(для печ.без полей), а для панели управления — Бм.80 пч.без пл.. Установите флажок Печать без полей на вкладке настройки страницы драйвера принтера. *3: Выполняя печать в режиме HP-GL2, установите для драйвера принтера значение Обычная бум.повыш.кач. 80, а для панели управления — Об.бум.пв.кч.80.
Вторичная бумага
Бумага с 70%-ным содержанием вторичной бумажной массы. Эта универсальная бумага подходит для нанесения различных типов изображений, включая системы автоматизированного проектирования (САПР), графику для презентаций, простые плакаты, ценники, рекламные листовки и буклеты. Характеристики продукта
Категория | Тип | Панель управления | Драйвер принтера | Черные чернила | Рекомендуемые условия
Plain Paper | Рулон | Plain Paper | Plain Paper | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%
Recycled Coated Paper | Рулон | Recycled Coated | Recycled Coated Paper | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%
Характеристики рулона
Категория | Размер | Печать без полей | Авто-обрезка | Приемное устройство | Время высыхания чернил | Удаление обрезанного края | Обрезаемая с края длина | HP-GL/2
При загрузке бумаги (*1) | Печать без полей
Низкая/нормальная влажность | Высокая влажность | Низкая/нормальная влажность | Высокая влажность
Plain Paper | 24 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
36 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
A2 | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
A1 | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
A0 | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Recycled Coated Paper | 24 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
36 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
42 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
*1: Бумага обрезается, если выбрать Вкл для свойства Снач.обрез.край в меню принтера. Если выбрать пункт Автомат. для свойства Снач.обрез.край, принтер определит состояние ведущего конца и автоматически обрежет бумагу так, как нужно. Выкл - это настройка по умолчанию для большинства типов бумаги.
Бумага с покрытием
Бумага с покрытием на бумажной основе. Бумага с покрытием хорошо подходит для графических изображений, карт, графических изображений с перспективой и графики для презентаций. Бумага категории. Heavyweight Coated Paper обеспечивает четкие графические и полноцветные изображения. Она имеет широкий диапазон применений, включая рекламу в местах продаж. Бумага категории. Extra Heavyweight Coated Paper плотнее, чем обычная бумага Heavyweight Coated Paper и имеет характерную текстуру. Premium Matte Paper - это особенно тяжелая матовая бумага с покрытием для печати с высоким разрешением, обеспечивающая точность цветопередачи в широком диапазоне. Не дающая отражений, приятная на вид и на ощупь, она находит широкий диапазон применений - от печати фотографий и художественных изображений до плакатов с высоким разрешением и магазинной рекламы. Характеристики продукта
Категория | Наименование продукта | Тип | Панель управления | Драйвер принтера | Черные чернила | Рекомендуемые условия
Coated Paper | - | Рулон | Coated Paper | Coated Paper | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%
Heavyweight Coated Paper | - | Рулон | HW Coated | Heavyweight Coated Paper | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%
Extra Heavyweight Coated Paper | - | Рулон | Ex HW Coated | Extra Heavyweight Coated Paper | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%
Premium Matte Paper | - | Рулон | Premium MatteP | Premium Matte Paper | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%
Colored Coated Paper | - | Рулон | Colored Coated | Colored Coated Paper | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%
Matte Coated Paper 90gsm | Matt Coated Paper 90gsm (†) | Рулон | Matte Coated 90 | Matte Coated Paper 90gsm | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%
Matt Coated Paper | Matt Coated Paper 9171 (†) | Рулон | Matt Coated P | Matt Coated Paper | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%
Matt Coated Paper 140g | Matt Coated Paper 140g (†) | Рулон | Matt Coat 140g | Matt Coated Paper 140g | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%
Extra Matt Coated Paper | Matt Coated Paper 7215 (†) | Рулон | Extra Matt Coat | Extra Matt Coated Paper | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%
Opaque Paper | Opaque paper White (†) | Рулон | Opaque Paper | Opaque Paper | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%
Hi Res Graphic Paper | High Resolution Graphic paper Self ADH (†) | Рулон | Hi Res Gra P | Hi Res Graphic Paper | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%
Hi Res Barrier Paper | High Resolution Barrier Paper (†) | Рулон | Hi Res BarrierP | Hi Res Barrier Paper | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%
Меры предосторожности Coated Paper В зависимости от состояния бумаги после выдачи уже выданные листы могут затруднить выдачу следующего листа. Удаляйте каждый лист после выдачи.
Характеристики рулона
Категория | Размер | Печать без полей | Авто-обрезка | Приемное устройство | Время высыхания чернил | Удаление обрезанного края | Обрезаемая с края длина | HP-GL/2
При загрузке бумаги (*1) | Печать без полей
Низкая/нормальная влажность | Высокая влажность | Низкая/нормальная влажность | Высокая влажность
Coated Paper | 24 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
36 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Heavyweight Coated Paper | 24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
A2 | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
A1 | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
A0 | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
B2 | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
B1 | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Extra Heavyweight Coated Paper | 24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Да
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Да
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Да
Premium Matte Paper | 17 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | Да
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | Да
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | Да
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | Да
Colored Coated Paper | 24 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 250 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 250 мм | - | - | Нет
Matte Coated Paper 90gsm | 24 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
36 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
42 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Matt Coated Paper | 24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
Matt Coated Paper 140g | 17 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Да
Extra Matt Coated Paper | 17 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Да
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Да
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Да
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Да
Opaque Paper | 17 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Да
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Да
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Да
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Да
Hi Res Graphic Paper | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Hi Res Barrier Paper | 17 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Да
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Да
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Да
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 320 мм | 100 мм | 320 мм | Да
*1: Бумага обрезается, если выбрать Вкл для свойства Снач.обрез.край в меню принтера. Если выбрать пункт Автомат. для свойства Снач.обрез.край, принтер определит состояние ведущего конца и автоматически обрежет бумагу так, как нужно. Выкл - это настройка по умолчанию для большинства типов бумаги.
Фотобумага
Бумага Glossy Photo Paper, имеющая такой же глянец, как галогенидосеребряная фотобумага, подходит для печати фотоизображений высокой четкости. Эта бумага имеет полимерное покрытие, предотвращающее впитывание чернил, которое дает матовую поверхность. Полуглянцевая бумага Semi-Glossy Photo Paper - это белая глянцевая бумага с меньшей отражающей способностью, чем просто глянцевая бумага. Мягкое внешнее покрытие этой бумаги специально обработано для снижения блеска. Благодаря низкой отражающей способности эта бумага хорошо подходит для печати плакатов и презентационных графических материалов на выставках, а также для рекламы в местах продаж. Характеристики продукта
Категория | Наименование продукта | Тип | Панель управления | Драйвер принтера | Черные чернила | Рекомендуемые условия
Глянцевая фотобумага HG 170 | Глянцевая фотобумага HG 170 (†) | Рулон | Глянц.фотб.HG170 | Глянцевая фотобумага HG 170 | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%
Полуглянцевая фотобумага HG 170 | Полуглянцевая фотобумага HG 170 (†) | Рулон | Полугл.фотбHG170 | Полуглянцевая фотобумага HG 170 | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%
Глянцевая фотобумага HG 255 | Глянцевая фотобумага HG 255 (†) | Рулон | Глянц.фотб.HG255 | Глянцевая фотобумага HG 255 | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%
Полуглянцевая фотобумага HG 255 | Полуглянцевая фотобумага HG 255 (†) | Рулон | Полугл.фотбHG255 | Полуглянцевая фотобумага HG 255 | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%
Глянцевая повышенного качест.280 | Глянцевая повышенного качест.280 (†) | Рулон | Гл.пов.кач.280 | Глянцевая повышенного качест.280 | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%
Полуглянцевая бумага пов.кач.280 | Полуглянцевая бумага пов.кач. 280 (†) | Рулон | Полугл.п/к 280 | Полуглянцевая бумага пов.кач.280 | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%
Glossy Photographic Paper 190gsm | Photo Quality Paper Glossy 190gsm (†) | Рулон | GlossyPhoto 190 | Glossy Photographic Paper 190gsm | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60%
Glossy Photographic Paper 240gsm | Photo Quality Paper Glossy 240gsm (†) | Рулон | GlossyPhoto 240 | Glossy Photographic Paper 240gsm | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60%
Glossy Photographic Paper 270gsm | Photo Quality Paper Glossy 270gsm (†) | Рулон | GlossyPhoto 270 | Glossy Photographic Paper 270gsm | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%
HW Glossy Photo Paper | Photo Quality Paper Glossy 300gsm (†) | Рулон | HW Gloss Photo | HW Glossy Photo Paper | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60%
Satin Photographic Paper 190gsm | Photo Quality Paper Satin 190gsm (†) | Рулон | SatinPhoto 190 | Satin Photographic Paper 190gsm | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60%
Satin Photographic Paper 240gsm | Photo Quality Paper Satin 240gsm (†) | Рулон | SatinPhoto 240 | Satin Photographic Paper 240gsm | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60%
Photo paper Pearl 260g | Photo paper Pearl 260g (†) | Рулон | Photo Pearl | Photo paper Pearl 260g | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%
Satin Photographic Paper 270gsm | Photo Quality Paper Satin 270gsm (†) | Рулон | SatinPhoto 270 | Satin Photographic Paper 270gsm | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%
HW Satin Photo Paper | Photo Quality Paper Glacier 300gsm (†) | Рулон | HW Satin Photo | HW Satin Photo Paper | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60%
Меры предосторожности Photo Quality Paper Satin 190gsm Первый отпечатанный после загрузки рулона документ может сморщиться.
Характеристики рулона
Категория | Размер | Печать без полей | Авто-обрезка | Приемное устройство | Время высыхания чернил | Удаление обрезанного края | Обрезаемая с края длина | HP-GL/2
При загрузке бумаги (*1) | Печать без полей
Низкая/нормальная влажность | Высокая влажность | Низкая/нормальная влажность | Высокая влажность
Глянцевая фотобумага HG 170 | 17 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
A1 | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
A0 | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
B2 | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
B1 | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Полуглянцевая фотобумага HG 170 | 17 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
A1 | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
A0 | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
B2 | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
B1 | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Глянцевая фотобумага HG 255 | 17 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
Полуглянцевая фотобумага HG 255 | 17 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
Глянцевая повышенного качест.280 | 10 д. | Да | Да | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
17 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
Полуглянцевая бумага пов.кач.280 | 10 д. | Да | Да | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
17 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
Glossy Photographic Paper 190gsm | 17 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
Glossy Photographic Paper 240gsm | 17 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
Glossy Photographic Paper 270gsm | 17 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
HW Glossy Photo Paper | 17 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
Satin Photographic Paper 190gsm | 17 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
Satin Photographic Paper 240gsm | 17 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
Photo paper Pearl 260g | 17 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
Satin Photographic Paper 270gsm | 17 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
HW Satin Photo Paper | 17 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
24 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
36 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
42 д. | Да | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | Нет
*1: Бумага обрезается, если выбрать Вкл для свойства Снач.обрез.край в меню принтера. Если выбрать пункт Автомат. для свойства Снач.обрез.край, принтер определит состояние ведущего конца и автоматически обрежет бумагу так, как нужно. Выкл - это настройка по умолчанию для большинства типов бумаги.
Синтетическая бумага
Высокоэкономичная синтетическая бумага, в которой использована пленка на основе полипропилена, подходит для выставочных плакатов. При условии ламинирования их можно размещать на улице. Характеристики продукта
Категория | Тип | Панель управления | Драйвер принтера | Черные чернила | Рекомендуемые условия
Synthetic Paper | Рулон | Syn. Paper | Synthetic Paper | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%
Adhesive Synthetic Paper | Рулон | Adh. Syn. Paper | Adhesive Synthetic Paper | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%
Меры предосторожности Adhesive Synthetic Paper Если ведущий конец самоклеящейся синтетической бумаги Adhesive Synthetic Paper закручивается вверх, то клейкая сторона может прилипнуть к печатающей головке и повредить ее. В этом случае необходимо выпрямить бумагу, например, отрезав ведущий конец.
Характеристики рулона
Категория | Размер | Печать без полей | Авто-обрезка | Приемное устройство | Время высыхания чернил | Удаление обрезанного края | Обрезаемая с края длина | HP-GL/2
При загрузке бумаги (*1) | Печать без полей
Низкая/нормальная влажность | Высокая влажность | Низкая/нормальная влажность | Высокая влажность
Synthetic Paper | 24 д. | Нет | Да | Да (*2) | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Да (*2) | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Да | Да (*2) | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Adhesive Synthetic Paper | 24 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
*1: Бумага обрезается, если выбрать Вкл для свойства Снач.обрез.край в меню принтера. Если выбрать пункт Автомат. для свойства Снач.обрез.край, принтер определит состояние ведущего конца и автоматически обрежет бумагу так, как нужно. Выкл - это настройка по умолчанию для большинства типов бумаги. *2: Приемное устройство можно использовать при относительной влажности не выше 60%.
Пленка
Печать наносится на глянцевую лицевую сторону прозрачной пленки. При использовании задней подсветки может служить в качестве светящихся вывесок в помещениях и ярких рекламных стендов. Характеристики продукта
Категория | Наименование продукта | Тип | Панель управления | Драйвер принтера | Черные чернила | Рекомендуемые условия
Backlit Film | Back Light Film (†) | Рулон | Backlit Film | Backlit Film | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%
Меры предосторожности Не используйте пленку для задней подсветки Backlit Film там, где поверхность печати может стать влажной. Если носитель будет использоваться во влажной среде, то после печати необходимо его ламинировать или защитить поверхность каким-то иным способом. При печати на пленке Backlit Film установите Качество печати в драйвере принтера на Стандартное или Выс.. Печать может казаться неравномерной, но этот эффект будет смягчен задней подсветкой.
Характеристики рулона
Категория | Размер | Печать без полей | Авто-обрезка | Приемное устройство | Время высыхания чернил | Удаление обрезанного края | Обрезаемая с края длина | HP-GL/2
При загрузке бумаги (*1) | Печать без полей
Низкая/нормальная влажность | Высокая влажность | Низкая/нормальная влажность | Высокая влажность
Backlit Film | 24 д. | Нет | Обрезка при извлечении | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 150 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Обрезка при извлечении | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 150 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Обрезка при извлечении | Да | Выключить | Требуется | - | - | - | - | Нет
*1: Бумага обрезается, если выбрать Вкл для свойства Снач.обрез.край в меню принтера. Если выбрать пункт Автомат. для свойства Снач.обрез.край, принтер определит состояние ведущего конца и автоматически обрежет бумагу так, как нужно. Выкл - это настройка по умолчанию для большинства типов бумаги.
Бумага для пробной печати
Бумага для пробной печати обеспечивает воспроизведение цветового спектра для пробной офсетной печати, позволяя судить о том, как будет выглядеть окончательный вариант. Она специально предназначена для пробной цветной печати в задачах печати. Пробный оттиск газеты очень похож на окончательный вариант газеты и поддерживает широкий цветовой спектр. Благодаря низкой цене, также подходит для тестовой печати. Характеристики продукта
Категория | Наименование продукта | Тип | Панель управления | Драйвер принтера | Черные чернила | Рекомендуемые условия
Proofing paper | - | Рулон | Proofing Paper | Proofing paper | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%
Newsprint for Proofing 1 | - | Рулон | News Proof 1 | (*1) | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%
Newsprint for Proofing 2 | - | Рулон | News Proof 2 | (*1) | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%
Glossy Proofing Paper 195g | Professional Proof and Photo Glossy 195g (†) | Рулон | Glossy Proofing | Glossy Proofing Paper 195g | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-60%
Semiglossy Proofing Paper 195g | Professional Proof and Photo Semiglossy 195g (†) | Рулон | SemiGlProof 195 | Semiglossy Proofing Paper 195g | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-60%
Commercial Proofing Paper | Proofing Paper Glossy 200gsm (†) | Рулон | Comm Proofing | Commercial Proofing Paper | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%
Semiglossy Proofing Paper 255g | Professional Proof and Photo Semiglossy 255g (†) | Рулон | SemiGlProof 255 | Semiglossy Proofing Paper 255g | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%
Меры предосторожности Чтобы обеспечить высокое качество печати, выключите функцию автообрезки и остановите принтер после печати. Рекомендуется поддерживать документ руками, чтобы он не упал до того как вы нажмете кнопку Stop и обрежете бумагу.
*1: Необходимо дополнительное программное обеспечение RIP.
Характеристики рулона
Категория | Размер | Печать без полей | Авто-обрезка | Приемное устройство | Время высыхания чернил | Удаление обрезанного края | Обрезаемая с края длина | HP-GL/2
При загрузке бумаги (*1) | Печать без полей
Низкая/нормальная влажность | Высокая влажность | Низкая/нормальная влажность | Высокая влажность
Proofing paper | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Newsprint for Proofing 1 | 24 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Newsprint for Proofing 2 | 24 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Glossy Proofing Paper 195g | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Semiglossy Proofing Paper 195g | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
Commercial Proofing Paper | 24 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 320 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 320 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 320 мм | - | - | Нет
Semiglossy Proofing Paper 255g | 17 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
24 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
36 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
42 д. | Нет | Да | Да | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Нет
*1: Бумага обрезается, если выбрать Вкл для свойства Снач.обрез.край в меню принтера. Если выбрать пункт Автомат. для свойства Снач.обрез.край, принтер определит состояние ведущего конца и автоматически обрежет бумагу так, как нужно. Выкл - это настройка по умолчанию для большинства типов бумаги.
Бумага для САПР
Эта бумага специально предназначена для печати чертежей, подготовленных с помощью систем автоматизированного проектирования (САПР). CAD Tracing Paper - это тонкая полупрозрачная бумага, которую можно использовать для цветной печати. CAD Translucent Matte Film обеспечивает высокую стабильность размеров, что делает ее пригодной для высокоточной печати, например, эталонных чертежей. Характеристики продукта
Категория | Наименование продукта | Тип | Панель управления | Драйвер принтера | Черные чернила | Рекомендуемые условия
CAD Tracing Paper | - | Рулон | CAD Trace Paper | CAD Tracing Paper | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%
CAD Translucent Matte Film | - | Рулон | CAD Matte Film | CAD Translucent Matte Film | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%
CAD Clear Film | - | Рулон | CAD Clear Film | CAD Clear Film | BK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60%
Standard Paper1569B 80g | Standard Paper1569B 80g (†) | Рулон | Standard P 80g | Standard Paper1569B 80g | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%
Standard Paper1570B 90g | Standard Paper1570B 90g (†) | Рулон | Standard P 90g | Standard Paper1570B 90g | MBK | Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%
Меры предосторожности CAD Tracing Paper Извлекайте каждый лист после выдачи в лоток приема бумаги. Не прикасайтесь к напечатанной поверхности или к листам, уложенным в стопу, пока не высохнут чернила. Если чернила не сохнут, установите Вр. сушки рул. приблизительно на минуту. CAD Clear Film Если используется автоматическое определение оставшейся в рулоне бумаги CAD Clear Film, то перед тем как печатать, отрежьте вручную ту часть носителя, на которой нанесено его название или какой-либо другой текст.
Характеристики рулона
Категория | Размер | Печать без полей | Авто-обрезка | Приемное устройство | Время высыхания чернил | Удаление обрезанного края | Обрезаемая с края длина | HP-GL/2
При загрузке бумаги (*1) | Печать без полей
Низкая/нормальная влажность | Высокая влажность | Низкая/нормальная влажность | Высокая влажность
CAD Tracing Paper | 24 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
36 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
A2 | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
A1 | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
A0 | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
CAD Translucent Matte Film | 36 д. | Нет | Обрезка при извлечении | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
A1 | Нет | Обрезка при извлечении | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
A0 | Нет | Обрезка при извлечении | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
CAD Clear Film | 36 д. | Нет | Обрезка при извлечении | Нет | Выключить | Требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Standard Paper1569B 80g | 24 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
36 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
42 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
Standard Paper1570B 90g | 17 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
24 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
36 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
42 д. | Нет | Да | Нет | Выключить | Не требуется | 100 мм | 100 мм | - | - | Да
*1: Бумага обрезается, если выбрать Вкл для свойства Снач.обрез.край в меню принтера. Если выбрать пункт Автомат. для свойства Снач.обрез.край, принтер определит состояние ведущего конца и автоматически обрежет бумагу так, как нужно. Выкл - это настройка по умолчанию для большинства типов бумаги.
Тип: | Показывает тип бумаги. Его характеристики приведены в отдельной таблице.
Панель управления: | На модели iPF815 отображаются типы бумаги, которые можно выбрать в списках Тип рулон. нос. и Тип лист. бум. на панели управления. На модели iPF825 отображаются типы бумаги, которые можно выбрать в списках Тип рул1(верх), Тип рул2(нижн) и Тип лист. бум. на панели управления.
Драйвер принтера: | Показывает выбранные типы бумаги в меню Тип носителя в драйвере принтера.
Черные чернила: | Показывает тип используемых чернил.
Рекомендуемые условия: | Показывает уровень температуры и влажности для используемой бумаги.
Печать без полей: | Показывает, возможна ли печать без полей.
Авто-обрезка: | Показывает метод отрезания бумаги.
Приемное устройство: | Указывает, можно или нельзя использовать приемное устройство.
Время высыхания чернил: | Показывает продолжительность сушки при использовании устройства для резки. Установите время высыхания чернил принтера в соответствии с данной таблицей.
Удаление обрезанного края: | Отметка "Требуется" указана для той бумаги, для которой необходимо удалять обрезки , образующиеся при отрезании переднего края. Удалите эти обрезки из выравнивающего устройства или выходного устройства укладки листов до начала печати.
Обрезаемая с края длина: | Указывает обрезаемую с края длину для рулонной бумаги.
Режим HP-GL/2: | Показывает, поддерживается ли печать HP-GL/2.
Меры предосторожности: | Указывает меры предосторожности и ограничения для каждого типа бумаги.
Приведенные сведения действительны на концы июня 2010 г. и могут быть изменены в любое время.
По поводу приобретения бумаги обратитесь к поставщику принтера.
Copyright Canon Inc. 2010 г.