| iPF815/iPF825 Papier-Referenzhandbuch (für die EU) |  |

| Dieses Papier-Referenzhandbuch beschreibt die mit Canon imagePROGRAF iPF815/iPF825 druckbaren Papiertypen. Bevor Sie den Drucker und das Papier verwenden, lesen Sie dieses Handbuch durch, sowie ebenfalls die Anweisungen, die im Benutzerhandbuch vom Drucker zur Verwendung unter optimalen Voraussetzungen mit dem Papier und dem Drucker mitgeliefert wurden.

> Lokale Verfügbarkeit der Papiertypen in diesem Handbuch
Die Informationen in diesem Handbuch beziehen sich auf Papiertypen, die in der EU handelsüblich sind. Möglicherweise sind einige in diesem Handbuch aufgeführten Papiertypen nicht an Ihrem Standort erhältlich.
> Druckerfunktionen
Anweisungen zum Einlegen oder Schneiden von Papier sowie zu weiteren Druckerfunktionen finden Sie im Benutzerhandbuch vom Drucker.
> Aktualisierung des Papier-Referenzhandbuchs
Das Papier-Referenzhandbuch wird automatisch zusammen mit dem Media Configuration Tool aktualisiert. Zum Herunterladen der aktuelle Version des Media Configuration Tools besuchen Sie die imagePROGRAF-Website, die Sie über die imagePROGRAF Support-Information erreichen. Wenn Papierinformationen, die Sie mithilfe von Media Configuration Tool hinzugefügt haben, nicht in dieses Handbuch aufgenommen wurde, entnehmen Sie diese der speziellen Anleitung für dieses Papier. (→Informationen über von Ihnen hinzugefügte Medientypen ansehen)
> Echtes Canon-Papier
Die mit "†" gekennzeichneten Papiertypen im Produktnamen sind die echtes Canon-Papier angegebenen. Zur Verwendung vom Papier, die nicht als echtes Canon-Papier angegeben wurden, setzen Sie sich bitte mit den entsprechenden Papierherstellern aus den Handbüchern in Verbindung, die in dem Papier angegeben sind.
> Handhaben vom Papier
Papier vorsichtig handhaben und übermäßigen Feuchtigkeit und Kontakt mit Wasser vermeiden. Sollte Papier in einer feuchten Umgebung verwendet werden, durchführen Sie Beschichtung oder andere angebrachte Bearbeitung nach dem Druck. Gehen Sie sorgfältig mit dem Papier um und reiben und beschädigen Sie diese nicht. Wir empfehlen Ihnen, beim Umgang mit dem Papier Handschuhe zu tragen. Die Druckoberfläche des Papiers sollte frei von Schweiß und Fett von den Händen bleiben. Dies kann die Druckqualität beeinträchtigen. Lassen Sie nach dem Druck die Tinte vor weiterer Verwendung abtrocknen. Es wird empfohlen, gedruckte Dokumente getrennt aufzubewahren und nicht zu stapeln, bis sie getrocknet sind. Papier kann sich durch Änderungen der Luftfeuchtigkeit oder sonstiger Umweltfaktoren ausdehnen oder schrumpfen. Lassen Sie dem Papier vor der Verwendung ausreichend Zeit, sich an die Umgebungsbedingungen anzupassen. Wenn mit Änderungen der Umgebungsbedingungen gerechnet werden muss, entfernen Sie das Papier nach der Verwendung aus dem Drucker und bewahren Sie es in seiner Verpackung auf.
> Laden von Rollen
Nicht ausgerichtete Rollenpapierränder, Verunreinigungen und Bandmarkierungen können Ursache für eine fehlerhafte Papierzufuhr sein. Sollte die Rolle nicht glatt ist, glätten Sie zunächst die gewellte Ecke vor dem Einlegen der Rolle.
> Vorsicht bei der Verwendung von stark verknittertem Rollenpapier
Die gedruckte Fläche eines Rollenpapiers mit stark verknitterter Kante kann ggf. verschmutzen. Glätten Sie das Rollenpapier vor der Verwendung. Sollte es nicht möglich sein, die Verknitterung zu entfernen, schieben Sie das Papier mithilfe der Drucker-Systemsteuerung vor, bis die Rollenpapierkante aus der oberen Abdeckung herausragt, bevor Sie den Druck starten. Die Betriebsanweisungen für den Drucker finden Sie im Drucker-Benutzerhandbuch.
> Ausgeben von Rollenpapier
Je nach dem Zustand des ausgegebenen Papiers kann die Ausgabe des folgenden Blatts behindert, oder es können weitere Blätter beschädigt werden. Entnehmen Sie die einzelnen Blätter nach ihrer Ausgabe.
> Wenn kein Papier ausgewählt werden kann
Wenn der eingelegte Papiertyp in der Systemsteuerung oder im Druckertreiber nicht ausgewählt werden kann, legen Sie es als Spezial 1, Spezial 2 und so weiter fest. Beachten Sie, dass höhere Zahlen in dieser Einstellung lebhaftere Farben ermöglichen, aber auch das Ineinanderlaufen von Farben verursachen können.
> Schneideoptionen für Rollen mit langer Tintentrocknungszeit (Ausgabeschnitt)
Bei Papier mit der Bezeichnung "Ausgabeschnitt" in der Spalte "Auto Ausschneiden" unter "Rollenangaben" benötigt die Tinte längere Zeit zum Trocknen. Wenn Sie das Papier nach dem Drucken automatisch schneiden lassen und die Dokumente herunterfallen, kann auf die gedruckte Oberfläche Tinte abfärben. Halten Sie das Dokument nach dem Druck, bis es vom Drucker geschnitten wird. Detaillierte Hinweise entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch vom Drucker.
> HP-GL/2
Papiertypen, die in der Spalte "HP-GL/2" mit "Ja" markiert sind, unterstützen die HP-GL/2-Ausgabe. Detaillierte Hinweise entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch vom Drucker.
> Betriebsumgebung
Wenn Sie eine andere als die empfohlene Umgebung verwenden, kann es zu folgenden Problemen kommen: Der Druck sollte immer in der empfohlenen Betriebsumgebung durchgeführt werden. <Geringe Umgebungsluftfeuchtigkeit> Papier kann sich wellen oder zerknittern. Das Papier und der Druckkopf berühren sich möglicherweise gegenseitig. Dies führt zu einer zerkratzten Druckoberfläche und kann den Druckkopf beschädigen. Das Schnittdruckmittel klebt am Drucker und fällt nicht herunter (Filmmedien). Das Papier klebt am Drucker und verhindert den Transfer und die normale Ausgabe (Filmmedien). Ungleichmäßiger Druck (Filmmedien) <Hohe Umgebungsluftfeuchtigkeit)> Das Dokument trocknet nicht. Wellige Papieroberfläche Kann nicht gut geschnitten werden (Stoffmedien). Ränder bleiben bei dem randlosen Drucks. Drucken Sie bei einer Luftfeuchtigkeit von 60 % oder weniger.
Normalpapier
Leicht für den Farbdruck zur Projektpräsentation in der Schule oder zum Schwarzweiß-Druck für Programm von Festivitäten anwendbar. Kann aufgrund der niedrigen Kosten auch als Testdruck verwendet werden. Angaben zum Produkt
Kategorie | Typ | Bedienfeld | Druckertreiber | Schwarze Tinte | Empfehlte Umgebung
Normalpapier | Rolle | Normalpapier (*1) | Normalpapier (*2) | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80%
Normalpapier (Hochwertig) | Rolle | Normalpap. (HW) (*1) | Normalpapier (Hochwertig) (*2) | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80%
Premium-Normalpapier 80 | Rolle | PremNrmlpap. 80 | Premium-Normalpapier 80 | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-60%
Premium-Normalpapier 80(für randlosen Druck) | Rolle | Prem80 f.Randlos | PremNrmlpap. 80(f. randl. Drck) | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-60%
Vorsichtsmaßnahmen Premium-Normalpapier 80 Falls die Farbe ungleichmäßig verteilt ist, empfiehlt es sich, Unidirektionaler Druck unter Erweiterte Einstellungen des Druckertreiber zu wählen oder Druckqualit. auf Hoch zu setzen, bevor man mit dem Drucken beginnt.
Es wird weniger schwarze Tinte verbraucht, wenn Sie Normalp_SprMBK (*1) bzw. Alle Normalpapier_MBK sparen (*2) wählen. Versuchen Sie diese Einstellung, wenn das Problem verschmierte Tinte ist. Diese Einstellung ist für Normalpapier und Normalpapier (Hochwertig) verfügbar.
Rollenangaben
Kategorie | Größe | Randloses Drucken | Auto Ausschneiden | Medien-aufnahme-einheit | Tinten-trocknungs-zeit | Entnahme von vorgeschnittenem Papier | Vorderkante-Vorschnittlänge | HP-GL/2
Beim Einlegen von Papier (*1) | Beim randlosen Drucken
Niedrige/Normale Luftfeuchtigkeit | Hohe Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Normale Luftfeuchtigkeit | Hohe Luftfeuchtigkeit
Normalpapier | 24 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
36 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
Normalpapier (Hochwertig) | 24 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
36 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
A2 | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
A1 | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
A0 | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
Premium-Normalpapier 80 | 17 Zoll | Ja (*2) | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja (*3)
24 Zoll | Ja (*2) | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja (*3)
36 Zoll | Ja (*2) | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja (*3)
42 Zoll | Ja (*2) | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja (*3)
A2 | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja (*3)
A1 | Ja (*2) | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja (*3)
A0 | Ja (*2) | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja (*3)
B2 | Ja (*2) | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja (*3)
B1 | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja (*3)
*1: Papier wird geschnitten, wenn Sie im Druckermenü die Option Ein für Geschnit. Ende gewählt haben. Wenn Sie für Geschnit. Ende die Option Automatisch gewählt haben, bestimmt der Drucker den Status der Vorderkante automatisch und schneidet das Papier nach Bedarf. Aus ist die Standardeinstellung für die meisten Papiertypen. *2: Dies ist möglich, wenn der Druckertreiber auf PremNrmlpap. 80(f. randl. Drck) eingestellt und das Bedienfeld auf Prem80 f.Randlos eingestellt ist. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Randloser Druck auf der Registerkarte Druckertreiber Seiteneinrichtung. *3: Stellen Sie beim Drucken im HP-GL2-Modus den Druckertreiber auf Premium-Normalpapier 80 und das Bedienfeld auf PremNrmlpap. 80 ein.
Recycle Papier
Recycle Papier mit 70% Mischanteil von gebrauchtem holzfreiem Papier. Dieses vielseitige Papier unterstützt verschiedene Anwendungen wie CAD, Präsentationsgrafiken, leichte Poster, Anzeigen für Einkaufsorte und Werbezettel oder Broschüren. Angaben zum Produkt
Kategorie | Typ | Bedienfeld | Druckertreiber | Schwarze Tinte | Empfehlte Umgebung
Normalpapier | Rolle | Normalpapier | Normalpapier | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80%
Beschichtetes Recycling-Papier | Rolle | Recycle, besch. | Beschichtetes Recycling-Papier | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80%
Rollenangaben
Kategorie | Größe | Randloses Drucken | Auto Ausschneiden | Medien-aufnahme-einheit | Tinten-trocknungs-zeit | Entnahme von vorgeschnittenem Papier | Vorderkante-Vorschnittlänge | HP-GL/2
Beim Einlegen von Papier (*1) | Beim randlosen Drucken
Niedrige/Normale Luftfeuchtigkeit | Hohe Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Normale Luftfeuchtigkeit | Hohe Luftfeuchtigkeit
Normalpapier | 24 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
36 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
A2 | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
A1 | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
A0 | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
Beschichtetes Recycling-Papier | 24 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
36 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
42 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
*1: Papier wird geschnitten, wenn Sie im Druckermenü die Option Ein für Geschnit. Ende gewählt haben. Wenn Sie für Geschnit. Ende die Option Automatisch gewählt haben, bestimmt der Drucker den Status der Vorderkante automatisch und schneidet das Papier nach Bedarf. Aus ist die Standardeinstellung für die meisten Papiertypen.
Beschichtetes Papier
Papierbasierendes, beschichtetes Papier. Beschichtetes Papier ist eine gute Wahl bei Linienzeichnungen, Landkarten, Perspektivenzeichnungen und Präsentationsgrafiken. Schweres beschichtetes Papier liefert einen scharfen Grafiken und Farbbildern. Anwendbar für vielseitige Anwendungen einschließlich von Einkaufsort-Anzeigen. Extra schweres beschicht. Papier ist noch schwerer als herkömmliches schweres, beschichtetes Papier und weist eine unverkennbare Textur auf. Premium-Matt-Papier ist ein extra-schweres, mattes, beschichtetes Papier mit hoher Auflösung und bietet eine breite Farbwiedergabefähigkeit. Spiegelfrei und mit einem angenehmen Aussehen und Griffigkeit kann es für Fotos und Feingrafiken bis zu Hochauflösungspostern und Einkaufsort-Anzeigen verwendet werden. Angaben zum Produkt
Kategorie | Produktname | Typ | Bedienfeld | Druckertreiber | Schwarze Tinte | Empfehlte Umgebung
Beschichtetes Papier | - | Rolle | Besch. Papier | Beschichtetes Papier | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80%
Schweres beschichtetes Papier | - | Rolle | Schw. besch. | Schweres beschichtetes Papier | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80%
Extra schweres beschicht. Papier | - | Rolle | Extra s. besch. | Extra schweres beschicht. Papier | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80%
Premium-Matt-Papier | - | Rolle | Prem.Mattpapier | Premium-Matt-Papier | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80%
Beschichtetes Farbpapier | - | Rolle | Besch. Farbpap. | Beschichtetes Farbpapier | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80%
Matte Coated Paper 90gsm | Matt Coated Paper 90gsm (†) | Rolle | Matte Coated 90 | Matte Coated Paper 90gsm | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80%
Matt Coated Paper | Matt Coated Paper 9171 (†) | Rolle | Matt Coated P | Matt Coated Paper | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80%
Matt Coated Paper 140g | Matt Coated Paper 140g (†) | Rolle | Matt Coat 140g | Matt Coated Paper 140g | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80%
Extra Matt Coated Paper | Matt Coated Paper 7215 (†) | Rolle | Extra Matt Coat | Extra Matt Coated Paper | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80%
Opaque Paper | Opaque paper White (†) | Rolle | Opaque Paper | Opaque Paper | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80%
Hi Res Graphic Paper | High Resolution Graphic paper Self ADH (†) | Rolle | Hi Res Gra P | Hi Res Graphic Paper | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80%
Hi Res Barrier Paper | High Resolution Barrier Paper (†) | Rolle | Hi Res BarrierP | Hi Res Barrier Paper | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80%
Vorsichtsmaßnahmen Beschichtetes Papier Je nach dem Zustand des ausgegebenen Papiers kann die Ausgabe des folgenden Blatts behindert werden. Entnehmen Sie die einzelnen Blätter nach ihrer Ausgabe.
Rollenangaben
Kategorie | Größe | Randloses Drucken | Auto Ausschneiden | Medien-aufnahme-einheit | Tinten-trocknungs-zeit | Entnahme von vorgeschnittenem Papier | Vorderkante-Vorschnittlänge | HP-GL/2
Beim Einlegen von Papier (*1) | Beim randlosen Drucken
Niedrige/Normale Luftfeuchtigkeit | Hohe Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Normale Luftfeuchtigkeit | Hohe Luftfeuchtigkeit
Beschichtetes Papier | 24 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
36 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
Schweres beschichtetes Papier | 24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
A2 | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
A1 | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
A0 | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
B2 | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
B1 | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
Extra schweres beschicht. Papier | 24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Ja
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Ja
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Ja
Premium-Matt-Papier | 17 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Ja
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Ja
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Ja
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Ja
Beschichtetes Farbpapier | 24 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 250 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 250 mm | - | - | Nein
Matte Coated Paper 90gsm | 24 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
36 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
42 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
Matt Coated Paper | 24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
Matt Coated Paper 140g | 17 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
Extra Matt Coated Paper | 17 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Ja
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Ja
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Ja
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Ja
Opaque Paper | 17 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Ja
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Ja
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Ja
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Ja
Hi Res Graphic Paper | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Hi Res Barrier Paper | 17 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Ja
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Ja
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Ja
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Ja
*1: Papier wird geschnitten, wenn Sie im Druckermenü die Option Ein für Geschnit. Ende gewählt haben. Wenn Sie für Geschnit. Ende die Option Automatisch gewählt haben, bestimmt der Drucker den Status der Vorderkante automatisch und schneidet das Papier nach Bedarf. Aus ist die Standardeinstellung für die meisten Papiertypen.
Fotopapier
Bei glänzendem Papier, wie fotografisches Papier für Silberhalogenidefotos ist Glanzfotopapier für hoch auflösende Fotobilder geeignet. Dieses Papier ist harzbeschichtet, verhindert Probleme bei der Tintenabsorption und garantiert einen flachen Abschluss. Halbglanz-Fotopapier ist wenig glänzendes, weißes Papier glänzend. Der sanfte Abschluss dieses Papiers zur Bereitstellung einer minimalen Blendung gedämpft. Seine geringe Widerspiegelung macht es zu einer guten Wahl für Anzeigetafeln und Präsentationsgrafiken in Ausstellungen, oder für Einkaufsort-Anzeigen. Angaben zum Produkt
Kategorie | Produktname | Typ | Bedienfeld | Druckertreiber | Schwarze Tinte | Empfehlte Umgebung
Glanzfotopapier HG 170 | Glanzfotopapier HG 170 (†) | Rolle | GlanzfotoHG170 | Glanzfotopapier HG 170 | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80%
Halbglanz-Fotopapier HG 170 | Halbglanz-Fotopapier HG 170 (†) | Rolle | HalbglFotoHG170 | Halbglanz-Fotopapier HG 170 | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80%
Glanzfotopapier HG 255 | Glanzfotopapier HG 255 (†) | Rolle | GlanzfotoHG255 | Glanzfotopapier HG 255 | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80%
Halbglanz-Fotopapier HG 255 | Halbglanz-Fotopapier HG 255 (†) | Rolle | HalbglFotoHG255 | Halbglanz-Fotopapier HG 255 | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80%
Premium-Glanzpapier 280 | Premium-Glanzpapier 280 (†) | Rolle | Prem-Glanzp 280 | Premium-Glanzpapier 280 | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80%
Premium-Halbglanzpapier 280 | Premium-Halbglanzpapier 280 (†) | Rolle | Prem.Hlb-Gl.280 | Premium-Halbglanzpapier 280 | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80%
Glossy Photographic Paper 190gsm | Photo Quality Paper Glossy 190gsm (†) | Rolle | GlossyPhoto 190 | Glossy Photographic Paper 190gsm | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60%
Glossy Photographic Paper 240gsm | Photo Quality Paper Glossy 240gsm (†) | Rolle | GlossyPhoto 240 | Glossy Photographic Paper 240gsm | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60%
Glossy Photographic Paper 270gsm | Photo Quality Paper Glossy 270gsm (†) | Rolle | GlossyPhoto 270 | Glossy Photographic Paper 270gsm | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80%
HW Glossy Photo Paper | Photo Quality Paper Glossy 300gsm (†) | Rolle | HW Gloss Photo | HW Glossy Photo Paper | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60%
Satin Photographic Paper 190gsm | Photo Quality Paper Satin 190gsm (†) | Rolle | SatinPhoto 190 | Satin Photographic Paper 190gsm | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60%
Satin Photographic Paper 240gsm | Photo Quality Paper Satin 240gsm (†) | Rolle | SatinPhoto 240 | Satin Photographic Paper 240gsm | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60%
Photo paper Pearl 260g | Photo paper Pearl 260g (†) | Rolle | Photo Pearl | Photo paper Pearl 260g | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80%
Satin Photographic Paper 270gsm | Photo Quality Paper Satin 270gsm (†) | Rolle | SatinPhoto 270 | Satin Photographic Paper 270gsm | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80%
HW Satin Photo Paper | Photo Quality Paper Glacier 300gsm (†) | Rolle | HW Satin Photo | HW Satin Photo Paper | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60%
Vorsichtsmaßnahmen Photo Quality Paper Satin 190gsm Das erste nach dem Einlegen einer Papierrolle gedruckte Dokument ist möglicherweise verknittert.
Rollenangaben
Kategorie | Größe | Randloses Drucken | Auto Ausschneiden | Medien-aufnahme-einheit | Tinten-trocknungs-zeit | Entnahme von vorgeschnittenem Papier | Vorderkante-Vorschnittlänge | HP-GL/2
Beim Einlegen von Papier (*1) | Beim randlosen Drucken
Niedrige/Normale Luftfeuchtigkeit | Hohe Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Normale Luftfeuchtigkeit | Hohe Luftfeuchtigkeit
Glanzfotopapier HG 170 | 17 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
A1 | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
A0 | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
B2 | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
B1 | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Halbglanz-Fotopapier HG 170 | 17 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
A1 | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
A0 | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
B2 | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
B1 | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Glanzfotopapier HG 255 | 17 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
Halbglanz-Fotopapier HG 255 | 17 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
Premium-Glanzpapier 280 | 10 Zoll | Ja | Ja | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
17 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
Premium-Halbglanzpapier 280 | 10 Zoll | Ja | Ja | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
17 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
Glossy Photographic Paper 190gsm | 17 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
Glossy Photographic Paper 240gsm | 17 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
Glossy Photographic Paper 270gsm | 17 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
HW Glossy Photo Paper | 17 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
Satin Photographic Paper 190gsm | 17 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
Satin Photographic Paper 240gsm | 17 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
Photo paper Pearl 260g | 17 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
Satin Photographic Paper 270gsm | 17 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
HW Satin Photo Paper | 17 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
*1: Papier wird geschnitten, wenn Sie im Druckermenü die Option Ein für Geschnit. Ende gewählt haben. Wenn Sie für Geschnit. Ende die Option Automatisch gewählt haben, bestimmt der Drucker den Status der Vorderkante automatisch und schneidet das Papier nach Bedarf. Aus ist die Standardeinstellung für die meisten Papiertypen.
Synthetisches Papier
Sehr ökonomisches, synthetisches Papier mit Polypropylen-Beschichtung, ein Material zum Anzeigen von Postern. Kann nach der Beschichtung draußen angezeigt werden. Angaben zum Produkt
Kategorie | Typ | Bedienfeld | Druckertreiber | Schwarze Tinte | Empfehlte Umgebung
Synthetikpapier | Rolle | Synthetikpapier | Synthetikpapier | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80%
Haftsynthetikpapier | Rolle | Haftsynth.pap. | Haftsynthetikpapier | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80%
Vorsichtsmaßnahmen Haftsynthetikpapier Wenn die Vorderkante von Haftsynthetikpapier sich nach oben wellt, kann der Haftstoff am Druckkopf hängen bleiben und diesen beschädigen. Stellen Sie daher sicher, dass das Papier glatt ist, indem Sie z. B. die Vorderkante abschneiden.
Rollenangaben
Kategorie | Größe | Randloses Drucken | Auto Ausschneiden | Medien-aufnahme-einheit | Tinten-trocknungs-zeit | Entnahme von vorgeschnittenem Papier | Vorderkante-Vorschnittlänge | HP-GL/2
Beim Einlegen von Papier (*1) | Beim randlosen Drucken
Niedrige/Normale Luftfeuchtigkeit | Hohe Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Normale Luftfeuchtigkeit | Hohe Luftfeuchtigkeit
Synthetikpapier | 24 Zoll | Nein | Ja | Ja (*2) | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Ja (*2) | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ja | Ja (*2) | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Haftsynthetikpapier | 24 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
*1: Papier wird geschnitten, wenn Sie im Druckermenü die Option Ein für Geschnit. Ende gewählt haben. Wenn Sie für Geschnit. Ende die Option Automatisch gewählt haben, bestimmt der Drucker den Status der Vorderkante automatisch und schneidet das Papier nach Bedarf. Aus ist die Standardeinstellung für die meisten Papiertypen. *2: Die Medienaufnahmeeinheit kann bis zu 60% Luftfeuchtigkeit verwendet werden.
Film
Dieser wird auf eine glänzende, durchsichtige Vorderseite gedruckt, wobei Licht von der Rückseite einscheint. Dieser ist für die Firmenschild-Innenbeleuchtung und eine lebendige Anzeige geeignet. Angaben zum Produkt
Kategorie | Produktname | Typ | Bedienfeld | Druckertreiber | Schwarze Tinte | Empfehlte Umgebung
Gegenlichtfilm | Gegenlichtfilm (†) | Rolle | Gegenlichtfilm | Gegenlichtfilm | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80%
Vorsichtsmaßnahmen Verwenden Sie keinen Gegenlichtfilm, wenn die Druckoberfläche feucht wird. Sollten Medien in einer feuchten Umgebung verwendet werden, durchführen Sie Beschichtung oder andere angebrachte Bearbeitung nach dem Druck. Beim Drucken auf Gegenlichtfilm setzen Sie die Druckqualit. im Druckertreiber auf Standard oder Hoch. Der Druck kann unregelmäßig erscheinen; dieser Effekt wird jedoch durch das Gegenlicht gemildert.
Rollenangaben
Kategorie | Größe | Randloses Drucken | Auto Ausschneiden | Medien-aufnahme-einheit | Tinten-trocknungs-zeit | Entnahme von vorgeschnittenem Papier | Vorderkante-Vorschnittlänge | HP-GL/2
Beim Einlegen von Papier (*1) | Beim randlosen Drucken
Niedrige/Normale Luftfeuchtigkeit | Hohe Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Normale Luftfeuchtigkeit | Hohe Luftfeuchtigkeit
Gegenlichtfilm | 24 Zoll | Nein | Ausgabeschnitt | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 150 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ausgabeschnitt | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 150 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ausgabeschnitt | Ja | Aus | Erforderlich | - | - | - | - | Nein
*1: Papier wird geschnitten, wenn Sie im Druckermenü die Option Ein für Geschnit. Ende gewählt haben. Wenn Sie für Geschnit. Ende die Option Automatisch gewählt haben, bestimmt der Drucker den Status der Vorderkante automatisch und schneidet das Papier nach Bedarf. Aus ist die Standardeinstellung für die meisten Papiertypen.
Prüfdruck
Prüfdruckpapier deckt die Farbwiedergabeskala für den Prüfversatzdruck ab und liefert eine mit dem Druckabschluss vergleichbare Farbe. Es eignet sich besonders für den Farbprüfdruck beim Drucken von Tasks. Die Druckerschwärze für den Prüfdruck bietet ein Aussehen und eine Fühlung wie normale Druckerschwärze und deckt ein breites Farbwiedergabespektrum ab. Kann aufgrund der niedrigen Kosten auch als Testdruck verwendet werden. Angaben zum Produkt
Kategorie | Produktname | Typ | Bedienfeld | Druckertreiber | Schwarze Tinte | Empfehlte Umgebung
Prüfdruck-Papier | - | Rolle | Prüfdruck-Pap. | Prüfdruck-Papier | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80%
News-Prüfdruck 1 | - | Rolle | News-Prüfdruck1 | (*1) | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80%
News-Prüfdruck 2 | - | Rolle | News-Prüfdruck2 | (*1) | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80%
Glossy Proofing Paper 195g | Professional Proof and Photo Glossy 195g (†) | Rolle | Glossy Proofing | Glossy Proofing Paper 195g | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-60%
Semiglossy Proofing Paper 195g | Professional Proof and Photo Semiglossy 195g (†) | Rolle | SemiGlProof 195 | Semiglossy Proofing Paper 195g | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-60%
Commercial Proofing Paper | Proofing Paper Glossy 200gsm (†) | Rolle | Comm Proofing | Commercial Proofing Paper | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80%
Semiglossy Proofing Paper 255g | Professional Proof and Photo Semiglossy 255g (†) | Rolle | SemiGlProof 255 | Semiglossy Proofing Paper 255g | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80%
Vorsichtsmaßnahmen Wenn die Druckqualität in Priorität liegt, stellen Sie das Automatische Schnittfunktion aus und halten Sie den Drucker nach dem Drucken an. Wir empfehlen, das Dokument mit der Hand zu halten damit das Dokument nicht herunterfällt und bevor Sie die Taste Stop für das Schneiden zu verwenden, und dann Papier Schneiden.
*1: Hierfür wird die optionale RIP-Software benötigt.
Rollenangaben
Kategorie | Größe | Randloses Drucken | Auto Ausschneiden | Medien-aufnahme-einheit | Tinten-trocknungs-zeit | Entnahme von vorgeschnittenem Papier | Vorderkante-Vorschnittlänge | HP-GL/2
Beim Einlegen von Papier (*1) | Beim randlosen Drucken
Niedrige/Normale Luftfeuchtigkeit | Hohe Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Normale Luftfeuchtigkeit | Hohe Luftfeuchtigkeit
Prüfdruck-Papier | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
News-Prüfdruck 1 | 24 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
News-Prüfdruck 2 | 24 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
Glossy Proofing Paper 195g | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Semiglossy Proofing Paper 195g | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Commercial Proofing Paper | 24 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 320 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 320 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 320 mm | - | - | Nein
Semiglossy Proofing Paper 255g | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
*1: Papier wird geschnitten, wenn Sie im Druckermenü die Option Ein für Geschnit. Ende gewählt haben. Wenn Sie für Geschnit. Ende die Option Automatisch gewählt haben, bestimmt der Drucker den Status der Vorderkante automatisch und schneidet das Papier nach Bedarf. Aus ist die Standardeinstellung für die meisten Papiertypen.
CAD-Papier
Dieses Papier ist für den CAD-Grafik-Druck (Linienzeichnung) eine gute Wahl. CAD-Pauspapier ist dünnes, durchsichtiges Papier, das zum Farbdrucken verwendet werden kann. CAD-Durchsicht-Mattfilm bietet eine hohe Abmessungsstabilität und kann für den Hochpräzisionsdruck, wie z.B. die Masterzeichnung, verwendet werden. Angaben zum Produkt
Kategorie | Produktname | Typ | Bedienfeld | Druckertreiber | Schwarze Tinte | Empfehlte Umgebung
CAD-Pauspapier | - | Rolle | CAD-Pauspapier | CAD-Pauspapier | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80%
CAD-Durchsicht-Mattfilm | - | Rolle | CAD-Mattfilm | CAD-Durchsicht-Mattfilm | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80%
CAD-Klarsicht-Film | - | Rolle | CAD-Klars.-Film | CAD-Klarsicht-Film | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60%
Standard Paper1569B 80g | Standard Paper1569B 80g (†) | Rolle | Standard P 80g | Standard Paper1569B 80g | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80%
Standard Paper1570B 90g | Standard Paper1570B 90g (†) | Rolle | Standard P 90g | Standard Paper1570B 90g | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80%
Vorsichtsmaßnahmen CAD-Pauspapier Papier ein Blatt nach dem anderen aus der Ausgabeablage entfernen. Druckoberfläche weder berühren noch die Blätter übereinander legen, bevor die Tinte getrocknet ist. Wenn die Druckertinte nur langsam trocknet, setzen Sie Rll.abtrckzeit auf ca. eine Minute. CAD-Klarsicht-Film Wenn Sie die automatische Erkennung für verbleibendes Rollenpapier mit CAD-Klarsicht-Film verwenden, schneiden Sie den Bereich des Films, der den Mediennamen oder anderen Text enthält, vor dem Druck manuell ab.
Rollenangaben
Kategorie | Größe | Randloses Drucken | Auto Ausschneiden | Medien-aufnahme-einheit | Tinten-trocknungs-zeit | Entnahme von vorgeschnittenem Papier | Vorderkante-Vorschnittlänge | HP-GL/2
Beim Einlegen von Papier (*1) | Beim randlosen Drucken
Niedrige/Normale Luftfeuchtigkeit | Hohe Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Normale Luftfeuchtigkeit | Hohe Luftfeuchtigkeit
CAD-Pauspapier | 24 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
36 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
A2 | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
A1 | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
A0 | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
CAD-Durchsicht-Mattfilm | 36 Zoll | Nein | Ausgabeschnitt | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
A1 | Nein | Ausgabeschnitt | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
A0 | Nein | Ausgabeschnitt | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
CAD-Klarsicht-Film | 36 Zoll | Nein | Ausgabeschnitt | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
Standard Paper1569B 80g | 24 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
36 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
42 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
Standard Paper1570B 90g | 17 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
24 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
36 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
42 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
*1: Papier wird geschnitten, wenn Sie im Druckermenü die Option Ein für Geschnit. Ende gewählt haben. Wenn Sie für Geschnit. Ende die Option Automatisch gewählt haben, bestimmt der Drucker den Status der Vorderkante automatisch und schneidet das Papier nach Bedarf. Aus ist die Standardeinstellung für die meisten Papiertypen.
Typ: | Zeigt den Papiertyp an. Die Eigenschaften werden in einer separaten Tabelle entsprechend des Typs angegeben.
Bedienfeld: | Auf dem iPF815 werden die Papiertypen, die in Rollmedientyp und Einzelblatttyp ausgewählt werden können, auf dem Bedienfeld angezeigt. Auf dem iPF825 werden die Papiertypen, die in Rolle1(obr) Typ, Rolle2 (unt) Typ und Einzelblatttyp ausgewählt werden können, auf dem Bedienfeld angezeigt.
Druckertreiber: | Zeigt die mit Medientyp ausgewählten Papiertypen des Druckertreibers an.
Schwarze Tinte: | Zeigt die verwendeten Schwarztintentypen an.
Empfehlte Umgebung: | Zeigt die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereiche zur Verwendung von Papier an.
Randloses Drucken: | Zeigt an, ob Randloses Drucken möglich ist.
Auto Ausschneiden: | Zeigt das Verfahren zum Schneiden von Papier.
Medienaufnahmeeinheit: | Zeigt an, dass die Medienaufnahmeeinheit nicht verwendet werden kann.
Tintentrocknungszeit: | Zeigt die Tintentrocknungszeit bei der Verwendung eines Schneidwerkzeugs an. Stellen Sie die Drucker-Tintentrocknungszeit entsprechend der Tabelle ein.
Entnahme von vorgeschnittenem Papier: | "Erforderlich" wird für Papiertypen angegeben, bei denen Sie Schnittreste entfernen müssen, wenn die Vorderkante geschnitten wird. Entfernen Sie die Schnittreste vor dem Druck von der Walze bzw. aus dem Ausgabestapler.
Vorderkante-Vorschnittlänge: | Zeigt die Länge der vorzuschneidenden Vorderkante.
HP-GL/2: | Zeigt an, ob die HP-GL/2-Ausgabe unterstützt wird.
Vorsichtsmaßnahmen: | Zeigt die Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen für jeden Papiertyp an.
Die hierin bereitgestellte Information gilt ab Ende Juni 2010 und kann jederzeit geändert werden.
Zum Kauf vom Papier, kontaktieren Sie Ihren Druckeranbieter.
Copyright Canon Inc. 2010