| Guide de référence sur papier iPF815/iPF825 (pour l'Union européenne) |  |

| Ce guide du papier décrit les types de papier imprimable avec l'imagePROGRAF iPF815/iPF825 de Canon. Avant d'utiliser l'imprimante et le papier,lisez ce guide, le manuel d'instruction fourni avec le papier et le Manuel d'utilisation de l'imprimante pour des conditions d'utilisation optimales.

> Disponibilité locale du papier dans ce guide
Ce guide comprend des informations concernant le papier vendu à l'Union européenne. Certains papiers cités dans ce guide peuvent ne pas être disponibles localement.
> Opérations de l'imprimante
Pour obtenir des instructions sur le chargement et la découpe du papier ou sur d'autres opérations de l'imprimante, reportez-vous au Manuel d'utilisation.
> Mise à jour du Guide de référence sur papier
Le Guide de référence sur papier est automatiquement mis à jour lorsque vous mettez le Media Configuration Tool à jour. Pour télécharger la dernière version du Media Configuration Tool, rendez-vous sur le site Internet d'imagePROGRAF à partir d'imagePROGRAF Informations de support. Si les informations sur le papier, que vous avez ajoutées à l'aide du Media Configuration Tool, n'apparaissent pas dans ce guide, reportez vous au guide dédié à ce papier. (→Voir les informations sur les types de média que vous avez ajoutées)
> Papier Canon authentique
Les types de papier indiqués par un "†" dans le nom du produit sont des papiers Canon authentiques. Pour autre papier, veuillez contacter le fabricant respectif indiqué après avoir lu le Manuel d'instructions du papier.
> Manipuler du papier
Manipulez soigneusement tout papier et évitez un environnement humide et le contact avec l'eau. Si le papier doit être utilisé dans un environnement humide, laminez ou traitez-le de façon appropriée après l'impression. Manipulez le papier avec précaution, en veillant à ne pas le froisser et à ne pas l'endommager. Nous vous recommandons de porter des gants lorsque vous manipulez le papier. Manipulez le papier en veillant à ne pas laisser de traces de graisse ou de sueur sur la surface d'impression. Ce pourrait affecter la qualité de l'impression. Après l'impression, laisser l'encre sécher avant de manipuler les impressions. Nous recommandons de laisser les documents imprimés séparés et de ne pas les empiler jusqu'à ce qu'ils soient secs. Il est possible que le papier s'étire ou se resserre suite aux changements d'humidité ou à d'autres facteurs climatiques. Avant utilisation, laissez au papier le temps suffisant pour s'adapter aux conditions environnementales. Après utilisation, si les conditions environnementales sont susceptibles de changer, retirez le papier de l'imprimante et stockez-le dans le sac d'origine.
> Chargement de rouleaux
L'alimentation du papier peut échouer si les bords du rouleau ne sont pas alignés, ou s'il y a des taches ou des traces de bande adhésive. Redressez le papier si le bord du rouleau est plié avant le chargement du rouleau.
> Précautions à prendre lorsque vous utilisez des rouleaux très gondolés
La surface imprimée de rouleaux très gondolés sur le bord avant peut se salir. Aplatissez ces rouleaux avant de les utiliser. Si vous n'y parvenez pas, faites avancer le papier à l'aide du panneau de commande de l'imprimante jusqu'à ce que le bord du rouleau dépasse du couvercle avant pour pouvoir imprimer. Concernant les instructions de fonctionnement de l'imprimante, consultez le Manuel d'utilisation de l'imprimante.
> Éjection du rouleau de papier
En fonction de l'état du papier après son éjection, les feuilles éjectées peuvent empêcher l'éjection de la feuille suivante ou endommager les autres feuilles. Retirez chaque feuille après l'éjection.
> Si Sélection papier impossible
Si le type de papier chargé ne peut pas être sélectionné sur le panneau de commande ou sur le pilote d'imprimante, essayez de le définir par Spécial 1, Spécial 2, etc. Attention : Les réglages les plus élévés de ce paramètre offrent des couleurs plus vives mais peuvent aussi provoquer des mélanges de couleurs.
> Options de découpe des rouleaux sur lesquels l'encre met du temps à sécher (Éjection après la découpe)
L'encre met plus de temps à sécher sur le papier pour lequel la Découpe automatique est indiquée "Éjection après la découpe" dans la section Spécifications pour rouleaux. Si vous utilisez la découpe automatique après l'impression et que le document tombe, l'encre peut couler sur la surface imprimée. Soutenez le document après l'impression lorsque vous attendez que l'imprimante le découpe. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez le Manuel d'utilisation de l'imprimante.
> HP-GL/2
Les types de papier prenant en charge l'impression HP-GL/2 sont indiqués par un "Oui" dans la colonne HP-GL/2. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez le Manuel d'utilisation de l'imprimante.
> Environnement d'exploitation
Votre imprimante peut avoir les problèmes suivants si elle n'est pas utilisée dans l'environnement recommandé : Assurez-vous d'imprimer dans l'environnement d'exploitation recommandé. <Environnement à faible humidité> Le papier se pli ou se froisse. Le papier et la tête d'impression sont plus susceptibles de se toucher, ceci peut rayer la surface d'impression et abîmer la tête d'impression. L'imprimé découpé est collé à l'imprimante ou ne tombe pas (support en film). Le papier est collé à l'imprimante, ceci rend son transfert impossible et empêche une éjection normale (support en film). Impression irrégulière (support en film) <Environnement à forte humidité> L'imprimé ne sèche pas. Surface de papier ondulée Les bords du papier découpé sont déchiquetés (support en tissu). Les marges sont restées pour cause d'impression à bord perdu. Imprimer avec un degré d'humidité inférieur ou égal à 60 %.
Papier ordinaire
Adapté à l'impression couleur de présentations en couleur ou l'impression monochrome de programmes de cérémonie à des écoles. Grâce à son coût faible, il est aussi applicable à l'impression de tests. Spécifications du produit
Catégorie | Type | Panneau de commande | Pilote d'imprimante | Encre noire | Environnement recommandé
Papier ordinaire | Rouleau | Pap. ordinaire (*1) | Papier ordinaire (*2) | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80%
Pap. ordinaire (Qualité sup.) | Rouleau | Pap.ordinaireQS (*1) | Pap. ordinaire (Qualité sup.) (*2) | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80%
Papier ordinaire supérieur 80 | Rouleau | Pap.ord.sup. 80 | Papier ordinaire supérieur 80 | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 60%
Papier ordinaire supérieur 80 (pour impression à bord perdu) | Rouleau | Sup80Pr.BdPerdu | Pap.sup.80(pour imp. bord perdu) | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 60%
Mises en garde Papier ordinaire supérieur 80 Si les couleurs ne sont pas uniformes, il est conseillé de sélectionner Impression unidirectionnelle dans Paramètres avancés du pilote d'imprimante ou de régler Qualité imp. sur Supérieur avant de procéder à l'impression.
Si vous choisissez P.ord._ConsMBK (*1) ou Tous Pap. ordi._Conserver MBK (*2), vous utiliserez moins d'encre noire. Essayez cette option si vous constatez que l'encre bave. Ce paramètre est disponible pour Papier ordinaire et Pap. ordinaire (Qualité sup.).
Spécifications pour rouleaux
Catégorie | Format | Impression à bord perdu | Découpe automatique | Unité rebobinage support | Temps de séchage de l'encre | Retrait du papier au bord prédécoupé | Longueur de précoupe | HP-GL/2
Lors du chargement du papier (*1) | Lors de l'impression à bord perdu
Humidité faible/normale | Forte humidité | Humidité faible/normale | Forte humidité
Papier ordinaire | 24 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
36 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Pap. ordinaire (Qualité sup.) | 24 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
36 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
A2 | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
A1 | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
A0 | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Papier ordinaire supérieur 80 | 17 po. | Oui (*2) | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui (*3)
24 po. | Oui (*2) | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui (*3)
36 po. | Oui (*2) | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui (*3)
42 po. | Oui (*2) | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui (*3)
A2 | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui (*3)
A1 | Oui (*2) | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui (*3)
A0 | Oui (*2) | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui (*3)
B2 | Oui (*2) | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui (*3)
B1 | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui (*3)
*1: Le papier est coupé lorsque vous avez sélectionné On pour Précoupe bord dans le menu d'impression. Si vous avez sélectionné Automatique pour Précoupe bord, l'imprimante détermine l'état du bord avant et coupe automatiquement le papier si nécessaire. Le paramètre Off est défini par défaut pour la plupart des types de papier. *2: Ceci est possible lorsque le pilote d'imprimante est configuré sur Pap.sup.80(pour imp. bord perdu) et le panneau de commande sur Sup80Pr.BdPerdu. Cochez la case Impression à bord perdu sur la feuille de configuration de la page du pilote d'imprimante. *3: Lors d'une impression en mode HP-GL2, configurez le pilote d'imprimante sur Papier ordinaire supérieur 80 et le panneau de commande sur Pap.ord.sup. 80.
Papier recyclé
Papier avec un mélange de 70% de pâte à papier usée. Ce papier polyvalent peut être utilisé pour plusieurs objectifs y compris CAO, graphiques de présentation, affiches simples, publicité de point de vente, brochures ou prospectus. Spécifications du produit
Catégorie | Type | Panneau de commande | Pilote d'imprimante | Encre noire | Environnement recommandé
Papier ordinaire | Rouleau | Pap. ordinaire | Papier ordinaire | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80%
Papier recyclé couché | Rouleau | Recyclé couché | Papier recyclé couché | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80%
Spécifications pour rouleaux
Catégorie | Format | Impression à bord perdu | Découpe automatique | Unité rebobinage support | Temps de séchage de l'encre | Retrait du papier au bord prédécoupé | Longueur de précoupe | HP-GL/2
Lors du chargement du papier (*1) | Lors de l'impression à bord perdu
Humidité faible/normale | Forte humidité | Humidité faible/normale | Forte humidité
Papier ordinaire | 24 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
36 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
A2 | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
A1 | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
A0 | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Papier recyclé couché | 24 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
36 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
42 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
*1: Le papier est coupé lorsque vous avez sélectionné On pour Précoupe bord dans le menu d'impression. Si vous avez sélectionné Automatique pour Précoupe bord, l'imprimante détermine l'état du bord avant et coupe automatiquement le papier si nécessaire. Le paramètre Off est défini par défaut pour la plupart des types de papier.
Papier couché
Papier couché. Le papier couché est un bon choix pour les dessins au trait, les cartes, les dessins en perspective, et les graphiques de présentation. Papier couché épais offre une impression précise des graphiques et d'autres images couleur. Il est pertinent pour des utilisations polyvalentes y compris les publicités de points de vente. Papier couché extra épais est plus épais que le papier couché épais ordinaire, avec une texture distinctive. Papier mat supérieur est un papier couché mat extra épais pour haute résolution offrant une grande reproductibilité des couleurs. Sans réflexion et offrant un aspect et une sensation placide, il est pertinent de la photo et des beaux-arts aux affiches à haute résolution et des les affichages de point de vente. Spécifications du produit
Catégorie | Nom du produit | Type | Panneau de commande | Pilote d'imprimante | Encre noire | Environnement recommandé
Papier couché | - | Rouleau | Pap. couché | Papier couché | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80%
Papier couché épais | - | Rouleau | Couché épais | Papier couché épais | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80%
Papier couché extra épais | - | Rouleau | Couché épais EX | Papier couché extra épais | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80%
Papier mat supérieur | - | Rouleau | Papier mat sup. | Papier mat supérieur | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80%
Papier couché coloré | - | Rouleau | Couché coloré | Papier couché coloré | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80%
Matte Coated Paper 90gsm | Matt Coated Paper 90gsm (†) | Rouleau | Matte Coated 90 | Matte Coated Paper 90gsm | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80%
Matt Coated Paper | Matt Coated Paper 9171 (†) | Rouleau | Matt Coated P | Matt Coated Paper | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80%
Matt Coated Paper 140g | Matt Coated Paper 140g (†) | Rouleau | Matt Coat 140g | Matt Coated Paper 140g | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80%
Extra Matt Coated Paper | Matt Coated Paper 7215 (†) | Rouleau | Extra Matt Coat | Extra Matt Coated Paper | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80%
Opaque Paper | Opaque paper White (†) | Rouleau | Opaque Paper | Opaque Paper | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80%
Hi Res Graphic Paper | High Resolution Graphic paper Self ADH (†) | Rouleau | Hi Res Gra P | Hi Res Graphic Paper | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80%
Hi Res Barrier Paper | High Resolution Barrier Paper (†) | Rouleau | Hi Res BarrierP | Hi Res Barrier Paper | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80%
Mises en garde Papier couché En fonction de l'état du papier après son éjection, les feuilles éjectées peuvent empêcher l'éjection de la feuille suivante. Retirez chaque feuille après l'éjection.
Spécifications pour rouleaux
Catégorie | Format | Impression à bord perdu | Découpe automatique | Unité rebobinage support | Temps de séchage de l'encre | Retrait du papier au bord prédécoupé | Longueur de précoupe | HP-GL/2
Lors du chargement du papier (*1) | Lors de l'impression à bord perdu
Humidité faible/normale | Forte humidité | Humidité faible/normale | Forte humidité
Papier couché | 24 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
36 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Papier couché épais | 24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
A2 | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
A1 | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
A0 | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
B2 | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
B1 | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Papier couché extra épais | 24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Oui
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Oui
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Oui
Papier mat supérieur | 17 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Oui
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Oui
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Oui
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Oui
Papier couché coloré | 24 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 250 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 250 mm | - | - | Non
Matte Coated Paper 90gsm | 24 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
36 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
42 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Matt Coated Paper | 24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
Matt Coated Paper 140g | 17 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
Extra Matt Coated Paper | 17 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Oui
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Oui
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Oui
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Oui
Opaque Paper | 17 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Oui
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Oui
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Oui
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Oui
Hi Res Graphic Paper | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Hi Res Barrier Paper | 17 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Oui
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Oui
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Oui
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Oui
*1: Le papier est coupé lorsque vous avez sélectionné On pour Précoupe bord dans le menu d'impression. Si vous avez sélectionné Automatique pour Précoupe bord, l'imprimante détermine l'état du bord avant et coupe automatiquement le papier si nécessaire. Le paramètre Off est défini par défaut pour la plupart des types de papier.
Papier photo
Avec un papier photographique à l'aspect brillant pour des photos en halogénure d'argent, Papier brillant photo est adapté aux images photographiques à haute définition. Ce papier est plastifié, ceci évite les problèmes d'absorption de l'encre et assure un fini mat. Papier semi-brillant photo est un papier blanc un peu moins brillant. Le fini doux de ce papier est atténué, pour un reflet minimum. Sa faible réflectivité en fait le choix parfait pour les panneaux publicitaires et les graphiques de présentation pour les expositions, ou les affichages de point de vente. Spécifications du produit
Catégorie | Nom du produit | Type | Panneau de commande | Pilote d'imprimante | Encre noire | Environnement recommandé
Papier brillant photo HG 170 | Papier brillant photo HG 170 (†) | Rouleau | PapBrillPhHG170 | Papier brillant photo HG 170 | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80%
Papier semi-brillant photoHG 170 | Papier semi-brillant photoHG 170 (†) | Rouleau | PapSemBriPhHG170 | Papier semi-brillant photoHG 170 | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80%
Papier brillant photo HG 255 | Papier brillant photo HG 255 (†) | Rouleau | PapBrillPhHG255 | Papier brillant photo HG 255 | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80%
Papier semi-brillant photoHG 255 | Papier semi-brillant photoHG 255 (†) | Rouleau | PapSemBriPhHG255 | Papier semi-brillant photoHG 255 | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80%
Papier brillant supérieur 280 | Papier brillant supérieur 280 (†) | Rouleau | Br. Sup. 280 | Papier brillant supérieur 280 | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80%
Pap. semi-brillant supérieur 280 | Pap. semi-brillant supérieur 280 (†) | Rouleau | Semi-br.sup.280 | Pap. semi-brillant supérieur 280 | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80%
Glossy Photographic Paper 190gsm | Photo Quality Paper Glossy 190gsm (†) | Rouleau | GlossyPhoto 190 | Glossy Photographic Paper 190gsm | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60%
Glossy Photographic Paper 240gsm | Photo Quality Paper Glossy 240gsm (†) | Rouleau | GlossyPhoto 240 | Glossy Photographic Paper 240gsm | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60%
Glossy Photographic Paper 270gsm | Photo Quality Paper Glossy 270gsm (†) | Rouleau | GlossyPhoto 270 | Glossy Photographic Paper 270gsm | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80%
HW Glossy Photo Paper | Photo Quality Paper Glossy 300gsm (†) | Rouleau | HW Gloss Photo | HW Glossy Photo Paper | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60%
Satin Photographic Paper 190gsm | Photo Quality Paper Satin 190gsm (†) | Rouleau | SatinPhoto 190 | Satin Photographic Paper 190gsm | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60%
Satin Photographic Paper 240gsm | Photo Quality Paper Satin 240gsm (†) | Rouleau | SatinPhoto 240 | Satin Photographic Paper 240gsm | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60%
Photo paper Pearl 260g | Photo paper Pearl 260g (†) | Rouleau | Photo Pearl | Photo paper Pearl 260g | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80%
Satin Photographic Paper 270gsm | Photo Quality Paper Satin 270gsm (†) | Rouleau | SatinPhoto 270 | Satin Photographic Paper 270gsm | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80%
HW Satin Photo Paper | Photo Quality Paper Glacier 300gsm (†) | Rouleau | HW Satin Photo | HW Satin Photo Paper | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60%
Mises en garde Photo Quality Paper Satin 190gsm Le premier document imprimé suite au chargement d'un rouleau peut être froissé.
Spécifications pour rouleaux
Catégorie | Format | Impression à bord perdu | Découpe automatique | Unité rebobinage support | Temps de séchage de l'encre | Retrait du papier au bord prédécoupé | Longueur de précoupe | HP-GL/2
Lors du chargement du papier (*1) | Lors de l'impression à bord perdu
Humidité faible/normale | Forte humidité | Humidité faible/normale | Forte humidité
Papier brillant photo HG 170 | 17 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
A1 | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
A0 | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
B2 | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
B1 | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Papier semi-brillant photoHG 170 | 17 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
A1 | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
A0 | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
B2 | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
B1 | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Papier brillant photo HG 255 | 17 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
Papier semi-brillant photoHG 255 | 17 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
Papier brillant supérieur 280 | 10 po. | Oui | Oui | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
17 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
Pap. semi-brillant supérieur 280 | 10 po. | Oui | Oui | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
17 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
Glossy Photographic Paper 190gsm | 17 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
Glossy Photographic Paper 240gsm | 17 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
Glossy Photographic Paper 270gsm | 17 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
HW Glossy Photo Paper | 17 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
Satin Photographic Paper 190gsm | 17 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
Satin Photographic Paper 240gsm | 17 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
Photo paper Pearl 260g | 17 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
Satin Photographic Paper 270gsm | 17 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
HW Satin Photo Paper | 17 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
*1: Le papier est coupé lorsque vous avez sélectionné On pour Précoupe bord dans le menu d'impression. Si vous avez sélectionné Automatique pour Précoupe bord, l'imprimante détermine l'état du bord avant et coupe automatiquement le papier si nécessaire. Le paramètre Off est défini par défaut pour la plupart des types de papier.
Papier synthétique
Papier synthétique très économique qui utilise un film à base de polypropylène, une matière adaptée à l'impression d'affiche. Il peut être exposé à l'extérieur s'il est plastifié. Spécifications du produit
Catégorie | Type | Panneau de commande | Pilote d'imprimante | Encre noire | Environnement recommandé
Papier synthétique | Rouleau | Papier synthét. | Papier synthétique | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80%
Papier synthétique adhésif | Rouleau | P. synt. adhés. | Papier synthétique adhésif | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80%
Mises en garde Papier synthétique adhésif Si le bord avant du Papier synthétique adhésif gondole, la partie adhésive pourrait se coller à la tête d'impression et l'endommager. Dans ce cas il vous faut redresser le papier, en coupant le bord avant par exemple.
Spécifications pour rouleaux
Catégorie | Format | Impression à bord perdu | Découpe automatique | Unité rebobinage support | Temps de séchage de l'encre | Retrait du papier au bord prédécoupé | Longueur de précoupe | HP-GL/2
Lors du chargement du papier (*1) | Lors de l'impression à bord perdu
Humidité faible/normale | Forte humidité | Humidité faible/normale | Forte humidité
Papier synthétique | 24 po. | Non | Oui | Oui (*2) | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Oui (*2) | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Oui | Oui (*2) | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Papier synthétique adhésif | 24 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
*1: Le papier est coupé lorsque vous avez sélectionné On pour Précoupe bord dans le menu d'impression. Si vous avez sélectionné Automatique pour Précoupe bord, l'imprimante détermine l'état du bord avant et coupe automatiquement le papier si nécessaire. Le paramètre Off est défini par défaut pour la plupart des types de papier. *2: L'unité rebobinage support peut être utilisée jusqu'à une humidité max. de 60%.
Film
Il est imprimé sur le côté brillant translucide. Avec l'éclairage au dos. il est adapté aux signes lumineux intérieurs et les affichages vifs. Spécifications du produit
Catégorie | Nom du produit | Type | Panneau de commande | Pilote d'imprimante | Encre noire | Environnement recommandé
Film à rétroéclairage | Film à rétroéclairage (†) | Rouleau | Film rétroécl. | Film à rétroéclairage | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80%
Mises en garde Évitez d'utiliser du Film à rétroéclairage où le côté imprimé devient humide. Si le support doit être utilisé dans un environnement humide, laminez ou traitez-le de façon appropriée après l'impression. Lors de l'impression sur Film à rétroéclairage, sélectionnez Standard ou Supérieur pour la Qualité imp. dans le pilote de l'imprimante. L'impression peut paraître inégale, mais cet effet sera réduit par le rétroéclairage.
Spécifications pour rouleaux
Catégorie | Format | Impression à bord perdu | Découpe automatique | Unité rebobinage support | Temps de séchage de l'encre | Retrait du papier au bord prédécoupé | Longueur de précoupe | HP-GL/2
Lors du chargement du papier (*1) | Lors de l'impression à bord perdu
Humidité faible/normale | Forte humidité | Humidité faible/normale | Forte humidité
Film à rétroéclairage | 24 po. | Non | Éjection après la coupe | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 150 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Éjection après la coupe | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 150 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Éjection après la coupe | Oui | Éteint | Obligatoire | - | - | - | - | Non
*1: Le papier est coupé lorsque vous avez sélectionné On pour Précoupe bord dans le menu d'impression. Si vous avez sélectionné Automatique pour Précoupe bord, l'imprimante détermine l'état du bord avant et coupe automatiquement le papier si nécessaire. Le paramètre Off est défini par défaut pour la plupart des types de papier.
Épreuve
Le papier épreuve prend en charge la gamme de reproduction des couleurs pour les épreuves de photolithographie, donnant des couleurs comparables à l'impression finale. Plus adapté aux épreuves de couleur pour les travaux d'impression. Papier journal pour épreuve offre l'aspect et la sensation du papier journal donnant des couleurs comparables à l'impression finale. Grâce à son coût faible, il est aussi applicable à l'impression de tests. Spécifications du produit
Catégorie | Nom du produit | Type | Panneau de commande | Pilote d'imprimante | Encre noire | Environnement recommandé
Papier épreuve | - | Rouleau | Papier épreuve | Papier épreuve | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80%
Papier journal pour épreuve 1 | - | Rouleau | Journ. épreuve1 | (*1) | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80%
Papier journal pour épreuve 2 | - | Rouleau | Journ. épreuve2 | (*1) | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80%
Glossy Proofing Paper 195g | Professional Proof and Photo Glossy 195g (†) | Rouleau | Glossy Proofing | Glossy Proofing Paper 195g | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 60%
Semiglossy Proofing Paper 195g | Professional Proof and Photo Semiglossy 195g (†) | Rouleau | SemiGlProof 195 | Semiglossy Proofing Paper 195g | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 60%
Commercial Proofing Paper | Proofing Paper Glossy 200gsm (†) | Rouleau | Comm Proofing | Commercial Proofing Paper | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80%
Semiglossy Proofing Paper 255g | Professional Proof and Photo Semiglossy 255g (†) | Rouleau | SemiGlProof 255 | Semiglossy Proofing Paper 255g | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80%
Mises en garde Si votre priorité est la qualité d'impression, désactivez la fonction de découpe automatique et arrêtez l'imprimante après l'impression. Nous vous recommandons de soutenir le document avec vos mains afin de l'empêcher de tomber avant d'appuyer sur le bouton Stop pour couper le papier.
*1: Le RIP logiciel optionnel est nécessaire.
Spécifications pour rouleaux
Catégorie | Format | Impression à bord perdu | Découpe automatique | Unité rebobinage support | Temps de séchage de l'encre | Retrait du papier au bord prédécoupé | Longueur de précoupe | HP-GL/2
Lors du chargement du papier (*1) | Lors de l'impression à bord perdu
Humidité faible/normale | Forte humidité | Humidité faible/normale | Forte humidité
Papier épreuve | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Papier journal pour épreuve 1 | 24 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Papier journal pour épreuve 2 | 24 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Glossy Proofing Paper 195g | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Semiglossy Proofing Paper 195g | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Commercial Proofing Paper | 24 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 320 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 320 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 320 mm | - | - | Non
Semiglossy Proofing Paper 255g | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
*1: Le papier est coupé lorsque vous avez sélectionné On pour Précoupe bord dans le menu d'impression. Si vous avez sélectionné Automatique pour Précoupe bord, l'imprimante détermine l'état du bord avant et coupe automatiquement le papier si nécessaire. Le paramètre Off est défini par défaut pour la plupart des types de papier.
Papier pour CAO
Ce papier est un bon choix pour les imprimés de graphiques de CAO (dessin au trait). Papier calque pour CAO est un papier fin et translucide qui peut être utilisé pour l'impression couleur. Film translucide mat pour CAO offre une grande stabilité dimensionnelle, ce qui le rend adéquat pour les imprimés de grande précision tels que les dessins principaux. Spécifications du produit
Catégorie | Nom du produit | Type | Panneau de commande | Pilote d'imprimante | Encre noire | Environnement recommandé
Papier calque pour CAO | - | Rouleau | Calque CAO | Papier calque pour CAO | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80%
Film translucide mat pour CAO | - | Rouleau | Film mat CAO | Film translucide mat pour CAO | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80%
Film transparent pour CAO | - | Rouleau | Film Trans. CAO | Film transparent pour CAO | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60%
Standard Paper1569B 80g | Standard Paper1569B 80g (†) | Rouleau | Standard P 80g | Standard Paper1569B 80g | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80%
Standard Paper1570B 90g | Standard Paper1570B 90g (†) | Rouleau | Standard P 90g | Standard Paper1570B 90g | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80%
Mises en garde Papier calque pour CAO Retirez chaque feuille du plateau de sortie lors de l'éjection. Ne touchez pas la surface d'impression ou ne superposez pas de feuilles avant que l'encre ne soit sèche. Si l'encre ne sèche pas facilement, réglez Tps Séch. Roul. sur environ une minute. Film transparent pour CAO Si vous utilisez la detection automatique restant sur le rouleau avec le Film transparent pour CAO, coupez manuellement avant l'impression le morceau de film qui inclut le nom du support ou tout autre texte.
Spécifications pour rouleaux
Catégorie | Format | Impression à bord perdu | Découpe automatique | Unité rebobinage support | Temps de séchage de l'encre | Retrait du papier au bord prédécoupé | Longueur de précoupe | HP-GL/2
Lors du chargement du papier (*1) | Lors de l'impression à bord perdu
Humidité faible/normale | Forte humidité | Humidité faible/normale | Forte humidité
Papier calque pour CAO | 24 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
36 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
A2 | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
A1 | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
A0 | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Film translucide mat pour CAO | 36 po. | Non | Éjection après la coupe | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
A1 | Non | Éjection après la coupe | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
A0 | Non | Éjection après la coupe | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Film transparent pour CAO | 36 po. | Non | Éjection après la coupe | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Standard Paper1569B 80g | 24 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
36 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
42 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Standard Paper1570B 90g | 17 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
24 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
36 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
42 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
*1: Le papier est coupé lorsque vous avez sélectionné On pour Précoupe bord dans le menu d'impression. Si vous avez sélectionné Automatique pour Précoupe bord, l'imprimante détermine l'état du bord avant et coupe automatiquement le papier si nécessaire. Le paramètre Off est défini par défaut pour la plupart des types de papier.
Type : | Affiche le type de papier. Les propriété sont données dans un tableau séparé en fonction du type.
Panneau de commande : | Sur l'imprimante iPF815, vous pouvez sélectionner les types de papier avec Rouleau papier et Feuille séparée qui sont indiqués sur le panneau. Sur l'imprimante iPF825, vous pouvez sélectionner les types de papier avec Type Rou1 (sup), Type Rou2 (inf) et Feuille séparée qui sont indiqués sur le panneau.
Pilote d'imprimante : | Affiche les types de papier sélectionnés avec le Type papier du pilote d'imprimante.
Encre noire : | Affiche les types d'encre noire utilisés.
Environnement recommandé : | Affiche les plages de température et d'humidité pour l'utilisation du papier.
Impression à bord perdu : | Indique si l'impression à bord perdu est possible.
Découpe automatique : | Indique la méthode de découpe du papier.
Unité rebobinage support : | Indique que l'unité rebobinage support ne peut pas être utilisée.
Temps de séchage de l'encre : | Indique le temps de séchage de l'encre pour l'utilisation de coupe-papier. Réglez le temps de séchage de l'encre en fonction de ce tableau.
Retrait du papier au bord prédécoupé : | Obligatoire est indiqué pour un papier dont vous devez éliminer les morceaux issus de la découpe du bord avant. Retirez ces morceaux du plateau d'entraînement ou du bac de sortie avant l'impression.
Longueur de précoupe : | Indique la longueur de la précoupe du papier en rouleaux.
HP-GL/2 : | Indique si l'impression HP-GL/2 est prise en charge.
Mises en garde : | Indique les mises en garde et les limitations pour chaque type de papier.
Les informations données ici sont correctes à dater de fin de juin 2010 et sont sujettes à modification sans préavis.
Contactez votre fournisseur d'imprimante pour acheter du papier.
Copyright Canon Inc. 2010