| Guía de referencia del papel iPF815/iPF825 (para Norteamérica o Sudamérica) |  |

| Esta guía describe los tipos de papel que se pueden imprimir con el imagePROGRAF iPF815/iPF825 de Canon. Antes de usar la impresora y el papel, lea en su totalidad esta guía, el manual de instrucciones facilitado con el papel y el Manual del usuario de la impresora para utilizarlos en condiciones óptimas.

> Disponibilidad local del papel en esta guía
Esta guía incluye información sobre el papel que se vende en Norteamérica o Sudamérica. Según dónde se encuentre es posible que algunos papeles en la guía no estén disponibles localmente.
> Operaciones de la impresora
Para ver instrucciones sobre cómo cargar o cortar papel, o sobre otras operaciones de la impresora, consulte el Manual del usuario.
> Actualización de la Guía de referencia del papel
La Guía de referencia del papel se actualiza automáticamente al actualizar Media Configuration Tool. Para descargar la versión más reciente de Media Configuration Tool, vaya al sitio Web de imagePROGRAF desde la Información de soporte de imagePROGRAF. Si la información del papel que ha añadido mediante Media Configuration Tool no está incluida en esta guía, consulte la guía específica para dicho papel. (→Ver información sobre los tipos de suporte añadidos)
> Papel genuino de Canon
Los tipos de papel marcados con "†" en el nombre del producto son los especificados como papeles genuinos de Canon. Para otros papeles, diríjase a los respectivos fabricantes, que encontrará en los manuales de instrucciones facilitados con los papeles.
> Manipulación del papel
Manipule todos los papeles con cuidado y evite ambiente húmedo y contacto con agua. Si el papel se va a utilizar en un ambiente húmedo, lamínelo o realice otros tratamientos apropiados después de impresión. Manipule el papel con cuidado de no rozarlo ni dañarlo. Es recomendable usar guantes para manejar el papel. Mantenga la superficie de impresión limpia de sudor o grasa de las manos, ya que esto puede afectar a la calidad de la impresión. Después de la impresión, deje secar bien la tinta. Recomendamos mantener los documentos impresos separados, no apilados, hasta que estén secos. El papel puede dilatarse o contraerse debido a cambios de humedad o de otros factores ambientales. Antes de usar el papel, deje tiempo suficiente para que se ajuste al ambiente. Después de usarlo, retire el papel de la impresora si se espera que se produzcan cambios ambientales, y guárdelo en la bolsa.
> Carga del rollo de papel
Los bordes del rollo de papel desalineados, las manchas y las marcas de cinta pueden dar lugar a una alimentación incorrecta del papel. Si el borde del rollo de papel está ondulado, estire el borde ondulado antes de cargar el rollo.
> Precauciones al usar rollos muy ondulados
Si el borde inicial del rollo de papel está muy ondulado, la superficie impresa puede ensuciarse. Alise el borde antes de imprimir. Si la ondulación no puede eliminarse, avance el papel mediante el panel de control de la impresora hasta que el borde del rollo salga de la cubierta superior antes de imprimir. Para obtener las instrucciones de manejo de la impresora, consulte el Manual de usuario de la misma.
> Expulsión del papel en rollo
Según el estado del papel después de la expulsión, es posible que las hojas expulsadas impidan la expulsión de la hoja siguiente o que dañen otras hojas. Retire hoja a hoja una vez expulsada.
> Si no se puede seleccionar el papel
Si el tipo de papel cargado no se puede seleccionar en el panel de control o el controlador de la impresora, intente especificarlo como Espec. 1, Espec. 2, etc. Tenga en cuenta que los números más altos en este ajuste permiten colores más intensos pero también pueden hacer que los colores se mezclen entre sí.
> Opciones de corte para rollos en los que la tinta tarda en secarse (Corte con expulsión)
La tinta tarda más en secarse en los papeles para los que se seleccione "Corte con expulsión" en Corte automático en la sección Especificaciones del rollo. Si usa el corte automático después de imprimir y el documento se cae, la tinta puede borrarse de la superficie impresa. Sujete el documento después de la impresión, mientras espera a que la impresora lo corte. Si desea obtener instrucciones detalladas, consulte el Manual de usuario de la impresora.
> HP-GL/2
Los tipos de papel marcados con "Sí" en la columna HP-GL/2 soportan la salida HP-GL/2. Si desea obtener instrucciones detalladas, consulte el Manual de usuario de la impresora.
> Ambiente operativo
Si utiliza la impresora en ambientes distintos del recomendado, pueden surgir los siguientes problemas: Imprima en el ambiente operativo recomendado. <Ambiente de baja humedad> El papel se ondula o se arruga. La probabilidad de que el papel y el cabezal de impresión entren en contacto es mayor, lo cual hace que se raye la superficie de impresión y que se dañe el cabezal de impresión. El material impreso cortado se pega a la impresora y no se desprende (soporte película). El papel se pega a la impresora, haciendo imposible su transferencia e impidiendo su expulsión normal (soporte película). Impresión desigual (soporte película) <Ambiente de humedad elevada> El material impreso no se seca. Superficie del papel ondulada No se puede cortar de manera atractiva (soporte tejido). Quedan márgenes debidos a la impresión sin bordes. Imprima con una humedad del 60% o inferior.
Papel normal
Fácilmente aplicable para la impresión en color de una presentación de proyecto o la impresión monocromática del programa de una ceremonia escolar. Gracias a su bajo coste, también es aplicable a la impresión de prueba. Especificaciones del producto
Categoría | Nombre del producto | Tipo | Panel de control | Controlador de impresora | Tinta negra | Ambiente recomendado
Papel normal | - | Rollo de papel | Papel normal (*1) | Papel normal (*2) | MBK | Temperatura 59-86°F Humedad 10-80%
Papel normal (Alto nivel) | - | Rollo de papel | Papel norm. AN (*1) | Papel normal (Alto nivel) (*2) | MBK | Temperatura 59-86°F Humedad 10-80%
Papel normal Premium 80 | Papel normal Premium 80 (†) | Rollo de papel | Pap.norm.Pre.80 | Papel normal Premium 80 | MBK | Temperatura 59-86°F Humedad 10-60%
Papel normal Premium 80 (para impresión sin bordes) | Papel normal Premium 80 (†) | Rollo de papel | Prm80pr.sinbord. | Prem.80 (para impr.sin bord.) | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 10-60%
Precauciones Papel normal Premium 80 Si el color no es uniforme, se recomienda seleccionar Impresión unidireccional en Configuraciones avanzadas del controlador de impresora, o ajustar Cal. impr. a Alta antes de imprimir.
Si selecciona Pap.nor_consMBK (*1) o Todo tipo Pap.norm._Conserv.MBK (*2), se utilizará un poco menos de tinta negra. Pruebe este valor si le preocupa que se pueda correr la tinta. Este valor está disponible para Papel normal y Papel normal (Alto nivel).
Especificaciones del rollo
Categoría | Tamaño | Impresión sin bordes | Corte automático | Unidad de recogida de papel | Tiempo de secado de la tinta | Retirada del extremo de papel precortado | Longitud de precorte del extremo | HP-GL/2
Al cargar el papel (*1) | En la Impresión sin bordes en 4 lados
Humedad baja/normal | Humedad alta | Humedad baja/normal | Humedad alta
Papel normal | 24 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
36 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Papel normal (Alto nivel) | 24 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
36 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
A2 | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
A1 | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
A0 | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Papel normal Premium 80 | 17 pulg. | Sí (*2) | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí (*3)
24 pulg. | Sí (*2) | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí (*3)
36 pulg. | Sí (*2) | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí (*3)
42 pulg. | Sí (*2) | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí (*3)
A2 | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí (*3)
A1 | Sí (*2) | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí (*3)
A0 | Sí (*2) | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí (*3)
B2 | Sí (*2) | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí (*3)
B1 | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí (*3)
*1: El papel se corta cuando se ha seleccionado Encender en PreCort.filoPap en el menú de la impresora. Si ha seleccionado Automático en PreCort.filoPap, la impresora determinará el estado del borde inicial y cortará automáticamente el papel según sea necesario. Apagar es la configuración predeterminada para la mayoría de los tipos de papel. *2: Esto es posible si el controlador de la impresora está configurado en Prem.80 (para impr.sin bord.) y el panel de control en Prm80pr.sinbord.. Seleccione la casilla Impresión sin bordes en la hoja de configuración de la página del controlador de la impresora. *3: Si se imprime en modo HP-GL2, configure el controlador de la impresora en Papel normal Premium 80 y el panel de control en Pap.norm.Pre.80.
Papel reciclado
Papel reciclado con una proporción de mezcla del 70% de pulpa de papel usado. Este papel versátil sirve para diversas aplicaciones, como CAD, gráficos de presentación, pósteres sencillos, anuncios comerciales de punto de venta y hojas volantes o folletos de propaganda. Especificaciones del producto
Categoría | Tipo | Panel de control | Controlador de impresora | Tinta negra | Ambiente recomendado
Papel normal | Rollo de papel | Papel normal | Papel normal | MBK | Temperatura 59-86°F Humedad 10-80%
Papel revestido reciclado | Rollo de papel | Pap.rev.recicl. | Papel revestido reciclado | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 10-80%
Especificaciones del rollo
Categoría | Tamaño | Impresión sin bordes | Corte automático | Unidad de recogida de papel | Tiempo de secado de la tinta | Retirada del extremo de papel precortado | Longitud de precorte del extremo | HP-GL/2
Al cargar el papel (*1) | En la Impresión sin bordes en 4 lados
Humedad baja/normal | Humedad alta | Humedad baja/normal | Humedad alta
Papel normal | 24 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
36 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
A2 | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
A1 | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
A0 | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Papel revestido reciclado | 24 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
36 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
42 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
*1: El papel se corta cuando se ha seleccionado Encender en PreCort.filoPap en el menú de la impresora. Si ha seleccionado Automático en PreCort.filoPap, la impresora determinará el estado del borde inicial y cortará automáticamente el papel según sea necesario. Apagar es la configuración predeterminada para la mayoría de los tipos de papel.
Papel revestido
Papel revestido basado en papel. El papel revestido es una buena opción para dibujos de líneas, mapas, planos en perspectiva y gráficos de presentación. Papel revestido grueso produce una impresión de gráficos nítidos e imágenes a todo color. Tiene amplia gama de aplicaciones, como los anuncios comerciales de venta. Papel revestido extra grueso es más grueso que el papel revestido grueso normal, con una textura que lo distingue. Papel Premium mate es un papel revestido extra grueso mate de alta resolución que ofrece una amplia reproducibilidad del color. No hace reflejos y da una sensación y un aspecto de placidez, es aplicable a trabajos desde fotografía y obras de bellas artes hasta pósteres de alta resolución y anuncios comerciales de punto de venta. Especificaciones del producto
Categoría | Nombre del producto | Tipo | Panel de control | Controlador de impresora | Tinta negra | Ambiente recomendado
Papel revestido | - | Rollo de papel | Papel revest. | Papel revestido | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 10-80%
Papel revestido grueso | Papel revestido grueso (†) | Rollo de papel | Revest. Grueso | Papel revestido grueso | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 10-80%
Papel revestido extra grueso | - | Rollo de papel | Pap.rev.ex.grue | Papel revestido extra grueso | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 10-80%
Papel Premium mate | Papel Premium mate (†) | Rollo de papel | Premium mate | Papel Premium mate | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 30-80%
Papel revestido de color | - | Rollo de papel | Pap.revest.col. | Papel revestido de color | MBK | Temperatura 59-86°F Humedad 10-80%
Matte Coated Paper 90gsm | Matte Coated Paper 90gsm (†) | Rollo de papel | Matte Coated 90 | Matte Coated Paper 90gsm | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 10-80%
High Resolution Coated Bond | High Resolution Coated Bond (†) | Rollo de papel | Hi ResCtd Bond | High Resolution Coated Bond | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 10-80%
Matte Coated Paper 170gsm | Matte Coated Paper 170gsm (†) | Rollo de papel | MatteCoated 170 | Matte Coated Paper 170gsm | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 10-80%
Precauciones Papel revestido Según el estado del papel después de la expulsión, es posible que las hojas expulsadas impidan la expulsión de la hoja siguiente. Retire hoja a hoja una vez expulsada.
Especificaciones del rollo
Categoría | Tamaño | Impresión sin bordes | Corte automático | Unidad de recogida de papel | Tiempo de secado de la tinta | Retirada del extremo de papel precortado | Longitud de precorte del extremo | HP-GL/2
Al cargar el papel (*1) | En la Impresión sin bordes en 4 lados
Humedad baja/normal | Humedad alta | Humedad baja/normal | Humedad alta
Papel revestido | 24 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
36 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Papel revestido grueso | 24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
A2 | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
A1 | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
A0 | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
B2 | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
B1 | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Papel revestido extra grueso | 24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sí
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sí
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sí
Papel Premium mate | 17 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Sí
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Sí
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Sí
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Sí
Papel revestido de color | 24 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 250 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 250 mm | - | - | No
Matte Coated Paper 90gsm | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
24 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
36 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
42 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
High Resolution Coated Bond | 24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
Matte Coated Paper 170gsm | 17 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sí
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sí
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sí
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sí
*1: El papel se corta cuando se ha seleccionado Encender en PreCort.filoPap en el menú de la impresora. Si ha seleccionado Automático en PreCort.filoPap, la impresora determinará el estado del borde inicial y cortará automáticamente el papel según sea necesario. Apagar es la configuración predeterminada para la mayoría de los tipos de papel.
Papel fotográfico
Papel satinado de foto para fotos hechas con halide de plata es adecuado para imágenes fotográficas de alta resolución. Este papel lleva un revestimiento de resina que evita los problemas de absorción de tinta y garantiza un acabado liso. Papel semisatinado de foto es papel satinado con relativamente poca blancura y reflejo. El acabado suave de este papel es apagado, para que tenga un brillo mínimo. Gracias a su baja reflectividad, es una buena opción para paneles y gráficos de presentación en exposiciones, o para anuncios comerciales de punto de venta. Especificaciones del producto
Categoría | Nombre del producto | Tipo | Panel de control | Controlador de impresora | Tinta negra | Ambiente recomendado
Papel satinado de foto HG 170 | Papel satinado de foto HG 170 (†) | Rollo de papel | FotoSatinadHG170 | Papel satinado de foto HG 170 | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 30-80%
Papel semisatinado de fotoHG 170 | Papel semisatinado de fotoHG 170 (†) | Rollo de papel | FotoSemiSatHG170 | Papel semisatinado de fotoHG 170 | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 30-80%
Papel satinado de foto HG 255 | Papel satinado de foto HG 255 (†) | Rollo de papel | FotoSatinadHG255 | Papel satinado de foto HG 255 | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 30-80%
Papel semisatinado de fotoHG 255 | Papel semisatinado de fotoHG 255 (†) | Rollo de papel | FotoSemiSatHG255 | Papel semisatinado de fotoHG 255 | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 30-80%
Papel Premium satinado 280 | Papel Premium satinado 280 (†) | Rollo de papel | Prem. Sat. 280 | Papel Premium satinado 280 | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 30-80%
Papel Premium semisatinado 280 | Papel Premium semisatinado 280 (†) | Rollo de papel | Prem.Semis. 280 | Papel Premium semisatinado 280 | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 30-80%
Glossy Photographic Paper 190gsm | Glossy Photographic Paper 190gsm (†) | Rollo de papel | GlossyPhoto 190 | Glossy Photographic Paper 190gsm | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 30-60%
Satin Photographic Paper 190gsm | Satin Photographic Paper 190gsm (†) | Rollo de papel | SatinPhoto 190 | Satin Photographic Paper 190gsm | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 30-60%
Glossy Photographic Paper 240gsm | Glossy Photographic Paper 240gsm (†) | Rollo de papel | GlossyPhoto 240 | Glossy Photographic Paper 240gsm | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 30-60%
Satin Photographic Paper 240gsm | Satin Photographic Paper 240gsm (†) | Rollo de papel | SatinPhoto 240 | Satin Photographic Paper 240gsm | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 30-60%
Premium RC Photo Luster | Premium RC Photo Luster, 10 mil (†) | Rollo de papel | RC Photo Luster | Premium RC Photo Luster | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 30-60%
Glossy Photographic Paper 270gsm | Glossy Photographic Paper 270gsm (†) | Rollo de papel | GlossyPhoto 270 | Glossy Photographic Paper 270gsm | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 30-80%
Satin Photographic Paper 270gsm | Satin Photographic Paper 270gsm (†) | Rollo de papel | SatinPhoto 270 | Satin Photographic Paper 270gsm | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 30-80%
HW Glossy Photo Paper | Heavyweight Glossy Photographic Paper 300gsm (†) | Rollo de papel | HW Gloss Photo | HW Glossy Photo Paper | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 30-60%
HW Satin Photo Paper | Heavyweight Satin Photographic Paper 300gsm (†) | Rollo de papel | HW Satin Photo | HW Satin Photo Paper | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 30-60%
Precauciones Satin Photographic Paper 190gsm El primer documento impreso después de cargar un rollo puede arrugarse.
Especificaciones del rollo
Categoría | Tamaño | Impresión sin bordes | Corte automático | Unidad de recogida de papel | Tiempo de secado de la tinta | Retirada del extremo de papel precortado | Longitud de precorte del extremo | HP-GL/2
Al cargar el papel (*1) | En la Impresión sin bordes en 4 lados
Humedad baja/normal | Humedad alta | Humedad baja/normal | Humedad alta
Papel satinado de foto HG 170 | 17 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
A1 | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
A0 | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
B2 | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
B1 | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Papel semisatinado de fotoHG 170 | 17 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
A1 | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
A0 | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
B2 | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
B1 | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Papel satinado de foto HG 255 | 17 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Papel semisatinado de fotoHG 255 | 17 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Papel Premium satinado 280 | 10 pulg. | Sí | Sí | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
17 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Papel Premium semisatinado 280 | 10 pulg. | Sí | Sí | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
17 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Glossy Photographic Paper 190gsm | 17 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Satin Photographic Paper 190gsm | 17 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Glossy Photographic Paper 240gsm | 17 pulg. | Sí | Sí | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Satin Photographic Paper 240gsm | 17 pulg. | Sí | Sí | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Premium RC Photo Luster | 17 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Glossy Photographic Paper 270gsm | 17 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Satin Photographic Paper 270gsm | 17 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
HW Glossy Photo Paper | 17 pulg. | Sí | Sí | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
HW Satin Photo Paper | 17 pulg. | Sí | Sí | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
*1: El papel se corta cuando se ha seleccionado Encender en PreCort.filoPap en el menú de la impresora. Si ha seleccionado Automático en PreCort.filoPap, la impresora determinará el estado del borde inicial y cortará automáticamente el papel según sea necesario. Apagar es la configuración predeterminada para la mayoría de los tipos de papel.
Papel sintético
Papel sintético muy económico que usa una película de polipropileno, un material adecuado para pósteres. Se puede colocar en exteriores si se lamina. Especificaciones del producto
Categoría | Tipo | Panel de control | Controlador de impresora | Tinta negra | Ambiente recomendado
Papel sintético | Rollo de papel | Papel sintético | Papel sintético | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 30-80%
Papel sintético adhesivo | Rollo de papel | Papel sint. Adh | Papel sintético adhesivo | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 10-80%
Precauciones Papel sintético adhesivo Si el borde delantero del Papel sintético adhesivo se curva hacia arriba, el adhesivo puede pegarse al cabezal de impresión y dañarlo. En este caso, tome las medidas necesarias para enderezar el papel, como por ejemplo cortar el borde delantero.
Especificaciones del rollo
Categoría | Tamaño | Impresión sin bordes | Corte automático | Unidad de recogida de papel | Tiempo de secado de la tinta | Retirada del extremo de papel precortado | Longitud de precorte del extremo | HP-GL/2
Al cargar el papel (*1) | En la Impresión sin bordes en 4 lados
Humedad baja/normal | Humedad alta | Humedad baja/normal | Humedad alta
Papel sintético | 24 pulg. | No | Sí | Sí (*2) | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | Sí (*2) | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42 pulg. | No | Sí | Sí (*2) | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Papel sintético adhesivo | 24 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
*1: El papel se corta cuando se ha seleccionado Encender en PreCort.filoPap en el menú de la impresora. Si ha seleccionado Automático en PreCort.filoPap, la impresora determinará el estado del borde inicial y cortará automáticamente el papel según sea necesario. Apagar es la configuración predeterminada para la mayoría de los tipos de papel. *2: La unidad de recogida de papel puede utilizarse con una humedad máxima del 60%.
Película
Se imprime sobre el anverso satinado y translúcido, iluminado desde atrás, es aplicable para letreros iluminados en interiores y anuncios llamativos. Especificaciones del producto
Categoría | Nombre del producto | Tipo | Panel de control | Controlador de impresora | Tinta negra | Ambiente recomendado
Película para luz posterior | - | Rollo de papel | Pelíc. luz post | Película para luz posterior | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 10-80%
Durable Backlit Film | Durable Backlit Film (†) | Rollo de papel | Durable BL Film | Durable Backlit Film | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 10-80%
Precauciones Evite usar Película para luz posterior cuando esté mojada la superficie de impresión. Si el soporte se va a utilizar en un ambiente húmedo, lamínelo o realice otros tratamientos apropiados después de impresión. Cuando imprima en Película para luz posterior, establezca Cal. impr. en Estándar o Alta en el controlador de la impresora. La impresión puede parecer desigual, pero este efecto se suaviza con la iluminación posterior.
Especificaciones del rollo
Categoría | Tamaño | Impresión sin bordes | Corte automático | Unidad de recogida de papel | Tiempo de secado de la tinta | Retirada del extremo de papel precortado | Longitud de precorte del extremo | HP-GL/2
Al cargar el papel (*1) | En la Impresión sin bordes en 4 lados
Humedad baja/normal | Humedad alta | Humedad baja/normal | Humedad alta
Película para luz posterior | 24 pulg. | No | Corte con expulsión | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 150 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Corte con expulsión | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 150 mm | - | - | No
42 pulg. | No | Corte con expulsión | Sí | Apagar | Obligatorio | - | - | - | - | No
Durable Backlit Film | 24 pulg. | No | Corte con expulsión | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 150 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Corte con expulsión | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 150 mm | - | - | No
42 pulg. | No | Corte con expulsión | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 150 mm | - | - | No
*1: El papel se corta cuando se ha seleccionado Encender en PreCort.filoPap en el menú de la impresora. Si ha seleccionado Automático en PreCort.filoPap, la impresora determinará el estado del borde inicial y cortará automáticamente el papel según sea necesario. Apagar es la configuración predeterminada para la mayoría de los tipos de papel.
Papel de prueba
El papel de prueba se permite soportar una gama de reproducción de color para la impresión de pruebas en offset, produciendo colores comparables al acabado de impresión. Es especialmente apropiado para la impresión de pruebas en color para tareas de impresión. La prueba de papel de prensa ofrece un aspecto y sensación parecido al papel de prensa cubre una amplia gama de reproducción de color. Gracias a su bajo costo, también es aplicable a la impresión de prueba. Especificaciones del producto
Categoría | Nombre del producto | Tipo | Panel de control | Controlador de impresora | Tinta negra | Ambiente recomendado
Papel de prueba | - | Rollo de papel | Pap. de prueba | Papel de prueba | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 30-80%
Prueba de papel de prensa 1 | - | Rollo de papel | Prueb.pap.pren1 | (*1) | MBK | Temperatura 59-86°F Humedad 10-80%
Prueba de papel de prensa 2 | - | Rollo de papel | Prueb.pap.pren2 | (*1) | MBK | Temperatura 59-86°F Humedad 10-80%
Commercial Proofing Paper | Commercial Proofing Paper 200gsm (†) | Rollo de papel | Comm Proofing | Commercial Proofing Paper | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 30-80%
Precauciones Si su prioridad es la calidad de impresión, desactive la función de corte automático y pare la impresora después de imprimir. Recomendamos sostener el documento con las manos para evitar que se caiga antes de pulsar la tecla Stop y cortar el papel.
*1: Es necesario disponer del software RIP opcional.
Especificaciones del rollo
Categoría | Tamaño | Impresión sin bordes | Corte automático | Unidad de recogida de papel | Tiempo de secado de la tinta | Retirada del extremo de papel precortado | Longitud de precorte del extremo | HP-GL/2
Al cargar el papel (*1) | En la Impresión sin bordes en 4 lados
Humedad baja/normal | Humedad alta | Humedad baja/normal | Humedad alta
Papel de prueba | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Prueba de papel de prensa 1 | 24 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Prueba de papel de prensa 2 | 24 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Commercial Proofing Paper | 24 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 320 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 320 mm | - | - | No
*1: El papel se corta cuando se ha seleccionado Encender en PreCort.filoPap en el menú de la impresora. Si ha seleccionado Automático en PreCort.filoPap, la impresora determinará el estado del borde inicial y cortará automáticamente el papel según sea necesario. Apagar es la configuración predeterminada para la mayoría de los tipos de papel.
Papel CAD
Este papel es una buena opción para la impresión de gráficos CAD (dibujos de líneas). Papel dibujo CAD es un papel fino, translúcido que se puede usar para la impresión en color. Película mate CAD ofrece una gran estabilidad dimensional que la hace adecuada para impresiones de alta precisión, como planos maestros. Especificaciones del producto
Categoría | Nombre del producto | Tipo | Panel de control | Controlador de impresora | Tinta negra | Ambiente recomendado
Papel dibujo CAD | - | Rollo de papel | Papel dib. CAD | Papel dibujo CAD | MBK | Temperatura 59-86°F Humedad 30-80%
Película mate CAD | - | Rollo de papel | Pel. mate CAD | Película mate CAD | MBK | Temperatura 59-86°F Humedad 10-80%
Película clara CAD | - | Rollo de papel | Pel. clara CAD | Película clara CAD | BK | Temperatura 59-86°F Humedad 30-60%
Economy Bond Paper | Economy Bond Paper (†) | Rollo de papel | Economy Bond | Economy Bond Paper | MBK | Temperatura 59-86°F Humedad 30-60%
Universal Bond Paper | Universal Bond Paper (†) | Rollo de papel | Universal Bond | Universal Bond Paper | MBK | Temperatura 59-86°F Humedad 10-80%
Precauciones Papel dibujo CAD Retire el papel de la bandeja de salida hoja a hoja. No toque la superficie de impresión ni ponga una hoja encima de otra antes de que la tinta se seque. Si la tinta no se seca con facilidad, establezca el Tiemp secar rol en aproximadamente un minuto. Película clara CAD Si utiliza la detección automática del papel que queda en el rollo con Película clara CAD, corte manualmente, antes de imprimir, la parte de la película que incluye el nombre del soporte u otro texto.
Especificaciones del rollo
Categoría | Tamaño | Impresión sin bordes | Corte automático | Unidad de recogida de papel | Tiempo de secado de la tinta | Retirada del extremo de papel precortado | Longitud de precorte del extremo | HP-GL/2
Al cargar el papel (*1) | En la Impresión sin bordes en 4 lados
Humedad baja/normal | Humedad alta | Humedad baja/normal | Humedad alta
Papel dibujo CAD | 24 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
36 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
A2 | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
A1 | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
A0 | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Película mate CAD | 36 pulg. | No | Corte con expulsión | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
A1 | No | Corte con expulsión | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
A0 | No | Corte con expulsión | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Película clara CAD | 36 pulg. | No | Corte con expulsión | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Economy Bond Paper | 24 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
36 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
42 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Universal Bond Paper | 17 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
24 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
36 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
42 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
*1: El papel se corta cuando se ha seleccionado Encender en PreCort.filoPap en el menú de la impresora. Si ha seleccionado Automático en PreCort.filoPap, la impresora determinará el estado del borde inicial y cortará automáticamente el papel según sea necesario. Apagar es la configuración predeterminada para la mayoría de los tipos de papel.
Tipo: | Muestra el tipo de papel. Las propiedades se indican en una tabla diferente según el tipo.
Panel de control: | En iPF815, los tipos de papel que se pueden seleccionar en Tipo papel rol y Tipo hoja cort se indican en el panel de control. En iPF825, los tipos de papel que se pueden seleccionar en Tipo Rollo1(Sup), Tipo Rollo2(Inf) y Tipo hoja cort se indican en el panel de control.
Controlador de impresora: | Muestra los tipos de papel seleccionados en Tipo papel en el controlador de impresora.
Tinta negra: | Muestra los tipos de tinta negra utilizados.
Ambiente recomendado: | Muestra los intervalos de temperaturas y humedad para usar el papel.
Impresión sin bordes: | Indica si es posible la impresión sin bordes.
Corte automático: | Muestra el método de corte del papel.
Unidad de recogida de papel: | Indica que no se puede utilizar la unidad de recogida de papel.
Tiempo de secado de la tinta: | Muestra el tiempo de secado de la tinta cuando se usa el cortador. Configure el tiempo de secado de la tinta de la impresora de acuerdo con esta tabla.
Retirada del extremo de papel precortado: | Obligatorio se indica para papel del cual debe retirar los restos producidos al cortar el borde inicial. Quite estos restos de la platina o del apilador de salida antes de imprimir.
Longitud de precorte del extremo: | Indica la longitud de precorte del extremo del papel en rollo.
HP-GL/2: | Muestra si se soporta la salida HP-GL/2.
Precauciones: | Muestra las precauciones y limitaciones para cada tipo de papel.
La información aquí ofrecida está vigente hasta finales de junio de 2010 y está sujeta a cambios en cualquier momento.
Para comprar papel, póngase en contacto con su distribuidor de impresoras.
Copyright Canon Inc. 2010