| iPF815/iPF825用紙リファレンスガイド |  |

| この用紙リファレンスガイドは、キヤノン iPF815/iPF825で印刷することができる用紙について説明しています。 プリンタおよび用紙をご使用になる前に、本ガイド、用紙に付属の取扱説明書ならびにプリンタの製品マニュアルをよく読んで、最適の条件でご使用ください。

●記載されている用紙の販売地域について
この用紙リファレンスガイドは、日本で販売されている用紙に関する情報を記載しています。
●プリンタの操作について
用紙のセットやカット方法など、プリンタ操作について詳しくは製品マニュアルをご覧ください。
●用紙リファレンスガイドの更新について
用紙リファレンスガイドは、Media Configuration Toolをバージョンアップすると自動的に更新されます。[imagePROGRAFサポート情報]からimagePROGRAFの専用サイトへアクセスして、Media Configuration Toolの最新版をダウンロードしてください。 Media Configuration Toolで追加登録した用紙の情報が本ガイドに記載されていない場合は、用紙ごとのガイドを参照してください。（→追加した用紙の情報を見る）
●キヤノン純正紙と出力確認紙について
用紙リファレンスガイドに記載されている用紙の種類には、キヤノン純正紙と出力確認紙があります。 「会社名」の欄にキヤノン株式会社またはキヤノンマーケティングジャパン株式会社と記されているものはキヤノン純正紙です。 「会社名」の欄にその他の名称が記されているものが出力確認紙です。キヤノンが一定の評価を行い、iPF815/iPF825での通紙を確認した用紙です。しかし､キヤノンがその商品と品質に対して保証するものではありません。商品に関するご意見、お問い合わせは「会社名」欄に記されている、それぞれの会社にご連絡ください。
●用紙の取り扱いについて
すべての用紙は、水に濡れないよう、丁寧に取り扱ってください。水に濡れる環境では、印刷後にラミネート等の適切な加工をしてからご利用ください。 すべての用紙は、擦ったり、キズをつけたりしないように丁寧に扱ってください。手袋を着用することをお勧めします。 印刷面に、手に付いた汗や油分が付かないよう取り扱ってください。印刷品質が低下する場合があります。 印刷後は、インクが十分に乾いてから取り扱ってください。また、乾かす際は用紙が重ならないように離して乾燥させることをお勧めします。 用紙は湿度などの変化により伸縮する場合があります。使用する環境に十分になじませてから使用してください。 使用後、環境変化が予測される場合はプリンタから取り外し袋に入れて保管してください。
●ロール紙をセットするときは
ロール紙の先端が不揃いだったり、汚れやテープ跡があったりすると、給紙不良の原因になります。 ロール紙の先端がカールしているときは、カールを取ってからセットしてください。
●カールの大きいロール紙を使用するときは
先端が大きくカールしているロール紙を使用して印刷すると、印刷面が汚れる場合があります。カールを取ってからご使用ください。 カールが取れない場合は、操作パネルの用紙送り機能で、用紙の先端を上カバーの外に出るまで送ってから印刷してください。 操作について詳しくは、プリンタの製品マニュアルをご覧ください。
●ロール紙の排紙について
排紙された紙の状態によって、次の用紙の排紙を妨げたり、キズをつける場合がありますので、1枚ずつ取り除いてください。
●用紙の種類が選択できない場合
操作パネル、プリンタドライバでプリンタにセットした用紙の種類が選択できない場合は、スペシャル１から順に試してください。 数字が大きくなるほど発色性は良くなりますが、にじんだりする場合があります。
●インク乾燥に時間のかかるロール紙のカット方法について（イジェクトカット）
「ロール紙仕様」の「オートカット」の欄に「イジェクトカット」と記載されている用紙は、インクの乾きが遅い用紙です。印刷後にオートカットして印刷物が落下すると、印刷面が擦れてインクが剥がれてしまう場合があります。印刷物が落下しないように手で支えながらイジェクトカットしてください。 操作について詳しくは、プリンタの製品マニュアルをご覧ください。
●HP-GL/2について
「HP-GL/2」の欄に「○」と記載されている用紙は、HP-GL/2出力に対応しています。 操作について詳しくは、プリンタの製品マニュアルをご覧ください。
●使用環境について
推奨環境以外で使用した場合には、以下のようなトラブルが発生することがあります。推奨使用環境の範囲内で印刷してください。 <低湿度環境> 用紙にカールやシワが発生する 用紙とプリントヘッドが接触しやすくなり、印字面にキズがついたり、プリントヘッドを損傷する場合がある カットした印刷物がプリンタに貼り付き、下に落ちない（フィルム系用紙） 用紙がプリンタに貼り付き搬送不良となり、正常に排紙されない（フィルム系用紙） 印刷ムラが発生する（フィルム系用紙） <高湿度環境> 印刷物が乾燥しない 用紙表面の波うち（凹凸）が激しくなる 綺麗にカットできない（クロス系用紙） フチなし印刷で余白が残る 湿度60%以下で印刷してください。
■普通紙
学校での研究発表などのカラープリントや、式次第などのモノクロプリントに気軽に活用できます。ローコストなので、テスト出力用としても使えます。 製品仕様
カテゴリ | 商品名 | 会社名 | 形態 | 操作パネル | プリンタドライバ | ブラックインク | 製品仕様 | 推奨環境
坪量 | 厚さ | ベース材料 | 表面仕上げ | 紙管
普通紙 | 普通紙 | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [普通紙]（*1） | [普通紙]（*2） | MBK | 64g/m² | 0.09mm | 紙 | 普通紙 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％
スタンダード普通紙 | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [普通紙]（*1） | [普通紙]（*2） | MBK | 68g/m² | 0.09mm | 紙 | 普通紙 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％
普通紙（高発色） | RJPHハイグレード普通紙 | 株式会社 オストリッチダイヤ | ロール紙 | [普通紙(高発色)]（*1） | [普通紙（高発色）]（*2） | MBK | 81g/m² | 0.10mm | 紙 | 普通紙 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％
プレミアム普通紙 | プレミアム普通紙 | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [ﾌﾟﾚﾐｱﾑ普通紙] | [プレミアム普通紙] | MBK | 80g/m² | 0.10mm | 紙 | 普通紙 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～60％
プレミアム普通紙(フチなし用) | プレミアム普通紙 | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌﾂｳｼﾌﾁﾅｼﾖｳ] | [プレミアム普通紙(フチなし用)] | BK | 80g/m² | 0.10mm | 紙 | 普通紙 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～60％
使用上の注意 プレミアム普通紙 色ムラが発生する場合は、プリンタドライバの[詳細設定モード]で[片方向印刷]、または[印刷品質]を[きれい]に設定して印刷することをお勧めします。
（*1）[普通紙_黒ｲﾝｸ節約]、（*2）[普通紙全種_黒インク節約]を選択すると、黒インク使用量を若干抑えて印刷します。印刷後のインクの擦れが気になる場合は、こちらをお試しください。普通紙、普通紙（高発色）の2紙に共通使用できます。
ロール紙仕様
商品名 | サイズ | 紙幅 | ロール紙長 | 入り数 | フチなし印刷 | オートカット | 巻き取り装置 | インク乾燥時間 | 先端プレカット紙の除去 | 先端プレカット長 | HP-GL/2
用紙セット時（*1） | 4辺フチなし印刷時
低・常湿度 | 高湿度 | 低・常湿度 | 高湿度
普通紙 | 24インチ | 610mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
36インチ | 914mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
スタンダード普通紙 | 24インチ | 610mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
36インチ | 914mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
42インチ | 1067mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
A2 | 420mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
A1 | 594mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
A0 | 841mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
RJPHハイグレード普通紙 | 24インチ | 610mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
36インチ | 914mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
A2 | 420mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
A1 | 594mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
A0 | 841mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
プレミアム普通紙 | 17インチ | 432mm | 50m | 2巻/箱 | ○（*2） | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○（*3）
24インチ | 610mm | 50m | 2巻/箱 | ○（*2） | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○（*3）
36インチ | 914mm | 50m | 2巻/箱 | ○（*2） | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○（*3）
42インチ | 1067mm | 50m | 2巻/箱 | ○（*2） | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○（*3）
A2 | 420mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○（*3）
A1 | 594mm | 50m | 2巻/箱 | ○（*2） | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○（*3）
A0 | 841mm | 50m | 2巻/箱 | ○（*2） | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○（*3）
B2 | 515mm | 50m | 2巻/箱 | ○（*2） | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○（*3）
B1 | 728mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○（*3）
*1: プリンタのメニューで[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[ｵﾝ]にセットした場合にカットされます。[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[自動]に設定した場合、用紙の先端の状態を自動で判別し、 必要に応じてカットします。一部の用紙を除き、工場出荷時は、[ｵﾌ]が設定されています。 *2：プリンタドライバを[プレミアム普通紙(フチなし用)]、操作パネルを[ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌﾂｳｼﾌﾁﾅｼﾖｳ]に設定した時に可能です。プリンタドライバのページ設定シートで[フチなし印刷]にチェックを入れて下さい。 *3：HP-GL2モードで印刷する際は、プリンタドライバを[プレミアム普通紙]、操作パネルを[ﾌﾟﾚﾐｱﾑ普通紙]に設定してください。
■再生紙
古紙パルプ配合率70％以上の再生紙です。 CAD用途からプレゼン資料、簡易ポスター、POP、チラシまで、幅広い範囲での出力に活用できます。 製品仕様
カテゴリ | 商品名 | 会社名 | 形態 | 操作パネル | プリンタドライバ | ブラックインク | 製品仕様 | 推奨環境
坪量 | 厚さ | ベース材料 | 表面仕上げ | 紙管
普通紙 | 再生紙70白 | 桜井 株式会社 | ロール紙 | [普通紙] | [普通紙] | MBK | 70g/m² | 0.10mm | 古紙 | 普通紙 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％
再生コート紙 | 再生コート紙 MB450R-132 | 王子製紙 株式会社 | ロール紙 | [再生ｺｰﾄ紙] | [再生コート紙] | BK | 93g/m² | 0.13mm | 紙（古紙含有） | 微コート | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％
ロール紙仕様
商品名 | サイズ | 紙幅 | ロール紙長 | 入り数 | フチなし印刷 | オートカット | 巻き取り装置 | インク乾燥時間 | 先端プレカット紙の除去 | 先端プレカット長 | HP-GL/2
用紙セット時（*1） | 4辺フチなし印刷時
低・常湿度 | 高湿度 | 低・常湿度 | 高湿度
再生紙70白 | 24インチ | 610mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
36インチ | 914mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
A2 | 420mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
A1 | 594mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
A0 | 841mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
再生コート紙 MB450R-132 | 24インチ | 610mm | 45m | 1巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
36インチ | 914mm | 45m | 1巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
42インチ | 1067mm | 45m | 1巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
*1: プリンタのメニューで[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[ｵﾝ]にセットした場合にカットされます。[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[自動]に設定した場合、用紙の先端の状態を自動で判別し、 必要に応じてカットします。一部の用紙を除き、工場出荷時は、[ｵﾌ]が設定されています。
■コート紙
紙ベースのコーティング紙です。線図、地図､パース画、プレゼンテーション資料の出力に適しています。 厚口コート紙は、グラフィックを中心としてフルカラーイメージを鮮明にプリントできます。店頭POPなど様々な活用が可能です。 特厚コート紙は、さらに厚いコーティングで､画材用紙のような触感があります。 プレミアムマット紙は、キヤノンの純正マット紙の中でも最も厚く、最も広い色再現性を備えた、高品位超厚口マットコート紙です。映り込みのないしっとりした画質と、落ち着いた風合いの用紙で、「写真・ファインアート」から、「高品位ポスター・POPなどの掲示物」まで幅広くご利用いただけます。 製品仕様
カテゴリ | 商品名 | 会社名 | 形態 | 操作パネル | プリンタドライバ | ブラックインク | 製品仕様 | 推奨環境
坪量 | 厚さ | ベース材料 | 表面仕上げ | 紙管
コート紙 | 薄手コート紙 | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [ｺｰﾄ紙] | [コート紙] | BK | 85g/m² | 0.13mm | 紙 | マット | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％
厚口コート紙 | 厚口コート紙 | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [厚口ｺｰﾄ紙] | [厚口コート紙] | BK | 142g/m² | 0.18mm | 紙 | マット | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％
特厚コート紙 | IJ-MatteCote177 | 三菱製紙 株式会社 | ロール紙 | [特厚ｺｰﾄ紙] | [特厚コート紙] | BK | 170g/m² | 0.22mm | 紙 | マット | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％
プレミアムマット紙 | プレミアムマット紙 | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾏｯﾄ紙] | [プレミアムマット紙] | BK | 210g/m² | 0.28mm | 紙 | マット | 3インチ | 温度15～30℃ 湿度30～80％
色付きコート紙 | ｶﾒﾚｵﾝPOP用 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ専用黄色紙 | 五條製紙 株式会社 | ロール紙 | [色付ｺｰﾄ紙] | [色付きコート紙] | MBK | 135g/m² | 0.17mm | 紙 | マット | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％
使用上の注意 コート紙 排出された紙の状態によっては次の用紙の排出を妨げることがあります。そのような場合は、１枚ずつ取り除いてください。
ロール紙仕様
商品名 | サイズ | 紙幅 | ロール紙長 | 入り数 | フチなし印刷 | オートカット | 巻き取り装置 | インク乾燥時間 | 先端プレカット紙の除去 | 先端プレカット長 | HP-GL/2
用紙セット時（*1） | 4辺フチなし印刷時
低・常湿度 | 高湿度 | 低・常湿度 | 高湿度
薄手コート紙 | 24インチ | 610mm | 40m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
36インチ | 914mm | 40m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
厚口コート紙 | 24インチ | 610mm | 40m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
36インチ | 914mm | 40m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
42インチ | 1067mm | 40m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
A2 | 420mm | 40m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
A1 | 594mm | 40m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
A0 | 841mm | 40m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
B2 | 515mm | 40m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
B1 | 728mm | 40m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
IJ-MatteCote177 | 24インチ | 610mm | 25m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 320mm | 100mm | 320mm | ○
36インチ | 914mm | 25m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 320mm | 100mm | 320mm | ○
42インチ | 1067mm | 25m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 320mm | 100mm | 320mm | ○
プレミアムマット紙 | 17インチ | 432mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | ○
24インチ | 610mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | ○
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | ○
42インチ | 1067mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | ○
ｶﾒﾚｵﾝPOP用 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ専用黄色紙 | 24インチ | 610mm | 31.5m | 2巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 250mm | － | － | ×
36インチ | 914mm | 31.5m | 2巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 250mm | － | － | ×
*1: プリンタのメニューで[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[ｵﾝ]にセットした場合にカットされます。[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[自動]に設定した場合、用紙の先端の状態を自動で判別し、 必要に応じてカットします。一部の用紙を除き、工場出荷時は、[ｵﾌ]が設定されています。
■フォト用紙
フォト光沢紙は、銀塩写真で使われる印画紙のような光沢感があり、写真画像を高品位に仕上げたい場合に適しています。レジンコート加工を施しているため、インク吸収による波うちが起きず、フラットな仕上がりを保ちます。 フォト半光沢紙は、反射を抑えた白色光沢紙です。テカリ感がなく、ソフトで落ち着いた仕上がりになります。照明による反射が少ないため、展示会用のパネルやプレゼンテーション資料、POPなどに適しています。 製品仕様
カテゴリ | 商品名 | 会社名 | 形態 | 操作パネル | プリンタドライバ | ブラックインク | 製品仕様 | 推奨環境
坪量 | 厚さ | ベース材料 | 表面仕上げ | 紙管
フォト光沢紙HG | フォト光沢紙HG | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [ﾌｫﾄ光沢紙HG] | [フォト光沢紙HG] | BK | 170g/m² | 0.18mm | RC紙 | 光沢 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度30～80％
フォト半光沢紙HG | フォト半光沢紙HG | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [ﾌｫﾄ半光沢紙HG] | [フォト半光沢紙HG] | BK | 167g/m² | 0.18mm | RC紙 | 半光沢 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度30～80％
フォト光沢紙HG(厚口) | フォト光沢紙HG （厚口） | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [ﾌｫﾄ光沢HG厚口] | [フォト光沢紙HG(厚口)] | BK | 255g/m² | 0.27mm | RC紙 | 光沢 | 3インチ | 温度15～30℃ 湿度30～80％
フォト半光沢紙HG(厚口) | フォト半光沢紙HG （厚口） | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [ﾌｫﾄ半光沢HG厚口] | [フォト半光沢紙HG(厚口)] | BK | 255g/m² | 0.27mm | RC紙 | 半光沢 | 3インチ | 温度15～30℃ 湿度30～80％
プレミアム光沢紙（厚口） | プレミアム光沢紙（厚口） | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [ﾌﾟﾚﾐｱﾑ光沢紙厚口] | [プレミアム光沢紙(厚口)] | BK | 285g/m² | 0.29mm | RC紙 | 光沢 | 3インチ | 温度15～30℃ 湿度30～80％
プレミアム半光沢（厚口） | プレミアム半光沢紙（厚口） | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [ﾌﾟﾚﾐｱﾑ半光沢厚口] | [プレミアム半光沢紙(厚口)] | BK | 285g/m² | 0.29mm | RC紙 | 半光沢 | 3インチ | 温度15～30℃ 湿度30～80％
フォト半光沢紙（ポスター）2 | LFPro Photo Inkjet Paper semi glossy | スィーコ・ インターナショナル 株式会社 | ロール紙 | [ﾌｫﾄ半光沢ﾎﾟｽﾀｰ2] | [フォト半光沢紙(ポスター)2] | BK | 190g/m² | 0.19mm | RC紙 | 半光沢 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度30～60％
使用上の注意 LFPro Photo Inkjet Paper semi glossy ロール紙セット後の1枚目は用紙の波うちが目立つ場合があります。
ロール紙仕様
商品名 | サイズ | 紙幅 | ロール紙長 | 入り数 | フチなし印刷 | オートカット | 巻き取り装置 | インク乾燥時間 | 先端プレカット紙の除去 | 先端プレカット長 | HP-GL/2
用紙セット時（*1） | 4辺フチなし印刷時
低・常湿度 | 高湿度 | 低・常湿度 | 高湿度
フォト光沢紙HG | 17インチ | 432mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
24インチ | 610mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
42インチ | 1067mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
A1 | 594mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
A0 | 841mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
B2 | 515mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
B1 | 728mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
フォト半光沢紙HG | 17インチ | 432mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
24インチ | 610mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
42インチ | 1067mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
A1 | 594mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
A0 | 841mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
B2 | 515mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
B1 | 728mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
フォト光沢紙HG （厚口） | 17インチ | 432mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
24インチ | 610mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
42インチ | 1067mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
フォト半光沢紙HG （厚口） | 17インチ | 432mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
24インチ | 610mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
42インチ | 1067mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
プレミアム光沢紙（厚口） | 10インチ | 254mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | × | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
17インチ | 432mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
24インチ | 610mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
42インチ | 1067mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
プレミアム半光沢紙（厚口） | 10インチ | 254mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | × | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
17インチ | 432mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
24インチ | 610mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
42インチ | 1067mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
LFPro Photo Inkjet Paper semi glossy | 17インチ | 432mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
24インチ | 610mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
*1: プリンタのメニューで[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[ｵﾝ]にセットした場合にカットされます。[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[自動]に設定した場合、用紙の先端の状態を自動で判別し、 必要に応じてカットします。一部の用紙を除き、工場出荷時は、[ｵﾌ]が設定されています。
■合成紙
ディスプレイ用ポスターに適したポリプロピレン系フィルムを用いた経済性に優れた合成紙です。ラミネート加工すれば、屋外展示も可能です。 製品仕様
カテゴリ | 商品名 | 会社名 | 形態 | 操作パネル | プリンタドライバ | ブラックインク | 製品仕様 | 推奨環境
坪量 | 厚さ | ベース材料 | 表面仕上げ | 紙管
合成紙（糊無し） | スーパー合成紙 | 桜井 株式会社 | ロール紙 | [合成紙(糊無し)] | [合成紙(糊無し)] | BK | 95g/m² | 0.13mm | ポリプロピレン | マット | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度30～80％
合成紙（糊付き） | スーパー合成紙　糊付 | 桜井 株式会社 | ロール紙 | [合成紙(糊付き)] | [合成紙(糊付き)] | BK | 155g/m² | 0.18mm | ポリプロピレン | マット | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％
スーパー合成紙　再剥離糊付 | 桜井 株式会社 | ロール紙 | [合成紙(糊付き)] | [合成紙(糊付き)] | BK | 155g/m² | 0.18mm | ポリプロピレン | マット | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％
使用上の注意 合成紙（糊付き） 合成紙（糊付き）がセットされているとき、先端が浮き上がっているとプリントヘッドに糊がつき故障の原因となります。その場合は先端をカットするなど、浮き上がりを整えてください。
ロール紙仕様
商品名 | サイズ | 紙幅 | ロール紙長 | 入り数 | フチなし印刷 | オートカット | 巻き取り装置 | インク乾燥時間 | 先端プレカット紙の除去 | 先端プレカット長 | HP-GL/2
用紙セット時（*1） | 4辺フチなし印刷時
低・常湿度 | 高湿度 | 低・常湿度 | 高湿度
スーパー合成紙 | 24インチ | 610mm | 50m | 1巻/箱 | × | ○ | ○（*2） | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○（*2） | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
42インチ | 1065mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○（*2） | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
スーパー合成紙 糊付 | 24インチ | 610mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
42インチ | 1065mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
スーパー合成紙 再剥離糊付 | 24インチ | 610mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
42インチ | 1065mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
*1: プリンタのメニューで[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[ｵﾝ]にセットした場合にカットされます。[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[自動]に設定した場合、用紙の先端の状態を自動で判別し、 必要に応じてカットします。一部の用紙を除き、工場出荷時は、[ｵﾌ]が設定されています。 *2: 巻き取り装置は、湿度60%以下でご使用ください。
■フィルム
光沢感のある半透明のフィルムの表面に印刷し、後方から照明をあてます。屋内の電飾看板や鮮やかなディスプレイとして活用できます。 製品仕様
カテゴリ | 商品名 | 会社名 | 形態 | 操作パネル | プリンタドライバ | ブラックインク | 製品仕様 | 推奨環境
坪量 | 厚さ | ベース材料 | 表面仕上げ | 紙管
バックライトフィルム | バックライトフィルム | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [ﾊﾞｯｸﾗｲﾄﾌｨﾙﾑ] | [バックライトフィルム] | BK | 170g/m² | 0.14mm | PETフィルム | マット | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％
使用上の注意 バックライトフィルムは、印字面が水に濡れる環境でのご利用は避けてください。水に濡れる環境では、印刷後にラミネート等の適切な加工をしてからご利用ください。 バックライトフィルムに印刷する場合は、プリンタドライバの[印刷品質]を[標準]または[きれい]に設定してください。印刷物にムラが見える場合は、バックライトを当てることによって緩和されます。
ロール紙仕様
商品名 | サイズ | 紙幅 | ロール紙長 | 入り数 | フチなし印刷 | オートカット | 巻き取り装置 | インク乾燥時間 | 先端プレカット紙の除去 | 先端プレカット長 | HP-GL/2
用紙セット時（*1） | 4辺フチなし印刷時
低・常湿度 | 高湿度 | 低・常湿度 | 高湿度
バックライトフィルム | 24インチ | 610mm | 30m | 1巻/箱 | × | イジェクトカット | ○ | オフ | 要 | 100mm | 150mm | － | － | ×
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | × | イジェクトカット | ○ | オフ | 要 | 100mm | 150mm | － | － | ×
42インチ | 1067mm | 30m | 1巻/箱 | × | イジェクトカット | ○ | オフ | 要 | － | － | － | － | ×
*1: プリンタのメニューで[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[ｵﾝ]にセットした場合にカットされます。[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[自動]に設定した場合、用紙の先端の状態を自動で判別し、 必要に応じてカットします。一部の用紙を除き、工場出荷時は、[ｵﾌ]が設定されています。
■プルーフ
プルーフ用紙２は、校正用のオフセット印刷の色再現域をカバーしているため、印刷の仕上がりに近い色味が得られます。印刷業務などでのカラープルーフ出力に最適です。 新聞プルーフ用紙は、新聞紙に近い風合いと広い色再現をカバーしています。国内で使用されている主な新聞をカバーしています。 ローコストなので、テスト出力用としても使えます。 製品仕様
カテゴリ | 商品名 | 会社名 | 形態 | 操作パネル | プリンタドライバ | ブラックインク | 製品仕様 | 推奨環境
坪量 | 厚さ | ベース材料 | 表面仕上げ | 紙管
プルーフ用紙2 | IJ-Proof（DDCP-Kote） | 三菱製紙 株式会社 | ロール紙 | [ﾌﾟﾙｰﾌ用紙2] | [プルーフ用紙2] | BK | 166g/m² | 0.18mm | RC紙 | 半光沢 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度30～80％
プルーフ用紙２ | キヤノンマーケティングジャパン 株式会社 | ロール紙 | [ﾌﾟﾙｰﾌ用紙2] | [プルーフ用紙2] | BK | 166g/m² | 0.18mm | RC紙 | 半光沢 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度30～80％
新聞プルーフ用紙1 | 新聞チェック用IJP　50%再生紙 | 桜井 株式会社 | ロール紙 | [新聞ﾌﾟﾙｰﾌ用紙1] | （*1） | MBK | 64g/m² | 0.09mm | 紙 | コート無し | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％
新聞プルーフ用紙2 | 新聞プルーフ用紙 MB84GP-95 | 王子製紙 株式会社 | ロール紙 | [新聞ﾌﾟﾙｰﾌ用紙2] | （*1） | MBK | 66g/m² | 0.09mm | 紙 | コート無し | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％
使用上の注意 IJ-Proof（DDCP-Kote） 印刷品質を特に重視する場合は、オートカット機能をオフにして、印字終了後にプリンタを停止させてください。印刷物が落下しないように、印刷物を手で支えた上で、[ストップ]キーを押してカットすることをお勧めします。
*1: オプションのソフトウェアRIPが別途必要です。
ロール紙仕様
商品名 | サイズ | 紙幅 | ロール紙長 | 入り数 | フチなし印刷 | オートカット | 巻き取り装置 | インク乾燥時間 | 先端プレカット紙の除去 | 先端プレカット長 | HP-GL/2
用紙セット時（*1） | 4辺フチなし印刷時
低・常湿度 | 高湿度 | 低・常湿度 | 高湿度
IJ-Proof（DDCP-Kote） | 17インチ | 432mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
プルーフ用紙2 | 24インチ | 610mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
42インチ | 1067mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
新聞チェック用IJP　50%再生紙 | 24インチ | 610mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
新聞プルーフ用紙 MB84GP-95 | 24インチ | 610mm | 50m | 1巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
*1: プリンタのメニューで[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[ｵﾝ]にセットした場合にカットされます。[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[自動]に設定した場合、用紙の先端の状態を自動で判別し、 必要に応じてカットします。一部の用紙を除き、工場出荷時は、[ｵﾌ]が設定されています。
■CAD専用
CAD図面（線画）出力に適した用紙です。 トレーシングペーパーは、カラー印刷可能な、薄い半透明の紙です。 半透明マットフィルム（CAD）は、寸法安定性に優れ、マスター図面など、高精度な出力に適した半透明フィルムです。 製品仕様
カテゴリ | 商品名 | 会社名 | 形態 | 操作パネル | プリンタドライバ | ブラックインク | 製品仕様 | 推奨環境
坪量 | 厚さ | ベース材料 | 表面仕上げ | 紙管
トレーシングペーパー（CAD） | カラーIJトレペ90 | 桜井 株式会社 | ロール紙 | [ﾄﾚﾍﾟ(CAD)] | [トレーシングペーパー(CAD)] | MBK | 90g/m² | 0.08mm | トレーシングペーパー | マット | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度30～80％
半透明マットフィルム（CAD） | RJFフルカラー対応 専用フィルム＃200 | 株式会社 オストリッチダイヤ | ロール紙 | [ﾏｯﾄﾌｨﾙﾑ(CAD)] | [半透明マットフィルム(CAD)] | MBK | 86g/m² | 0.07mm | PETフィルム | マット | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％
クリアフィルム（CAD） | ジェトラスクリアー　JC-K400 | ソマール 株式会社 | ロール紙 | [ｸﾘｱﾌｨﾙﾑ(CAD)] | [クリアフィルム(CAD)] | BK | 150g/m² | 0.11mm | PETフィルム | 透明 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度30～60％
使用上の注意 カラーIJトレペ90 排紙トレイから１枚ずつ用紙を取り除いてください。インクが乾くまで、印刷面に触れたり、重ねたりしないようご注意ください。 インクが乾きにくい場合は、[ﾛｰﾙ紙乾燥時間]を1分程度設定してください。 クリアフィルム（CAD） クリアフィルム（CAD）でロール紙残量検知機能をお使いの場合、印刷前に用紙名称などの文字列部分を手動でカットしてください。
ロール紙仕様
商品名 | サイズ | 紙幅 | ロール紙長 | 入り数 | フチなし印刷 | オートカット | 巻き取り装置 | インク乾燥時間 | 先端プレカット紙の除去 | 先端プレカット長 | HP-GL/2
用紙セット時（*1） | 4辺フチなし印刷時
低・常湿度 | 高湿度 | 低・常湿度 | 高湿度
カラーIJトレペ90 | 24インチ | 610mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
36インチ | 914mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
A2 | 420mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
A1 | 594mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
A0 | 841mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
RJFフルカラー対応 専用フィルム＃200 | 36インチ | 914mm | 40m | 1巻/箱 | × | イジェクトカット | × | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
A1 | 594mm | 40m | 1巻/箱 | × | イジェクトカット | × | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
A0 | 841mm | 40m | 1巻/箱 | × | イジェクトカット | × | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
ジェトラスクリアー　JC-K400 | 36インチ | 914mm | 40m | 1巻/箱 | × | イジェクトカット | × | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
*1: プリンタのメニューで[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[ｵﾝ]にセットした場合にカットされます。[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[自動]に設定した場合、用紙の先端の状態を自動で判別し、 必要に応じてカットします。一部の用紙を除き、工場出荷時は、[ｵﾌ]が設定されています。
■商品名： |  | 用紙の商品名称
■会社名： |  | 用紙の製造元を記載しています。それぞれの商品に関するお問い合わせは、ここに記載されている会社にご連絡ください。
■形態： |  | 用紙の形態を記載しています。 それぞれの形態に応じた特性は別表に記載しています。
■操作パネル： |  | iPF815の場合、操作パネルで設定する[ﾛｰﾙ紙種類]、[ｶｯﾄ紙種類]で選択する用紙の種類を記載しています。 iPF825の場合、操作パネルで設定する[ﾛｰﾙ紙1種類(上段)]、[ﾛｰﾙ紙2種類(下段)]、[ｶｯﾄ紙種類]で選択する用紙の種類を記載しています。
■プリンタドライバ： |  | プリンタドライバの[用紙の種類]で選択する用紙の種類を記載しています。
■ブラックインク： |  | 使用するブラックインクの種類を記載しています。
■製品仕様： |  | 坪量（g/m²）、厚さ（mm）、ベース材料､表面仕上げ、紙管サイズ（インチ）を記載しています。
■推奨環境： |  | 用紙を使用できる温度と湿度の範囲を記載しています。
■フチなし印刷： |  | フチなし印刷の可否を記載しています。
■オートカット： |  | 用紙のカット方法を記載しています。
■巻き取り装置： |  | 巻き取り装置の使用可否を記載しています。
■インク乾燥時間： |  | カッター使用時のインク乾燥時間を記載しています。本表に合わせて、プリンタのインク乾燥時間を設定してください。
■先端プレカット紙の除去： |  | 先端プレカットした紙の除去が必須な用紙には「要」と記しています。プリンタのプラテン上、バスケットの中に残った先端プレカット紙を取り除いてから印刷してください。
■先端プレカット長： |  | ロール紙の先端プレカット長を記載しています。
■HP-GL/2： |  | HP-GL/2出力の対応／非対応を記載しています。
■使用上の注意： |  | 用紙ごとの注意事項および使用制限を記載しています。
記載事項は2010年6月末日現在のものです。変更になる場合がありますのでご注意ください。
用紙のお求めは、プリンタをお買い求めの販売店にご用命ください。
Copyright Canon Inc. 2010