使用 [简易安装] 进行安装
1
将 User Software and Manuals CD-ROM（或 DVD-ROM） 插入计算机的光驱。
2
单击 [简易安装]。
根据不同的国家和地区，显示的选项不同。

如果未显示以上 CD-ROM/DVD-ROM 安装屏幕： Windows XP/Server 2003
1. | 从 [开始] 菜单选择 [运行]。
2. | 输入“D:\MInst.exe”，然后单击 [确定]。
Windows Vista/7/Server 2008
1. | 在 [开始] 菜单下的 [开始搜索] 或 [搜索程序和文件] 中输入“D:\MInst.exe”。
2. | 按键盘上的 [Enter] 键。
Windows 8/Server 2012
1. | 右键单击屏幕左下角，然后选择 [运行]。
2. | 输入“D:\MInst.exe”，然后单击 [确定]。
* | 本手册中 CD-ROM（或 DVD-ROM）驱动器名显示为“D:”。根据使用的计算机，CD-ROM（或 DVD-ROM）驱动器名可能有所不同。
如果在显示 CD-ROM/DVD-ROM 安装画面前显示了语言选择画面： 选择语言，然后单击 [OK]。

3
显示以下屏幕时，请选择与计算机的连接。
对于 USB 连接：
选择 [USB 连接]，然后单击 [下一步]。
对于网络连接：
选择 [网络连接]，然后单击 [下一步]。

注释
Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012 未显示该屏幕。进到以下步骤。

4
单击 [安装]。
根据不同的国家和地区，显示的选项不同。
5
阅读许可协议并单击 [是]。
6
单击 [下一步]。
随即显示以下屏幕。 单击 [是]。

对于 USB 连接： 进到步骤 9。 对于网络连接： 进到步骤 7。

7
选择要安装的设备。

(1) | 选择本机。
(2) | 单击 [下一步]。

如果在 [设备列表] 中未显示设备： 执行以下步骤。
1. | 检查以下内容。 计算机与本机通过网络相连。 本机已开启。 IP 地址设置正确。 计算机与本机位于同一子网。 安全软件已经退出。
2. | 单击 [更新设备列表]。
如果执行以上步骤后仍未显示任何设备，则执行以下步骤。
1. | 单击 [按 IP 地址搜索]。
2. | 输入要安装设备的 IP 地址。 “确认 IP 地址设置”
如果本机的 IP 地址位于“169.254.1.0”和“169.254.254.255”之间，则该 IP 地址是通过自动 IP 功能分配的地址。 如果为计算机设置的 IP 地址不是链接本地地址，同样应手动为本机设置与计算机（非链接本地地址）位于同一子网的 IP 地址。 这可以让安装程序搜索本机。
| 电子手册 ->“设置 IPv4 地址”
3. | 单击 [确定]。

8
检查显示的信息，然后单击 [开始] 开始安装。

9
单击 [退出]。

对于 USB 连接： |  | 对于网络连接：

下一步，开始安装 MF Toolbox。 在 Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012 中，不会安装 MF Toolbox。进到步骤 12。

10
单击 [开始]。
11
单击 [退出]。

如果使用 iR1133 系列，则不会安装手册和 Product Extended Survey Program。进到步骤 14。

12
按照屏幕提示安装手册。
13
显示以下屏幕时，请阅读显示的信息，单击 [接受] 或 [不接受]，然后单击 [下一步]。
根据环境，可能不显示该屏幕。

如果选择 [接受]：
将安装 Product Extended Survey Program（用来调查使用状态的程序）。 Product Extended Survey Program 程序用来向 Canon 发送本机使用的相关信息，每月一次，持续十年。不会发送任何其他信息，包括个人信息。 也可以卸载 Product Extended Survey Program。 “卸载 Product Extended Survey Program”

14
确认已选择了 [安装] 下的应用程序 []，然后单击 [下一步]。
根据不同的国家和地区，显示的选项不同。
15
重新启动计算机。

(1) | 选中 [立即重新启动计算机(推荐)] 复选框。
(2) | 单击 [重新启动]。

显示该屏幕时，取出 CD-ROM（或 DVD-ROM）。
根据不同的国家和地区，显示的选项不同。

使用 USB 连接时，请等待至计算机重启。 “USB 电缆连接（仅限 USB 连接）” 使用网络连接时，检查安装结果。 “检查安装结果”

0HAS-005