安装 MF 驱动程序和 MF Toolbox
安装 MF 驱动程序和 MF Toolbox
安装软件以使用本机。
“使用 [简易安装] 进行安装”
“使用 [自定义安装] 进行安装”
“USB 电缆连接（仅限 USB 连接）”
“检查安装结果”
“安装从佳能主页下载的驱动程序”
根据不同的连接方法或系统环境，安装方法也不同。
* 如果随本机提供了用户手册 CD-ROM，则从用户手册 CD-ROM 安装电子手册。

操作系统 | 连接方法 | 安装方法
Windows | USB 连接 | “使用 [简易安装] 进行安装”* “使用 [自定义安装] 进行安装”
网络连接 （IPv4 环境）
网络连接 （IPv6 环境）* | “在 WSD 网络上安装 MF 驱动程序”
安装下载的驱动程序时 | “安装从佳能主页下载的驱动程序”

安装 MF 驱动程序之后连接 USB 电缆。如果在安装 MF 驱动程序之前已连接 USB 电缆，请参阅“在安装 MF 驱动程序之前已连接 USB 电缆。”
Presto! PageManager 无法通过选择 [简易安装] 安装。若要安装此软件，请选择 [自定义安装]。
如果在 IPv6 环境下操作，不能按以下步骤安装驱动程序或软件。请参阅“在 WSD 网络上安装 MF 驱动程序”安装 MF 驱动程序。
在 IPv6 环境下可能无法使用扫描功能。

须知
登录 Windows 的用户权限 以拥有管理员权限的用户登录。
通过 USB 连接安装时 安装软件后连接 USB 电缆。 确保连接 USB 电缆时，已开启本机电源。
通过网络连接安装时 开始安装之前，检查以下内容。 计算机与本机通过网络相连。 本机电源开启。 IP 地址设置正确。

0HAS-004