确认 IP 地址设置

注释
如果本机没有正确连接至网络： IP 地址显示为“0.0.0.0”。
如果指定了启动时间设置： 经过指定时间后才会显示 IP 地址、子网掩码和网关地址。 电子手册 ->“指定建立网络连接之前的延迟”
如果本机连接到交换集线器： 即使网络设置正确，本机也可能无法连接到网络。在这种情况下，需将本机的启动时间设置为等待状态。 电子手册 ->“指定建立网络连接之前的延迟”

确认 IPv4 地址设置
1
按 (状态确认/取消)。
2
按 [] 或 [] 选择 <网络信息>，然后按 [OK]。
3
按 [] 或 [] 选择 <IPv4>，然后按 [OK]。
4
按 [] 或 [] 选择要确认的选项，然后按 [OK]。
5
查看信息。
6
按 (状态确认/取消) 关闭屏幕。
确认 IPv6 地址设置
1
按 (状态确认/取消)。
2
按 [] 或 [] 选择 <网络信息>，然后按 [OK]。
3
按 [] 或 [] 选择 <IPv6>，然后按 [OK]。
4
按 [] 或 [] 选择要确认的选项，然后按 [OK]。
5
查看信息。
6
按 (状态确认/取消) 关闭屏幕。
0HAS-00W