| Guide de référence sur papier iPF9010S/iPF9110 (pour l'Union européenne) |  |

| Ce guide du papier décrit les types de papier imprimable avec l'imagePROGRAF iPF9010S/iPF9110 de Canon. Avant d'utiliser l'imprimante et le papier,lisez ce guide, le manuel d'instruction fourni avec le papier et le Manuel d'utilisation de l'imprimante pour des conditions d'utilisation optimales.

> Disponibilité locale du papier dans ce guide
Ce guide comprend des informations concernant le papier vendu à l'Union européenne. Certains papiers cités dans ce guide peuvent ne pas être disponibles localement.
> Opérations de l'imprimante
Pour obtenir des instructions sur le chargement et la découpe du papier ou sur d'autres opérations de l'imprimante, reportez-vous au Manuel d'utilisation.
> Mise à jour du Guide de référence sur papier
Le Guide de référence sur papier est automatiquement mis à jour lorsque vous mettez le Media Configuration Tool à jour. Pour télécharger la dernière version du Media Configuration Tool, rendez-vous sur le site Internet d'imagePROGRAF à partir d'imagePROGRAF Informations de support.
> Papier Canon authentique
Les types de papier indiqués par un "†" dans le nom du produit sont des papiers Canon authentiques. Pour autre papier, veuillez contacter le fabricant respectif indiqué après avoir lu le Manuel d'instructions du papier.
> Manipuler du papier
Manipulez le papier avec précaution, en veillant à ne pas le froisser et à ne pas l'endommager. Nous vous recommandons de porter des gants lorsque vous manipulez le papier. Manipulez le papier en veillant à ne pas laisser de traces de graisse ou de sueur sur la surface d'impression. Ce pourrait affecter la qualité de l'impression. Après l'impression, laisser l'encre sécher avant de manipuler les impressions. Nous recommandons de laisser les documents imprimés séparés et de ne pas les empiler jusqu'à ce qu'ils soient secs. Après l'impression, manipulez les copies imprimées avec précaution en évitant de toucher la surface imprimée. De par leur nature, les encres pigmentées pourraient s'effriter si elles sont froissées ou grattées. Il est possible que le papier s'étire ou se resserre suite aux changements d'humidité ou à d'autres facteurs climatiques. Avant utilisation, laissez au papier le temps suffisant pour s'adapter aux conditions environnementales. Après utilisation, si les conditions environnementales sont susceptibles de changer, retirez le papier de l'imprimante et stockez-le dans le sac d'origine.
> Chargement de rouleaux
L'alimentation du papier peut échouer si les bords du rouleau ne sont pas alignés, ou s'il y a des taches ou des traces de bande adhésive. Redressez le papier si le bord du rouleau est plié avant le chargement du rouleau.
> Éjection du rouleau de papier
En fonction de l'état du papier après son éjection, les feuilles éjectées peuvent empêcher l'éjection de la feuille suivante ou endommager les autres feuilles. Retirez chaque feuille après l'éjection.
> Si Sélection papier impossible
Si le type de papier chargé ne peut pas être sélectionné sur le panneau de commande ou dans le pilote d'imprimante, essayez de choisir le papier pour lequel "BK" est indiqué dans la colonne Encre noire comme papier spécial (Papier spécial 1 à 5) ou essayez de spécifier le papier pour lequel "MBK" est indiqué comme Papier Spécial 6 à 10.
> Options de découpe des rouleaux sur lesquels l'encre met du temps à sécher (Éjection après la découpe)
L'encre met plus de temps à sécher sur le papier pour lequel la Découpe automatique est indiquée "Éjection après la découpe" dans la section Spécifications pour rouleaux. Si vous utilisez la découpe automatique après l'impression et que le document tombe, l'encre peut couler sur la surface imprimée. Soutenez le document après l'impression lorsque vous attendez que l'imprimante le découpe. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez le Manuel d'utilisation de l'imprimante.
> Calibrage des couleurs
Le calibrage des couleurs est une fonctionnalité qui compense les variations de couleurs de certaines Tête d'impression ou de l'environnement d'impression, afin d'assurer une meilleure consistance des couleurs. Même si le papier étiqueté "Non" dans la colonne Calibrage des couleurs ne peut pas être utilisé pour réaliser le calibrage des couleurs (c'est-à-dire pour imprimer les modèles de réglage), la valeur de réglage depuis le calibrage via le papier étiqueté "Oui" sera également utilisé comme base du réglage pour ces types de papier. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez le Manuel d'utilisation de l'imprimante.
> Environnement d'exploitation
Votre imprimante peut avoir les problèmes suivants si elle n'est pas utilisée dans l'environnement recommandé : Assurez-vous d'imprimer dans l'environnement d'exploitation recommandé. <Environnement à faible humidité (moins de 30%)> Le papier se pli ou se froisse. Le papier et la tête d'impression sont plus susceptibles de se toucher, ceci peut rayer la surface d'impression et abîmer la tête d'impression. L'imprimé découpé est collé à l'imprimante ou ne tombe pas (support en film). Le papier est collé à l'imprimante, ceci rend son transfert impossible et empêche une éjection normale (support en film). Impression irrégulière (support en film) <Environnement à forte humidité (plus de 60%)> L'imprimé ne sèche pas. Surface de papier ondulée Les bords du papier découpé sont déchiquetés (support en tissu). Les marges sont restées pour cause d'impression à bord perdu.
Papier ordinaire
Adapté à l'impression couleur de présentations en couleur ou l'impression monochrome de programmes de cérémonie à des écoles. Grâce à son coût faible, il est aussi applicable à l'impression de tests. Papier ordinaire (haute qualité) est un papier exceptionnellement blanc et épais conçu pour l'impression à jet d'encre. Spécifications du produit
Catégorie | Type | Panneau de commande | Pilote d'imprimante | Encre noire | Environnement recommandé | Lamination
Papier ordinaire | Rouleau | Pap. ordinaire | Papier ordinaire | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pertinent
Papier ordinaire (haute qualité) | Rouleau | Pap.ordinaireHQ | Papier ordinaire (haute qualité) | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pertinent
Pap. ordinaire (Qualité sup.) | Rouleau | Pap.ordinaireQS | Pap. ordinaire (Qualité sup.) | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pertinent
Mises en garde Évitez l'utilisation de Papier ordinaire et de Papier ordinaire (haute qualité) dans les environnements où le papier risque d'être mouillé.
Spécifications pour rouleaux
Catégorie | Format | Impression à bord perdu | Découpe automatique | Unité rebobinage support | Temps de séchage de l'encre | Retrait du papier au bord prédécoupé | Longueur de précoupe | Calibrage des couleurs (*2)
Lors du chargement du papier (*1) | Lors de l'impression à bord perdu
Humidité normale | Humidité faible/forte | Humidité normale | Humidité faible/forte
Papier ordinaire | 24 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Papier ordinaire (haute qualité) | 24 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Pap. ordinaire (Qualité sup.) | 24 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
A2 | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
A1 | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
A0 | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
*1: Le papier est coupé lorsque vous avez sélectionné On pour Précoupe bord dans le menu d'impression. Si vous avez sélectionné Automatique pour Précoupe bord, l'imprimante détermine l'état du bord avant et coupe automatiquement le papier si nécessaire. Le paramètre Automatique est défini par défaut pour la plupart des types de papier. *2: Le papier étiqueté "Non" ne peut pas être utilisé pour réaliser le calibrage des couleurs (c'est-à-dire pour imprimer les modèles de réglage). La valeur de réglage depuis le calibrage avec le papier étiqueté "Oui" sera également utilisée comme base du réglage de ces types de papier.
Papier recyclé
Papier avec un mélange de 70% de pâte à papier usée. Ce papier polyvalent peut être utilisé pour plusieurs objectifs y compris CAO, graphiques de présentation, affiches simples, publicité de point de vente, brochures ou prospectus. Spécifications du produit
Catégorie | Type | Panneau de commande | Pilote d'imprimante | Encre noire | Environnement recommandé | Lamination
Papier ordinaire | Rouleau | Pap. ordinaire | Papier ordinaire | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pertinent
Papier recyclé couché | Rouleau | Recyclé couché | Papier recyclé couché | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pertinent
Mises en garde Évitez l'utilisation de Papier ordinaire dans les environnements où le papier risque d'être mouillé.
Spécifications pour rouleaux
Catégorie | Format | Impression à bord perdu | Découpe automatique | Unité rebobinage support | Temps de séchage de l'encre | Retrait du papier au bord prédécoupé | Longueur de précoupe | Calibrage des couleurs (*2)
Lors du chargement du papier (*1) | Lors de l'impression à bord perdu
Humidité normale | Humidité faible/forte | Humidité normale | Humidité faible/forte
Papier ordinaire | 24 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
A2 | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
A1 | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
A0 | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Papier recyclé couché | 24 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
*1: Le papier est coupé lorsque vous avez sélectionné On pour Précoupe bord dans le menu d'impression. Si vous avez sélectionné Automatique pour Précoupe bord, l'imprimante détermine l'état du bord avant et coupe automatiquement le papier si nécessaire. Le paramètre Automatique est défini par défaut pour la plupart des types de papier. *2: Le papier étiqueté "Non" ne peut pas être utilisé pour réaliser le calibrage des couleurs (c'est-à-dire pour imprimer les modèles de réglage). La valeur de réglage depuis le calibrage avec le papier étiqueté "Oui" sera également utilisée comme base du réglage de ces types de papier.
Papier couché
Papier couché. Le papier couché est un bon choix pour les dessins au trait, les cartes, les dessins en perspective, et les graphiques de présentation. Papier couché épais offre une impression précise des graphiques et d'autres images couleur. Il est pertinent pour des utilisations polyvalentes y compris les publicités de points de vente. Papier couché extra épais est plus épais que le papier couché épais ordinaire, avec une texture distinctive. Papier mat supérieur est un papier couché mat extra épais pour haute résolution offrant une grande reproductibilité des couleurs. Sans réflexion et offrant un aspect et une sensation placide, il est pertinent de la photo et des beaux-arts aux affiches à haute résolution et des les affichages de point de vente. Spécifications du produit
Catégorie | Nom du produit | Type | Panneau de commande | Pilote d'imprimante | Encre noire | Environnement recommandé | Lamination
Pap. couché | - | Rouleau | Pap. couché | Pap. couché | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pertinent
Papier couché épais | - | Rouleau | Couché épais | Papier couché épais | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pertinent
Papier couché extra épais | - | Rouleau | Couché épais EX | Papier couché extra épais | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pertinent
Papier mat supérieur | - | Rouleau | Papier mat sup. | Papier mat supérieur | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 40 à 80% | Pertinent
Papier couché coloré | - | Rouleau | Couché coloré | Papier couché coloré | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pertinent
Matte Coated Paper 90gsm | Matte Coated Paper 90gsm | Rouleau | Matte Coated 90 | Matte Coated Paper 90gsm | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pertinent
Matt Coated Paper | Matt Coated Paper 9171 | Rouleau | Matt Coated P | Matt Coated Paper | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pertinent
Matt Coated Paper 140g | Matt Coated Paper 140g | Rouleau | Matt Coat 140g | Matt Coated Paper 140g | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80% | Pertinent
Extra Matt Coated Paper | Matt Coated Paper 7215 | Rouleau | Extra Matt Coat | Extra Matt Coated Paper | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pertinent
Opaque Paper | Opaque paper White | Rouleau | Opaque Paper | Opaque Paper | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pertinent
Hi Res Graphic Paper | High Resolution Graphic paper Self ADH | Rouleau | Hi Res Gra P | Hi Res Graphic Paper | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pertinent
Hi Res Barrier Paper | High Resolution Barrier Paper | Rouleau | Hi Res BarrierP | Hi Res Barrier Paper | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80% | Pertinent
Photo Realistic Paper 210g | Photo Realistic Paper 210g | Rouleau | Photo Realistic | Photo Realistic Paper 210g | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80% | Pertinent
Mises en garde Si votre priorité est la qualité d'impression, désactivez la fonction de découpe automatique et arrêtez l'imprimante après l'impression. Nous vous recommandons de soutenir le document avec vos mains afin de l'empêcher de tomber avant d'appuyer sur le bouton Stop pour couper le papier. Pap. couché En fonction de l'état du papier après son éjection, les feuilles éjectées peuvent empêcher l'éjection de la feuille suivante. Retirez chaque feuille après l'éjection.
Spécifications pour rouleaux
Catégorie | Format | Impression à bord perdu | Découpe automatique | Unité rebobinage support | Temps de séchage de l'encre | Retrait du papier au bord prédécoupé | Longueur de précoupe | Calibrage des couleurs (*2)
Lors du chargement du papier (*1) | Lors de l'impression à bord perdu
Humidité normale | Humidité faible/forte | Humidité normale | Humidité faible/forte
Pap. couché | 24 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Papier couché épais | 24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
A2 | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
A1 | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
A0 | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
B2 | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
B1 | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Papier couché extra épais | 24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Non
Papier mat supérieur (*3) | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Papier couché coloré | 24 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 250 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 250 mm | - | - | Non
Matte Coated Paper 90gsm | 24 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Matt Coated Paper | 24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
Matt Coated Paper 140g | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Extra Matt Coated Paper | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | - | - | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Non
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | - | - | Non
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | - | - | Non
Opaque Paper | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | - | - | Oui (*4)
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Oui (*4)
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Oui (*4)
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Oui (*4)
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | - | - | Oui (*4)
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | - | - | Oui (*4)
Hi Res Graphic Paper | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Hi Res Barrier Paper | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | - | - | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Non
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | - | - | Non
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | - | - | Non
Photo Realistic Paper 210g | 10 po. | Oui | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Non
14 po. | Oui | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Non
17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | - | - | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Non
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | - | - | Non
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 320 mm | - | - | Non
*1: Le papier est coupé lorsque vous avez sélectionné On pour Précoupe bord dans le menu d'impression. Si vous avez sélectionné Automatique pour Précoupe bord, l'imprimante détermine l'état du bord avant et coupe automatiquement le papier si nécessaire. Le paramètre Automatique est défini par défaut pour la plupart des types de papier. *2: Le papier étiqueté "Non" ne peut pas être utilisé pour réaliser le calibrage des couleurs (c'est-à-dire pour imprimer les modèles de réglage). La valeur de réglage depuis le calibrage avec le papier étiqueté "Oui" sera également utilisée comme base du réglage de ces types de papier. *3: Par défaut, MargeAV Rouleau sur l'imprimante est réglé sur 20mm mais vous pouvez également régler ce paramètre sur 5mm. Si vous choisissez le réglage 5mm, utilisez l'imprimante dans les conditions environnementales recommandées afin d'obtenir les meilleurs résultats possible. *4: Le calibrage des couleurs est possible seulement avec la iPF9110.
Papier photo
Avec un papier photographique à l'aspect brillant pour des photos en halogénure d'argent, Papier brillant photo est adapté aux images photographiques à haute définition. Ce papier est plastifié, ceci évite les problèmes d'absorption de l'encre et assure un fini mat. Papier semi-brillant photo est un papier blanc un peu moins brillant. Le fini doux de ce papier est atténué, pour un reflet minimum. Sa faible réflectivité en fait le choix parfait pour les panneaux publicitaires et les graphiques de présentation pour les expositions, ou les affichages de point de vente. Spécifications du produit
Catégorie | Nom du produit | Type | Panneau de commande | Pilote d'imprimante | Encre noire | Environnement recommandé | Lamination
Papier brillant photo (*1) | - | Rouleau | Brillant photo | Papier brillant photo | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80% | Pertinent
Papier semi-brillant photo (*1) | - | Rouleau | Semi-bril.photo | Papier semi-brillant photo | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80% | Pertinent
Papier brillant supérieur 200 (*1) | Papier brillant supérieur 200 (†) | Rouleau | Br. Sup. 200 | Papier brillant supérieur 200 | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80% | Pertinent
Pap. semi-brillant supérieur 200 (*1) | Pap. semi-brillant supérieur 200 (†) | Rouleau | Semi-br.sup.200 | Pap. semi-brillant supérieur 200 | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80% | Pertinent
Papier photo brillant épais 2 | - | Rouleau | Bril.pho.épais2 | Papier photo brillant épais 2 | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pertinent
Pap. photo semi-brillant épais 2 | - | Rouleau | S.bril.phot.ép2 | Pap. photo semi-brillant épais 2 | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pertinent
Papier brillant supérieur 280 (*1) | Papier brillant supérieur 280 (†) | Rouleau | Br. Sup. 280 | Papier brillant supérieur 280 | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80% | Pertinent
Pap. semi-brillant supérieur 280 (*1) | Pap. semi-brillant supérieur 280 (†) | Rouleau | Semi-br.sup.280 | Pap. semi-brillant supérieur 280 | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80% | Pertinent
Pap. affiche photo semi-brillant (*1) | - | Rouleau | AfficheS-brilPh | Pap. affiche photo semi-brillant | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60% | Pertinent
Glossy Photographic Paper 190gsm (*1) | Photo Quality Paper Glossy 190gsm | Rouleau | GlossyPhoto 190 | Glossy Photographic Paper 190gsm | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60% | Pertinent
Instant Dry Papers Glossy 200g (*1) | Economy Glossy Photo Paper 200g | Rouleau | Inst Dry Glossy | Instant Dry Papers Glossy 200g | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60% | Pertinent
Glossy Photographic Paper 240gsm | Photo Quality Paper Glossy 240gsm | Rouleau | GlossyPhoto 240 | Glossy Photographic Paper 240gsm | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60% | Pertinent
Photo paper High Glossy 250g | Photo paper High Glossy 250g | Rouleau | Photo Hi Glossy | Photo paper High Glossy 250g | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60% | Pertinent
Glossy Photographic Paper 270gsm | Photo Quality Paper Glossy 270gsm | Rouleau | GlossyPhoto 270 | Glossy Photographic Paper 270gsm | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60% | Pertinent
HW Glossy Photo Paper | Photo Quality Paper Glossy 300gsm | Rouleau | HW Gloss Photo | HW Glossy Photo Paper | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60% | Pertinent
Satin Photographic Paper 190gsm (*1) | Photo Quality Paper Satin 190gsm | Rouleau | SatinPhoto 190 | Satin Photographic Paper 190gsm | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60% | Pertinent
Instant Dry Papers Satin 200g (*1) | Economy Satin Photo Paper 200g | Rouleau | Inst Dry Satin | Instant Dry Papers Satin 200g | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60% | Pertinent
Photo paper Satin 240g | Photo paper Satin 240g | Rouleau | Photo Satin | Photo paper Satin 240g | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60% | Pertinent
Satin Photographic Paper 240gsm | Photo Quality Paper Satin 240gsm | Rouleau | SatinPhoto 240 | Satin Photographic Paper 240gsm | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60% | Pertinent
Photo paper Semi Matt 250g | Photo paper Semi Matt 250g | Rouleau | Photo Semi Matt | Photo paper Semi Matt 250g | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60% | Pertinent
Photo paper Pearl 260g | Photo paper Pearl 260g | Rouleau | Photo Pearl | Photo paper Pearl 260g | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80% | Pertinent
Satin Photographic Paper 270gsm | Photo Quality Paper Satin 270gsm | Rouleau | SatinPhoto 270 | Satin Photographic Paper 270gsm | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60% | Pertinent
HW Satin Photo Paper | Photo Quality Paper Glacier 300gsm | Rouleau | HW Satin Photo | HW Satin Photo Paper | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60% | Pertinent
*1: Ce papier peut être utilisé sous le Mode de correspondance de la lumière ambiante. Pour obtenir plus d'informations sur le Mode de correspondance de la lumière ambiante, reportez-vous au Manuel d'utilisation de l'imprimante.
Spécifications pour rouleaux
Catégorie | Format | Impression à bord perdu | Découpe automatique | Unité rebobinage support | Temps de séchage de l'encre | Retrait du papier au bord prédécoupé | Longueur de précoupe | Calibrage des couleurs (*2)
Lors du chargement du papier (*1) | Lors de l'impression à bord perdu
Humidité normale | Humidité faible/forte | Humidité normale | Humidité faible/forte
Papier brillant photo | 10 po. | Oui | Oui | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
14 po. | Oui | Oui | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
A2 | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
A1 | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
A0 | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
B2 | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
Papier semi-brillant photo | 10 po. | Oui | Oui | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
14 po. | Oui | Oui | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
A2 | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
A1 | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
A0 | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
B2 | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
Papier brillant supérieur 200 | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Pap. semi-brillant supérieur 200 | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Papier photo brillant épais 2 | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
44 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Pap. photo semi-brillant épais 2 | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
44 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Papier brillant supérieur 280 | 10 po. | Oui | Oui | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Pap. semi-brillant supérieur 280 | 10 po. | Oui | Oui | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Pap. affiche photo semi-brillant | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
Glossy Photographic Paper 190gsm | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Instant Dry Papers Glossy 200g | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Glossy Photographic Paper 240gsm | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Photo paper High Glossy 250g | 10 po. | Oui | Oui | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
14 po. | Oui | Oui | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
16 po. | Oui | Oui | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Glossy Photographic Paper 270gsm | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
HW Glossy Photo Paper | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Satin Photographic Paper 190gsm | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Instant Dry Papers Satin 200g | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Photo paper Satin 240g | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Satin Photographic Paper 240gsm | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Photo paper Semi Matt 250g | 10 po. | Oui | Oui | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
14 po. | Oui | Oui | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
16 po. | Oui | Oui | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Photo paper Pearl 260g | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Satin Photographic Paper 270gsm | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
HW Satin Photo Paper | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
42 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
*1: Le papier est coupé lorsque vous avez sélectionné On pour Précoupe bord dans le menu d'impression. Si vous avez sélectionné Automatique pour Précoupe bord, l'imprimante détermine l'état du bord avant et coupe automatiquement le papier si nécessaire. Le paramètre Automatique est défini par défaut pour la plupart des types de papier. *2: Le papier étiqueté "Non" ne peut pas être utilisé pour réaliser le calibrage des couleurs (c'est-à-dire pour imprimer les modèles de réglage). La valeur de réglage depuis le calibrage avec le papier étiqueté "Oui" sera également utilisée comme base du réglage de ces types de papier.
Papier synthétique
Papier synthétique très économique qui utilise un film à base de polypropylène, une matière adaptée à l'impression d'affiche. Il peut être exposé à l'extérieur s'il est plastifié. Spécifications du produit
Catégorie | Type | Panneau de commande | Pilote d'imprimante | Encre noire | Environnement recommandé | Lamination
Papier synthétique | Rouleau | Papier synthét. | Papier synthétique | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80% | Pertinent
Papier synthétique adhésif | Rouleau | P. synt. adhés. | Papier synthétique adhésif | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pertinent
Mises en garde Si votre priorité est la qualité d'impression, désactivez la fonction de découpe automatique et arrêtez l'imprimante après l'impression. Nous vous recommandons de soutenir le document avec vos mains afin de l'empêcher de tomber avant d'appuyer sur le bouton Stop pour couper le papier. Papier synthétique adhésif Si le bord avant du Papier synthétique adhésif gondole, la partie adhésive pourrait se coller à la tête d'impression et l'endommager. Dans ce cas il vous faut redresser le papier, en coupant le bord avant par exemple.
Spécifications pour rouleaux
Catégorie | Format | Impression à bord perdu | Découpe automatique | Unité rebobinage support | Temps de séchage de l'encre | Retrait du papier au bord prédécoupé | Longueur de précoupe | Calibrage des couleurs (*2)
Lors du chargement du papier (*1) | Lors de l'impression à bord perdu
Humidité normale | Humidité faible/forte | Humidité normale | Humidité faible/forte
Papier synthétique | 24 po. | Non | Oui | Oui (*3) | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Oui (*3) | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Oui | Oui (*3) | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
50 po. | Non | Oui | Oui (*3) | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Papier synthétique adhésif | 24 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
*1: Le papier est coupé lorsque vous avez sélectionné On pour Précoupe bord dans le menu d'impression. Si vous avez sélectionné Automatique pour Précoupe bord, l'imprimante détermine l'état du bord avant et coupe automatiquement le papier si nécessaire. Le paramètre Automatique est défini par défaut pour la plupart des types de papier. *2: Le papier étiqueté "Non" ne peut pas être utilisé pour réaliser le calibrage des couleurs (c'est-à-dire pour imprimer les modèles de réglage). La valeur de réglage depuis le calibrage avec le papier étiqueté "Oui" sera également utilisée comme base du réglage de ces types de papier. *3: L'unité rebobinage support peut être utilisée jusqu'à une humidité max. de 60%.
Film
Il est imprimé sur le côté brillant translucide. Avec l'éclairage au dos. il est adapté aux signes lumineux intérieurs et les affichages vifs. Spécifications du produit
Catégorie | Nom du produit | Type | Panneau de commande | Pilote d'imprimante | Encre noire | Environnement recommandé | Lamination
Film à rétroéclairage | Film à rétroéclairage (†) | Rouleau | Film rétroécl. | Film à rétroéclairage | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pertinent
Film à impression verso | - | Rouleau | Film impr.Verso | Film à impression verso | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80% | Pertinent
Uni Opaque Backlit Film | Universal Opaque White Film | Rouleau | Opaq Backlit F | Uni Opaque Backlit Film | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 60% | Pertinent
Roll-Up Film | Pop-up Gloss Film | Rouleau | Roll-Up Film | Roll-Up Film | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60% | Pertinent
Mises en garde Évitez d'utiliser du Film à rétroéclairage où le côté imprimé devient humide. Si le support doit être utilisé dans un environnement humide, laminez ou traitez-le de façon appropriée après l'impression. Lors de l'impression sur Film à rétroéclairage, sélectionnez Standard ou Supérieur pour la Qualité imp. dans le pilote de l'imprimante. L'impression peut paraître inégale, mais cet effet sera réduit par le rétroéclairage.
Spécifications pour rouleaux
Catégorie | Format | Impression à bord perdu | Découpe automatique | Unité rebobinage support | Temps de séchage de l'encre | Retrait du papier au bord prédécoupé | Longueur de précoupe | Calibrage des couleurs (*2)
Lors du chargement du papier (*1) | Lors de l'impression à bord perdu
Humidité normale | Humidité faible/forte | Humidité normale | Humidité faible/forte
Film à rétroéclairage | 24 po. | Non | Éjection après la coupe | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 150 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Éjection après la coupe | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 150 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Éjection après la coupe | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 150 mm | - | - | Non
Film à impression verso | 24 po. | Non | Éjection après la coupe | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 150 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Éjection après la coupe | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 150 mm | - | - | Non
44 po. | Non | Éjection après la coupe | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 150 mm | - | - | Non
Uni Opaque Backlit Film | 24 po. | Non | Éjection après la coupe | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Éjection après la coupe | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Éjection après la coupe | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
50 po. | Non | Éjection après la coupe | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Roll-Up Film | 24 po. | Non | Éjection après la coupe | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Éjection après la coupe | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Éjection après la coupe | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
50 po. | Non | Éjection après la coupe | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
*1: Le papier est coupé lorsque vous avez sélectionné On pour Précoupe bord dans le menu d'impression. Si vous avez sélectionné Automatique pour Précoupe bord, l'imprimante détermine l'état du bord avant et coupe automatiquement le papier si nécessaire. Le paramètre Automatique est défini par défaut pour la plupart des types de papier. *2: Le papier étiqueté "Non" ne peut pas être utilisé pour réaliser le calibrage des couleurs (c'est-à-dire pour imprimer les modèles de réglage). La valeur de réglage depuis le calibrage avec le papier étiqueté "Oui" sera également utilisée comme base du réglage de ces types de papier.
Tissu
Adapté aux banderoles. Les banderoles en tissu peuvent être placée dehors pour un court délai. Spécifications du produit
Catégorie | Nom du produit | Type | Panneau de commande | Pilote d'imprimante | Encre noire | Environnement recommandé | Lamination
Tissu ininflammable | Tissu ininflammable (†) | Rouleau | Tissu ininflam. | Tissu ininflammable | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 60% | Pas recommandé
Banderolle | - | Rouleau | Fabric Banner | Banderolle | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60% | Pas recommandé
Banderolle fine | - | Rouleau | Banderolle fine | Banderolle fine | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 60% | Pas recommandé
Scrim Banner | Scrim Banner | Rouleau | Scrim Banner | Scrim Banner | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pertinent
Adhensive Matt Vinyl Stretch | Adhesive Matt Stretch Vinyl/9173 | Rouleau | Adhesstre Vinyl | Adhensive Matt Vinyl Stretch | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pertinent
Mises en garde Coupez précisément toutes les fibres qui dépassent avec des ciseaux ou un instrument similaire. Les fibres qui dépassent d'un bord effiloché peuvent s'emmêler dans l'imprimante, et empêcher de fonctionner correctement.
Spécifications pour rouleaux
Catégorie | Format | Impression à bord perdu | Découpe automatique | Unité rebobinage support | Temps de séchage de l'encre | Retrait du papier au bord prédécoupé | Longueur de précoupe | Calibrage des couleurs (*2)
Lors du chargement du papier (*1) | Lors de l'impression à bord perdu
Humidité normale | Humidité faible/forte | Humidité normale | Humidité faible/forte
Tissu ininflammable | 24 po. | Oui (deux côtés seulement) | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 200 mm | - | - | Non
36 po. | Oui (deux côtés seulement) | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 200 mm | - | - | Non
42 po. | Oui (deux côtés seulement) | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 200 mm | - | - | Non
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 200 mm | - | - | Non
59 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 200 mm | - | - | Non
Banderolle | 36 po. | Oui (deux côtés seulement) | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 350 mm | 450 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 350 mm | 450 mm | - | - | Non
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 350 mm | 450 mm | - | - | Non
59 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 350 mm | 450 mm | - | - | Non
Banderolle fine (*3) | 42 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Scrim Banner | 24 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Adhensive Matt Vinyl Stretch | 24 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
*1: Le papier est coupé lorsque vous avez sélectionné On pour Précoupe bord dans le menu d'impression. Si vous avez sélectionné Automatique pour Précoupe bord, l'imprimante détermine l'état du bord avant et coupe automatiquement le papier si nécessaire. Le paramètre Automatique est défini par défaut pour la plupart des types de papier. *2: Le papier étiqueté "Non" ne peut pas être utilisé pour réaliser le calibrage des couleurs (c'est-à-dire pour imprimer les modèles de réglage). La valeur de réglage depuis le calibrage avec le papier étiqueté "Oui" sera également utilisée comme base du réglage de ces types de papier. *3: Par défaut, MargeAV Rouleau sur l'imprimante est réglé sur 20mm mais vous pouvez également régler ce paramètre sur 5mm. Si vous choisissez le réglage 5mm, utilisez l'imprimante dans les conditions environnementales recommandées afin d'obtenir les meilleurs résultats possible.
Épreuve
Le papier épreuve prend en charge la gamme de reproduction des couleurs pour les épreuves de photolithographie, donnant des couleurs comparables à l'impression finale. Plus adapté aux épreuves de couleur pour les travaux d'impression. Spécifications du produit
Catégorie | Nom du produit | Type | Panneau de commande | Pilote d'imprimante | Encre noire | Environnement recommandé | Lamination
Papier épreuve (*1) | - | Rouleau | Papier épreuve | Papier épreuve | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80% | Pas recommandé
Glossy Proofing Paper 195g (*1) | Professional Proof and Photo Glossy 195g | Rouleau | Glossy Proofing | Glossy Proofing Paper 195g | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 60% | Pas recommandé
Semiglossy Proofing Paper 195g (*1) | Professional Proof and Photo Semiglossy 195g | Rouleau | SemiGlProof 195 | Semiglossy Proofing Paper 195g | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 60% | Pas recommandé
Commercial Proofing Paper (*1) | Proofing Paper Glossy 200gsm | Rouleau | Comm Proofing | Commercial Proofing Paper | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80% | Pas recommandé
Commercial RC Proofing 210gsm | Proofing Paper Glossy 210gsm | Rouleau | RC Proofing 210 | Commercial RC Proofing 210gsm | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60% | Pas recommandé
Semiglossy Proofing Paper 255g (*1) | Professional Proof and Photo Semiglossy 255g | Rouleau | SemiGlProof 255 | Semiglossy Proofing Paper 255g | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80% | Pas recommandé
Commercial RC Proofing 270gsm | Proofing Paper Glossy 270gsm | Rouleau | RC Proofing 270 | Commercial RC Proofing 270gsm | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60% | Pas recommandé
Mises en garde Si votre priorité est la qualité d'impression, désactivez la fonction de découpe automatique et arrêtez l'imprimante après l'impression. Nous vous recommandons de soutenir le document avec vos mains afin de l'empêcher de tomber avant d'appuyer sur le bouton Stop pour couper le papier. Laisser du papier chargé dans l'unité rebobinage support pendant de longues périodes peut altérer sérieusement la qualité de l'impression. Nous vous recommendons de retirer le papier de l'imprimante si vous ne pensez pas imprimer pendant un certain temps. Si vous souhaitez imprimer sur du papier chargé depuis longtemps, appuyez sur le bouton Online pour faire basculer l'imprimante sur le mode Hors ligne. Puis appuyez sur le bouton ▼ pour faire avancer le papier d'environ 50 mm, et lancez l'impression.
*1: Ce papier peut être utilisé sous le Mode de correspondance de la lumière ambiante. Pour obtenir plus d'informations sur le Mode de correspondance de la lumière ambiante, reportez-vous au Manuel d'utilisation de l'imprimante.
Spécifications pour rouleaux
Catégorie | Format | Impression à bord perdu | Découpe automatique | Unité rebobinage support | Temps de séchage de l'encre | Retrait du papier au bord prédécoupé | Longueur de précoupe | Calibrage des couleurs (*2)
Lors du chargement du papier (*1) | Lors de l'impression à bord perdu
Humidité normale | Humidité faible/forte | Humidité normale | Humidité faible/forte
Papier épreuve | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
24 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
36 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
42 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Glossy Proofing Paper 195g | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Semiglossy Proofing Paper 195g | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Commercial Proofing Paper | 24 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 320 mm | - | - | Oui
36 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 320 mm | - | - | Oui
42 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 320 mm | - | - | Oui
Commercial RC Proofing 210gsm | 24 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
36 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
42 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Semiglossy Proofing Paper 255g | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
60 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Commercial RC Proofing 270gsm | 24 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
*1: Le papier est coupé lorsque vous avez sélectionné On pour Précoupe bord dans le menu d'impression. Si vous avez sélectionné Automatique pour Précoupe bord, l'imprimante détermine l'état du bord avant et coupe automatiquement le papier si nécessaire. Le paramètre Automatique est défini par défaut pour la plupart des types de papier. *2: Le papier étiqueté "Non" ne peut pas être utilisé pour réaliser le calibrage des couleurs (c'est-à-dire pour imprimer les modèles de réglage). La valeur de réglage depuis le calibrage avec le papier étiqueté "Oui" sera également utilisée comme base du réglage de ces types de papier.
Papier artistique
Le papier artistique augmente le potentiel d'impression à jet d'encre sur de grands formats. Il offre une qualité d'image placide et à haute définition pour différentes utilisations, de portraits, paysages, et aquarelles jusqu'aux travaux d'art numérique. La Toile est un tissu en polyester avec une sensation unique. Elle est disponible en mat et semi-brillant, elle est la mieux adaptée aux reproductions de peintures à l'huile et autres types de peintures et de travaux numériques similaires. Le papier japonais washi offre la compatibilité entre l'impression à jet d'encre et la l'aspect et sensation du washi traditionnel Ce papier est un bon choix pour transmettre une sensation de chaleur et un effet atténué pour les œuvres d'art et les affichages de point de vente contenant des images d'aquarelles, des dessins à l'encre ou de l'art avec un style asiatique. Spécifications du produit
Catégorie | Nom du produit | Type | Panneau de commande | Pilote d'imprimante | Encre noire | Environnement recommandé | Lamination
Papier beaux-arts photo | Papier beaux-arts photo (†) | Rouleau | Bx-arts photo | Papier beaux-arts photo | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pas recommandé
Photo Rag 188g | Rouleau | Bx-arts photo | Papier beaux-arts photo | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pas recommandé
Papier beaux-arts photo épais | Photo Rag 308g | Rouleau | B-arts phot.ép. | Papier beaux-arts photo épais | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pas recommandé
Papier beaux-arts texturé | German Etching 310g | Rouleau | Bx-arts texturé | Papier beaux-arts texturé | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pas recommandé
Aquarelle beaux-arts | - | Rouleau | Bx-arts aqua. | Aquarelle beaux-arts | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pas recommandé
Papier beaux-arts imprimé | - | Rouleau | Bx-arts imprimé | Papier beaux-arts imprimé | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pas recommandé
Prem Art Paper Smooth | Art paper smooth | Rouleau | Prem Art P SMTH | Prem Art Paper Smooth | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80% | Pas recommandé
Art Paper Extra Smooth 250g | Art Paper Extra Smooth 250g | Rouleau | Art Extr Smooth | Art Paper Extra Smooth 250g | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80% | Pertinent
Prem Art Paper Embossed | Art paper embossed | Rouleau | Prem Art P EMB | Prem Art Paper Embossed | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pas recommandé
Water Res Art Canvas | Water Resistant Paper Art Canvas/9172 | Rouleau | Wat Res Art CVS | Water Res Art Canvas | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 40 à 60% | Pas recommandé
Toile mate | Canvas Artist 340g | Rouleau | Toile mate | Toile mate | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 60% | Pas recommandé
Papier japonais Washi | - | Rouleau | Washi japonais | Papier japonais Washi | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pas recommandé
Mises en garde Si votre priorité est la qualité d'impression, désactivez la fonction de découpe automatique et arrêtez l'imprimante après l'impression. Nous vous recommandons de soutenir le document avec vos mains afin de l'empêcher de tomber avant d'appuyer sur le bouton Stop pour couper le papier. Papier beaux-arts imprimé Le papier Papier beaux-arts imprimé n'est pas considéré comme compatible avec l'impression à bord perdu sur les quatre côtés. Il est compatible uniquement avec l'impression à bord perdu sans bords des deux côtés. Avant ce type d'impression à bord perdu, réglez Réduc.Poussière sur On dans le MENU PRINCIPAL. Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel d'utilisation de l'imprimante. Toile mate Coupez précisément toutes les fibres qui dépassent avec des ciseaux ou un instrument similaire. Les fibres qui dépassent d'un bord effiloché peuvent s'emmêler dans l'imprimante, et empêcher de fonctionner correctement.
Spécifications pour rouleaux
Catégorie | Format | Impression à bord perdu | Découpe automatique | Unité rebobinage support | Temps de séchage de l'encre | Retrait du papier au bord prédécoupé | Longueur de précoupe | Calibrage des couleurs (*2)
Lors du chargement du papier (*1) | Lors de l'impression à bord perdu
Humidité normale | Humidité faible/forte | Humidité normale | Humidité faible/forte
Papier beaux-arts photo | 24 po. (*3) | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
36 po. (*4) | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
44 po. (*4) | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Papier beaux-arts photo épais | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Oui
44 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Oui
Papier beaux-arts texturé | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
44 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Aquarelle beaux-arts | 17 po. | Non | Oui | Oui | 60 sec. | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | 60 sec. | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | 60 sec. | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
Papier beaux-arts imprimé | 17 po. | Non | Oui | Oui | 60 sec. | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | 60 sec. | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | 60 sec. | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
Prem Art Paper Smooth | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 150 mm | 150 mm | - | - | Non
24 po. | Oui (deux côtés seulement) | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 150 mm | 150 mm | - | - | Non
36 po. | Oui (deux côtés seulement) | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 150 mm | 150 mm | - | - | Non
Art Paper Extra Smooth 250g | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 150 mm | 150 mm | - | - | Oui
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Oui
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Oui
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 150 mm | 150 mm | - | - | Oui
Prem Art Paper Embossed | 17 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
36 po. | Oui | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Non
Water Res Art Canvas (*5) | 17 po. | Non | Éjection après la coupe | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 200 mm | - | - | Non
24 po. | Oui (deux côtés seulement) | Éjection après la coupe | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 200 mm | - | - | Non
36 po. | Oui (deux côtés seulement) | Éjection après la coupe | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 200 mm | - | - | Non
42 po. | Oui (deux côtés seulement) | Éjection après la coupe | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 200 mm | - | - | Non
60 po. | Non | Éjection après la coupe | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 200 mm | - | - | Non
Toile mate | 36 po. | Oui (deux côtés seulement) | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 200 mm | - | - | Non
44 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 200 mm | - | - | Non
50 po. | Non | Oui | Oui | Éteint | Facultatif | 100 mm | 200 mm | - | - | Non
Papier japonais Washi | 17 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
*1: Le papier est coupé lorsque vous avez sélectionné On pour Précoupe bord dans le menu d'impression. Si vous avez sélectionné Automatique pour Précoupe bord, l'imprimante détermine l'état du bord avant et coupe automatiquement le papier si nécessaire. Le paramètre Automatique est défini par défaut pour la plupart des types de papier. *2: Le papier étiqueté "Non" ne peut pas être utilisé pour réaliser le calibrage des couleurs (c'est-à-dire pour imprimer les modèles de réglage). La valeur de réglage depuis le calibrage avec le papier étiqueté "Oui" sera également utilisée comme base du réglage de ces types de papier. *3: Pour Papier beaux-arts photo uniquement. *4: Pour Photo Rag 188g uniquement. *5: Par défaut, MargeAV Rouleau sur l'imprimante est réglé sur 20mm mais vous pouvez également régler ce paramètre sur 5mm. Si vous choisissez le réglage 5mm, utilisez l'imprimante dans les conditions environnementales recommandées afin d'obtenir les meilleurs résultats possible.
Papier pour CAO
Ce papier est un bon choix pour les imprimés de graphiques de CAO (dessin au trait). Papier calque pour CAO est un papier fin et translucide qui peut être utilisé pour l'impression couleur. Film translucide mat pour CAO offre une grande stabilité dimensionnelle, ce qui le rend adéquat pour les imprimés de grande précision tels que les dessins principaux. Spécifications du produit
Catégorie | Nom du produit | Type | Panneau de commande | Pilote d'imprimante | Encre noire | Environnement recommandé | Lamination
Papier calque pour CAO | - | Rouleau | Calque CAO | Papier calque pour CAO | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80% | Pas recommandé
Film translucide mat pour CAO | - | Rouleau | Film mat CAO | Film translucide mat pour CAO | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pas recommandé
Film transparent pour CAO | - | Rouleau | Film Trans. CAO | Film transparent pour CAO | BK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 60 % | Pas recommandé
Standard Paper1569B 80g | Standard Paper1569B 80g | Rouleau | Standard P 80g | Standard Paper1569B 80g | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 30 à 80% | Pertinent
Standard Paper1570B 90g | Standard Paper1570B 90g | Rouleau | Standard P 90g | Standard Paper1570B 90g | MBK | Température de 15 à 30°C Humidité de 10 à 80% | Pertinent
Mises en garde Papier calque pour CAO Retirez chaque feuille du plateau de sortie lors de l'éjection. Ne touchez pas la surface d'impression ou ne superposez pas de feuilles avant que l'encre ne soit sèche. Évitez d'utiliser le Film translucide mat pour CAO et Papier calque pour CAO où ils deviennent humide. Film transparent pour CAO Si vous utilisez la detection automatique restant sur le rouleau avec le Film transparent pour CAO, coupez manuellement avant l'impression le morceau de film qui inclut le nom du support ou tout autre texte.
Spécifications pour rouleaux
Catégorie | Format | Impression à bord perdu | Découpe automatique | Unité rebobinage support | Temps de séchage de l'encre | Retrait du papier au bord prédécoupé | Longueur de précoupe | Calibrage des couleurs (*2)
Lors du chargement du papier (*1) | Lors de l'impression à bord perdu
Humidité normale | Humidité faible/forte | Humidité normale | Humidité faible/forte
Papier calque pour CAO | 24 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
A2 | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
A1 | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
A0 | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Film translucide mat pour CAO | 36 po. | Non | Éjection après la coupe | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
A1 | Non | Éjection après la coupe | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
A0 | Non | Éjection après la coupe | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Film transparent pour CAO | 36 po. | Non | Éjection après la coupe | Non | Éteint | Obligatoire | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Standard Paper1569B 80g | 24 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
Standard Paper1570B 90g | 17 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
24 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
36 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
42 po. | Non | Oui | Non | Éteint | Facultatif | 100 mm | 100 mm | - | - | Non
*1: Le papier est coupé lorsque vous avez sélectionné On pour Précoupe bord dans le menu d'impression. Si vous avez sélectionné Automatique pour Précoupe bord, l'imprimante détermine l'état du bord avant et coupe automatiquement le papier si nécessaire. Le paramètre Automatique est défini par défaut pour la plupart des types de papier. *2: Le papier étiqueté "Non" ne peut pas être utilisé pour réaliser le calibrage des couleurs (c'est-à-dire pour imprimer les modèles de réglage). La valeur de réglage depuis le calibrage avec le papier étiqueté "Oui" sera également utilisée comme base du réglage de ces types de papier.
Type : | Affiche le type de papier. Les propriété sont données dans un tableau séparé en fonction du type.
Panneau de commande : | Indique les types de papier sélectionnés avec et Rouleau papier et Feuille séparée, les options réglées sur le panneau de commande.
Pilote d'imprimante : | Affiche les types de papier sélectionnés avec le Type papier du pilote d'imprimante.
Encre noire : | Affiche les types d'encre noire utilisés.
Environnement recommandé : | Affiche les plages de température et d'humidité pour l'utilisation du papier.
Lamination : | Indique si le complexage à froid est pertinent.
Impression à bord perdu : | Indique si l'impression à bord perdu est possible.
Découpe automatique : | Indique la méthode de découpe du papier.
Unité rebobinage support : | Indique que l'unité rebobinage support ne peut pas être utilisée.
Temps de séchage de l'encre : | Indique le temps de séchage de l'encre pour l'utilisation de coupe-papier. Réglez le temps de séchage de l'encre en fonction de ce tableau.
Retrait du papier au bord prédécoupé : | Obligatoire est indiqué pour un papier dont vous devez éliminer les morceaux issus de la découpe du bord avant. Retirez ces morceaux du plateau d'entraînement ou du bac de sortie avant l'impression.
Longueur de précoupe : | Indique la longueur de la précoupe du papier en rouleaux.
Calibrage des couleurs : | Indique si le papier peut être utilisé pour le calibrage des couleurs.
Mises en garde : | Indique les mises en garde et les limitations pour chaque type de papier.
Les informations données ici sont correctes à dater de fin de août 2008 et sont sujettes à modification sans préavis.
Contactez votre fournisseur d'imprimante pour acheter du papier.
Copyright Canon Inc. 2008