| iPF9010S/iPF9110纸张参考指南 |  |

| 本纸张参考指南针对可以在佳能iPF9010S/iPF9110上打印的纸张进行说明。 使用打印机及纸张之前，请认真阅读本指南、纸张所附的使用说明书以及打印机的用户手册，在最佳条件下使用。

>关于打印机的操作
关于安装、切断纸张的方法等打印机操作的详细内容请看用户手册。
>关于纸张参考指南的更新
将Media Configuration Tool升级则纸张参考指南自动更新。请从[imagePROGRAF技术支持信息]访问imagePROGRAF的专用网站，下载MediaConfiguration Tool的最新版本。
>关于佳能正牌纸
商品名中带有“†”的纸张是将产品设置为佳能正牌专用纸的纸张。 关于佳能正牌纸以外的纸张，请在浏览纸张所附的说明书的基础上，咨询各纸张生产厂家。
>关于纸张的处理
请妥善保管所有的纸张，避免摩擦和损伤。建议戴手套。 请注意避免使打印面沾染手上的汗渍和油脂。有时会出现打印质量下降的情况。 打印后，请等到墨水充分干燥之后再处理。并且，晾干时建议将纸分开不摞在一起地使其干燥。 打印后请仔细地处理以防碰触打印品的表面。颜料墨水出于墨水的特性，摩擦或者刮挠的话会有墨水剥落的情况。 纸张有时会因湿度等的变化而伸缩。请在纸张充分适应了使用环境后再使用。 使用后，预想到环境会有变化的话，请从打印机上取下装入袋中保管。
>安装卷纸时
如果卷纸的前端不平整、有污垢或胶带痕迹，有可能会引起供纸故障。 卷纸的前端卷边时，请去掉卷边之后再安装。
>关于卷纸的排纸
由于排出纸张的状态，有时会妨碍后面纸张的排出，或者损伤，所以请逐张清除。
>不能选择纸张类型时
用操作面板、打印机驱动程序不能选择打印机上安装的纸张类型时，“黑墨水”栏上标示为“BK”的纸张请按顺序尝试特殊1到5，标示为“MBK”的纸张请按顺序尝试特殊6到10。
>关于墨水干燥需要时间的卷纸的切断方法（排纸切断）
“卷纸规格”的“自动切纸”栏中记载为“排纸切断”的纸张为墨水干燥慢的纸张。打印后自动切纸打印品落下的话，会有打印面摩擦、墨水脱落的情况。为了防止打印品掉落，请用手扶着进行排纸切断。 关于操作的详细内容请阅读打印机的用户手册。
>关于色彩校准
色彩校准是校正因打印头的个体差异和打印环境而产生的色调不均的功能。 “色彩校准”栏中记有“不行”的纸张不能用于实行色彩校准（调整用图形），应用以记有“可”的纸张做了调整的校正值。 关于操作的详细内容请阅读打印机的用户手册。
>关于使用环境
在推荐使用环境以外使用时，有可能会出现下列故障。请在推荐使用环境的范围内打印。 <低湿度环境（不超过30％）> 纸张出现卷边和皱褶。 纸张容易和打印头接触，有可能会使打印面出现划痕、损伤打印头。 切断的打印物粘在打印机上不下落（胶片类介质） 纸张粘在打印机上，出现进纸故障，不能正常排纸（胶片类介质） 出现打印颜色深浅不均(胶片类介质) <高湿度环境（超过60％）> 打印物不干燥 纸张表面的波纹（凹凸）更加明显。 不能整齐切断（布类介质） 无边界打印留有页边距。
普通纸
可以灵活地用于学校研究成果发表等的彩色打印或仪式程序等的单色打印。由于成本较低，还可用于测试打印。 普通纸(高质量)是白色度较高的厚喷墨纸张。 产品规格
商品目录 | 商品名 | 形态 | 操作面板 | 打印机驱动器 | 黑墨水 | 推荐使用环境 | 压塑
普通纸 | 普通纸（†） | 卷纸 | 普通纸 | 普通纸 | MBK | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 可以适用
普通纸(高质量) | 普通纸(高质量)（†） | 卷纸 | 普通纸(高质量) | 普通纸(高质量) | MBK | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 可以适用
普通纸(高发色) | - | 卷纸 | 普通纸(高发色) | 普通纸(高发色) | MBK | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 可以适用
使用上的注意事项 请避免在会被水濡湿的环境下使用普通纸及普通纸（高质量）。
卷纸规格
商品目录 | 尺寸 | 无边界打印 | 自动切纸 | 卷取装置 | 墨水的干燥时间 | 清除上端预切的纸张 | 上端预切长度 | 色彩校准（*2）
安装纸张时（*1） | 4边无边界打印时
普通湿度时 | 低湿度、高湿度时 | 普通湿度时 | 低湿度、高湿度时
普通纸 | 24英寸 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
36英寸 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
普通纸(高质量) | 24英寸 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
36英寸 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
42英寸 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
普通纸(高发色) | 24英寸 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
36英寸 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
A2 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
A1 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
A0 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
*1: 在用打印机的菜单将上端预切设置为开时被切断。将上端预切设置为自动时，自动地判断纸张前端的状态，根据需要进行切断。除一部分纸张外，在出厂时设置为自动。 *2: 记有“不行”的纸张不能用于实行色彩校准（调整用图形），应用以记有“可”的纸张做了调整的校正值。
再生纸
是旧纸纸浆掺合率超过70％的再生纸。从打印CAD图纸到演示资料、简易海报、POP以至传单，能够应用于多种用途的打印。 产品规格
商品目录 | 形态 | 操作面板 | 打印机驱动器 | 黑墨水 | 推荐使用环境 | 压塑
普通纸 | 卷纸 | 普通纸 | 普通纸 | MBK | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 可以适用
再生覆膜纸 | 卷纸 | 再生覆膜纸 | 再生覆膜纸 | MBK | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 可以适用
使用上的注意事项 请避免在会被水濡湿的环境下使用普通纸。
卷纸规格
商品目录 | 尺寸 | 无边界打印 | 自动切纸 | 卷取装置 | 墨水的干燥时间 | 清除上端预切的纸张 | 上端预切长度 | 色彩校准（*2）
安装纸张时（*1） | 4边无边界打印时
普通湿度时 | 低湿度、高湿度时 | 普通湿度时 | 低湿度、高湿度时
普通纸 | 24英寸 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
36英寸 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
A2 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
A1 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
A0 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
再生覆膜纸 | 24英寸 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
36英寸 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
42英寸 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
*1: 在用打印机的菜单将上端预切设置为开时被切断。将上端预切设置为自动时，自动地判断纸张前端的状态，根据需要进行切断。除一部分纸张外，在出厂时设置为自动。 *2: 记有“不行”的纸张不能用于实行色彩校准（调整用图形），应用以记有“可”的纸张做了调整的校正值。
覆膜纸
是纸质覆膜纸。适用于打印线图、地图、透视图、演示资料。 厚覆膜纸可以色彩鲜明地打印以图形为主的彩色图像。可以用于打印店铺POP等多种用途。 超重磅覆膜纸进一步提高了覆膜厚度，具有绘画纸般的触感。 优质磨砂纸是具备丰富色彩表现力的高分辨率超厚磨砂覆膜纸。从“照片、美术品”到“高分辨率海报、POP等张贴物”，可以广泛采用为具有不反光、画质润泽、视觉感稳定的纸张。 产品规格
商品目录 | 商品名 | 形态 | 操作面板 | 打印机驱动器 | 黑墨水 | 推荐使用环境 | 压塑
覆膜纸 | 覆膜纸（†） | 卷纸 | 覆膜纸 | 覆膜纸 | MBK | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 可以适用
厚覆膜纸 | 厚覆膜纸（†） | 卷纸 | 厚覆膜纸 | 厚覆膜纸 | MBK | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 可以适用
超重磅覆膜纸 | - | 卷纸 | 超厚覆膜纸 | 超重磅覆膜纸 | MBK | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 可以适用
优质磨砂纸 | 优质磨砂纸（†） | 卷纸 | 优质磨砂纸 | 优质磨砂纸 | MBK | 温度15～30℃ 湿度40～80％ | 可以适用
彩色覆膜纸 | - | 卷纸 | 彩色覆膜纸 | 彩色覆膜纸 | MBK | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 可以适用
使用上的注意事项 特别重视打印质量时，请关闭自动切纸功能，并在打印结束后让打印机停止。为了避免打印物垂落，建议用手托起打印物，并按停止(Stop)键切断。 覆膜纸 由于排出纸张的状态有时回妨碍后面纸张的排出，遇到此种情况时请逐张清除。
卷纸规格
商品目录 | 尺寸 | 无边界打印 | 自动切纸 | 卷取装置 | 墨水的干燥时间 | 清除上端预切的纸张 | 上端预切长度 | 色彩校准（*2）
安装纸张时（*1） | 4边无边界打印时
普通湿度时 | 低湿度、高湿度时 | 普通湿度时 | 低湿度、高湿度时
覆膜纸 | 24英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
36英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
厚覆膜纸 | 24英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
36英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
42英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
50英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
A2 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
A1 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
A0 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
B2 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
B1 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
超重磅覆膜纸 | 24英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 320mm | 100mm | 320mm | 不行
36英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 320mm | 100mm | 320mm | 不行
42英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 320mm | 100mm | 320mm | 不行
优质磨砂纸（*3） | 17英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
24英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
36英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
42英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
60英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
彩色覆膜纸 | 24英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 250mm | - | - | 不行
36英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 250mm | - | - | 不行
*1: 在用打印机的菜单将上端预切设置为开时被切断。将上端预切设置为自动时，自动地判断纸张前端的状态，根据需要进行切断。除一部分纸张外，在出厂时设置为自动。 *2: 记有“不行”的纸张不能用于实行色彩校准（调整用图形），应用以记有“可”的纸张做了调整的校正值。 *3: 出厂时打印机上设置的卷纸上端页边距为20mm，也可以变更为5mm。设置为5mm时，建议在推荐环境内使用。
照相纸
照像光面纸具有氯化银照片所使用的相纸般的光泽感，适用于希望制作高分辨率照片图像的场合。由于进行了树脂覆膜加工，所以不会因吸收墨水而出现波纹、打印平整。 照像半光面纸是抑制反射的白色光面纸。无光滑感，显得柔韧而又恬静。由于因照明引起的反射较少，因此适用于展示会的图示板、演示资料、POP等。 产品规格
商品目录 | 商品名 | 形态 | 操作面板 | 打印机驱动器 | 黑墨水 | 推荐使用环境 | 压塑
照像光面纸（*1） | 照像光面纸（†） | 卷纸 | 照像光面纸 | 照像光面纸 | BK | 温度15～30℃ 湿度30～80％ | 可以适用
照像半光面纸（*1） | 照像半光面纸（†） | 卷纸 | 照像半光面纸 | 照像半光面纸 | BK | 温度15～30℃ 湿度30～80％ | 可以适用
优质光面纸 200（*1） | 优质光面纸 200（†） | 卷纸 | 优质光面纸200 | 优质光面纸 200 | BK | 温度15～30℃ 湿度30～80％ | 可以适用
优质半光面纸 200（*1） | 优质半光面纸 200（†） | 卷纸 | 优质半光面纸200 | 优质半光面纸 200 | BK | 温度15～30℃ 湿度30～80％ | 可以适用
重磅光面照片纸 2 | - | 卷纸 | 重磅光面照片纸 2 | 重磅光面照片纸 2 | BK | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 可以适用
重磅半光面照像纸 2 | - | 卷纸 | 重磅半光面照像 2 | 重磅半光面照像纸 2 | BK | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 可以适用
优质光面纸 280（*1） | 优质光面纸 280（†） | 卷纸 | 优质光面纸280 | 优质光面纸 280 | BK | 温度15～30℃ 湿度30～80％ | 可以适用
优质半光面纸 280（*1） | 优质半光面纸 280（†） | 卷纸 | 优质半光面纸280 | 优质半光面纸 280 | BK | 温度15～30℃ 湿度30～80％ | 可以适用
照像半光面海报纸（*1） | - | 卷纸 | 照像半光面海报 | 照像半光面海报纸 | BK | 温度15～30℃ 湿度30～60％ | 可以适用
*1: 是能在环境光匹配方式下使用的纸张。关于环境光匹配方式之详细内容请阅读打印机的用户手册。
卷纸规格
商品目录 | 尺寸 | 无边界打印 | 自动切纸 | 卷取装置 | 墨水的干燥时间 | 清除上端预切的纸张 | 上端预切长度 | 色彩校准（*2）
安装纸张时（*1） | 4边无边界打印时
普通湿度时 | 低湿度、高湿度时 | 普通湿度时 | 低湿度、高湿度时
照像光面纸 | 10英寸 | 可 | 可 | 不行 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
14英寸 | 可 | 可 | 不行 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
24英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
36英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
42英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
A1 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
A0 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
B2 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
照像半光面纸 | 10英寸 | 可 | 可 | 不行 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 不行
14英寸 | 可 | 可 | 不行 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 不行
24英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 不行
36英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 不行
42英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 不行
A1 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 不行
A0 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 不行
B2 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 不行
优质光面纸 200 | 17英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
24英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
36英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
42英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
60英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
优质半光面纸 200 | 17英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
24英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
36英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
42英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
60英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
重磅光面照片纸 2 | 17英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
24英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
36英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
44英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
50英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
60英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
重磅半光面照像纸 2 | 17英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
24英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
36英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
44英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
50英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
60英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
优质光面纸 280 | 10英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
17英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
24英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
36英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
42英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
50英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
60英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
优质半光面纸 280 | 10英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
17英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
24英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
36英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
42英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
50英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
60英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
照像半光面海报纸 | 17英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
24英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
36英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
42英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
*1: 在用打印机的菜单将上端预切设置为开时被切断。将上端预切设置为自动时，自动地判断纸张前端的状态，根据需要进行切断。除一部分纸张外，在出厂时设置为自动。 *2: 记有“不行”的纸张不能用于实行色彩校准（调整用图形），应用以记有“可”的纸张做了调整的校正值。
合成纸
是采用适合宣传海报的聚丙烯类胶片为材料的合成纸，非常经济实惠。如果进行压塑加工，还可以用于室外展示。 产品规格
商品目录 | 形态 | 操作面板 | 打印机驱动器 | 黑墨水 | 推荐使用环境 | 压塑
合成纸 | 卷纸 | 合成纸 | 合成纸 | MBK | 温度15～30℃ 湿度30～80％ | 可以适用
背胶合成纸 | 卷纸 | 背胶合成纸 | 背胶合成纸 | MBK | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 可以适用
使用上的注意事项 特别重视打印质量时，请关闭自动切纸功能，并在打印结束后让打印机停止。为了避免打印物垂落，建议用手托起打印物，并按停止(Stop)键切断。 背胶合成纸 在装入背胶合成纸时如果前端上翘时，则胶水会附着在打印头上引起故障。这种情况下，请采用切断前端等方法去除上翘现象。
卷纸规格
商品目录 | 尺寸 | 无边界打印 | 自动切纸 | 卷取装置 | 墨水的干燥时间 | 清除上端预切的纸张 | 上端预切长度 | 色彩校准（*2）
安装纸张时（*1） | 4边无边界打印时
普通湿度时 | 低湿度、高湿度时 | 普通湿度时 | 低湿度、高湿度时
合成纸 | 24英寸 | 不行 | 可 | 可（*3） | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
36英寸 | 不行 | 可 | 可（*3） | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
42英寸 | 不行 | 可 | 可（*3） | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
50英寸 | 不行 | 可 | 可（*3） | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
背胶合成纸 | 24英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
36英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
42英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
50英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
*1: 在用打印机的菜单将上端预切设置为开时被切断。将上端预切设置为自动时，自动地判断纸张前端的状态，根据需要进行切断。除一部分纸张外，在出厂时设置为自动。 *2: 记有“不行”的纸张不能用于实行色彩校准（调整用图形），应用以记有“可”的纸张做了调整的校正值。 *3: 请在湿度60%以下使用卷取装置。
胶片
在具有光泽感的半透明胶片表面打印，从背面打光。可以用作室内的灯饰招牌和五颜六色的显示屏。 产品规格
商品目录 | 商品名 | 形态 | 操作面板 | 打印机驱动器 | 黑墨水 | 推荐使用环境 | 压塑
背光胶片 | 背光胶片（†） | 卷纸 | 背光胶片 | 背光胶片 | MBK | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 可以适用
背面印刷胶片 | - | 卷纸 | 背面印刷胶片 | 背面印刷胶片 | BK | 温度15～30℃ 湿度30～80％ | 可以适用
使用上的注意事项 请避免在打印面会被水打湿的环境下使用背光胶片。在被水打湿的环境下，请在打印后进行压塑等适当的加工之后再使用。 使用背光胶片打印时，请将打印机驱动程序的打印质量设置为标准或者高。打印品出现深浅不均的情况时，通过照射背光会有缓和。
卷纸规格
商品目录 | 尺寸 | 无边界打印 | 自动切纸 | 卷取装置 | 墨水的干燥时间 | 清除上端预切的纸张 | 上端预切长度 | 色彩校准（*2）
安装纸张时（*1） | 4边无边界打印时
普通湿度时 | 低湿度、高湿度时 | 普通湿度时 | 低湿度、高湿度时
背光胶片 | 24英寸 | 不行 | 排纸切断 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 150mm | - | - | 不行
36英寸 | 不行 | 排纸切断 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 150mm | - | - | 不行
42英寸 | 不行 | 排纸切断 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 150mm | - | - | 不行
背面印刷胶片 | 24英寸 | 不行 | 排纸切断 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 150mm | - | - | 不行
36英寸 | 不行 | 排纸切断 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 150mm | - | - | 不行
44英寸 | 不行 | 排纸切断 | 可 | 关闭 | 要 | 100mm | 150mm | - | - | 不行
*1: 在用打印机的菜单将上端预切设置为开时被切断。将上端预切设置为自动时，自动地判断纸张前端的状态，根据需要进行切断。除一部分纸张外，在出厂时设置为自动。 *2: 记有“不行”的纸张不能用于实行色彩校准（调整用图形），应用以记有“可”的纸张做了调整的校正值。
布(横幅)
是制作旗帜的最佳布面。可以进行短期室外张贴。 产品规格
商品目录 | 商品名 | 形态 | 操作面板 | 打印机驱动器 | 黑墨水 | 推荐使用环境 | 压塑
耐火布 | 耐火布（†） | 卷纸 | 耐火布 | 耐火布 | MBK | 温度15～30℃ 湿度10～60％ | 不推荐使用
布（横幅） | - | 卷纸 | 布(横幅) | 布（横幅） | MBK | 温度15～30℃ 湿度30～60％ | 不推荐使用
绸布 | - | 卷纸 | 绸布 | 绸布 | MBK | 温度15～30℃ 湿度10～60％ | 不推荐使用
使用上的注意事项 在端部出现绽线的情况下，请用剪刀等将其修剪整齐。 端部出现绽线时，有可能会因纤维缠在主体内部而引发故障。
卷纸规格
商品目录 | 尺寸 | 无边界打印 | 自动切纸 | 卷取装置 | 墨水的干燥时间 | 清除上端预切的纸张 | 上端预切长度 | 色彩校准（*2）
安装纸张时（*1） | 4边无边界打印时
普通湿度时 | 低湿度、高湿度时 | 普通湿度时 | 低湿度、高湿度时
耐火布 | 24英寸 | 可 2边 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 200mm | - | - | 不行
36英寸 | 可 2边 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 200mm | - | - | 不行
42英寸 | 可 2边 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 200mm | - | - | 不行
50英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 200mm | - | - | 不行
59英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 200mm | - | - | 不行
布（横幅） | 36英寸 | 可 2边 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 350mm | 450mm | － | － | 不行
42英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 350mm | 450mm | － | － | 不行
50英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 350mm | 450mm | － | － | 不行
59英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 350mm | 450mm | － | － | 不行
绸布（*3） | 42英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | 不行
50英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | 不行
*1: 在用打印机的菜单将上端预切设置为开时被切断。将上端预切设置为自动时，自动地判断纸张前端的状态，根据需要进行切断。除一部分纸张外，在出厂时设置为自动。 *2: 记有“不行”的纸张不能用于实行色彩校准（调整用图形），应用以记有“可”的纸张做了调整的校正值。 *3: 出厂时打印机上设置的卷纸上端页边距为20mm，也可以变更为5mm。设置为5mm时，建议在推荐环境内使用。
校正
由于校正纸涵盖了用于校正的胶印印刷的色彩表现范围，因此能够获得与打印物质量相近的色调。最适用于打印业务等的色彩校正打印。 产品规格
商品目录 | 形态 | 操作面板 | 打印机驱动器 | 黑墨水 | 推荐使用环境 | 压塑
校正纸（*1） | 卷纸 | 校正纸 | 校正纸 | BK | 温度15～30℃ 湿度30～80％ | 不推荐使用
使用上的注意事项 特别重视打印质量时，请关闭自动切纸功能，并在打印结束后让打印机停止。为了避免打印物垂落，建议用手托起打印物，并按停止(Stop)键切断。 卷取装置上安装着纸张长期放置的话，有时会对打印质量产生影响。 长期不使用时，建议从打印机上取下卷纸。 在长期安装着纸张的状态下接着开始打印时，请按联机(Online)键，设置为脱机模式，按▼键进给纸张50mm左右后再开始打印。
*1: 是能在环境光匹配方式下使用的纸张。关于环境光匹配方式之详细内容请阅读打印机的用户手册。
卷纸规格
商品目录 | 尺寸 | 无边界打印 | 自动切纸 | 卷取装置 | 墨水的干燥时间 | 清除上端预切的纸张 | 上端预切长度 | 色彩校准（*2）
安装纸张时（*1） | 4边无边界打印时
普通湿度时 | 低湿度、高湿度时 | 普通湿度时 | 低湿度、高湿度时
校正纸 | 17英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
24英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
36英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
42英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
*1: 在用打印机的菜单将上端预切设置为开时被切断。将上端预切设置为自动时，自动地判断纸张前端的状态，根据需要进行切断。除一部分纸张外，在出厂时设置为自动。 *2: 记有“不行”的纸张不能用于实行色彩校准（调整用图形），应用以记有“可”的纸张做了调整的校正值。
美术纸
是提高了大幅面喷墨打印的可能性的美术纸。从肖像到风景、水彩以至数字艺术作品，实现具有恬静淡雅的质感的高分辨率画质。 磨砂画布是具有独特质感的以聚酯纺织物为材料的布面。有磨砂型和半光面型，最适用于打印油画等绘画的复制品和绘画风格的数字艺术作品。 日本和纸不但适用于喷墨打印而且能够保持其独特的视觉感。适用于水彩画、水墨画、日本画及商品化的POP等暖色调的、恬静淡雅的作品。 产品规格
商品目录 | 商品名 | 形态 | 操作面板 | 打印机驱动器 | 黑墨水 | 推荐使用环境 | 压塑
照片用最佳打印纸 | 照片用最佳打印纸（†） | 卷纸 | 照片用最佳打印纸 | 照片用最佳打印纸 | MBK | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 不推荐使用
Photo Rag 188g | 卷纸 | 照片用最佳打印纸 | 照片用最佳打印纸 | MBK | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 不推荐使用
照片用重磅最佳打印纸 | Photo Rag 308g | 卷纸 | 厚照片最佳打印纸 | 照片用重磅最佳打印纸 | MBK | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 不推荐使用
粗纹最佳打印纸 | German Etching 310g | 卷纸 | 粗纹最佳打印纸 | 粗纹最佳打印纸 | MBK | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 不推荐使用
水彩最佳打印纸 | - | 卷纸 | 水彩最佳打印纸 | 水彩最佳打印纸 | MBK | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 不推荐使用
版画最佳打印纸 | - | 卷纸 | 版画最佳打印纸 | 版画最佳打印纸 | MBK | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 不推荐使用
磨砂画布 | Canvas Artist 340g | 卷纸 | 磨砂画布 | 磨砂画布 | MBK | 温度15～30℃ 湿度10～60％ | 不推荐使用
日本和纸 | - | 卷纸 | 日本和纸 | 日本和纸 | MBK | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 不推荐使用
使用上的注意事项 特别重视打印质量时，请关闭自动切纸功能，并在打印结束后让打印机停止。为了避免打印物垂落，建议用手托起打印物，并按停止(Stop)键切断。 版画最佳打印纸 美术纸的版画最佳打印纸不保证4边无边界打印的图像。无边界打印功能只对应2边无边界。 但是，进行2边无边界打印时，请用主菜单将减少切屑设置为开。详细内容请阅读打印机的用户手册。 磨砂画布 在端部出现绽线的情况下，请用剪刀等将其修剪整齐。 端部出现绽线时，有可能会因纤维缠在主体内部而引发故障。
卷纸规格
商品目录 | 尺寸 | 无边界打印 | 自动切纸 | 卷取装置 | 墨水的干燥时间 | 清除上端预切的纸张 | 上端预切长度 | 色彩校准（*2）
安装纸张时（*1） | 4边无边界打印时
普通湿度时 | 低湿度、高湿度时 | 普通湿度时 | 低湿度、高湿度时
照片用最佳打印纸 | 24英寸（*3） | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
36英寸（*4） | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
44英寸（*4） | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
照片用重磅最佳打印纸 | 17英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
24英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
36英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 可
44英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 可
粗纹最佳打印纸 | 17英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
24英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 不行
36英寸 | 可 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 不行
44英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
水彩最佳打印纸 | 17英寸 | 不行 | 可 | 可 | 60秒 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
24英寸 | 可 | 可 | 可 | 60秒 | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 不行
36英寸 | 可 | 可 | 可 | 60秒 | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 不行
版画最佳打印纸 | 17英寸 | 不行 | 可 | 可 | 60秒 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
24英寸 | 可 | 可 | 可 | 60秒 | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 不行
36英寸 | 可 | 可 | 可 | 60秒 | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 不行
磨砂画布 | 36英寸 | 可 2边 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 200mm | - | - | 不行
44英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 200mm | - | - | 不行
50英寸 | 不行 | 可 | 可 | 关闭 | 不要 | 100mm | 200mm | - | - | 不行
日本和纸 | 17英寸 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
24英寸 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
36英寸 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
42英寸 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
*1: 在用打印机的菜单将上端预切设置为开时被切断。将上端预切设置为自动时，自动地判断纸张前端的状态，根据需要进行切断。除一部分纸张外，在出厂时设置为自动。 *2: 记有“不行”的纸张不能用于实行色彩校准（调整用图形），应用以记有“可”的纸张做了调整的校正值。 *3: 仅“照片用最佳打印纸”。 *4: 仅“Photo Rag 188g”。
CAD专用
是适合打印CAD图纸（线图）的纸张。 CAD描图纸是可以进行彩色打印的薄的半透明纸。 CAD半透明磨砂胶片是具备良好尺寸稳定性的、适用于主画面等高精度打印的半透明胶片。 产品规格
商品目录 | 形态 | 操作面板 | 打印机驱动器 | 黑墨水 | 推荐使用环境 | 压塑
CAD描图纸 | 卷纸 | CAD描图纸 | CAD描图纸 | MBK | 温度15～30℃ 湿度30～80％ | 不推荐使用
CAD半透明磨砂胶片 | 卷纸 | CAD半透明胶片 | CAD半透明磨砂胶片 | MBK | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 不推荐使用
CAD透明胶片 | 卷纸 | CAD透明胶片 | CAD透明胶片 | BK | 温度15～30℃ 湿度30～60％ | 不推荐使用
使用上的注意事项 CAD描图纸 请从排纸托盘逐张清除纸张。在墨水干燥之前，请不要触摸打印面、不要叠放。 请避免在会被水打湿的环境下使用CAD半透明磨砂胶片和CAD描图纸。 CAD透明胶片 CAD透明胶片使用检测卷纸剩余量功能时，请在打印前手动切断介质名称等字符列部分。
卷纸规格
商品目录 | 尺寸 | 无边界打印 | 自动切纸 | 卷取装置 | 墨水的干燥时间 | 清除上端预切的纸张 | 上端预切长度 | 色彩校准（*2）
安装纸张时（*1） | 4边无边界打印时
普通湿度时 | 低湿度、高湿度时 | 普通湿度时 | 低湿度、高湿度时
CAD描图纸 | 24英寸 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
36英寸 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
A2 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
A1 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
A0 | 不行 | 可 | 不行 | 关闭 | 不要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
CAD半透明磨砂胶片 | 36英寸 | 不行 | 排纸切断 | 不行 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
A1 | 不行 | 排纸切断 | 不行 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
A0 | 不行 | 排纸切断 | 不行 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
CAD透明胶片 | 36英寸 | 不行 | 排纸切断 | 不行 | 关闭 | 要 | 100mm | 100mm | - | - | 不行
*1: 在用打印机的菜单将上端预切设置为开时被切断。将上端预切设置为自动时，自动地判断纸张前端的状态，根据需要进行切断。除一部分纸张外，在出厂时设置为自动。 *2: 记有“不行”的纸张不能用于实行色彩校准（调整用图形），应用以记有“可”的纸张做了调整的校正值。
形态： | 记载有纸张的形态。 与每种形态相应的特性记载于附表中。
操作面板： | 记载有通过操作面板上设置的卷纸种类、单页纸种类所选择的纸张类型。
打印机驱动器： | 记载有打印机驱动器的介质类型中选择的纸张类型。
黑墨水： | 记载有所使用的黑墨水的类型。
推荐使用环境： | 记载有纸张的可使用温度和湿度范围。
压塑： | 记载有可否适用于普通的冷压式。
无边界打印： | 记载有可否进行无边界打印。
自动切纸： | 记载了纸张的切断方法。
卷取装置： | 记载了是否可以使用卷取装置。
墨水的干燥时间： | 请记载使用刀具时的墨水的干燥时间。请根据本表设置打印机的墨水干燥时间。
清除上端预切的纸张： | 需要清除上端预切纸的纸张记有“要”。请在清除了打印机压纸滚筒上、出纸堆叠器中残留的上端预切纸后再进行打印。
上端预切长度： | 在卷纸的前端记载有预切长度。
色彩校准： | 记载了对应／不对应色彩校准。
使用上的注意事项： | 记载有每种纸张的注意事项及使用限制。
记载事项为2008年8月底的内容。由于可能会发生变更，因此请予以注意。
请到购买打印机的经销店购买纸张。
Copyright Canon Inc. 2008